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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ УЧАСТКА
	№ 
п/п
	Наименования показателя
	ед. изм.
	кол-во.

	1
	Общая площадь по отводу 
	га
	35,44

	2
	Площадь нарушенных земель подлежащих рекультивации
	га
	35,44

	
	в том числе:
	
	

	
	· технипческому этапу рекультивации
	га
	35,44

	
	· биологическому этапу рекультивации
	га
	35,44

	
	Технический этап рекультивации
	
	

	3
	Мощность снятие плодородного слоя почвы
	м
	0,2

	4
	Объем земляных работ по снятию плодородного слоя почвы
	м3
	70800

	5
	Выполаживание верхнего уступа борта карьера
	м3
	17720

	6
	Планировка автомобильных дорог
	га
	1,56

	7
	Нанесение на выполаженную и прикарьерную территорию плодородного слоя почвы
	м3
	70800

	8
	Прикатыване поверхности
	га
	35,44

	9
	Сбор, погрузка отходов
	т
	2,5

	10
	Перевозка мусора в полигон ТБО
	т
	2,5

	
	Биологический этап рекультивации
	
	

	
	Рекультивируется:
	
	

	15
	под пастбища с посевом многолетних трав: всего
	га
	35,44

	
	в том числе с подсевом многолетних трав
	га
	35,44

	16
	Продолжительность мелиоративного периода по восстановлению
	год
	3

	17
	Основное приемы подготовки почвы
	дискование, прикативание, 
культивация,
боронование

	18
	Норма нанесение минеральных удобрений:

	
	

	
	а) под основную обработку (аммофос)
	ц/га
	2

	
	б) подкормка (аммофос)
	ц/га
	0,5

	
	Всего потребуется удобрений (аммофоса)
	тонны
	7,8

	19
	Норма высева семян многолетних трав (житняк)
	кг/га
	19,5

	
	Норма подсева семян многолетних трав (житняк)
	кг/га
	19,5

	
	Всего потребуется семян трав (житняка)
	тонны
	0,7

	20
	Сметная стоимость рекультивации – всего
	тыс. тенге
	

	21
	Сметная стоимость технического этапа рекультивации – всего 
	тыс. тенге
	

	
	· на 1 га
	
	

	22
	Сметная стоимость биологического этапа рекультивации – всего
	тыс. тенге
	

	
	· на 1 га
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Введение

В соответствии с Земельным кодексом (п. 3 ст. 140) землепользователи обязаны проводит мероприятия направленные на рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот.
При рекультивации недропользватель обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием участка, а также привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.
Настоящий «Проект рекультивации нарушенных земель месторождения «Божыр» в Хромтауском районе Актюбинской области» послужит источником финансирования работ, направленных на техническую и биологическую рекультивацию последствий работ на территории, а также оценки воздействия работ по рекультивации на окружающую среду.
Для полного финансового обеспечения выполнения программы рекультивации объекта работ или рекультивации последствий своей деятельности ТОО «Award Company» выделяет средства.
ТОО «Award Company» планирует выполнить работы по рекультивации на на месторждении «Божыр» в 2035 году.
Проект рекультивации выполнен в соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательством, нормами, правилами и с учетом специфики производства, с использованием технической документации предприятия.
Проект рекультивации составлен на месторождения «Божыр» магматические горные породы: диабаз (грунт) в пределах горного отвода площадью 0,350 км2 (35,44 га). 
Рекультивацию подлежат подъездная дорога и карьер, общей площадью 35,44 га. 
Проект разработан в соответствии с требованиями «Об утверждении Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель» утвержденной Приказом МСХ РК №289 от 2 августа 2023 года.
При составлении рабочего проекта использовались:
1. Акт обследования;
2. Задание на разработку рабочего проекта рекультивации;


















1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Административное положение
Месторождение диабазов «Божыр» расположено в Хромтауском районе Актюбинской области, в 123 км к юго-востоку от областного центра – г. Актобе, в 55 км к юго-востоку от центра Хромтауского района – г. Хромтау, Ближайшим населенным пунктом является село Копа (22,1 км) с северо -восточной стороны. 
Границы территории участка недр на разведку ограничены 5 блоками – М-40-82 (10д-5б-12, 17, 22, 23, 24).  
В орографическом отношении район проявления «Божыр» расположен в пределах северной оконечности Мугоджарских гор представляют собой низкогорные и мелкосопочные участки, разделенные широкими долинообразными межгорными понижениями. 
Координаты угловых точек месторождения диабаза (грунт) Божыр:
	
Номера угловых точек
	Географические координты (Пулково 42)

	
	северная широта
	восточная долгота

	1
	49°47'56.85"
	58°45'59.19"

	2
	49°47'56.14"
	58°46'13.96"

	3
	49°47'21.89"
	58°46'10.12"

	4
	49°47'22.59"
	58°45'51.79"

	5
	49°47'36.75"
	58°45'53.11"

	6
	49°47'49.04"
	58°45'59.90"

	Глубина разработки – до 8,0 м

	Площадь контура на добычу – 0,350 км2 (35,0 га)



Запасы утвержденные Протоколом №612 заседания Западно-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам по утверждению запасов по состоянию на17.08.2021г. составляют:
	Название
	№ блока и
категория
запасов
	Полезная толща
	Запасы полезной
толщи,
тыс.м3

	«Божыр»
	I-С1
	диабаз (грунт)
	1576,5



Всего балансовые запасы по месторождению диабаза (грунт) составляют 1576,5 тыс. м3. Площадь участка составляет 0,350 км2
На площади месторождения здания и сооружения отсутствуют.

1.2. Природные условие района (климат, почвенно-растительный покров, геологические и гидрогеологические условия)
Климатическая характеристика даётся по многолетним наблюдениям метеостанции г. Хромтау. Район месторождения «Божыр» относится:
1. По климатическому районированию для строительства – зона III А.
2. По весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85, прил. 5 карта 1) – II зона. Нормативное значение веса снегового покрова (СНиП 2.01.07-85 *таблица 4) - 70 кгс/м2 (0,7 кПа).
3. По давлению ветра – III зона. Нормативноез начение ветрового давления -38 кгс/м2 (0,38 кПа).
4. По толщине стенки гололёда - IV зона. Толщина стенки гололёда -15 мм, на высоте 200 м – 15 мм; на высоте 300 м – 20 мм; на высоте 400 м – 25 мм;
5. Зона влажности 3 – сухая.
Климат района резкоконтинентальный, с суровой холодной зимой и сухим жарким летом. Продолжительность периода со среднесуточной температурой О0 -153 сут. Средняя дата первого мороза осенью, 20-25 сентября, последнего весной, 5 – 5 мая. Переход среднесуточной температуры через 00 С наблюдается, в среднем, 2 апреля и 1 ноября.
Среднегодовая многолетняя норма осадков составляет 199 мм. В холодный период выпадает 59-79 мм, в теплый – 133 – 158 мм. Суточный максимум осадков равен 56мм.
Максимальное месячное количество осадков выпадает в мае - июне, минимальное –вянваре - феврале. Среднее испарение с водной поверхности 870 мм в год.
Средняя высота снежного покрова за зиму 20 см. Устойчивый снежный покров образуется, в среднем, 4 декабря, сходит 31 марта. Средняя продолжительность дней с устойчивым снежным покровом составляет 122 дня. Нормативная глубина промерзания грунтов по метеостанции г. Эмба составляет 167 см.
Почвенно-растительный покров:
Хромтауский район расположен в подзонах сухих и засушливых степей. Подзона южных карбонатных и неполноразвитых черноземов приурочена к северу района в пределах цокольных равнин. Растительный покров представлен ксерофитноразнотравно-ковыльными, типчаково-ковыльными с участием петрофитного разнотравья сообществами. 
Для засушливых степей района, расположенных в центральной и южной части района ландшафтообразующими являются темно-каштановые солонцеватые, карбонатные и местами неполноразвитые почвы приуроченные к слабоволнистым хорошо дренированным равнинам, образующие комплексы с солонцами степными. Коренной растительностью на темно-каштановых солонцеватых и карбонатных почвах являлись типчаково-ковыльные степи с проективным покрытием до 70% и преобладанием в травостое дерновинных злаков и галоксерофитного разнотравья (грудница, солонечник) на солонцеватых разновидностях и ксерофитного разнотравья (подмаренник, зопник, тимьян и др.) на карбонатных почвах. В сообществах отмечается увеличении синузии полыней и типчака.
Темно-каштановые и каштановые малоразвитые почвы незначительно представлены в пределах мелкосопочника на юге района. Растительный покров образован петрофитноразнотравно-ковыльно-овсецовыми, кустарниково-типчаково-овсецовыми сообществами.
В настоящее время темно-каштановые почвы почти полностью распаханы. На участках многолетних залежей идет восстановление растительного покрова в сторону формирования условно-коренных сообществ, в которых ковыли практически отсутствуют; из злаков преобладает типчак. 
Среди темно-каштановых солонцеватых почв незначительное распространение получили солонцы степные, приуроченные к засоленным глинам. К солонцам приурочены нитрозовополынно-типчаковые, галофитно разнотравно-полынно-типчаковые, камфоросмово-чернополынные сообщества.
В долине реки Орь преобладают луговые почвы и солонцы луговые с разнотравно-злаковой, галофитноразнотравно-пырейной, галофитнозлаковой растительностью.
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Схема почвенных зон Актюбинской области
Рельеф
В районе месторождения «Божыр» развиты три генетических типа рельефа:
· эрозионно-тектонический;
· структурно-денудационный;
· денудационно-аккумулятивный.
Образование эрозионно-тектонического рельефа предопределено тектоническими дислокациями с наложенной эрозионной сетью, а также физико-механическими свойствами горных пород, слагающих отдельные формы рельефа. В этом типе рельефа выделяются подтипы: низкогорно-мелкосопочный и увалисто-холмистый. Основанием для их выделения служат абсолютные высотные отметки и относительные превышения положительных форм  рельефа.
По берегам рек Орь и Кокпекты западнее Западно-Мугоджарского глубинного разлома развит приречный увалисто-холмистый мелкосопочник, образованный пологими уваламии куполовидными сопками. Абсолютные отметки положительных форм варьируют в пределах 298-334 м, относительные превышения составляют 25-35 м. Эрозионная сеть представлена мелкими ложками и эрозионными ложбинами. Рисунок сети во многом обусловлен тектоническим строением складчатого комплекса, слагающего этот тип рельефа.
Увалы вытянуты в субмеридиональном направлении и имеют плавные спокойные очертания.
В строении эрозионно-тектонического рельефа принимают участие русла реки Орь и ее притоков. Русла рек имеют извилистые участки с меандрами и старицами. Вместе с этим, имеются испрямленные участки. Характер конфигурации русла связан с составом пород, которые прорезает река. К примеру, на полях развития мезозой-кайнозойских отложений русло реки Орь меандрирует (извивается), а при пересечении пород складчатого фундамента имеет спрямленные участки.
В последнем случае долина реки разработана слабо, мощности аллювия незначительны. Это предполагает тенденцию к поднятию указанных участков. Аналогичная ситуация наблюдается и на отдельных отрезках р.Кокпекты, где в крест простирания  пересекаются терригенные образования залаирской свиты.
Овражно-балочная сеть является составной частью эрозионно-тектонического рельефа и связана с речной сетью. Причиной образования овражно-балочной сети являются временные водотоки. Характер ее обуславливается литологическим составом пород, а также структурой субстрата.
Уступ тектонического происхождения отчетливо прослеживается на южной половине площади и протягивается с юга на север. Он выражается в рельефе в виде цепочки пологих увалов. Этот уступ фиксирует положение зоны Западно-Мугоджарского разлома  глубинного заложения.
Максимальное относительное превышение достигает 20-30 м.
Структурно-денудационный рельеф имеет широкое распространение в районе. Он приурочен к полям развития отложений мела и палеогена. В его строении принимают участие такие формы, как денудационная пластовая равнина, денудационные останцы и денудационные уступы, а также отпрепарированные формы рельефа–дайки эффузивов и гряды яшмоидов. Денудационная пластовая равнина имеет полого-увалистую и увалисто- холмистую поверхность, слабонаклоненную в сторону речных долин. Абсолютные высотные отметки отдельных форм достигают 330-350 м. Относительные превышения колеблются в пределах 10-15 м.
Денудационная пластовая равнина начала свое развитие послео бразования олигоценовой поверхности выравнивания, остатки которой сохранились на вершинах плосковерхих холмов и представлены железистыми песчаниками и конгломератами с отпечатками обломков древесины. В результате действия процессов комплексной денудации и проявления неотектонических движений положительного знака поверхность равнины приобрела современный облик. Рельеф создан горизонтальным или почти горизонтальным залеганием слоев песков, глин, песчаников мела и палеогена, осложненным редкими разрывными нарушениями.
Денудационно-аккумулятивный рельеф занимает обширные участки, приуроченные к межгорными речным долинам. Егодополняют также озерные впадины, эоловые формы и делювиальные шлейфы. В межгорные долинах этот тип рельефа представлен увалистой денудационно-аккумулятивной равниной, в долинах рек–аллювиальными равнинами надпойменных террас и пойм.
Увалистая денудационно-аккумулятивная равнина занимает межгорные понижения.
Увалы тяготеют к краевым возвышенным частям равнин. Поверхность равнины плоская, слабонаклоненная в сторону местного базиса денудации. В наиболее низких частях равнин иногда имеются извилистые русла временных водотоков с обрывистыми берегами высотой от 0,5 до 2м. Образование увалистой денудационно-аккумулятивной равнины началось в позднемиоценовое время, когда в понижениях рельефа отлагались озерные отложения, представленные гипсоносными глинами с включениями марганцовистых и железистых бобовин. Окончательный вид поверхность равнины приобрела в четвертичное время в результате неотектонических поднятий.
Пологоволнистая денудационно-аккумулятивная равнина объединяет поверхности II и III надпойменных террас, так как между ними почти не существует четкой геоморфологической границы.
Равнина представляет собой пологоволнистую поверхность, слабо наклоненную в сторону русла. На ее поверхности имеются дефляционные впадины. Ширина ее достигает 7 км на правобережье р. Орь восточнее Западно-Мугоджарского глубинного разлома. Равнина сложена мелко-средне зернистыми песками преимущественно кварцевого состава с маломощными линзами и прослойками гравелитистого песка, гравия и галечника.
Аллювиальные равнины поймы, высокой поймы и I-й надпойменной террасы приурочены к долинам р. Орь и ее притоков и являются аккумулятивными формами рельефа. Наиболее широко они развиты в долине р. Орь ниже устья Кокпекты (восточнее Западно-Мугоджарсокго глубинного разлома). Самые обширные участки занимает равнина I надпойменной террасы. Поверхность ее ровная, слабо наклоненная в сторону русла. В долине р. Орь ниже устья р. Терсбутак поверхности I надпойменной террасы и поймы сливаются за счет многочисленных вытянутых понижений –отмерших участков русла, расчленяющих поверхность I надпойменной террасы на отдельные участки. Поверхность равнины часто сложена узкими извилистыми гривками. Встречаются округлые блюдцеобразные заболоченные понижения, поросшие влаголюбивой растительностью. Превышения составляют от 3 до 5 м над урезом воды. Именно в пределах этого типа рельефа расположено непосредственно месторождение «Божыр».
Пойменная терраса выражена в виде узких прерывистых полос, имеет неровную поверхность и небольшие превышения. Аллювиальные равнины I-й надпойменной и пойменной террас образовались в результате хвалынской и новокаспийской трансгрессий.
Озерные впадины (например, лиман Атыз, расположенный в 2 - 3 км юго-западнее месторождения «Божыр») являются отрицательными формами рельефа. Они имеют в плане изометричную форму сплавными очертаниями и расположены в пределах денудационно- аккумулятивной равнины. Одни из них представляют собой мелководные озера, а у других днища почти сравнялись с уровнем поверхности окружающей равнины и озера прекратили свое существование. Озерные впадины образовались, вероятно, на месте дефляционных  котловин.

Геологические условия
Территория района работ покрыта геологическими съемками масштаба 1:50000-1:200 000 и гидрогеологической съемкой масштаба 1:200 000, по материалам которых приводится краткая ее геологическая и гидрогеологическая характеристика. 
Проявление «Божыр» расположено на пределах площади листа M-40-XXIII.  
Геологоразведочные работы на диабазы, как скальные грунты, в пределах участка недр ранее не проводились. 
В описываемом районе развиты осадочные и вулканогенные породы силурийской, девонско-каменноугольной, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичных систем, выходящих на дневную поверхность. Индексы возрастов отложений соответствуют представленной геологической карте. 
Породы силурийской системы имеют на описываемой территории широкое распространение и представлены мугоджарской толщей (Smg), имеющей пестрый петрографический состав. 
Главную роль в составе толщи имеют базальтовые породы группы альбитизированных диабазов, спилитизированные, зеленовато-серые, мелкозернистые или афанитовые, слагающие в основном подушечные лавы. Отмечаются прослои туфов, линзы яшм. 
Отложения зилаирской свиты верхнего отдела девонской системы–нижний отдел каменноугольной системы (D3-C1zl), развитые в северо-западной части района работ, представлены комплексом преимущественно терригенных осадочных пород – тонкозернистыми глинистыми алевролитами, тонкозернистыми, мелкозернистыми и крупнозернистыми полимиктовыми песчаниками, гравелитами и конгломератами. 
На палеозойских породах сохранились рыхлые образования древней коры выветривания (MZ1), представленные в нижней части зонами дезинтеграции и выщелачивания слабо измененных пород. Верхнюю часть составляет зона охр и бесструктурных каолиновых глин.  
Мощность древней коры выветривания колеблется от нескольких метров до нескольких десятков метров. 
Меловая система представлена отложениями верхнего (кампанский ярус) отдела. 
Отложения кампанского яруса верхнего мела (Cr2кр) развиты в западной части района работ и представлены осадками позднемеловой морской трансгрессии – плотными или листоватыми гипсоносными глинами с подчиненными прослоями сильно глинистых алевритов, кварцевых и глауконит-кварцевых, глинистых песков и песчаников.  
Отложения палеоцена-нижнего-среднего эоцена, нерасчленённые (Р 1- Р 21-2) сложены морскими монтмориллонитами глинами с прослоями опоковидных тонкозернистых глауконит-кварцевых песчаников и опок. 
Акчатская свита эоцена (Р22-3ak) представлена морскими опоками, легкими трепеловидными глинами, трепелами и диатомитами. 
Саксаульская свита эоцена (Р23sk) сложена континентальными хорошо сортированными мелкозернистыми и тонкозернистыми кварцевыми песками, с прослоями бурых железистых песчаников и линзами крепких кварцитовидных песчаников. 
Верхний миоцен-плиоценовые отложения (N13-N2) представлены однообразными глинами континентального происхождения, часто с неравномерно распределенными железисто-марганцовистыми конкрециями.  
Среднечетвертичные отложения (alQII) слагают вторые надпойменные террасы рек и сложены полимиктовыми песками, в нижней части разнозернистыми, с примесью грубообломочного материала, выше – более мелкозернистыми и более глинистыми песками с прослоями песчанистых глин и карбонатных стяжений. 
Верхнечетвертичные отложения (alQIII) слагают первые надпойменные террасы, представлены песками, суглинками и глинами. 
Современные отложения (QIV) представляют аллювий высоких и низких пойм, озерные отложения и современные накопления речных русел и временных водотоков, представлены песками, галечниками и глинами. 
Интрузивные образования в пределах района работ представлены раннепалеозойскими интрузиями гранитов, нижнедевонскими габбро, габбро-норитами, кварцевыми габбро и кварцевыми габбро-норитами; среднедевонскими плагиогранитами и плагиоклазовыми нерасчлененными гранитоидами; позднепалеозойскими аляскитами, нормальными гранитами. 
В тектоническом отношении район работ расположен в пределах Кудуксайской антиклинали Западно-Мугоджарского (Магнитогорского) мегасинклинория среднего подъяруса ордовикско-нижнедевонского структурного яруса.

Гидрогеологические условия
Месторождение «Божыр» приурочено к образованиям коры выветривания.  Гидрогеологическими работы установлено, что все пробуренные скважины безводные – полезная толща участка не обводнена.  
Месторождение предполагается отрабатывать 1 карьером. 
Исходя из предполагаемой площади карьера на конец разработки и среднегодового количества осадков (252 мм), ожидаемый водоприток в него составит – 350336 м2 х 0,252 м = 88285 м3;  
В условиях резко континентального климата, когда инсоляция преобладает над количеством выпавших осадков, наличие в дне карьера водопроницаемых пород, не способствующих накоплению подземных вод, проведение специальных водопонижающих мероприятий не предполагается. 
Питьевое обеспечение геологоразведочных работ, а в дальнейшем и горного производства будет осуществляться из города Хром-Тау, расположенного в 56 км к северо-западу от проявления, хозяйственное – из ближайших поверхностных водоемов. 
Заключались в замере предполагаемого уровня подземных вод в каждой скважине уровнемером ЭУ-50, после окончания бурения.  Объем работ – 18 замеров/скважин
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1.3. Технологический процесс при эксплуатации
Месторождение Божыр имеет площадной характер залегания. Небольшая глубина залегания, мощность продуктивных тольщи и пород вскрыши предопределяют добычу диабаза открытым способом. 
Орографически месторождение «Божыр» представляет собой слабовсхолмленную поверхность.   
Вскрышные породы сложены почвенно-растительным слоем и глинами, коэффициент крепости пород которых по шкале М.М.Протодъяконова равен 0,5-1,0 (категория I- III). 
Продуктивными породами проявления являются: 
- трещиноватые диабазы коры выветривания; 
По физическим свойствам полезное ископаемое характеризуется: коэффициент крепости (по шкале проф. М.М.Протодьяконову) – 4-5; группа пород по ЕНиР-74 – V-VI; категория пород по трудности экскавации по ЕНВ-1979 – III-IV. 
Гидрогеологические условия полезной толщи простые – она не обводнена.  
Способ разработки исключает возможность просадки горных пород – породы устойчивые.  
Коэффициент вскрыши – 1:2 м3/ м3. 
Благоприятные горно-геологические условия месторождения: незначительная мощность вскрышных пород, малая глубина залегания полезной толщи, низкая ее крепость, определили разработку объекта открытым валовым способом без предварительного рыхления, цикличным забойно-транспортным оборудованием (погрузчик/экскаватор-самосвал). 
При эксплуатации месторождения предполагаемый угол откоса вскрышных пород будет колебаться от 30 до 40° (почвенно-растительный слой) и 70-80⁰ глины, пород продуктивной толщи – 80-85°. Естественные склоны устойчивые. 
Углы погашения бортов карьера, с учетом построения предохранительных берм, будут изменяться от 25° до 30°. Исходя из мощности полезной толщи, разработка месторождения будет вестись 1-м уступом по полезной толще с зачисткой потенциального почвенно-растительного слоя (ПРС). 
Вскрытие карьера предполагается внешней или внутренней въездной траншеей шириной по дну 18,5 м и уклоном – 5°. Углы откосов бортов траншеи – 30-40°.  
Отвал собственно вскрышных пород незначительный. 
Радиационно-гигиеническая оценка исследуемого сырья участка показала, что породы продуктивной толщи радиационную опасность не представляют и могут использоваться без ограничений. 
Абсолютные отметки поверхности месторождения изменяются от +294,64м до +315,92м.  
Проектные контуры карьера отстроены по принятым элементам карьера на полную глубину промышленных запасов диабаза с учетом рельефа.  
Основные параметры карьера
	Наименование показателей
	ед. изм.
	показатели

	Размеры карьера (максимальные):
	м
	1070

	     длина
	м
	320

	     ширина
	
	

	Площадь карьера
	км2
	0,350

	Глубина карьера
	м
	8

	Геологические запасы (балансовые)
	тыс.м3
	1576,5

	Эксплуатационные запасы
	тыс.м3
	1576,5

	Количество вскрышных пород всего:
	тыс.м3
	805,8

	Средний коэффициент вскрыши
	м3/м3
	1:2 


                                                                                                                               
Горнотехнические условия эксплуатации 
Подлежащие разработке вскрышные породы имеет площадной характер распространения, образуя в современном рельефе положительную форму. Все это предопределяет возможность ведения добычных работ открытым способом.  
Абсолютные отметки рельефа карьерного поля варьируют от +294,64м до +315,92м. Гидрогеологические условия полезной толщи простые – она не обводнена. 
Временное подтопление вероятно только при ливневых дождях и весеннем снеготаянии. 
Результаты физико-механических испытаний рядовых проб строительного камня следующие: 
- объемный вес колеблется от 2,602 до 2,637 г/см3. 
Инженерно-геологические условия разработки месторождения относятся к простым.  



2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
В связи с качественной характеристики нарушенных земель по техногенному рельефу, географических и социальных факторов в проекте принято направление рекультивации по восстановлению исходного вида земельного угодья, который был до нарушения. До нарушения участки нарушенных земель по кадастровому учету относиться к пастбищным угодьям. Рекультивированные участки, расположенные на землях запаса Хромтауского района Актюбинской области, в перспективе, после восстановления растительности, могут использоваться в качестве пастбищных угодий.

3. ФАКТИЧЕСКОЕ ИЛИ ПРОГНОЗИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ (НАРУШАЕМЫХ) ЗЕМЕЛЬ К МОМЕНТУ РЕКУЛЬТИВАЦИИ (ПЛОЩАДИ, ФОРМЫ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ, СТЕПЕНЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАРАСТАНИЯ, НАЛИЧИЕ ПЛОДОРОДНОГО И ПОТЕНЦИАЛЬНО ПЛОДОРОДНОГО СЛОЕВ ПОЧВ, ПОДТОПЛЕНИЯ, ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ)
Диабазы (грунт) месторождения Божыр предусматривается для строительства и реконструкции внутрикарьерных дорог.
Срок ведения разработки диабаза (грунт) с учетом годового объема добычи составит 10 лет. За проектный срок отработки в пределах контура на добычу будет отработана весь объем промышленных запасов.
Отработка месторождения будет производится открытым способом, с применением буровзрывных работ.
Экскавация и перевозка полезного ископаемого будет производится механизированным способом, экскаватором и автосамосвалами соответственно.
Проектные решения по выбору технологической схемы горных работ, системы разработки и ее параметров предопределены месторасположением земельного участка, его площадью и балансовыми запасами.
Рекультивация земельных участков под разработку карьера будет производиться поэтапно по 12-15 га.
Объектами технической и биологической рекультивации нарушенных земель будут являться: отработанный выемки – 35,0 га, дороги и другие участки нарушенных земель -3,5 га.
На участке нет зданий и временных сооружений. На  участке располагаются насыпи плодородных слоев почвы объемом 70,8 тыс. м3.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОГО И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА АГРОХИМИЧЕСКИХ И АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСКРЫШНЫХ ПОРОД И ИХ СМЕСЕЙ В ОТВАЛАХ
По геолого-генетическим признакам и инженерно-геологическим свойствам на исследуемых площадках под отдельные объекты выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Грунты идентичны и выдержаны попростиранию, поэтому физико- механические свойства грунтов приводятся обобщёнными дл явсего исследуемого участка.
ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой суглинистый, тёмно-коричневый, твёрдый, с остатками корней травянистой растительности. Вскрыт с поверхности до 0,2м. Мощность слоя 0,2 м. Плотность грунта 1,74 г/см3. Слой подлежит рекультивации.
ИГЭ-2. Суглинки от лёгких песчанистых до тяжёлых, коричневые, пористой структуры, твёрдой консистенции, с линзами супесей, спрослоями глин и песков, мощностью от 3-5 мм до 10-15 см, известковистые, с пятнами ожелезнения. Вскрыты с глубины 0,2 м до 0,7-3,8 м. Мощность слоя 0,5-3,6 м.
Физико-механические свойства грунта ИГЭ-2 приведены лабораторным данным 
	№
	Характеристики
	Ед.изм
	Среднее значение
	Расчетное значение

	
	
	
	
	а=0,85
	а=0,95

	1
	Граница текучести
	%
	28
	
	

	2
	Граница раскатывания
	%
	15
	
	

	3
	Число пластичности
	%
	13
	
	

	4
	Природная влажность
	%
	11
	
	

	5
	Показатель текучести
	д.ед.
	<0
	
	

	6
	Плотность грунта
	г/смі
	1,84
	1,81
	1,80

	7
	Плотность сухого грунта
	г/смі
	1,66
	
	

	8
	Коэффициент порыстости
	
	0,642
	
	

	9
	Коэффициент водонасыщения
	д.ед.
	0,45
	
	

	10
	Удельное сцепление, естественное
	кПа
	65
	62
	60

	11
	Удельное сцепление, водонасышенное
	кПа
	30
	28
	27

	12
	Угол внутреннего трения, естественное состояние
	град.
	28
	28
	27

	13
	Угол внутреннего трения, водонасышенное состояние
	град.
	19
	19
	18

	14
	Относительно сжатие в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, естественное состояние
	
	0,06
	
	

	15
	Относительно сжатие в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, водонасышенное состояние
	
	0,14
	
	

	16
	Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа (компрессионный), естественном состоянии
	МПа
	17
	
	

	17
	Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа (компрессионный), в водонасышенном состоянии
	МПа
	7
	
	

	18
	Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа по опытным данным в естественном состоянии (лопастной прессиометр ЛПМ-14)
	МПа
	19
	
	

	19
	Коэффициент фильтрации
	м/сут.
	0,173
	
	



Расчетное сопротивление (R0) согласно (Фисенко Г.Л. «Устойчивость бортов карьеров и отвалов» – М., «Недра», 1965 прил. 3, табл. 4) составляет для просадочных суглинков 250 кПа. Коэффициент изменчивости сжимаемости равен 2,43.
ИГЭ-3. Супеси песчанистые коричневые, пористой структуры, от твёрдой до текучей консистенции, с прослоями суглинков, песков и глин, мощностью до 5-15 см, ниже уровня грунтовых вод с включением мелкого гравия до 10-20 %, известковистые, спятнами ожелезнения. Вскрыты ниже суглинков с глубины 0,2 - 4,3 м до 2,8-8,0 м. Мощность слоя 1,5 - 6,4 м.
Физико-механические свойства грунта ИГЭ-3 по лабораторным данным
	№
	Характеристика
	Ед.изм
	Среднее значение
	Расчетное значение

	
	
	
	
	а=0,85
	а=0,95

	1
	Граница текучести
	%
	19
	
	

	2
	Граница раскатывания
	%
	14
	
	

	3
	Число пластичности
	%
	5
	
	

	4
	Природная влажность
	%
	7
	
	

	5
	Показатель текучести
	д.ед.
	<0-100
	1,79
	1,78

	6
	Плотность грунта
	г/смі
	1,81
	
	

	7
	Плотность сухого грунта
	г/смі
	1,69
	
	

	8
	Коэффициент порыстости
	
	0,598
	
	

	9
	Коэффициент водонасыщения
	д.ед.
	0,08-0,95
	
	

	10
	Удельное сцепление, естественное состояние
	кПа
	53
	51
	50

	11
	Удельное сцепление, водонасышенное состояние
	кПа
	21
	20
	19

	12
	Угол внутреннего трения, естественное состояние
	град.
	29
	29
	29

	13
	Угол внутреннего трения, водонасышенное состояние
	град.
	19
	19
	18

	14
	Относительно сжатие в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, естественное состояние
	
	0,06
	
	

	15
	Относительно сжатие в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, водонасышенное состояние
	
	0,13
	
	

	16
	Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа (компрессионный), естественном состоянии
	МПа
	20
	
	

	17
	Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа (компрессионный), в водонасышенном состоянии
	МПа
	78
	
	

	18
	Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа по опытным данным в естественном состоянии (лопастной прессиометр ЛПМ-14)
	МПа
	23
	
	

	19
	Коэффициент фильтрации
	м/сут.
	0,340
	
	


Расчетное сопротивление (R0) согласно (Фисенко Г.Л. «Устойчивость бортов карьеров и отвалов» – М., «Недра», 1965 прил. 3, табл. 4) составляет для супесей 200 кПа  Коэффициент изменчивости сжимаемости равен 2,5.
ИГЭ-4. Пески средней крупности, красновато-коричневые, средней плотности, от влажных до водонасыщенных, слабо суглинистые, с включением гравия до 5-10%, с тонкими прослоями суглинков и глин, мощностью до 1-3 см, кварцево-полевошпатовые. Вскрыты под супесями с глубины 3,0-6,6 до 4,0-8,8 м. Мощность слоя 0,4-5,0 м.
Объёмно-насыпной вес средних песков в рыхлом состоянии составляет 1,31-1,58 г/см3 при среднем значении 1,57 г/см3; в предельно плотном состоянии 1,50-1,84 г/см3 при среднем значении 1,66 г/см3.
Угол откоса песков составляет в сухом состоянии 35°,подводой-31°. Модуль деформации согласно (Фисенко Г.Л. «Устойчивость бортов карьеров и отвалов» - М., «Недра», 1965 прил. 1 табл. 1) равен 30 МПа. Расчетное сопротивление (R0) согласно (Фисенко Г.Л. «Устойчивость бортов карьеров и отвалов» - М., «Недра», 1965 прил. 3 табл. 2) равен 400 МПа.
ИГЭ-5. Пески гравелистые, серовато-коричневые, средней плотности, глинистые, водо-насыщенные, кварцево-полевошпатовые, с тонкими прослоями глини суглинков, мощностью до 1-5 см. Вскрыты под супесями и песками средней крупности с глубины 4,0-8,8 м до 6,2-10,3 м. Мощность слоя 0,6 - 3,3м.
Объёмно-насыпной вес песков гравелистых в рыхлом состоянии составляет 1,33-1,68 г/см3 при среднем значении 1,49 г/см3; в предельно плотном состоянии 1,49-1,92 г/см3 при среднем значении 1,73 г/см3.
Угол откоса песков составляет в сухом состоянии 36°, под водой - 31°. Модуль деформации согласно (Фисенко Г.Л. «Устойчивость бортов карьеров и отвалов» – М., «Недра», 1965 прил. 1 табл. 1) равен 30 МПа. Расчетное сопротивление (R0) согласно (Фисенко Г.Л. «Устойчивость бортов карьеров и отвалов» –М., «Недра», 1965 прил. 3, табл. 2) равно 500 кПа.
ИГЭ-6. Глины лёгкие пылеватые и тяжёлые серые, зеленовато-серые, с линзами жёлтых и красных глин, твёрдой и полутвёрдой консистенции, углистые, с пятнами ожелезнения, с прослоями песчаников серых, слабосцементированных, мощностью до 20 см, с прослоями супе-сей и песков мелких, мощностью до 5 см. Вскрыты повсеместно под песками и супесями  с глубины 2,8 - 10,3 м до 7,0 - 14,0 м. Вскрытая мощность слоя 0,4 –7,4 м.
Физико-механические свойства грунтов приведены по лабораторным данным в таблице  2.3.
Физико-механические свойства грунта ИГЭ-6 по лабораторным данным
	№
	Характеристика
	Ед.изм
	Среднее значение
	Расчетное значение

	
	
	
	
	а=0,85
	а=0,95

	1
	Граница текучести
	%
	56
	
	

	2
	Граница раскатывания
	%
	23
	
	

	3
	Число пластичности
	%
	33
	
	

	4
	Природная влажность
	%
	24
	
	

	5
	Показатель текучести
	д.ед.
	<0-0,29
	
	

	6
	Плотность грунта
	г/смі
	1,99
	1,96
	1,94

	7
	Плотность сухого грунта
	г/смі
	1,61
	
	

	8
	Коэффициент порыстости
	
	0,721
	
	

	9
	Коэффициент водонасыщения
	д.ед.
	0,92
	
	

	10
	Удельное сцепление, естественное состояние
	кПа
	68
	65
	63

	11
	Удельное сцепление, водонасышенное состояние
	кПа
	44
	43
	42

	12
	Угол внутреннего трения, естественное состояние
	град.
	30
	30
	29

	13
	Угол внутреннего трения, водонасышенное состояние
	град.
	18
	19
	17

	14
	Относительно сжатие в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, естественное состояние
	
	0,13
	
	

	15
	Относительно сжатие в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, водонасышенное состояние
	
	0,19
	
	

	16
	Модуль деформации в интервале наргузок 0,1-0,3 МПа (компрессионный), естественном состоянии
	МПа
	6
	
	

	17
	Модуль деформации в интервале наргузок 0,1-0,3 МПа (компрессионный), водонасыщенном состоянии
	МПа
	4
	
	

	18
	Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа по опытным данным в естественном состоянии (лопастной прессиометр ЛПМ-14)
	МПа
	12
	
	

	19
	Коэффициент фильтрации
	м/сут.
	11
	
	



По трудности разработки  грунты соответствуют следующим пунктам классификации СН РК 8.02 - 05-2002.
	№ ИГЭ
	Виды грунта
	№ п/п СН РК 8.02-05-2002 табл. 1
	Группа разработки

	
	
	
	ручная
	Одноковшовым экскаватором

	1
	Почвенно-растительный слой
	9 а
	1
	1

	2
	Суглинки твердые
	35 в
	2
	2

	3
	Супеси твердые
	36 б
	1
	1

	
	Супеси пластичные и текучие
	36 а
	1
	1

	4
	Пески средней крупности
	29 б
	1
	1

	5
	Пески гравелистые
	29 в
	2
	1

	6
	Глины твердые и полутвердые
	8 г
	3
	3



5. ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Реально взвешивая имеющийся природно-ресурсный потенциал района, уровень и 
эффективность его использования и конечный результат от успешной деятельности предприятия, следует признать, что он значительно превышает все затраты и потери. 
Район месторождения «Божыр» относится к интенсивно освоенному, с развитой сетью железных и автомобильных дорог, линий электропередач и других коммуникаций. 
С разработкой месторождения «Божыр» будет связано развитие сопряженных отраслей областного и районного уровней: автомобильного транспорта, строительства, энергетики и других. Доходы занятых в этих отраслях людей будут основной базой для сохранения и развития социальной сферы, сохранения населения, уменьшения эмиграции. 
Промышленная разработка месторождения и ежегодные отчисления в бюджет могут поддержать экономическую ситуацию не только в Хромтауском районе, но и в Актюбинской области в целом. Ежегодные отчисления на социально - экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры на срок действия Контракта составляют значительный размер бюджетов района и области в целом. 
Также следует иметь в виду, что контрактными обязательствами предусмотрено финансирование подготовки и переподготовки граждан РК, расходы по финансированию профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 
Вышеперечисленные обязательства по Контракту по обучению относятся к социальной сфере, что является одним из положительных фактов недропользования в данном районе. Также можно привести пример о молодежи, уроженцах тех мест, работающих у недропользователя, как по рабочим специальностям, так и на инженерных должностях. 
Возможные негативные последствия при добыче на месторождении могут проявиться лишь от загрязнения окружающей среды, утилизации шахтных вод. 
Решению, прежде всего этих аспектов, уделено основное внимание при выполнении оценки воздействия на окружающую среду к проектному документу на отработку месторождения. 
При проведении горных работ (независимо - подземным, открытым способами) нарушаются естественное состояние окружающей среды в районе горнорудных предприятий. 
Основными видами воздействия на окружающую среду при разработке карьера месторождения «Божыр» являются:
· изъятие природных ресурсов (полезные ископаемые, вода, растительный и животный мир);
· загрязнение воздушного бассейна выбросами газообразных и взвешенных ве-
ществ;
· шумовое воздействие;
· изменение рельефа территории строительства и прилегающей территории, гидрогеологических условия. 
При разработке месторождения открытым способом происходят воздействия техногенного характера, связанные с обнажением почв, возникает опасность резкого роста 
объёма почвопотерь с эрозией. 
С целью уменьшения и восстановления нарушенного баланса экологической среды 
данной работой и предусматриваются мероприятия по рекультивации объекта.
В пределах  района особо охраняемых природных территорий не имеется.
Водные объекты особого государственного значения на территории района отсутствуют.
К землям, которые можно отнести к потенциальным земельным резервам для вовлечения в сельскохозяйственный оборот можно отнести земли запаса пригодные для использования в сельскохозяйственном производстве. 
Современные сельскохозяйственные угодья района представлены пастбищами, сенокосами, пашней, залежными землями, садами и огородами. Их процентное соотношение обусловлено природными особенностями региона и историческими условиями хозяйствования. 
Особенности ландшафтной организации территории района предопределяют характер и направленность сельскохозяйственного производства. Основными типами ландшафтов в пределах района являются степные и сухостепные ландшафты относительно приподнятых равнин. Пашня, залежь, сенокосы и пастбища приурочены к данному типу ландшафта. 
	Хромтауский район достаточно хорошо обеспечен поверхностными и подземными водными ресурсами.
	Поверхностный сток на территории района представлен рекой Орь с притоками. Всего на территории насчитывается 42 малые реки, 200 озер и 2 водохранилища. Средний многолетний расход воды в р. Орь составляет 0,6-0,9 куб.м/сек. 
Хромтауский район обеспечен подземными водами удовлетворительно. На территории района разведано 8 месторождений, эксплуатационные запасы которых колеблются от 0,3 тыс. куб. м/сут. до 8,6 тыс. куб. м/сут.
Водообеспеченность за счет подземных вод по району составляет в среднем 0,29 куб.м сутки/га.
В районе незначительно распространено орошение. Площадь орошаемых земель составляет 474 га. 
Состав, качественное и количественное значение загрязняющих и вредных веществ в источниках водопотребления;
	Воды в малых реках и реке Орь по степени загрязнения характеризуются по качеству воды относятся к 2-му классу, «чистые».Минерализация воды в период половодья составляет 0,2-0,5 г/л, колеблется в зависимости от сезона года и в период межени повышается в 1,5-2 раза.
		Воды, используемые в питьевых целях, характеризуются умеренными показателями загрязнения. 
Подземные воды района по химическому составу гидрокарбонатные кальциевые. Загрязнения бактериологического и токсического характера не обнаружено. Степень загрязнения подземных вод месторождения допустимая и качество подземных вод Кзыл-Каинского, Коктюбинского месторождений соответствует ГОСТУ «Вода питьевая». 
Исключение составляет месторождение подземных вод Участок Донской. Величина минерализации подземных вод в пределах участков сбросов в настоящее время повысилась с 0,8 до 1,35 г/л, содержание нефтепродуктов в подземных водах немногим более ПДК. Есть угроза загрязнения подземных вод водозабора участка Донской. Степень загрязнения подземных вод месторождения умеренно опасная.
Источники загрязнения водных объектов;
Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод непосредственно на территории района являются горно-обогатительный комбинат АО «Донской ГОК», на его долю приходится более 95% всех загрязняющих веществ в районе. Кроме того потенциальными источниками загрязнения являются животноводческие фермы, бытовые отходы населенных пунктов. В районе в настоящее время имеется 24 полигона централизованного сбора отходов и 29 несанкционированных свалок.
Наличие водоочистных сооружений, их состояние;
На территории района водоочистные сооружения, характеризующиеся низкой надежностью функционирования, расположены в населенных пунктах Хромтау, Донское, Никель-Тау, Коктау, Молодежное, Кудуксай, Кызылсу и др. В населенном пункте Жазык осуществлена реконструкция децентрализованных источников питьевого водоснабжения.
Характеристика питьевого водоснабжения сельских территорий;
	В районе водоснабжение осуществляется в основном за счет подземных месторождений, вода из которых подается по централизованным и децентрализованным системам питьевого водоснабжения.	 
Особенности сельскохозяйственного использования земель и специализация крестьянских и фермерских хозяйств в районе обусловлены своеобразием ландшафтной организации территории. Основными типами ландшафтов в пределах района являются степные и сухостепные ландшафты относительно приподнятых равнин.
Животноводство
В настоящее время основной специализацией фермерских и крестьянских хозяйств в районе является мясное животноводство.
Наличие значительных площадей естественных кормовых угодий в районе, резко выраженная диспропорция в распределении пастбищ и сенокосов определили структуру животноводства. Ведущим направлением животноводства является овцеводство, которое специализируется на мясо-шерстной продукции.
Сенокосы (основные группы сенокосов их структура и занимаемая площадь; количественная и качественная характеристика сенокосов (урожайность, кормозапас).
Площадь сенокосов района составляет 17673 га. Сенокосы представлены, в основном, ковыльно-разнотравно-полынными ассоциациями с урожайностью 5,0 ц/га. 
Пастбища (основные группы пастбищ, их структура и занимаемая площадь, количественная  и качественная характеристика пастбищ - урожайность, кормозапас, фактическая нагрузка);
Загрязнение почв
По данным Республиканской СЭС в местах отбора проб на территории района, а именно в зонах санитарной охраны водозаборных сооружений, в зонах рекреации и детских площадках оздоровительных учреждений Хромтауского района химического загрязнения почв пестицидами и тяжелыми металлами не выявлено. 
Загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха:
На территории Хромтауского района основными источниками загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха являются горно-обогатительный комбинат, животноводческие комплексы и свалки бытовых отходов населенных пунктов. 
Ландшафтно-экологические зоны административного района:
Стабильная зона - включает сухостепные и степные ландшафты относительно приподнятых равнин (5%). Антропогенное воздействие на данные виды ландшафта минимально и представлено нарушающим воздействием транспортной сети (дорожная дигрессия) и сезонным выпасом скота. Наблюдаются естественные процессы деградации земель – водная и ветровая эрозия. Антропогенно-обусловленными процессами деградации в зоне являются – деградация пастбищ (8,1%). Площадь зоны – 0,6 тыс. км2.
Удовлетворительная зона – включает сухостепные и степные ландшафты относительно приподнятых равнин (45%). Основным фактором трансформации ландшафтов является антропогенное воздействие (растениеводческое – 9,4%, животноводческое – 81,8%, дорожно-техногенное, селитебное). Наблюдаются естественные процессы деградации земель - водная и ветровая эрозия. Антропогенно-обусловленными процессами деградации в зоне являются – деградация пастбищ (21,4%).  Площадь зоны –  5,8 тыс. км2.
Напряженная зона – включает сухостепные и степные ландшафты относительно приподнятых равнин (50%). Очаги напряженного ландшафтно-экологического состояния сформировались в районе за счет антропогенного воздействия (сельскохозяйственное, техногенного – добыча полезных ископаемых, дорожно-техногенного, селитебного). Наблюдаются естественные процессы деградации земель - водная и ветровая эрозия. Антропогенно-обусловленными процессами деградации земель в зоне являются – деградация пастбищ (26,1%). Наблюдается загрязнение почв и атмосферного воздуха. Площадь зоны – 6,5 тыс. км2.
Катастрофическая зона – отсутствует.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Согласно Земельному Кодексу Республики Казахстан собственник земельного участка должен предусмотреть и осуществлять проведение мероприятий по охране земель направленные на :
- рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и	других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;
- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;
- устранение очагов неблагоприятного влияния на окружающую среду;
- Улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения, повышения эстетической ценности ландшафта;
Охрана земель включает систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на охрану земли, как части окружающей среды. В этих целях в Республике Казахстан ведется мониторинг, который представляет собой систему базовых (исходных), оперативных и периодических наблюдений за качественным и количественным состоянием земельного фонда.
Социально-экологический результат рекультивации заключается в создании благоприятных условий для жизнедеятельности человека и функционирования экологических систем в районе расположения нарушенных земель и предусматривает следующие виды:
· природоохранный результат – устранение экологического ущерба причиняемого нарушенными землями, в период осуществления рекультивационных работ независимо от направления рекультивации.
· природовосстановительный результат – создание условий в районе размещения нарушенных земель после их рекультивации, наиболее отвечающих социально-экологическим требованиям (санитарно- гигиеническим, эстетическим, рекреационным идр.).
Рекультивация земель обеспечивает снижение негативного воздействия нарушенных земель на компоненты окружающей среды: атмосферу, поверхностные и грунтовые воды, грунты и почвы, растительный и животный мир, оказывает благотворное влияние на здоровье человека и направлена на устранение экологического ущерба.
Перед началом производства работ строительные машины и механизмы должны пройти технический осмотр и проверку на токсичность.
Все землянные работы необходимо проводить в строгом соответствии с проектом. Строительная техника и передвижной автотранспорт должны содержаться на специально подготовленных местах парковки с твердым покрытием и устройством ливневой канализации (сбор и очистка).
В целях исключения попадания горюче-смазочных материалов на почву, заправку и ремонт техники необходимо производить в специально отведенном для этих целей месте. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и т.д. ) производится заправщиками.
На каждом объекте работы механизмов должен быть организован сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию. Слив масел на почвенный покров или водные объекты категорически запрещен.

7. Технологии работ по рекультивации нарушенных земель в зависимости от направления рекультивации
Наиболее эффективной мерой снижения отрицательного влияния нарушенных земель на окружающую среду является своевременная рекультивация нарушенных земель, которая обеспечивает не только создание оптимальных ландшафтов с соответствующей организацией территории, флорой, фауной, но и способствует надежной охране воздушного бассейна и водных ресурсов. При этом техническая рекультивация рассматривается как неотъемлемая часть процесса горного производства, а качество и организация рекультивационных работ – как один из показателей культуры производства.
Возможны следующие направления рекультивации:
· сельскохозяйственно – с целью создания на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий;
· лесохозяйственное – с целью создания лесных насаждений различного типа;
· рекрационное – с целью создания на нарушенных землях объектов отдыха;
· санитарно-гигиеническое – с целью биологической или технической консервации нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна или нецелесообразна в связи с относительной кратковременностью существования и последующей утилизацией этих объектов.
Выбор направления рекультивации земель осуществляется с учетом следующих факторов:
· природных условий района (климат, почвы, геологические, гидрогеологические и гидрологические условия, растительность, рельеф, определяющие геосистемы или ландшафтные комплексы);
· агрохимические и агрофизические свойства пород и их смесей в отвалах, гидроотвалах, хвостохранилищах;
· хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий в районе размещения нарушенных земель;
· срока существования рекультивационных земель и возможности их повторных нарушений:
· технологии производства комплекса горных и рекультивационных работ;
· требований по охране окружающей среды;
· планов перспективного развития территории района горных разработок;
· состояния ранее нарушенных земель, т.е. состояния техногенных ландшафтов карьерно-отвального типа, степени и интенсивности их самовозгорания.
Анализ факторов, влияющих на выбор направления рекультивации земель, нарушенных строительными работами, показал приемлемым сельскохозяйственное направление рекультивации, полностью отвечающее природным, социальным условиям и целенаправленности рекультивации.
Учитывая изложенное, настоящим проектом предусматривается сельскохозяйственное направление рекультивации земель, занятых добычними  работами.
В качестве основного оборудования занятого на рекультивационных работах будет использоваться бульдозер.
Рекультивация участка меняет характер техногенной нагрузки на окружающую среду в регионе.
А после проведения работ по технической рекультивации участки предусматривается биологический этап рекультивации.

8. Объем работ, потребности специальной технике и необходимых материалов для проведения технических и биологических этапов рекультивации нарушенных земель
Технология производства работ
Технический этап рекультивации
       Заключается в выполаживании бортов и грубой планировке автомобильных дорог. Планировочные работы рекомендуется проводить последовательными проходами в одну и другую стороны. При очередном проходе отвал бульдозера на длине 0,5 м должен находиться на спланированной площади, чтобы выдерживать толщину слоя и равномерно распределять грунт. Отвал бульдозера во время планировочных работ следует более чем на 2/3 его высоты.
Небольшие неровности и валики грунта заглаживаются задним ходом бульдозера при опущенном отвале в плавающем режиме. При разработке грунта на отвале предельные углы следует принимать в соответствии с едиными правилами безопасности.
Для предотвращения ветровой и водной эрозии поверхностей рекультивируемых земель после планировочных работ планируется провести биологический этап рекультивации.
Объемы работ для выполнения технического этапа рекультивации
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	Единица 
изм-ния
	Объемы
работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сбор, погрузка отходов
	Объем отходов
	т
	2,50

	2
	Перевозка мусора в полигон ТБО
	
Объем отходов
	т
	2,50

	3
	Выполаживание верхнего уступа борта карьера
	

Объем работ
	м3
	17720

	4
	Планировка авомобильных дорог
	
Объем работ
	га
	1,56

	5
	Нанесение на выположенную и прикарьерную территорию плодородного слоя почвы
	



Общая площадь нанесения
Объём наносимого ПСП
	га
м3
	35,44
70880

	6
	Прикатывание поверхности
	
Площадь прикатывания
	га
	35,44



Биологический этап рекультивации
Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной, в ходе проведения технического этапа, поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего ветровую и водную эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности. Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района. Закрепление пылящих поверхностей является одной из важных составных частей природоохранных мероприятий.
       Нарушение земель – процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, в том числе нефти и нефтепродуктов, геологоразведочных, изыскательских и строительных работ, приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима, рельефа местности и другим негативным изменениям состояния земель.
       При добыче грунта на месторождении «Божыр» нарушаются почвенный покров земельных участков. В связи с этим при проведении работ должны соблюдаться требования земельного и природоохранного слоя почвы, а так же рекультивации нарушенных земель.  
Биологический этап выполняются заказчиком или подрядчиком, и принимается комиссией, созданной местным исполнительным органом по месту нахождения рекультивируемых земель.
   	Технология создания пастбищ заключается в подготовке почвы, посеве многолетних трав и в последующем уходе за ними на первом и втором годах жизни. Продолжительность мелиоративного периода составляет 3 года. Подготовка почвы и посев многолетних трав производится в соответствии с принятыми зональными рекомендациями по агротехнике эрозионно-опасных земель и соответствующим комплексом машин и оборудования. 

В схему биологической рекультивации входят:
1. Глубокое рыхление почвы (на глубину 25 см) в осенний период, оборудование
- глубокорыхлитель КПТ-250, площадь – 35,44 га;
	2. Внесение минеральных удобрений – 2 ц/га, всего: 70,88 ц;
3. Весенняя вспашка с боронованием на глубину 25-30 см;
4. Предпосевное боронование в два следа;
5. Травосеяние, глубина заделки семян – 3,5 см, оборудование - сеялка СЭП-3.6, объем – 35,44 га, нормы высева, кг/га: житняк-19,5, всего: житняк – 691,08 кг;
Послепосевное прикатывание.
Нарушенные земельные участки ранее использовались как пастбищные угодья, для выпаса скота.
       	Восстановление пастбищных угодий. Основной задачей биологического этапа рекультивации является восстановление плодородия нарушенных земель, создание растительного покрова. Биологический этап рекультивации включает в себя комплекс работ, направленных на создание пастбищной угодий на нарушенных землях. 
       Технология восстановления пастбищ заключается в подготовке почвы, посеве травоосвоителей и последующем уходе за ними в течение 3-х лет. Продолжительность мелиоративного периода составляет 3 года.
      Учитывая природно-климатические условия района, рекомендации по научной системе ведения сельского хозяйства для Актюбинской области, для залужения, рекомендуется житняк.
       Житняк предоставляет большую ценность как улучшатель естественных пастбищ. Благодаря мощно развитой мочковатой корневой системе, является прекрасным пластообразователем. Житняк нетребователен к плодородию почвы, довольно засухоустойчив. Обладает хорошей устойчивостью в травостое, может держаться в полевых условиях 3-5 лет.
       Норма высева семян принята для залужения – 19,5 кг/га, для подсева – 19,5 кг/га (с учетом увеличения на 30% для участков, покрытых почвой). Потребное количество семян и их стоимость приводится в расчетах.
       В комплекс агротехнических мероприятий входит: подготовка почвы, посев многолетних трав (житняка), уход за посевами. Поверхность рекультивируемых участков разрыхляется культиватором - глубокорыхлителем. Эта мера способствует лучшему соединению нанесенного плодородного слоя почвы с подстилающей породой, а также облегчает проникновению корней в подпочвенный слой.
        Агротехника посева. В первый год освоения весенняя обработка начинается с дискования на глубину 6-8 см в двух  направлениях дисковыми боронами, для разравнивания нанесенного слоя почвы. Затем почва обрабатывается плоскорезом-глубокорыхлителем-удобрителем КПГ- 2,2 на глубину 15-20 см с одновременным внесением минеральных удобрений (суперфосфата). При подкормке посева используются разбрасыватели минеральных удобрений для поверхностного внесения (для подкормки) 1-РМГ-4, РУМ-3 и др. Измельчение и смешивание удобрений проводится непосредственно перед внесением.
       Норма внесения минеральных удобрений приняты в соответствии с рекомендациями по научной системе ведения сельского хозяйства для Актюбинской области и составляет 2 ц/га. 
       Перед посевом проводится предпосевное прикатывание, в конце августа посев многолетних трав сеялкой СЗТ- 3,6 сплошным широкорядным способом. Для получения равномерных всходов проводится послепосевное прикатывание.
       При неполноте всходов посевов на втором году освоения весной проводится боронование посевов в 2 следа и повторный посев трав с последующим прикатыванием. Уход за посевами  трав заключается в подкашивании сорняков до их цветения. В случае гибели травостоя в проекте предусмотрен повторный цикл работ по подготовке участка к посеву и посев в размере 100% рекультивируемой площади на основании пункта 4.5.5 «Указании по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстан» Алматы 1993 г. утвержденной приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан, от 2 августа 2023 года №289 «Об утверждении Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных земель».
       На третьем году освоения перед весенним боронованием, травы подкармливают минеральными удобрениями. При поверхностном их внесение туковой сеялкой РТТ - 4,2, доза внесения составляет 0,5 ц/га суперфосфата (аммофоса). 
        На третьем – пятом годах освоения проводится ранневесеннее боронование посевов игольчатыми боронами ЗБИГ - 3А, и подкормка суперфосфатом (аммофоса) из расчета 0,5 ц/га.
        Выпасать скот на рекультивированных землях рекомендуется только через три года с использованием их в течении этого срока под сенокошение. Это создаст условия для само осеменения и образования устойчивой дернины.           
       Очередность проведения агротехнических мероприятий и их стоимость определены в сметной части проекта, локальных сметах №1, 2 биологического этапа рекультивации. 
       Объем минеральных удобрений подсчитан из расчета применения в течение мелиоративного периода 3-х лет. Удобрения завозятся, согласно расчетов и технологии возделывания, в течение мелиоративного периода. 
При транспортировке минеральных удобрений соблюдать меры предосторожности – необходимо, чтобы транспортные средства были оснащены тентами, позволяющими закрывать дно кузова и перевозимые минеральные удобрения во избежание потерь и попадания атмосферных осадков. Рекультивация нарушенных земель производится согласно календарного графика указанного в графике «календарный график рекультивации».
       Предприятие, осуществляющее рекультивацию земель, несет ответственность:
     - за качественное выполнение в установленные сроки всех работ в соответствии с календарным планом.
Для выполнения работ по рекультивации нарушенного участка недр, включая зону обрушения и прилегающую технологическую площадку, планируется применение механизированной землеройной техники. Основной задачей является формирование безопасного откоса, выравнивание территории и зачистка от остатков кустарниковой растительности и строительного мусора. 
  
   Потребность специальной техники
При производстве рекультивационных работ используется спец. техники: бульдозер мощностью 75 кВт, Экскаватор Hitachi ZX330-5G, Самосвал  Howo A7 или аналог, ДТ-75, Поливочная машина на базе ЗИЛ МДК-433362, рулонный каток KTR 30, дисковый борон БДТ-3, борона БЗГС-1,0., разбрасыватель НРУ-0,5М, сеялки СЗТ-47, СОН-2,8.,  снегозадержательная оборудование СБУ-2.6., СБУ-2.6., плуг ПЛН-4. Вся используемая техника должна отвечать требованиям безопасности и СанПиН 1.03.037-94 «Гигиенические требования к машинам и механизмам, применяемым при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископа- емых» (эргономические, акустические свойства и т.д.).
Эргономические свойства отражают соответствие конструкции машины гигиеническим условиям жизнедеятельности и работоспособности человека, а также его антропометрическим, физиологическим и психофизическим качествам. Эти же свойства оказывают влияние на напряженность труда человека, а, следовательно, и на безопасность работы и производительность. Оптимальное положение тела человека повышает точность и скорость его моторных действий, обеспечивает возможность длительной непрерывной работы без утомления. Поэтому оно должно находиться в положении, близком к состоянию функционального покоя, при равномерном распределении массы по площади его опорных поверхностей, а спинка сиденья должна плотно прилегать к телу на грудном и пояснично-крестцовом участках позвоночника. Органы управления располагают в пределах рабочей зоны рук машиниста. Для удобной посадки людей различного роста кресла должны иметь регулировку для перемещения си денья по высоте.
Помещение кабины должно быть герметичным для исключения проникновения в него оксида углерода и других токсических веществ, а также пыли.
Вредное влияние шума и вибрации на машиниста должно быть ограничено. Предельный допустимый уровень шума на месте машиниста согласно приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» не должен превышать 70 дБ. Работа машины должна исключать вредное ее влияние на работающих поблизости людей и окружающую природу.    
Вода в жизни растений играет большую роль. Из всей поглощенной почвой влаги растением усваивается всего лишь 0,01-0,3%, а остальная часть теряется на транспирацию и испарение с поверхности земли (физическое испарение). Для обеспечения нормального роста и развития растительности полив следует проводить на 10-ый, 20-ый и 30-ый день после посева.
Полив предполагается провести поливомоечной машиной ЗИЛ МДК-433362 Объем цистерны 6,0 м3.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕКУЛЬТИВАЦИИ)

Календарный график производства работ по рекультивации разработан на предстоящие три года с учетом поэтапного завершения производственных процессов и его инфраструктуры.
         Согласно календарному плану горных работ, составленному исходя из производительности по полезному ископаемому, средней мощностью полезного ископаемого, мощностью вскрышных пород, режимом работы карьера, производительностью применяемого горно-добычного оборудования. 
       В основу календарного графика рекультивации положены:
1. Согласованность с добычей общераспространенных полезных ископаемых и в сроки отработки грунтовых резервов согласно графика отработки;
2. Производительность и тип машинно-тракторного парка;
3. Горнотехнические условия разработки грунтовых резервов;
4. Обеспечение безопасных условий при работе машинно-тракторного парка путем соблюдения нормативных параметров элементов системы разработки. 
       Календарный график рекультивации составлен, исходя из следующих условий:
- обеспечение производительности машинно-тракторного парка по снятию (срезке) и перемещению плодородного слоя почвы в валок, нанесению (возврат ПСП), планировке и прикатыванию всей площади в технической рекультивации и выполнению всех агротехнических мероприятий по залужению многолетних трав с соблюдением сроков подготовки почвы, посева и ухода за ними;
- обеспечение нормативного количества семенных материалов и минеральных удобрений.

Режим работы рекультивации
Сезонность работы - техническая часть - круглогодичная, биологическая часть ­ подготовка почвы – в осенний период, залужение - весенний период, уход за посевами - круглогодично.
Количество рабочих дней в году - 264 дней. 
График работы - вахтовый метод.
Продолжительность вахты – 15 дней. 
Количество рабочих смен в сутки - 2 смены. 
Количество рабочих смен по работам - 1 смена. 
Продолжительность смены - 8часов.
	№ п/п
	Виды работ 
	Период по этапам рекультивации
	Объем работ

	Технический этап рекультивации

	1
	Сбор, погрузка отходов
	Октябрь-ноябрь 2032 г.
	2,5 т

	2
	Перевозка мусора в полигон
	Октябрь-ноябрь 2032 г.
	2,5 т

	3
	Выполаживание верхнего уступа борта карьера
	Октябрь-ноябрь 2032 г.
	17720 м3

	4
	Планировка автомобильных дорог
	Октябрь-ноябрь 2032 г.
	1,56 га

	5
	Нанесение на выположенную и прикарьерную территорию плодородного слоя почвы
	Октябрь-ноябрь 2032 г.
	70800 м3

	6
	Прикатывание поверхности
	Октябрь-ноябрь 2032 г.
	35,44 га

	Биологический этап рекультивации

	1
	Двухкратное снегозадержание
	Февраль-март 2033 года
	

	2
	Ранневесеннее боронование в два следа
	Апрель-май 2033 г.
	35,44 га

	3
	Глубокое рыхление почвы
	Апрель-май 2033 г.
	35,44 га

	4
	Внесение минеральных удобрений по норме: ц/га – Аммофос - 2,0
	Апрель-май-июнь 2033 г.
	70,88 ц

	5
	Весенняя вспашка на глубину 25-30 см с боронованием 
	Апрель-май 2033 г.
	35,44 га

	6
	Предпосевное боронование в два следа
	Апрель-май 2033 г.
	35,44 га

	7
	Посев семян многолетних трав при норме высева, кг/га:     житняк – 19,5
	Апрель-май 2033 г.
	691,08 кг

	8
	Послепосевное прикатывание в один след
	Апрель-май 2033 г.
	35,44 га

	
	Уход за посевом: - в течение мелиоративного периода – 3 года по мере образования устойчивой дернины, предотвращающих водного и ветрового эрозии почвы и
пригодности применения для пастбища


     
 	 Работы по окончательной рекультивации необходимо начинается в 2032 году.
Предприятия, осуществляющее рекультивацию технического и биологического этапов рекультивации земель несут ответственность:
- за качественное выполнение в установленные сроки всех работ в соответствии с утвержденным планом.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛА, ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОРЫВОВ ВОДЫ, ГАЗОВ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ

Основные требования по технике безопасности
Все виды работ на участке, в том числе работы по рекультивации объекта, должны производиться в соответствии с существующими требованиями безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом и промсанитарии.
Основными требованиями по обеспечению безопасного проведения работ на участке являются:
· допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руководству – лиц, имеющих специальное образование;
· обеспечение лиц, занятых на горных работах, специальной одеждой;
· применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям безопасности и санитарным нормам;
· без установленных средств индивидуальной защиты либо при их несоответствии гигиеническим требованиям или неисправности работники к работе не допускаются.
При производстве всех видов работ на объектах весь персонал должен руководствоваться требованиями безопасности.
На участке в период проведения работ персонал должен быть обеспечен медицинскими аптечками первой помощи.
На территории участка должны проводиться санитарно-гигиенические и санитарно-
технические мероприятия по обеспечению безвредных и здоровых условий труда в соответствии с действующими санитарными нормами.
Должностные лица предприятия при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью работников обязаны немедленно приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и проинформировать об этом компетентные и исполнительные местные органы.
В обязательном порядке на участке руководством должно быть назначено ответственное за технику безопасности лицо.
При производстве строительных работ должны осуществляется организационно-технические мероприятия, направленные на защиту здоровья и жизни обслуживающего персонала, на предупреждение профессиональных заболеваний, на поддержание производственных и бытовых условий на уровне санитарных норм, на предупреждение аварийности с тяжелыми последствиями.
Основными производственными вредными факторами, оказывающими отрицательное воздействие на здоровье работающего персонала, на проектируемых объектах могут являться:
·  выбросы токсичных газов от автотранспорта и техники,
·  запыленность атмосферы в рабочих зонах при экскавации и перемещении разрабатываемых пород, при транспортировке их по внутренним и внешним дорогам, прискладировании материала,
· работа погрузочной и транспортной техники на участке, а также при производстве строительно-монтажных работ,
·  действие электрического тока при эксплуатации электроустановок, воздушных и кабельных линий силовых и осветительных сетей,
· параметры элементов системы разработки, обеспечивающие безопасную работу техники и безопасное передвижение транспорта и людей,
· работы на высоте,
· необученность и низкая квалификация обслуживающего персонала и инженерно-технических работников,
·  несоблюдение требований противопожарной защиты при использовании ГСМ и ведении огнеопасных работ (электро и газосварочных и т.д.),
·  аномальные природные явления (грозовые разряды, ураганы).
На административно-бытовой и стояночной площадках устанавливаются пожарные щиты с полным набором средств пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, войлочные или асбестовые полотна, ломы, багры, топоры).
Каждая горно-транспортная единица обеспечивается огнетушителями.
Электротехнический персонал обеспечивается необходимым инструментом, приборами и диэлектрическими средствами, защищающими от поражения электротоком.
Рабочие и ИТР обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по установленным нормам. 
Для питания сменный персонал обеспечивается комплексными обедами, включающими горячие блюда, поставляемые в термосах. Закуп комплексных обедов производится в г. Хромтау в общепитовских учреждениях, имеющих санитарно- эпидемиологический допуск на оказание таких услуг.
Медицинский пункт комплектуется носилками, шинами, аптечкой с набором медикаментов по перечню, согласованному с Горздравотделом.
Систематически будет проводиться контроль загазованности и запыленности рабочих зон.
Для обеспечения связи предприятия с медицинскими и пожарными учреждениями для вызова машины скорой помощи и пожарной машины предусматривается сотовая связь через диспетчерскую офиса разработчика.

Перечень минимально необходимого инвентаря и оборудования для охраны труда
	№
	Наименование инвентаря
	Тип, модель
	Ед.измер.
	Кол-во

	1
	Огнетушители:
	
	
	

	
	- углекислотные 2-5 литровые
	ОУ
	штук
	6

	
	- порошковые
	ОП
	штук
	6

	2
	Резиновые диэлектрические изделия:
	
	
	

	
	- перчатки бесшовные
	Эн, Эв
	пара
	3

	
	- сапоги формованные
	Эн
	пара
	3

	3
	Щиток для защиты глаз и лица при электросварке
	НН-С-702-У1
	пара
	2

	4
	Аптечки первой помощи
	переносные
	штук 
	40

	5
	Аппарат искусственного дыхания
	ГС-5
	штук
	1

	6
	Контрольный прибор для проверки аппарата ГС-5
	КП-4М
	штук
	1

	7
	Носилки складные
	НС-3
	штук
	1

	8
	Шины медицинские
	
	штук
	4

	9
	Каски защитные
	“Шахтер”
	штук
	10

	10
	Очки защитные
	ЗП1-80-У
	штук
	10

	11
	Противопыльные респираторы
	“Лепесток-200”
	штук
	10

	12
	Пояс предохранительный монтерный
	Тип I, Тип III
	штук
	2

	13
	Битон алюминиевый для питьевой воды емкостью 
10 литров
	-
	штук
	2

	
14
	Переносные бачки-фонтанчики для питьевой воды емкостью 20 литров
	-
	штук
	
1



На административно-бытовой площадке предусматривается установка контейнеров для твердых бытовых отходов.

Техника безопасности при при работе экскаватора
Не разрешается оставлять без присмотра экскаватор с работающим двигателем, поднятым отвальным хозяйством, при работе становиться на подвесную раму и отвальное устройство. Запрещается работа экскаватора поперек крутых склонов.
Для ремонта смазки и регулировки экскаватор должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, отвал отпущен на землю. В случае аварийной остановки экскаватора на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное движение его под уклон.
Для осмотра отвалов снизу он должен быть опущен на надежной подкладке, а двигатель выключен. Запрещается находиться под поднятым стрелом экскаватора.
Расстояние от края гусеницы экскаватора до бровки откоса определяется с учетом геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое.
Техника безопасности при при работе автосамосвалов
Автомобиль-самосвал должен быть исправным и иметь зеркало заднего вида, действующую световую и звуковую сигнализацию, освещение, опорное приспособление необходимой прочности, исключающее возможность самопроизвольного опускания поднятого кузова.
На бортах должна быть нанесена краской надпись: «Не работать без упора при поднятом кузове!». Скорость и порядок передвижения автомобилей на дорогах участка устанавливается администрацией, с учетом местных условий, качества дорог, состояния транспортных средств. Инструктирование по технике безопасности шоферов автомобилей, работающих в участке, должно производиться администрацией автохозяйства и шоферам должны выдаваться удостоверения на право работать в участке.
На автомобильных дорогах движение должно производиться без обгона.
При погрузке автомобилей должны выполнятся следующие правила:
·  находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;
·  ожидающий	погрузку, подается под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;
·  погрузка в кузов автосамосвала должна производиться только сбоку или сзади. Перенос ковша над кабиной автосамосвала запрещается.
·  Кабина автомобиля должна быть перекрыта специальным защитным «козырьком». В случае отсутствия защитных «козырьков» водители автомобиля на время погрузки должны выходить из кабины.
При работе автомобиля в участке запрещается:
·  движение автомобиля с поднятым кузовом;
·  движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30м;
·  перевозить посторонних лиц в кабине;
·  Сверхгабаритная загрузка, а также загрузка, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля;
·  оставлять автомобиль на уклоне и подъемах;
·  производить запуск двигателя, используя движение автомобиля по уклон.
Техника безопасности при при работе погрузчика
Не разрешается оставлять без присмотра погрузчик с работающим двигателем.
Во время работы погрузчика запрещается нахождение людей у загружаемых автосамосвалов, под ковшом. Любое изменение режимов работы во время погрузочных работ должно сопровождаться четкой системой сигналов.
В случае угрозы обрушения или оползания горных пород во время работы погрузчика, работа должна быть приостановлена, и погрузочные механизмы отведены в безопасное место.
Запрещается работа погрузочных механизмов поперек крутых склонов.
Подъемные и тяговые устройства подлежат осмотру в сроки, установленные главным механиком предприятия.
Для ремонта, смазки и регулировки погрузочное оборудование должно быть установлено на горизонтальной площадке, двигатель выключен, ковш блокирован, погрузчик обесточен.

Охрана недр и окружающей природной среды
Охрана недр и окружающей природной среды при проведении работ по рекультивации заключается в осуществлении комплекса необходимых мероприятий.
В процессе выполнения рекультивационных работ, землепользователь обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся охраны недр и окружающей среды, и предпринимать все необходимые меры с целью:
· сохранения естественных ландшафтов и биологического разнообразия природной среды;
· сохранения свойств энергетического состояния верхних частей недр для предотвращения оползней, подтоплений, просадок грунта.
При проведении рекультивационных работ землепользователем должны соблюдаться экологические требования, заключающиеся в сохранении окружающей природной среды, предотвращении техногенного опустынивания земель, водной и ветровой эрозии почв, истощения и загрязнения подземных вод.
Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм в настоящем проекте предлагаются мероприятия по борьбе с пылью (гидроорошение).
Для уменьшения выбросов ядовитых газов на оборудование с двигателями внутреннего сгорания рекомендуется устанавливать нейтрализаторы выхлопных газов.
Пылеподавление при проведении рекультивационных работ предусматривается производить орошением водой с помощью поливомоечной машины ЗИЛ МДК-433362.
Санитарно-бытовое обслуживание трудящихся в период проведения работ по рекультивации
На территории площадки предусмотрено устройство уборной с герметичным выгребом, который периодически дезинфицируется, промывается каналопромывочной машиной и вычищается ассенизационной машиной, содержимое вывозится в места, указанные СЭС.
Медицинское обслуживание также предусмотрено осуществлять в поселке Копа.
На участке, а также на основных горных и транспортных машинах должны быть аптечки первой медицинской помощи.
Охрана зданий и сооружений
На территории проведения рекультивационных работ не предусмотрено строительство и возведение каких-либо зданий и сооружений. Учитывая данное условие, разработка и предложение мероприятий по охране зданий и сооружений не требуются.
Меры по предотвращению прорывов воды, газов, распространению подземных пожаров
На участке и вблизи него отсутствует водопровод, газопровод, торфяные месторождения, поэтому исключены аварийные прорывы воды, газов, распространение подземных пожаров.

Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод 
Работы за период эксплуатации участка проводились выше уровня подземных вод, таким образом при проведении рекультивационных работ прямого воздействия на состояние подземных вод оказано не будет.
Для предотвращения косвенного загрязнения подземных вод в ходе рекультивационных работ на на участке предусмотрены следующие мероприятия:
· во время эксплуатации горно-транспортного оборудования не допускать течи горюче-смазочных материалов на поверхность земли;
· ремонт, заправку спецтехники производить на специальной оборудованной площадке.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения
Земельный участок не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения. В соответствии с требованиями гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 02.08.2022 года №ҚР ДСМ-71 использованные инертные материалы радиационно-гигиенической безопасности относится к строительным материалам класса и может использоваться без ограничения.
Оценка воздействия рекультивации участка на окружающую среду
Оценка воздействия рекультивакции объекта на окружающую среду приведена в Разделе «Охрана окружающей среды» к проекту рекультивации нарушенных земель «Проект рекультивации нарушенных земель месторождения «Божыр» в Хромтауском районе Актюбинской области». 
Меры, исключающие на период рекультивации несанкионированное использование участки и доступ в участок
В период проведения рекультивации будут соблюдаться следующие меры, исключающие несанкционированное использование и доступ в участок:
· объект на период проведения рекультивации будет находиться под наблюдением ТОО «Award Company»;
· вся техника, используемая в процессе рекультивации будет находиться на стоянке площадки;
· не санкционированный въезд и выезд техники на территорию проведения рекультивации будет строго запрещен.
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