КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Атмосферный воздух
При проведении инвентаризации месторождения Южный Хаиркелды было выявлено 167 источников загрязнения воздушного бассейна, 50 из которых являются организованными, 117 неорганизованными источниками загрязнения воздушного бассейна.  
Выполненные расчеты валовых выбросов в атмосферу показали, что годовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации месторождения Южный Хаиркелды составят 377.784  т/год. 
На источниках предусмотрена 100% герметизация ЗРА и ФС. В результате проведенных мероприятий ежегодный экологический эффект составит 25.1284468 т/год.
1. Бурение эксплуатационных скважин на месторождении Хаиркелды Южный»
Согласно расчетам, на период строительства скважин будут задействованы 12 источников загрязнения воздушного бассейна, 6 из которых являются организованными источниками и 6 неорганизованными источниками. 
Расчетом выявлено, что при строительстве скважин будут иметь место выбросы в количестве: 20.9434719 т/год.
Согласно расчетам, на период освоения скважин будут задействованы 12 источников загрязнения воздушного бассейна, 6 из которых являются организованными источниками и 6 неорганизованными источниками. 
Расчетом выявлено, что при освоении скважин будут иметь место выбросы в количестве: 4.2660593191 т/год.
На источниках ЗРА и ФС предусмотрена 100% герметизация. 
2. Обустройство группы месторождений Хаиркелды и Таур 2026г.
Согласно расчетам, в период строительства будут задействованы 12 источников загрязнения воздушного бассейна, 4 из которых являются организованными и 8 неорганизованными источники. 
Расчётами установлено, что при строительстве объекта количество выбросов загрязняющих веществ составит— 0,1546532 т/год.
3. Модернизация СППД (системы поддержания пластового давления воды)
Общее количество источников выбросов в период строительства составляет 15 ед. Из них 3 источника – организованные, и 12 – неорганизованные источники выбросов. Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 1,88433 т/период.
4. Модернизация ППН второй очереди
Общее количество источников выбросов в период строительства составляет 11 ед. Из них 3 источника – организованные, и 8 – неорганизованные источники выбросов.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 1,506035 т/период.
5. III-я очередь модернизации (техническое перевооружение) ППН ЮХ в 2026 г
Общее количество источников выбросов в период строительства составляет 13 ед. Из них 3 источника – организованные, и 10 – неорганизованные источники выбросов.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 1,838934 т/период.

Водоснабжение, водоотведение
Водоснабжение осуществляется из двух действующих водяных скважин.
1.	Проект ГТП на бурение эксплуатационных скважин 
Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды работников в период строительства скважин составит 126,72 м3/год.
Объем воды на технологические нужды – 1400 м3.
Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды работников в период освоении скважин составит 115,2 м3/год.
Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся по самотечной сети в приемные отделения септик. По мере его наполнения стоки будут откачиваться и вывозиться вакуумными автоцистернами на собственные очистные сооружения ТОО «KAZPETROL GROUP» расположенные на м/р Хаиркелди. 
23. «Обустройство группы месторождений Хаиркелды и Таур 2026 г.»
Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды работников в период СМР составит 290,88 м3/год.
Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся по самотечной сети в приемные отделения септик с насосной установкой. По мере его наполнения стоки будут откачиваться и вывозиться вакуумными автоцистернами на собственные очистные сооружения ТОО «KAZPETROL GROUP» расположенные на м/р Хаиркелди. 
3. «Модернизация СППД (системы поддержания пластового давления воды)»
Объем воды для водопотребления и водоотведения 752,32 м3. Объем воды при гидроиспытаниях - 3,1 м3 Объем технической воды составит: 67,6516 м3
Во время строительных работ подрядчик использует биотуалетные кабины. Сточные воды транспортируются в собственный пруд испаритель, расположенный на месторождении Хайркельди.
При производственной деятельности на месторождении Южный Хаиркелди образуются производственные сточные и попутно-добываемые пластовые воды, которые закачиваются в пласт для поддержания пластового давления (ППД).
Отводимые воды в систему ППД относятся к категории производственных сточных вод после обессоливания нефти и пластовые воды, добываемые попутно вместе с нефтью. Контроль качества попутно-добываемой пластовой воды осуществляется как собственной лабораторией, так и сторонней организацией по перечню показателей согласно программе ПЭК. Фактический объем отводимых пластовых вод вместе с производственными сточными водами составляет 80 м3/сут или 29200 м3/год.
Емкость для очистки пластовой воды предназначена для статического разделения остаточных нефтепродуктов из загрязненной пластовой воды. Отделившаяся в процессе подготовки нефти попутно добываемая пластовая вода из сепаратора С-5 (С-2) поступает в емкость типа ГЭЭ1-1-100-0,6 объемом 100м3 Е-1/2, откуда после прохождения нефтяного жидкостного фильтра под давлением поступает на резервуар пластовой воды РВС №4 (V=2000м3) и далее откачивается подпорными насосными агрегатами на БКНС-1.
Приемником пластовых и производственных сточных вод, отводимых от УПСВ являются нагнетательные скважины. По данным счётчиков ведётся учёт закачиваемой в пласт воды, ведутся журналы записи рабочих параметров закачки пластовой воды.
Произведен расчет НДС загрязняющих веществ в приемники сточных вод. Сбрасываются вещества 10 наименовании: Хлориды, сульфаты, железо общее, нефтепродукты, взвешенные вещества, барий, стронций, литий, кальций, магний.
Всего сбрасывается ежегодно: 1757,6137тонн/год.
4. Модернизация ППН второй очереди
Объем воды для водопотребления и водоотведения 259,1316 м3/год. Объем воды при гидроиспытаниях - 2,182 м3. Объем технической воды (согласно сметных документации) составит: 17,2582 м3, из них: для обеспылевания 15,0762 м3. Для гидроипытаний 2,182 м3.
На период строительства влияние на качество подземных вод не будет, так как для естественных нужд работников устанавливаются надворные биотуалеты, для хозяйственно-бытовых сточных вод на территории строительной площадки предусматривается установка специализированной, герметичной емкости для сбора сточных вод с последующим вывозом на собственные очистные сооружения.
5. III-я очередь модернизации (техническое перевооружение) ППН ЮХ в 2026 г
Объем воды для водопотребления и водоотведения 310,2509 м3/год. Объем воды при гидроиспытаниях - 2,5 м3.  Объем технической воды (согласно сметных документации) составит: 10,94 м3, из них: для обеспылевания 25 м3. Для гидроипытаний 2,5 м3. 
На период строительства и эксплуатации влияние на качество подземных вод не будет, так как для естественных нужд работников устанавливаются надворные биотуалеты, для хозяйственно-бытовых сточных вод на территории строительной площадки предусматривается установка специализированной, герметичной емкости для сбора сточных вод с последующим вывозом на собственные очистные сооружения.

Отходы 
Основными отходами в процессе выполнения работ на месторождении являются:
· Промасленная ветошь
· Отработанные ртутьсодержащие лампы
· Отработанные масла
· Нефтешлам
· Смешанные коммунальные отходы
· Металлолом
· Огарки сварочных электродов
· Использованная тара (бочки)
Общее количество отходов составит 349,575285 тонны.
1. Проект ГТП на бурение эксплуатационных скважин 
При строительстве будут образовываться следующие отходы:
· Смешанные коммунальные отходы
· Буровой шлам
· Отработанный буровой раствор
· Буровые сточные воды
· Огарки сварочных электродов
· Использованная тара (мешки)
· Использованная тара (бочки)
· Промасленная ветошь
· Лом черных металлов
· Отработанные масла 
Общее количество отходов составит 3196,58595 тонны.
При освоении скважины количество смешанных коммунальных отходов составит 2,56 тонны.
2. «Обустройство группы месторождений Хаиркелды и Таур 2026 г.»
При строительстве будут образовываться следующие отходы:
· Жестяные банки из под ЛКМ
· Промасленная ветошь
· Твердо бытовые отходы 
· Огарки сварочных электродов
Общее количество отходов составит 6,5044 тонны.
3. «Модернизация СППД (системы поддержания пластового давления воды)»
При строительстве будут образовываться следующие отходы:
· Отработанные масла
· Использованная тара ЛКМ
· Промасленная ветошь
· Металлолом
· Огарки сварочных электродов
· Коммунальные отходы
· Пищевые отходы
Общее количество отходов составит 4,60248 тонны.
4. Модернизация ППН второй очереди
При строительстве будут образовываться следующие отходы:
· Отработанные масла
· Использованная тара ЛКМ
· Металлолом
· Огарки сварочных электродов
· Коммунальные отходы
· Пищевые отходы
Общее количество отходов составит 1,376053 тонны.
5. III-я очередь модернизации (техническое перевооружение) ППН ЮХ в 2026 г
При строительстве будут образовываться следующие отходы:
· Отработанные масла
· Использованная тара ЛКМ
· Металлолом
· Огарки сварочных электродов
· Коммунальные отходы
· Пищевые отходы
Общее количество отходов составит 0,026303 тонны.
Отходы по мере их накопления собирают в емкости и передаются на договорной основе сторонним организациям имеющим лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.  

Аварийные ситуаций
Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта. 
Необходимо отметить, что на территории месторождения случаи возникновения аварий не отмечалось. 
Для предотвращения аварий предприятие проводят следующие мероприятия:
 - первичный инструктаж по безопасным методам работы для вновь принятого или переведенного из одного цеха в другой работника (проводится мастером или начальником цеха); 
- ежеквартальный инструктаж по безопасным методам работы и содержанию планов ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводятся руководителем организации); 
- повышение квалификации рабочих по специальным программам в соответствии с Типовым положением (проводится аттестованными преподавателями).
- разработка планов ликвидации аварий в цехах и на объектах, подконтрольных КЧС МВД РК, а также подготовка планов эвакуации персонала цехов и объектов в случае возникновения аварий; 
- первичный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала для вновь принятых или переведенных из цеха в цех рабочих (проводится мастером или начальником цеха); 
- ежеквартальный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводится руководителем организации). 
Каждый рабочий и служащий объекта при чрезвычайной ситуации должен умело воспользоваться имеющимися средствами оповещения и вызвать пожарную команду
Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия. 
По атмосферному воздуху: проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта, соблюдение нормативов допустимых выбросов. 
По поверхностным и подземным водам: организация системы сбора и хранения отходов производства; контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды. 
По недрам и почвам: должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;
По отходам производства: своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. 
По физическим воздействиям: содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; обязательное соблюдение правил техники безопасности. 
По растительному миру: перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта, производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений. 
По животному миру: контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа; установка информационных табличек в местах гнездования птиц; воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным; установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт; регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами. 
При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается. Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают. 
Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется. Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.



