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1. ВВЕДЕНИЕ
Программа управления отходами (ПУО) рассматривает вопросы управления отходами при работе оборудования и механизмов, бытового обслуживания персонала.

В программе рассмотрены технологические процессы как источники образования отходов.
Настоящая программа управления отходами разработана во исполнение ст.335 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года (далее – Кодекс), в котором установлен порядок разработки программы управления отходами (далее – программа) операторами объектов 1 и 2 категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов.
Программа разрабатывается на плановый период в зависимости от срока действия экологического разрешения, но на срок не более десяти лет.

Программа для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии со статьей 113 Кодекса.

Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Основанием для разработки программы управления отходами производства и потребления являются:

· «Экологический Кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 г. №400-VI ЗРК; 
· Правила разработки программы управления отходами, утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года №318;
· Классификатор отходов, утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314;
· Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020.
Задачи программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с учетом:
· внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных техник по обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов;

· привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов;

· минимизации объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения.

Показатели программы – количественные и (или) качественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Срок реализации программы: 2027 год.
Общие сведения о предприятии

ТОО «Altay Resources» в соответствие с контрактом на недропользование  проводит геологоразведочные работы на площади Акжар Восточный с целью детального изучения геологического строения, выявления перспективных объектов на нефть и газ, уточнения модели месторождения, перевода запасов нефти из категории С2 в категорию С1, получения подсчетных параметров.

По административному положению площадь участка Акжар Восточный находится в Байганинском рай​оне Актюбинской области Республики Казахстан.

Областной центр г. Актобе находится на расстоянии 250 км на северо-восток. Админист​ративным центром Байганинского района является с. Байганин (80 км на северо-запад).

Обзорная карта расположения участка Акжар Восточный приведена на рис.1.1.

Разведочные работы ведутся в центральной части контрактного участка. Ближайший населенный пункт пос.Кемерши находится на расстоянии 5,0-7,0 км к юго-востоку от проектного местоположения разведочных скважин.

Севернее участка проходят железная и автомо​бильная дороги, соединяющие Актобе с Атырау. Ближайшая железнодорожная станция Караулкельды (пос. Байганин). Дорожная сеть представлена грунтовыми и проселочными дорогам, которые являются на территории основными путями сообщения. 

В пределах контрактного блока находятся участки месторождений Акжар (в западной части блока) и Каратюбе (в южной части блока), где ведется пробная эксплуатация этих объектов другими  компаниями. Участок расположения первоочередных скважин находится на расстоянии ~3,0-5,0 км от месторождения Акжар и значительно удален от месторождения Каратюбе (~10-12 км).

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ. 
В настоящее время компанией разработана политика, в которой определена необходимость планирования сбора, хранения, переработки, размещения и утилизации отходов, разработка единого плана управления отходов для всех этапах проведения работ, проводимых компанией. Согласно этому проводиться регулярная инвентаризация, учет и контроль над временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления. 

Принципы единой системы управления заключается в следующем: 

-раздельный сбор с учетом целесообразного объединения видов отходов по степени и уровню их опасности с целью оптимизации дальнейших способов удаления;

-идентификация образующихся отходов на месте их сбора;

-хранение отходов в контейнерах (ёмкостях) в соответствии с требуемыми условиями для данного вида отходов. Все емкости для хранения отходов маркируются по степени и уровню опасности. 

-сбор и временное хранение организуется на специально оборудованных площадках временного хранения;

-по мере возможности производить вторичное использование отходов.

3.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ.
Классификация отходов, образующихся в компании при эксплуатации месторождения Акжар Восточный приведена в таблице 1.1. Кодировка отходов приведена согласно приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314.

Таблица 3.1. Классификация отходов месторождения Акжар Восточный ТОО «Altay Resources»
	№ п/п
	Вид отхода
	Код отхода

	Неопасный список

	1
	Металлолом
	160117

	2
	Огарки сварочных электродов
	170407

	3
	Отработанные шины
	160103

	4
	Строительные отходы
	170904

	5
	Коммунальные отходы
	200301

	6
	Пищевые отходы
	200108

	7
	Отходы оргтехники
	200136

	8
	Резинотехнические изделия
	191204

	9
	Спецодежда
	150203

	10
	Отходы эмали
	080201

	11
	Макулатура
	150101

	12
	Пластик
	160119

	13
	Стекло 
	160120

	Опасный список

	14
	Лампы люминесцентные, ртутьсодержащие
	200121*

	15
	Нефтешламы 
	010505*

	16
	Отработанные аккумуляторы
	160601*

	17
	Отработанные масла
	130206*

	18
	Отработанные фильтры
	150202*

	19
	Ветошь промасленная 
	150202*

	20
	Тара из-под масел и нефти
	160708*

	21
	Медицинский отходы
	180109*

	22
	Использованная тара
	150110*

	23
	Замазученный грунт
	170503*



           3.2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ.
Система управления отходами ТОО «Altay Resources» включает в себя работы по обращению с отходами согласно нормативным документам, действующих на территории РК. Система управления отходами включает в себя десять следующих основных этапов технологического цикла:

1. Образования отходов

2. Сбор и/или накопление отходов

3. Идентификация отходов

4. Сортировка отходов, включая обезвреживание

5. Паспортизация отходов

6. Упаковка и маркировка отходов

7. Транспортирование отходов

8. Складирование (упорядоченное размещение) отходов

9. Хранение отходов

10. Удаление отходов.

Ниже более подробно рассмотрены основные этапы технологического цикла отходов, образующихся в ТОО «Altay Resources».
3.2.1 ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ

Первым этапом технологического цикла отходов является образование отходов. Образование отходов предусмотрено во всех технологических процессах, а также от жизнедеятельности персонала.


Образования отходов осуществляется на производственном участке.
Таблица 2.2.1 – Перечень отходов с указанием присвоенной кодировки

	№
	Наименование отходов
	Код отхода
	Срок накопления

	1
	2
	3
	4

	1
	Металлолом
	160117
	до 6 месяца

	2
	Огарки сварочных электродов
	170407
	до 6 месяца

	3
	Отработанные шины
	160103
	до 6 месяца

	4
	Коммунальные отходы
	200301
	не более 3 дней в теплый период и не более 1 недели в холодный период

	5
	Пищевые отходы
	200108
	не более 3 дней в теплый период и не более 1 недели в холодный период

	6
	Отходы оргтехники
	200136
	до 6 месяца

	7
	Резинотехнические изделия
	191204
	до 6 месяца

	8
	Спецодежда
	150203
	до 6 месяца

	9
	Отходы эмали
	080201
	до 6 месяца

	10
	Макулатура
	150101
	до 6 месяца

	11
	Пластик
	160119
	до 6 месяца

	12
	Стекло
	160120
	до 6 месяца

	13
	Лампы люминесцентные, ртутьсодержащие
	200121*
	до 6 месяца

	14
	Нефтешламы
	010505*
	до 6 месяца

	15
	Отработанные аккумуляторы
	160601*
	до 6 месяца

	16
	Отработанные масла
	130206*
	до 6 месяца

	17
	Отработанные фильтры (масляные, топливные фильтры, воздушные)
	150202*
	до 6 месяца

	18
	Ветошь промасленная
	150202*
	до 6 месяца

	19
	Тара из-под масел и нефти
	160708*
	до 6 месяца

	20
	Медицинский отходы
	180109*
	до 6 месяца

	21
	Использованная тара
	150110*
	до 6 месяца

	22
	Замазученный грунт
	170503*
	до 6 месяца


3.2.2 Сбор и/или накопление отходов
Вторым этапом технологического цикла являются сбор и накопление отходов. 
В ТОО «Altay Resources» осуществляется раздельный сбор образующихся отходов. На производственной площадке оборудованы специально отведенные места для установки контейнеров, предназначенных для сбора отходов. Сбор отходов производится раздельно в специальных герметичных контейнерах, в соответствии с видом отходов, в случае крупногабаритных отходов, отходы будут размещаться на специально отведенных площадках с бетонным основанием с раздельным сбором согласно виду отходов. 
 


При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории строительной площадки не произойдёт нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.
***Примечание: компания не осуществляет сбор и переработку отходов от третьих лиц, у компании отсутствует полигон для захоронения отходов, все образуемые отходы временно накапливаются (не более 6 месяцев) и сдаются подрядным специализированным компаниям (опасные отходы сдаются компаниям, у которых имеется в наличие лицензия на обращение с опасными отходами, неопасные отходы сдаются компаниям, которые получили уведомления от КЭРК).

3.2.3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ
Идентификация отходов является третьим этапом технологического цикла отходов.

Промышленные отходы собираются в отдельные емкости (контейнеры) с четкой идентификацией для каждого типа отхода по типу и классу опасности.

3.2.4 СОРТИРОВКА ОТХОДОВ, ВКЛЮЧАЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
Сортировка является четвертым этапом технологического цикла отходов.

На предприятии для производственных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор (сортировка) различных типов промышленных отходов.

3.2.5 ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Паспортизация является пятым этапом технологического цикла отходов.

На предприятии разработаны паспорта отходов. В паспорте отхода отражена информация о химическом и морфологическому составу отходов.


3.2.6 УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ОТХОДОВ
Упаковка и маркировка отходов является шестым этапом технологического цикла отходов.

Отработанные лампы упакуются обратно в заводскую коробку. Все контейнера, емкости и места хранения маркируются в соответствии с временными хранимыми отходами. 


3.2.7 ТРАНСПОРТИРОВКА ОТХОДОВ
Транспортировка является седьмым этапом технологического цикла отходов.

Все отходы производства и потребления вывозятся только специализированным автотранспортом, не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала предприятия, так же при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировки отходов выполняются все требования нормативно-правовых актов, принятых на территории РК и международных стандартов. Вывоз отходов производится по мере его накопления. 

3.2.8 СКЛАДИРОВАНИЕ ОТХОДОВ
Складирование является восьмым этапом технологического цикла отходов.

На территории производственных объектов и вахтового поселка компании оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров и емкостей.


3.2.9 ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ
Хранение является девятым этапом технологического цикла отходов.

Все образованные на предприятии отходы временно размещаются и хранятся на соответствующих площадках для временного хранения отходов.


3.2.10 УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ
Система управления отходами на предприятии минимизирует возможное воздействие на все компоненты окружающей природной среды, как при хранении, так и при перевозке отходов к месту размещения. Все образующиеся отходы производства и потребления передаются сторонним организациям.
Перечень отходов с указанием присвоенной кодировки
	№
	Наименование отходов
	Код отхода
	Срок накопления
	Удаление

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Металлолом
	160117
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	2
	Огарки сварочных электродов
	170407
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	3
	Отработанные шины
	160103
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	4
	Коммунальные отходы
	200301
	не более 3 дней в теплый период и не более 1 недели в холодный период
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	5
	Пищевые отходы
	200108
	не более 3 дней в теплый период и не более 1 недели в холодный период
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	6
	Отходы оргтехники
	200136
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	7
	Резинотехнические изделия
	191204
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	8
	Спецодежда
	150203
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	9
	Отходы эмали
	080201
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	10
	Макулатура
	150101
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	11
	Пластик
	160119
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	12
	Стекло
	160120
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	13
	Лампы люминесцентные, ртутьсодержащие
	200121*
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	14
	Нефтешламы
	010505*
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	15
	Отработанные аккумуляторы
	160601*
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	16
	Отработанные масла
	130206*
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	17
	Отработанные фильтры (масляные, топливные фильтры, воздушные)
	150202*
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	18
	Ветошь промасленная
	150202*
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	19
	Тара из под масел и нефти
	160708*
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	20
	Медицинский отходы
	180109*
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	21
	Использованная тара
	150110*
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.

	22
	Замазученный грунт
	170503*
	до 6 месяца
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.


3.3 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
3.3.1. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В ДИНАМИКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
В результате проведенного анализа образования и операций по управлению отходами было установлено, что в перспективе образующиеся отходы производства будут передаваться на утилизацию специализированным предприятиям на договорной основе. На территории предприятия будет производиться только временное накопление. Временное накопление будет осуществляться в герметичных металлических контейнерах, на специально отведенной для этого площадке.

Таблица 3.3.1 – Объемы образования отходов производства и потребления за последние три года
	№
	Наименование отхода
	Количество отходов, т/год

	1
	2
	2023 год
	2024 год
	2025 год 

	1
	ТБО
	2,3
	4,0
	4,2

	2
	Лампы люминесцентные 
	0,003
	0,0000001
	0,00000625

	3
	Отработанные автошины 
	0,897
	0,1
	0,03

	4
	Отработанные АКБ
	0,004
	0,05
	

	5
	Замазученный грунт
	20
	
	


Положительные аспекты существующей системы управления отходами:

1. На всех производственных объектах ведется строгий учет образующихся отходов;

2. Сбор и/или накопление отходов осуществляется согласно нормативным документам РК. Для сбора отходов имеются специально оборудованные площадки, и имеется необходимое количество контейнеров.

3. Осуществляются работы по паспортизации отходов с привлечением специализированных организаций;

4. Частично осуществляется упаковка и маркировка отходов;

5. Транспортировка отходов осуществляют специализированные организации, которые имеют все необходимые разрешительные документы на занятие данным видом деятельности, а также автотранспорт и персонал;

6. Складирование и хранение, образующихся отходов осуществляется в специальные контейнеры и на специально оборудованных местах;

7. Удаление отходов осуществляется на специально оборудованные полигоны сторонних организаций. Утилизация отходов осуществляется также на специализированных предприятиях.

8. На предприятии осуществляется раздельный сбор ТБО на коммунальные отходы, стеклобой, макулатура, пластик и пищевые отходы.

Следует отметить, что система обращения с отходами ТОО «Altay Resources» отвечает существующим требованием нормативных документов РК.

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Цель программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, увеличение доли восстановления отходов.
Задачи программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами.
Показатели программы – представлены в виде количественных (выраженных в числовой форме) или качественных значений (изменения опасных свойств; изменение вида отхода; агрегатного состояния и т.п.). Целевые показатели рассчитываются разработчиком самостоятельно с учетом производственных факторов, региональных особенностей, экологической эффективности, технической и экономической целесообразности.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ
Для решения вопроса управления отходами для ТОО «Altay Resources» предполагается проводить раздельный сбор образующихся отходов. Для этой цели планируется предусмотреть маркирование металлических контейнеров для каждого типа отходов, расположенные на специально оборудованных для этого площадках.

Сортировка отходов: разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

Сортировка отходов осуществляется на начальном этапе сбора отходов и заключается в раздельном сборе различных видов отходов, в зависимости от их физико-химических свойств, класса опасности, агрегатного состояния и определением дальнейших путей складирования, хранения, утилизации или захоронения.

Сбор отходов: деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Сортировка (с обезвреживанием). Определение ресурсной ценности отходов, возможности повторного использования производится на площадке утилизации материалов.

Идентификация - деятельность, связанная с определением принадлежности данного объекта к отходам того или иного вида, сопровождающаяся установлением данных о его опасных, ресурсных, технологических и других характеристиках. Идентификацию отходов проводят на основе анализа эксплуатационно-информационных документов, в том числе паспорта отходов. При необходимости идентификацию отходов проводят путем контрольных измерений, испытаний, тестов и т.п.

Складирование и хранение. Для складирования и хранения отходов на месторождении оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров. Складирование осуществляется в течение определенного интервала времени с целью последующей транспортировки отходов.

Транспортирование. Транспортировка отходов осуществляется специализированными организациями, имеющими специальные документы на право обращения с отходами на специализированные полигоны для захоронения или места утилизации.

Транспортировка отходов осуществляется специальным автотранспортом. Транспортировка опасных видов отходов осуществляется согласно:

( «Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом». Утверждены Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546.

( «Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» от 17 апреля 2015 года № 460 (утверждены приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан ).

Перевозка опасных отходов допускается только при наличии паспорта отходов, на специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средствах, с соблюдением требований безопасности перевозки опасных отходов, перевозочных документов и документов для передачи опасных отходов, с указанием количества перевозимых опасных отходов, цели и места назначения их перевозки. План маршрута и график перевозки опасных отходов формирует перевозчик по согласованию с грузоотправителем (грузополучателем).

Опасные отходы, являющиеся объектом перевозки, упаковываются, маркируются и транспортируются в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами по стандартизации Республики Казахстан.

При осуществлении перевозки опасных отходов грузоотправитель или перевозчик разрабатывают в соответствии с законодательством Республики Казахстан паспорт безопасности или аварийную карточку на данный груз в случае возможных аварийных ситуаций в пути следования. В случае возникновения или угрозы аварии, связанной с перевозкой опасных отходов, перевозчик незамедлительно информирует об этом компетентные органы.

При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны выполняться требования нормативно-технических документов по обеспечению сохранности и безопасности груза. Контроль за погрузочно-разгрузочными операциями опасных отходов на транспортные средства должен вести представитель грузоотправителя (грузополучателя), сопровождающий груз.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами должны производиться на специально оборудованных постах. При этом может осуществляться погрузка-разгрузка не более одного транспортного средства. Присутствие посторонних лиц на постах, отведенных для погрузки-разгрузки опасных отходов, не разрешается. Не допускается также производство погрузочно-разгрузочных работ с взрывоопасными огнеопасными отходами во время грозы.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами осуществляются ручным способом и должны выполняться с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к выполнению этих работ персонала. Использование грузозахватных устройств погрузочно-разгрузочных механизмов, создающих опасность повреждения тары, и произвольное падение груза не допускается. Перемещение упаковки с опасными отходами в процессе погрузочно-разгрузочных операций и выполнения складских работ может осуществляться только по специально устроенным подкладкам, трапам и настилам. Опасные отходы, упакованные в ящиках при выполнении погрузочно-разгрузочных операций, должны перемещаться на специальных тележках. В случае упаковки опасных грузов в корзины переноска их за ручки допускается только после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины. Не допускается переносить упаковку на спине, плече или перед собой.

Удаление. Удалению подлежат все образующиеся отходы, кроме вскрышных пород. Под удалением понимается сбор, сортировка, транспортирование и переработка опасных или других отходов с уничтожением и/или захоронением их способом специального хранения.

Сбор, сортировка, транспортирование осуществляется специализированными организациями согласно договорам. Переработка отходов осуществляется специализированными организациями согласно договорам.

Аварийные ситуации при обращении с отходами могут возникнуть:

( При временном хранении отходов на предприятии.

( При погрузочно-разгрузочных работах.

( При транспортировке отходов к местам обработки, утилизации, захоронения.

При временном хранении отходов на предприятии особое внимание следует уделить отходам опасного списка.

К показателям программы в конкретном рассматриваемом случае относятся материальные и организационные ресурсы, направленные на недопущение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления. Организация своевременного сбора и передачи отходов на переработку специализированным предприятиям.

Предлагаемые проектным решением  мероприятия заключаются в следующем: 

1. Оптимизация системы учета и контроля на всех этапах технологического цикла отходов. Для ведения полноценного учета и контроля необходимо: 

· соблюдать требования, установленные действующим законодательством, принимать необходимые организационно-технические и технологические меры по удалению образовавшихся отходов;  

· иметь паспорта опасных отходов;

· проводить инвентаризацию отходов (объемы образования и передачи сторонним организациям, качественный состав, места хранения);

· вести регулярный учет образующихся и перемещаемых отходов;

· предоставлять в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, информацию, связанную с обращением отходов уполномоченному органу в области ООС;

· соблюдать требования по предупреждению аварий, которые могут привести к загрязнению окружающей среды отходами производства и потребления и принимать неотложные меры по их ликвидации;

· в случае возникновения аварии, связанной с обращением с отходами, немедленно информировать об этом уполномоченный  органы  в области ООС и санитарно-эпидемиологического надзора;

· производить визуальный осмотр отходов на местах их временного размещения;

· проводить регулярную проверку мест временного хранения отходов и тары для их складирования на герметичность и соответствие экологическим  требованиям;

2. Заключение договоров с подрядными организациями, осуществляющими деятельность в сфере использования отходов производства и потребления  в качестве вторичного сырья и утилизацию отходов с применением наилучших технологий.

3. Планирование внедрения раздельного сбора отходов, в частности ТБО.

4. Уменьшение количества отходов путем повторного использования упаковки и тары.  Следует рационально использовать расходные материалы с учетом срока их хранения после вскрытия упаковки. 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Металлолом (лом черного металлолома)
Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методик разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.
Норма образования лома при ремонте автотранспорта рассчитывается по формуле:
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, т/год,

где [image: image3.png]


 - число единиц конкретного вида транспорта, использованного в течение года; [image: image4.png]


 - нормативный коэффициент образования лома (для легкового транспорта [image: image5.png]


=0,016, для грузового транспорта [image: image6.png]


=0,016, для строительного транспорта [image: image7.png]


=0,0174); [image: image8.png]


 - масса металла (т) на единицу автотранспорта (для легкового транспорта [image: image9.png]


=1,33, для грузового транспорта [image: image10.png]


=4,74, для строительного транспорта [image: image11.png]


=11,6).
N грузовой автотранспорт = 20 * 0.016 * 4,74 = 1,52 т

N строительный автотранспорт = 40 * 0.0174 * 11,6 = 8 т

N легковой автотранспорт = 10 * 0.016 * 1,33 = 0,48 т

Учитывая все, в год образуется 10 тонн металлолома.    

Огарки сварочных электродов

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п
Объем образования огарков сварочных электродов рассчитывается по формуле:

Мобр= М*ά   ( т/год) 

где: М – фактический расход электродов, т 

ά  – доля электрода в остатке,  равна 0,015

Мобр=0.13*0,015=0,002 т.
Отработанные шины

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п
Образование отработанных автомобильных шин рассчитывается по формуле:

Мотх = 0.001 · Пср · K · k · M / H, (т/год), где: K – количество автомашин, шт.; k – количество шин, установленных на автомашине, шт.; М – масса шины (принимается в зависимости от марки шины), кг; Пср – среднегодовой пробег автомобиля, тыс. км; H – нормативный пробег шины, тыс. км.

Мотх = 0,001 * 80 * 10 * 4 * 80 / 80 = 3.2 тонн

Бытовые отходы
Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п
Норма образования бытовых отходов ([image: image12.png]


, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м[image: image13.png]


/год на человека, списочной численности работающих на ТЭЦ и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м[image: image14.png]


.

Коммунальные отходы Мобр = 550 чел * 0,3 * 0,25 = 41.25 т/год

В том числе: 

Макулатура (32%) – 13,2 т/год

Пластик (4%) – 1,65 т/год

Стекло (3%) – 1,2375 т/год
Итого коммунальные отходы – 25,1625 т/год
Пищевые отходы 
Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п
Норма образования отходов ([image: image15.png]


) рассчитывается, исходя из среднесуточной нормы накопления на 1 блюдо – 0,0001 м[image: image16.png]


, числа рабочих дней в году ([image: image17.png]


), числа блюд на одного человека ([image: image18.png]


) и числа работающих ([image: image19.png]


):

Мобр = 550 чел * 0,0001 * 8 * 0,3 * 365 = 48.18 т/год

Отработанные ртутьсодержащие лампы
Расчет норматива образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Норма образования отработанных ламп (N) рассчитывается по формуле:

N = n × (Т / Тр), шт/год

М = N× m, т/год

где n – количество работающих ламп данного типа по проекту, шт;

Тр– ресурс времени работы ламп, принят по паспорту, ч (для ламп типа ЛБ равен 4800-15000 ч, для ламп типа ДРЛ равен 6000-15000 ч);

Т – фактическое время работы ламп, ч/год;


m – масса одной лампы, т.

N = 300 × (4800 / 7000) = 206 шт/год

М = 206 × 0,00021 = 0,043 т/год

Нефтешлам

Расчет норматива образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Количество мазута ([image: image20.png]


), налипшего на стенках резервуара - [image: image21.png]M; =K'8



 ([image: image22.png]


 - поверхность налипания, м[image: image23.png]


; [image: image24.png]


 - коэффициент налипания, кг/м[image: image25.png]


. [image: image26.png]K =1149 v'

0233



, где [image: image27.png]


 - кинематическая вязкость, сСт). Для вертикальных цилиндрических резервуаров [image: image28.png]s=21wR'H



 ([image: image29.png]


 - радиус резервуара, м; [image: image30.png]


 - высота смоченной поверхности стенки, м). Количество мазута на днище резервуара определяется по формуле:

[image: image31.png]My=nR2Hp 068



 ([image: image32.png]


 - высота слоя осадка, 0,68 - концентрация нефтепродуктов в слое шлама в долях).

[image: image33.png]



М1 = 50 * 2,6* 1,149 = 149,37

М2 = 3,14 * 9 *0,2 * 0,86 * 0,68 = 3,3

М= 74,7 + 3,3 = 152,63
Замазученный грунт
Согласно предоставленным исходным данным ожидаемое количество 10 т\год.
Отработанные аккумуляторы

Расчет норматива образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п
Норма образования отходов определяется по формуле:

M = Σni · mi · α· 10-3 / t, (т/год), где ni – количество аккумуляторов, шт.; mi – средняя масса аккумулятора, кг; α – норма зачета при сдаче (80 %); t – срок фактической эксплуатации (2 года для автотранспорта).

М = 50 * 46 * 0,8 * 10-3 / 2 = 0,92
Отработанные масла

Расчет норматива образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Количество отработанного масла может быть определено также по формуле: [image: image34.png]W= (M, +Ny)- 025



, где 0.25 - доля потерь масла от общего его количества; [image: image35.png]


 - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе, [image: image36.png]Ny =Yy Hyp



 (здесь: [image: image37.png]


 - расход дизельного топлива за год, м[image: image38.png]


, [image: image39.png]


 - норма расхода масла, 0.032 л/л расхода топлива; [image: image40.png]


 - плотность моторного масла, 0.930 т/м[image: image41.png]


); [image: image42.png]


 - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине, [image: image43.png]My, =Ty Hyp



 (здесь: [image: image44.png]


 - расход бензина за год, м[image: image45.png]


; [image: image46.png]


 - норма расхода масла, 0.024 л/л расхода топлива).

Расход бензина – 120 т/год.

расход дизельного топлива – 520 т/год.

Nd = 520 * 0.032 * 0.93= 15,48
Nb = 120 * 0.024 * 0.93 = 2,68
N = (15,48+2,68) * 0.25 = 4,54 т/год

Отработанное трансмиссионное масло

Нормативное количество отработанного масла ([image: image47.png]


, т/год) определяется также по формуле: [image: image48.png]N=(T; +Ty) 0.30



, где[image: image49.png]Y5 Hg0.885



, [image: image50.png]=Y, H, 0885



(здесь: [image: image51.png]


= 0.003 л/л расхода топлива, [image: image52.png]


= 0.004 л/л топлива, 0.885 - плотность трансмиссионного масла, т/м[image: image53.png]


).

Количество израсходованного трансмиссионного масла составляет: 80 т/год.

Расчет объема образования отработанного трансмиссионного масла:
N = 80 · 0.3 = 24 т/год.
Отработанное специальное масло

Количество отработанного масла определяется по формуле: М = Мс · 0.9 · n,(т/год), где количество отхода определяется, исходя из количества масла, залитого в картеры техники Мс, коэффициента слива масла – 0.9. периодичности замены масла – n раз в год.
Количество израсходованного специального масла составляет 23,68 т/год.

Расчет объема образования отработанного специального масла:
N = 0.9 *23,68 * 1 = 21,31 т/год.

N = 21,31+4,54+24 = 49,85
Отработанные фильтры

Промасленные фильтры образуются вследствие эксплуатации транспорта. Расчет объемов образования отходов выполнен согласно п. 3.6 п. 14 «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления». Москва, 2003 г. 

Объем образования промасленных фильтров рассчитывается по формуле: 

Мф = Nф · n · mф · Kпр · Lф / Hф · 10-3. (т/год), 

где Nф – количество фильтров установленных на 1-м автомобиле, шт.; 

n – количество автомобилей данной модели; 

mф – масса фильтра данной модели, г; 

Kпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, (1.1–1.5); 

Lф – среднегодовой пробег единицы автотранспорта с фильтром данной модели, тыс. км или моточас 

Hф – нормативный пробег 5 тыс. км 

Расчет образования автомобильных фильтров

Мф = 2 * 50 * 1,4 * 1,3 * 20 / 5 * 0,001 = 0,728
Промасленная ветошь

Промасленные фильтры образуются вследствие эксплуатации транспорта. Расчет объемов образования отходов выполнен согласно п. 3.6 п. 14 «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления». Москва, 2003 г. 

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mо + M + W,

где: N – количество промасленной ветоши, т/год;

Mо – поступающее количество ветоши, 1 т/год;

M – норматива содержания в ветоши масел, т/год;

M = 0,12 * Mо
W – норматива содержания в ветоши влаги, т/год.

W = 0,15 * Mо
  
Количество промасленной ветоши в году: 

N = 1 + 0,12 + 0,15 = 1.27 т/год

Тара из-под масел и нефти
Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п. 
Количество образующейся тары рассчитывается по формуле: М = (Q / q) * m, где Q - максимальный годовой расход масел; q – вес тары; m – масса тары. 

Масла поставляются в металлических бочках по 200 кг.

Масса тары – 16.5 кг.

Мотх = (50/0,2) * 0,0165 = 4,13 т/год

Медицинские отходы

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п. 
Норма образования отходов определяется из расчета 0.0001 т на человека.
550*0,0001 т = 0,055 тонн
Отходы эмали

Норма образования отхода определяется по формуле:

[image: image54.png]N=ZM; n+IMg o4



, т/год,

где [image: image55.png]


 - масса [image: image56.png]


-го вида тары, т/год; [image: image57.png]


 - число видов тары; [image: image58.png]


 - масса краски в [image: image59.png]


-ой таре, т/год; [image: image60.png]


 - содержание остатков краски в [image: image61.png]


-той таре в долях от [image: image62.png]


 (0.01-0.05).
0,0005*250+0,0015*0.05=0,125+0,000075=0,125075
Отходы оргтехники
Согласно предоставленным исходным данным ожидаемое количество 0,5 т\год.
Резинотехнические изделия
Согласно предоставленным исходным данным ожидаемое количество 0,3 т\год.
Спецодежда

Согласно предоставленным исходным данным ожидаемое количество 0.05 т\год.
ЛИМИТЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ
Таблица 5.1 - Лимиты накопления отходов, на период эксплуатации месторождения на 2027 год
НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2027 ГОД.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, т/год

	1
	2
	3

	Всего
	0
	323,233075

	В том числе отходов производства
	0
	249,890575

	Отходов потребления
	0
	73,3425

	Опасные отходы

	Лампы люминесцентные, ртутьсодержащие
	0
	0,043

	Нефтешламы
	0
	152,63

	Отработанные аккумуляторы
	0
	0,92

	Отработанные масла
	0
	49,85

	Отработанные фильтры (масляные, топливные фильтры, воздушные)
	0
	0,728

	Ветошь промасленная
	0
	1,27

	Тара из под масел и нефти
	0
	4,13

	Медицинские отходы
	0
	0,055

	Замазученный грунт
	0
	10

	Неопасные отходы

	Металлолом
	0
	10

	Огарки сварочных электродов
	0
	0,002

	Отработанные шины
	0
	3,2

	Коммунальные отходы
	0
	25,1625

	Пищевые отходы
	0
	48,18

	Отходы оргтехники
	0
	0,5

	Резинотехнические изделия
	0
	0,3

	Спецодежда
	0
	0,05

	Макулатура
	0
	13,2

	Пластмасса
	0
	1,65

	Стекло
	0
	1,2375

	Отходы эмали
	0
	0,125075


Необходимые ресурсы и источники их финансирования.

Источниками финансирования программы являются собственные средства организаций, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных финансовых экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, и другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники.

ТОО «Altay Resources» планирует использовать собственные средства для реализации настоящей программы. 

5. План мероприятий по реализации Программы
План мероприятий является составной частью программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.
На производственной площадке будут оборудованы специально отведенные места для установки контейнеров, предназначенных для сбора отходов. Сбор отходов производится раздельно в специальных контейнерах, в соответствии с видом отходов.

При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории строительной площадки не произойдёт нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.
План мероприятий по реализации программы представлен ниже, в таблице данного раздела.
Таблица 5.1 - План мероприятий по реализации программы управления отходами (на 2027 г.)
	№

п/п
	Мероприятия
	Показатель

(качественный/

количественный)
	Форма завершения
	Ответственные за

исполнение
	Срок исполнения
	Предполагаемые расходы, тенге
	Источники

финансирования

	
	
	
	
	
	
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	1
	Организация сбора отходов производства и потребления
	Оптимизация и упорядочение системы сбора и временного размещения отходов
	Организационные мероприятия
	Инженер-эколог
	2027 г.
	-
	Не требуется

	2
	Контроль за движением отходов с момента их образования до момента передачи специализированным предприятиям. Заключение договоров на вывоз отходов.
	Ведение отчетности и учета образующихся на предприятия отходов. Снижение случаев неконтролируемого хранения и потерь при хранении отходов производства и потребления.
	Организация системы сбора и временного хранения отходов производства и потребления. Заключение договоров
	Инженер-эколог
	2027 г.
	-
	Не требуется

	3
	Вывоз на утилизацию отходов производства и потребления
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.
	Заключение договоров на вывоз и утилизацию отходов производства и потребления со специализированными организациями
	Инженер-эколог
	2027 г.
	300 тыс. тенге
	Собственные средства предприятия

	4
	Научно- исследовательские работы
	Разработка нормирующих документов
	Проектная документация, аналитические работы
	Инженер-эколог
	2027 г.
	500 тыс. тенге
	Собственные средства предприятия

	5
	Осуществление маркировки тары для временного накопления отходов.
	Исключение смешивание отходов различного класса опасности
	Разделение отходов
	Инженер-эколог
	2027 г.
	5 тыс. тенге
	Собственные средства предприятия

	6
	Ведение производственного экологического контроля, уточнение состава и класса опасности образующихся отходов.
	Выбор оптимального способа обработки, переработки, утилизации.
	Отчет по ПЭК
	Инженер-эколог
	2027 г.
	500 тыс. тенге
	Собственные средства предприятия

	7
	Проведение инструктажа с персоналом о недопустимости несанкционированного размещения отходов в необорудованных местах
	Уменьшение воздействия на окружающую среду. Исключение преднамеренных нарушений.
	Журнал регистрации инструктажа
	Инженер-эколог
	2027 г.
	5 тыс. тенге
	Собственные средства предприятия

	8
	Оборудование мест сбора и хранения отходов
	Оборудование мест временного накопления отходов. Снижение потерь при транспортировке и

сборе отходов производства и потребления на 3%.
	Оборудование мест временного хранения отходов производства и потребления контейнерами, инвентарем для сбора отходов и уборки территории
	Инженер-эколог
	2027 г.
	100,0 тыс. тенге
	Собственные средства предприятия


6. Перечень используемых источников

1. Экологический Кодекс Республики Казахстан;

2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года№ 318 «Об утверждении правил разработки программы управления отходами».
3. Классификатором отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 314-п от 06.08.2021 г.)

4. Приложение №16 к приказу Министерства охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. № 100-п «Методика разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

5. Форма паспорта опасных отходов, утвержденными Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 20.08.2021 № 335.
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