Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ поступающих в атмосферный воздух от объектов ТОО «Аскер Мунай»  
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассчитаны нормативы допустимых выбросов /НДВ/ загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от источников выбросов месторождения Каратобе-Бурбайтал ТОО «Аскер Мунай» на 2027 год.
Настоящий проект составлен на основании «Программы развития переработки сырого газа месторождения Каратобе-Бурбайтал ТОО «Аскер Мунай» на 2027 г. 
Основанием разработки проекта нормативов эмиссий допустимых выбросов загрязняющих веществ от объектов Товарищества с ограниченной ответственность «Аскер Мунай» является установление нормативов ЗВ и получение разрешения на воздействие.
В проекте нормативов предельно допустимых выбросов определены, проанализированы и систематизированы характеристики источников выделений и выбросов загрязняющих веществ для объектов ТОО «Аскер Мунай». 

На период разработки месторождения Каратобе-Бурбайтал на 2027 год определено 47 источников выбросов загрязняющих веществ, из которых 28 являются неорганизованными, 19 – организованными. 
Сроки достижения ПДВ по ингредиентам указаны в таблице 3.6.(2027 год).

Суммарные выбросы составят:

На 2027 год - 86.818145537 т/год;
Перечень загрязняющих веществ приведены в таблицах в соответствующих разделах проекта. Данные фактических эмиссий за 2026 год представлен в таблице 1. 

Таблица 1
	№
	Периоды
	Количество 

	1
	1 квартал
	3.06444 тн

	2
	2 квартал
	2.700527 тн

	3
	3 квартал
	2.646690 тн


Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ проводились по программному комплексу «ЭРА v3.0», НПО «Логос-Плюс» (г. Новосибирск), согласованному ГГО им. Войекова (г. Санкт-Петербург) и рекомендованному к применению МООС Республики Казахстан. Результаты расчетов рассеивания приземных концентраций приводятся в проекте в виде таблиц и карт рассеивания.

В соответствии  с методикой по определению нормативов предельно-допустимых выбросов, выбросы загрязняющих веществ предприятия принимаются как предельно-допустимые, так как максимальные приземные концентрации вредных веществ не превышают установленные ПДК для населенных мест.

Произведен расчет полей концентраций и определен уровень загрязнения атмосферного воздуха создаваемого выбросами источников ТОО «Аскер Мунай». На основании анализа проведенного моделирования разработана:

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) радиуса:

- размер СЗЗ для  ТОО «Аскер Мунай» составляет  – 1000 м.
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ВВЕДЕНИЕ
Состав и содержание проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу от источников ТОО «Аскер Мунай», выполнен с учетом требований основных документов:

· Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан»

· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду;

· Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах;
· Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека"

Дополнительные документы, использованные при разработке проекта приведены в списке литературы.

Целью настоящего Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ являлось:

· установление нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию, так и по отдельным источникам загрязнения атмосферы.  

· организация контроля, соблюдения установленных норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу   

Адрес разработчика:

ИП Дуйсенов Е.Е.

Адрес : РК, г.Актобе, Алтын Орда,  дом 25Г
Адрес предприятия:

ТОО «Аскер Мунай»

Местоположение объекта:

Месторождение Каратобе-Бурбайтал
1. Общие сведения о предприятии    
ТОО «Аскер Мунай» является недропользователем месторождения Каратобе-Бурбайтал на основании Договора №б/н от 29 октября 2012г. купли-продажи между                       ТОО «Казэмир Ойл Девелопмент Лимитед Алматы» и ТОО «Аскер Мунай», согласно которому  права недропользования по Контракту №1280 от 13 декабря 2003года были переданы  ТОО «Аскер Мунай» (Дополнение к Контракту №3). Согласно Дополнению №6 от 05 мая 2018 года период разведки для оценки продлен до 12 сентября 2020г.

Дополнением №7  от 28.08.2020г. Министерство энергетики приняло решение о выдаче разрешения ТОО «Аскер Мунай» продлить период разведки до 31.12.2022г. по Контракту №1280 от 13.12.2003 г.

Контракт №1280 от 13.12.2003г. на проведение работ по совмещенной разведке и добыче углеводородного сырья в пределах блоков XXVI-5E(частично), F(частично); XXVI-6-B(частично), С(частично), D(частично), Е,F; XXVI-7-А(частично), В(частично), D,Е(частично); XXVII-5-B(частично), С(частично), F(частично); XXVII-6; XXVII-7-А,В(частично), D,E(частично); XXVIII-6-C(частично); XXVIII-7-А(частично), В(частично) в Атырауской области Республики Казахстан был заключен между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и ОАО «Мунайгаз».

Контрактная территория ТОО «Аскер Мунай» приурочена к южной бортовой зоне Прикаспийской впадины. В подсолевой части ее разрез сложен девонско-нижнепермскими терригенно-карбонатными породами, а надсолевой разрез сложен терригенными верхнепермско-нижнетриасовыми и средне-верхнетриасовыми карбонатно-глинистыми породами. Они с резким угловым несогласием перекрываются нижне-среднеюрскими глинисто-песчанистыми отложениями, согласно переходящими терригенно-карбонатные верхнеюрско-нижнемеловым.

В 1960-1980-х гг. было пробурено 35 надсолевых скважин разной глубины, и картировочных и разведочных, которые вскрыли весь надсолевой разрез, включая и  сводовые части куполов и мульды. В подсолевом комплексе отложений двумя сверхглубокими скважинами с забоем до 5500м, Кум Северный П-1 и Казанская Восточная П-1, вскрыли самую верхнюю нижнепермскую артинскую часть разреза. 

С конца 90-х гг.  и начала 2000-х гг. проводились работы, которые  были сосредоточены только в пределах южной части территории на участке в пределах вершин куполов Жетыарал, Каратобе, Бурбайтал и Жамбай. Объем сейсморазведочных работ тогда составил МОГД 2Д 128 пог.км, а МОГТ 3Д 152 кв.км. Были пробурены 11 мелких надсолевых разведочных скважин, вскрывших мезо-кайнозойский разрез в сводах куполов Каратобе, Бурбайтал и Жамбай. Также была пробурена глубокая скважина Кобяковская Г-2, и скважина Алга П-1 с забоем до 5250м, которые вскрыли подсолевой нижнепермский артинский терригенный разрез с прослоями карбонатов. 

В 2014 г. ТОО «АктюбНИГРИ» был разработан «Проект поисковых работ на надсолевые отложения в пределах контрактной территории ТОО «Аскер Мунай». Согласно данному проекту на поднятии Бурбайтал были пробурены 3 скважины (№№ 401, 402, 403), которые выявили нефтегазоносность триасовых отложений.

В 2017 г. был составлен «Проект оценочных работ на участке Каратобе-Бурбайтал на контрактной территории ТОО «Аскер Мунай», согласно которому в 2018 г. были пробурены скважины 408 и 409.

В 2020 г. был утвержден «Оперативный подсчет запасов углеводородного сырья в надсолевых отложениях месторождения Бурбайтал» по состоянию изученности на 01.07.2019 г.» (Протокол ГКЗ РК №2150-20-П от 29.01.2020 г.).

На основе Оперативного подсчета запасов в 2020 г. был выполнен «Проект пробной эксплуатации месторождения Бурбайтал» (ППЭ) с целью получения достоверной информации об условиях залегания углеводородов и подтверждения оперативных запасов нефти, накопления данных на уточнение геолого-физических характеристик и продуктивности скважин, которые необходимы для дальнейшего проектирования промышленной разработки месторождения. ППЭ был рассмотрен и утвержден ЦКРР (Протокол № 5/5 от 09.10.2020 г.).

По итогам реализации ППЭ и накопленной фактической информации по скважинам и объектам в 2023 г. был выполнен отчет «Подсчет запасов углеводородного сырья в надсолевых и подсолевых отложениях месторождения Бурбайтал» по состоянию марта 2023 г.).
Дополнением № 9 к Контракту № 1280 от 13 декабря 2003 года (Гос. рег. № 5234 УВС от 19 июня 2023 года) были закреплены участки добычи и подготовительный период, который истекает 11 марта 2026 г.

Район работ месторождения Бурбайтал надсолевое расположен на территории Курмангазинского района Атырауской области, в юго-западной части Прикаспийской низменности.

Обзорная карта расположения площади Каратобе-Бурбайтал ( рис. 1)
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Карта с местоположением добычных скважин ( рис. 2)
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2. Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы
2.1.  Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы
Месторождение Бурбайтал на дату отчета (на 01.01.2023 г.) завершило реализацию «Проекта пробной эксплуатации» [3]. Технологические показатели ППЭ были утверждены на период до 31 декабря 2022 г. (Протокол ЦКРР № 5/5 от 09.10.2020 г.). 
На месторождении Бурбайтал приняты два варианта системы сбора транспорта и промысловой подготовки нефти, однотрубная напорная и напорная двухтрубная.

При однотрубной напорной системе сбора продукция скважин по выкидным линиям подается на ППН на первую, затем на вторую ступень сепарации, для отделения газа от продукции и раздельного транспорта жидкости и выделившегося газа за счет давления в сепараторе. 

Газ после сепарации по газопроводам поступает на факелы высокого и низкого давления. На самом низком участке газопровода, идущего к факелу, устанавливается конденсатосборник. Жидкость после сепарации поступает в технологические емкости ППН, где проходит процесс подготовки до товарной кондиции. 

Различные производственные стоки и дренаж собираются в подземные дренажные емкости.

Двухтрубная напорная система сбора предусматривает установку дожимных насосных станций (ДНС). ДНС используется в случаях, когда скважинам не хватает пластовой энергии для перемещения нефтегазовой жидкости до пунктов подготовки нефти (ППН). Дожимная насосная станция — основная техническая часть систем добычи нефти с газом на местах промысла и их дальнейшего перемещения. Дожимные насосные станции служат для сепарации газа от нефти, отделения газа от капельной жидкости, дальнейшего перемещения нефти центробежными насосами, а газа с давлением сепарации. 

Продукция скважин по выкидным линиям подается на площадку ДНС, где при давлении 0,4-0,6МПа в сепараторе НГС, происходит отделение газа от продукции и раздельная транспортировка жидкости и выделившегося газа за счет давления в сепараторе.

Далее жидкость поступает в приёмную технологическую ёмкость, откуда насосом по нефтесборному коллектору перекачивается, либо автоцистернами перевозится, на ППН.

Выделившийся газ после сепарационной установки по газосборному коллектору бескомпрессорным способом также транспортируется на ППН, на вторую ступень сепарации.

На месторождении Бурбайтал продукция со скважин по выкидным линиям и после ДНС по нефтесборным коллекторам поступает в автоматическую групповую замерную установку (АГЗУ) типа Спутник АМ(Б)-40-7-400. 

Для обеспечения контроля за технологическими режимами работа скважин, на АГЗУ, автоматически с определенной периодичностью проводятся индивидуально по скважинам замеры дебита по жидкости и газу. 

По общему коллектору после АГЗУ продукция со всех скважин поступает в горизонтальный нефтегазовый сепаратор НГС-1. -1-1,6 (1,4) -1600-1 являющейся первой ступенью сепарации, где при давлении 2,5-3,5 кгс/см² происходит процесс сепарации. Выделившийся с нефтегазосепаратора газ по трубопроводу высокого давления Ø108мм подается через конденсатосборник на факел высокого давления. 

Учет газа производится газовыми счетчиками СГТ16Э-650.

Затем газожидкостная смесь поступает во вторую степень сепарации на НГС-2  -1-1,6 (1,4) -1200-1, где при давлении 1-1,5 кгс/см² происходит дополнительное разделение газа и жидкости. 

Выделившийся с нефтегазосепаратора газ по трубопроводу низкого давления Ø108мм. подается через конденсатосборник на факел низкого давления. 

Учет газа производится газовыми счетчиками СГТ16Э-650.

Жидкость с нефтегазосепаратора  НГС-2 подается в приемные технологические емкости  V-50м³. В приемных технологических емкостях происходит отстой и дополнительное разгазирование нефти. 

Затем насосами внутренней перекачки (насос 4НК-5/1) прокачивается через путевой подогреватель ПП-0,63, нагревается до 50-60 градусов, добавляется деэмульгатор для обезвоживания и обессоливания нефти, при необходимости пресная вода для обессоливания нефти. Подогреватель путевой ПП-0,63 ёмкостного типа с промежуточным теплоносителем (пресная вода) предназначен для нагрева нефтепродуктов на ППН. Топливом является попутный нефтяной газ, после второй ступени сепарации. 

Учет газа потребляемого на собственные нужды производится газовыми счетчиками СГТ16Э-650.

Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на объектах предприятия связаны с эксплуатацией технологического оборудования в процессе добычи,  подготовки и транспортировки углеводородного сырья. 

Планируемый объем добычи нефти и газа 
	Показатель
	Значение за 2027 год

	Добыча нефти
	53 300 т

	Добыча газа
	1030 000 м³

	Собственные нужды: подогреватель нефти ПП-0,63 № 1
	476 520 м³

	Собственные нужды: подогреватель нефти ПП-0,63 № 2
	465 880 м³

	Технологически неизбежное сжигание на факеле (V7)
	87 600 м³

	Утилизация газа
	98 %



  2.1 Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

На производственных площадках месторождения источниками  выделения загрязняющих  веществ  являются: неплотности  арматуры  и фланцевых  соединений  на обвязках оборудования, узлы  подключения  скважин  и АГЗУ, дыхательные клапаны емкостей  товарного и резервуарного парка, насосные  агрегаты, дизельгенераторы, ППН, факела высокого и низкого давления, резервуары, дренажные емкости, сварочные посты и т.д.

На предприятии газоочистные и пылеулавливающие установки отсутствуют.

Резервуары  хранения  и перекачки нефти, расположенные  в резервуарном парке, имеют дыхательные  клапаны. От дыхательных  клапанов  в атмосферу выбрасываются  углеводороды. 

На насосных станциях в качестве источников  выделения и выбросов  загрязняющих  веществ  выступают  неплотности  оборудования  и фланцевых соединений. 

От факельных  установок (организованный источник) выделяются  оксиды  азота, оксиды углерода, метан, диоксид серы, меркаптаны  и сажа. 

При сварочных  работах   выделяется  оксид железа, соединения  марганца, фториды и другие   загрязняющие вещества. 

При работе ППН и ДЭС в атмосферный воздух выбрасываются продукты сгорания топлива - оксиды  азота, оксиды углерода, диоксид серы. 

В связи с этими данными,  в проекте ПДВ рассчитаны  выбросы загрязняющих веществ от 47 источников выбросов загрязняющих веществ, из которых 28 являются неорганизованными, 19 – организованными.  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год от источников ТОО «Аскер Мунай» представлен в таблице 3.1., 3.2.

Систематизированные данные по источникам выбросов приведены в приложении 5 «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ».

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников по объектам месторождения приведены в приложении 1. 

Источники выбросов ЗВ (2027 год.)

Площадки скважин разработки:                                                                                                                                                                                                                      

Неорганизованные

•
Ист.№6138 - Скважина №403;

•
Ист.№6139 - Скважина №408;

•
Ист.№6140 - Скважина №Т-1;

•
Ист.№6141 - Скважина №Т-7;  

•
Ист.№6142 - Блок манифольдов скважины №403;     

•
Ист.№6143 - Блок манифольдов скважины №408;     

•
Ист.№6144 - Блок манифольдов скважины №Т-1;     

•
Ист.№6145 - Блок манифольдов скважины №Т-7;      
•
Ист.№6146 - Скважина №427;  
•
Ист.№6147 - Скважина №431;  
•
Ист.№6148 - Блок манифольдов скважины №427;     

•
Ист.№6149 - Блок манифольдов скважины №431;     


Мобильный пункт подготовки нефти (МППН):   


Организованные

•
Ист.№0101 - Факел высокого давления;

•
Ист.№0102 - Факел низкого давления;

•
Ист.№0103-0105- Резервуары хранения нефти  V-100м3 Товарный парк;

•
Ист.№0106-0112- Резервуары хранения нефти  V-50м3 Товарный парк;

•
Ист.№0113- Резервуары хранения д/т V-50м3 Товарный парк;

•
Ист.№0114 - Печь подогрева типа ПП-0,63;

•
Ист.№0115 – Дизельгенератор Onis Viza F60 (48Квт);

•
Ист.№0116 – Резервуары хранения нефти V -50v3 Резервуарный парк

•
Ист.№0117 – Дизельгенератор OLYMPIAN GEP-150;

•
Ист.№0118 – Дизельгенератор ELCOS GE. BD.340/310. PRO+011;

•
Ист.№0119 - Печь подогрева типа ПП-0,63;

Неорганизованные

•
Ист.№6117 - Насосный блок для перекачки нефти;

•
Ист.№6118 - Дренажная емкость V-25м3 сепараторов;    

•
Ист.№6119 - Дренажная емкость слива нефти;    

•
Ист.№6120 - Дренажная емкость ННЭ;    

•
Ист.№6121 - Нефтегазосепаратор НГС-1,0-1600 №1;    

•
Ист.№6122 - Нефтегазосепаратор НГС-1,0-1600 №2;    

•
Ист.№6123 - Нефтеналивная эстакада;    

•
Ист.№6124 – Покрасочные работы;    

•
Ист.№6125 – Сварочный агрегат;    

•
Ист.№6126 – АЗС;    


АГЗУ:   

•
Ист.№6127-Дренажная емкость АГЗУ.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников ТОО «Аскер Мунай» представлен в таблице 3.1.

Систематизированные данные по источникам выбросов приведены в приложении 5 «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ».

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников по объектам месторождения приведены в приложении 1.
2.2. Краткая характеристика пыле-газо-очистных установок
Установки очистки пыле и газа на месторождении отсутствуют.
2.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии, технологии очистки газов, технологического и пылегазоочистного оборудования  передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом

Оценка уровня технологии должна включать в себя качественные и количественные характеристики технологических процессов.

Качественная сторона оценивается прогрессивностью технологического процесса, показателем которой служит степень совершенства применяемых средств производства, так как парк оборудования, его качественный состав и структура, определяющие техническую вооруженность труда, наиболее полно характеризуют достигнутый предприятием уровень его технического развития.
Применяемые технологии на месторождении Каратобе-Бурбайтал соответствуют международным стандартам. На месторождении отсутствуют  пылегазоочистные сооружения.

2.4. Перспектива развития предприятия
Данный проект нормативов НДВ разрабатывается сроком действия 2027 год. 
На расматриваемый период расширение и реконструкция предприятия не планируется. 
В случае других изменений объемов выбросов и количества источников проекта «Нормативов НДВ...» подлежит корректировке.

2.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ

Для определения количественных и качественных величин выбросов от источников ТОО «Аскер Мунай» выполнены расчеты по действующим нормативно методическим документам. 

Количественная характеристика, выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ (т/год) приводится по усредненным годовым значениям в зависимости от изменения режима работы предприятия, технологического процесса и оборудования, расхода и характеристик топлива, материалов и т. д. 

Расчет  по определению количества загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу источниками выбросов приведены в приложении.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета  НДВ представлены в таблице 3.3. (Приложение 5)
2.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов
Аварийных и залповых источников выбросов предприятие не имеет. Вероятность возникновения залповых и аварийных выбросов на предприятии практически отсутствуют, поскольку предприятием предусмотрено и выполняются меры по предупреждению аварийных выбросов. К числу организационно-техноческих мер относятся следующие мероприятия: своевременное проведения ремонта технологического оборудования, проведение режимно-наладочных работ. 

В рамках настоящего проекта НДВ выполнен анализ возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварийных ситуаций и опасных природных явлений. Основное внимание уделено потенциальным воздействиям на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, флору и фауну, а также на социально-экономическую сферу в пределах зоны влияния объектов.


Источники потенциального воздействия включают:
· аварийные выбросы углеводородов и токсичных веществ в атмосферу;

· неконтролируемое сжигание сырого газа;

· разливы нефти и нефтепродуктов на почву и водные объекты;

· попадание технологических стоков в поверхностные и грунтовые воды;

· механическое воздействие на растительный и животный мир при аварийных ситуациях;

· усиление локальных экологических рисков в случае природных явлений (бури, сильные ветра, наводнения, морозы, ледоходы).


Потенциальные последствия:
· ухудшение качества атмосферного воздуха за счет выделения токсичных и парниковых веществ;

· загрязнение водных объектов с последующим изменением химического состава, снижением биологической продуктивности и угрозой для водных экосистем;

· деградация почв, потеря плодородного слоя и снижение их экологической функции;

· гибель флоры и фауны, нарушение миграционных и кормовых связей в экосистеме;

· возможное возникновение локальных очагов пожаров и техногенных аварий, способных повлиять на территориальные населенные пункты и инфраструктуру;

· долгосрочные экологические последствия при повторении аварийных ситуаций и отсутствии своевременного реагирования.


Мероприятия по предотвращению и ликвидации возможных аварий:
· разработка и внедрение систем автоматического контроля и мониторинга состояния оборудования и технологических процессов;

· создание планов ликвидации аварий и разливов, включая локализацию источников загрязнения и нейтрализацию вредных веществ;

· регулярное обучение и подготовка персонала по действиям в аварийных ситуациях и природных катастрофах;

· оснащение объектов средствами индивидуальной защиты и аварийного реагирования;

· установка локализующих барьеров, резервуаров и емкостей для сбора разливов;

· проведение плановых и внеплановых проверок соответствия объектов нормативным требованиям экологической безопасности;

· взаимодействие с местными органами охраны окружающей среды, службами МЧС и аварийно-спасательными службами;

· минимизация воздействия на экосистемы путем планирования технологических операций с учётом сезонных и природных особенностей района.

Вывод:
Реализация указанных мероприятий обеспечивает комплексный подход к снижению рисков аварийных ситуаций и воздействия опасных природных явлений. Проект учитывает все возможные источники существенных вредных воздействий на окружающую среду и направлен на обеспечение экологической безопасности, сохранение биологических ресурсов, защиту здоровья населения и поддержание устойчивого состояния экосистем в зоне влияния объектов.

2.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на год достижения ПДВ представлен в виде таблицы 3.1. Данный перечень составлен по расчетам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по действующим нормативно-методическим документам. В таблице 3.1 наряду с загрязняющими веществами, их кодами и классами опасности приведены общие значения максимально-разовых и годовых выбросов предприятия в целом по видам загрязняющих веществ, а также определены коэффициенты опасности каждого вещества и выброс вещества в усл. т/год.
Численный показатель категории опасности определен по следующему принципу:                   

КОП = ∑ ( Mi / ПДКi )ci,

Mi – масса выбросов i-того вещества, т/год;

       ПДКi – среднесуточная предельно-допустимая концентрация i-го 

       вещества, мг/м3      

       n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием;

       ci – безразмерная величина, соотношения вредности i-того вещества с 

       вредностью сернистого газа, где:

	Константа
	Класс опасности

	
	1
	2
	3
	4

	Ci
	1,7
	1,3
	1,0
	0,9


Согласно приведенным ниже граничным условиям деления предприятий на категории опасности рассчитана категория опасности предприятия по массе и видовому составу выбрасываемых в атмосферу веществ.

	Категория опасности предприятия
	I
	II
	III
	IV

	Значение КОП
	КОП>106
	106ЖОП>104
	104>КОП>103
	коп< 103


Все таблицы составлены с помощью программного комплекса «ЭРА» (фирма «ЛОГОС-ПЛЮС», г.Новосибирск) на основе расчетов выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы предприятия.
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.003166
	0.0209633
	0.5240825

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0002483
	0.00186075
	1.86075

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.391500562
	8.422407913
	210.560198

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.062643903
	1.368923973
	22.8153996

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.022382702
	0.509379111
	10.1875822

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.136
	2.7835
	55.67

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0066093734
	0.035793138
	4.47414225

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.455187458
	10.358312609
	3.45277087

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.000212
	0.0013455
	0.2691

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000228
	0.00135
	0.045

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	0.039317826
	1.241558941
	0.02483118

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	10.522016888
	43.218219008
	0.86436438

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	3.552342222
	15.98484464
	0.53282815

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.0886
	0.000147
	0.000098

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.108779112
	0.20886478
	2.0886478

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.0328511778
	0.068944548
	0.34472274

	
	изомеров) (203)
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.4680695556
	0.246964756
	0.41160793

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.001772
	0.00000294
	0.000147

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.000000395
	0.00001128
	11.28

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.13535
	0.039282
	0.39282

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.15432
	0.04282
	0.008564

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	
	0.7
	
	0.06666
	0.01952
	0.02788571

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.09811
	0.028228
	0.28228

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1240
	Этилацетат (674)
	
	0.1
	
	
	4
	0.02587
	0.006708
	0.06708

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.004038567
	0.08265865
	8.265865

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.06388
	0.01852
	0.05291429

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.293625
	0.103375
	0.103375

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.1401319
	2.0022897
	2.0022897

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.000228
	0.00135
	0.0135

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	16.8741409418
	86.818145537
	336.622846

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


2.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета НДВ
В соответствии с п. 4 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», 10 марта 2021 года № 63 в данном проекте нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу определяются расчетным путем от стационарных источников определенных на основе проектной информации (см. приложение 1).

Для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу была применена нижеуказанная нормативная документация, утвержденная Министерством ООС РК:

· РНД 211.2.02.03-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов).

· РНД 211.2.02.09-2004 Методические указания по определению выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров.

3. Проведение расчетов рассеивания 

3.1. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Расчеты рассеивания (моделирование максимальных расчетных приземных концентраций) выполнены по программному комплексу «ЭРА», версия 3.0, НПО «Логос», г. Новосибирск.

При моделировании учтены коэффициенты рельефа местности, сертификации, значения температур, скорости ветра, которые приведены в таблице 4.1.1.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
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	Таблица 3.4

	

	

	Метеорологические характеристики и коэффициенты,

	определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

	в атмосфере города Атырауская область

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	Hаименование характеристик
	Величина

	
	

	Коэффициент, зависящий от стратификации
	200

	атмосферы, А
	

	
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	
	

	Средняя максимальная температура наружного
	33.6

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	

	
	

	Средняя температура наружного воздуха наибо-
	-6.9

	лее холодного месяца (для котельных, работа-
	

	ющих по отопительному графику), град С
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	
	

	С
	8.0

	СВ
	17.0

	В
	22.0

	ЮВ
	9.0

	Ю
	9.0

	ЮЗ
	8.0

	З
	16.0

	СЗ
	11.0

	
	

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	4.2

	Скорость ветра (по средним многолетним
	12.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	

	
	


3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы
Результаты определения необходимости расчетов приземных концентраций по веществам приведены в таблице 4.1.2. В данной таблице в графах 1,2 приведен код и наименование загрязняющего вещества, в графах 3-5 – значения ПДК и ОБУВ в мг/м3. В графе 6 приведены максимально-разовые выбросы (в г/с) веществ, в графе 7 – средневзвешенная высота источников выброса, в графе 8 – условие отношения суммарного значения максимально-разового выброса к ПДКмр (мг/м3), по средневзвешенной высоте источников выброса, в графе 9 – примечание о выполнении условия в графе 8. 
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	Таблица 2.2

	

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на
	
	0.04
	
	0.003166
	2
	0.0079
	Нет

	
	железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.0002483
	2
	0.0248
	Нет

	
	марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.062643903
	2.24
	0.1566
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.022382702
	4.47
	0.1492
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	0.455187458
	3.3
	0.091
	Нет

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	50
	0.039317826
	3.32
	0.0008
	Нет

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (
	
	
	50
	10.522016888
	6.02
	0.2104
	Да

	
	1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (
	
	
	30
	3.552342222
	6.4
	0.1184
	Да

	
	1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (
	1.5
	
	
	0.0886
	2
	0.0591
	Нет

	
	460)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	0.3
	0.1
	
	0.108779112
	3.88
	0.3626
	Да

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
	0.2
	
	
	0.0328511778
	3.95
	0.1643
	Да

	
	(203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	
	
	0.4680695556
	2.27
	0.7801
	Да

	0627
	Этилбензол (675)
	0.02
	
	
	0.001772
	2
	0.0886
	Нет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.000000395
	2
	0.0395
	Нет

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.13535
	2
	1.3535
	Да

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	0.15432
	2
	0.0309
	Нет

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	0.7
	0.06666
	2
	0.0952
	Нет

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
	0.1
	
	
	0.09811
	2
	0.9811
	Да

	
	эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1240
	Этилацетат (674)
	0.1
	
	
	0.02587
	2
	0.2587
	Да

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	0.06388
	2
	0.1825
	Да

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.293625
	2
	0.2936
	Да

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1
	
	
	0.1401319
	3.56
	0.1401
	Да

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (
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	Таблица 2.2

	

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	10)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	0.000228
	2
	0.0008
	Нет

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.391500562
	2.25
	1.9575
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	0.136
	2
	0.272
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.0066093734
	7.39
	0.8262
	Да

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.000212
	2
	0.0106
	Нет

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.000228
	2
	0.0011
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.05
	0.01
	
	0.004038567
	2
	0.0808
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.


Моделирование рассеивания выполнены для прямоугольника размером сторон 4180 м с шагом расчетной сетки 418 м при регламентной работе всего оборудования. Количество расчетных узлов 11*11. 

Карты рассеивания загрязняющих веществ, расчет рассеивания даны в приложении. 

Моделирование максимальных расчетных приземных концентраций разработано для наиболее неблагоприятных условий рассеивания. В программе «Эра. V 3.0» применена методика расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере ОНД-86 (РНД 211.2.01.01-97 РК). Методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций. 

Программа автоматически подбирает наиболее неблагоприятные условия рассеивания, в том числе, опасную скорость (от 0,5 до U* м/с) и направление ветра (от 0 до 359 градусов), при которых достигается максимум концентрации на выбранной расчетной зоне.

Расчет размера санитарно-защитной зоны проводился ПК «Эра. V 3.0» по методике ОНД-86 (РНД 211.2.01.01-97 РК) без учета среднегодовой розы ветров. 

Достаточность размера санитарно-защитной зоны определена расчетом рассеивания выбросов для всех загрязняющих веществ. В связи с этим, минимальная расчетная санитарно-защитная зона представлена как изолиния всех концентраций со значением в 1 ПДК. 

Анализ результатов моделирования показывает, что на границе предлагаемой СЗЗ при регламентном режиме работы предприятия и всех, одновременно работающих источников выброса, экологические характеристики атмосферного воздуха на всех площадках по всем ингредиентам находятся в пределах нормативных величин. Расчет рассеивания выполнен на год достижения НДВ. 

3.3.  Предложение по нормативам НДВ.

Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу устанавливаются для каждого источника при условии, что выбросы загрязняющих веществ при рассеивании не создадут приземную концентрацию, превышающую их ПДК для населенных мест.
На основании расчетов и анализа выбросов загрязняющих веществ разработано предложение по нормативам НДВ.

Предусматриваются один этап установление нормативов предельно-допустимых выбросов (НДВ), так как данный  источник выбросов не окажут существенного воздействия на качество атмосферного воздуха.

Предложения по нормативам НДВ загрязняющих веществ в атмосферу на 2027 год. сведены в таблицу 3.6.
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	ТОО "Аскер Мунай"

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	на 2027 год до 31.12.2027 
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Мобильный пункт подготовки нефти (МППН)

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0101
	0.005011248
	0.109541872
	0.004744741
	0.149630143
	0.004744741
	0.149630143
	2027

	
	0102
	0.001669657
	0.03649736
	0.001580821
	0.04985277
	0.001580821
	0.04985277
	2027

	
	0114
	0.016
	0.357
	0.015
	0.465
	0.015
	0.465
	2027

	
	0115
	0.043946667
	1.00448
	0.043946667
	1.00448
	0.043946667
	1.00448
	2027

	
	0117
	0.09216
	2.0352
	0.09216
	2.0352
	0.09216
	2.0352
	2027

	
	0118
	0.218453333
	4.2496
	0.218453333
	4.2496
	0.218453333
	4.2496
	2027

	
	0119
	
	
	0.015
	0.465
	0.015
	0.465
	2027

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	
	0101
	0.000814328
	0.017800554
	0.00077102
	0.024314898
	0.00077102
	0.024314898
	2027

	
	0102
	0.000271319
	0.005930821
	0.000256883
	0.008101075
	0.000256883
	0.008101075
	2027

	
	0114
	0.003
	0.058
	0.002
	0.076
	0.002
	0.076
	2027

	
	0115
	0.007141333
	0.163228
	0.007141333
	0.163228
	0.007141333
	0.163228
	2027

	
	0117
	0.014976
	0.33072
	0.014976
	0.33072
	0.014976
	0.33072
	2027

	
	0118
	0.035498667
	0.69056
	0.035498667
	0.69056
	0.035498667
	0.69056
	2027

	
	0119
	
	
	0.002
	0.076
	0.002
	0.076
	2027

	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	
	0101
	0.00417604
	0.091284894
	0.003953951
	0.124691786
	0.003953951
	0.124691786
	2027

	
	0102
	0.001391381
	0.030414467
	0.001317351
	0.041543975
	0.001317351
	0.041543975
	2027

	
	0115
	0.002666667
	0.06257122
	0.002666667
	0.06257122
	0.002666667
	0.06257122
	2027

	
	0117
	0.0042858
	0.09085737
	0.0042858
	0.09085737
	0.0042858
	0.09085737
	2027

	
	0118
	0.010158933
	0.18971476
	0.010158933
	0.18971476
	0.010158933
	0.18971476
	2027

	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	
	0115
	0.014666667
	0.3285
	0.014666667
	0.3285
	0.014666667
	0.3285
	2027

	
	0117
	0.036
	0.795
	0.036
	0.795
	0.036
	0.795
	2027

	
	0118
	0.085333333
	1.66
	0.085333333
	1.66
	0.085333333
	1.66
	2027
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	0103
	0.000454
	0.000604
	0.000454
	0.001692
	0.000454
	0.001692
	2027

	
	0104
	0.000454
	0.000604
	0.000454
	0.001692
	0.000454
	0.001692
	2027

	
	0105
	0.000454
	0.000604
	0.000454
	0.001692
	0.000454
	0.001692
	2027

	
	0106
	0.000454
	0.000604
	0.000454
	0.001692
	0.000454
	0.001692
	2027

	
	0107
	0.000454
	0.000604
	0.000454
	0.001692
	0.000454
	0.001692
	2027

	
	0108
	0.000454
	0.000604
	0.000454
	0.001692
	0.000454
	0.001692
	2027

	
	0109
	0.000454
	0.000604
	0.000454
	0.001692
	0.000454
	0.001692
	2027

	
	0110
	0.000454
	0.000604
	0.000454
	0.001692
	0.000454
	0.001692
	2027

	
	0111
	0.000454
	0.000604
	0.000454
	0.001692
	0.000454
	0.001692
	2027

	
	0112
	0.000454
	0.000604
	0.000454
	0.001692
	0.000454
	0.001692
	2027

	
	0113
	0.000088
	0.00000498
	0.000088
	0.00000498
	0.000088
	0.00000498
	2027

	
	0116
	0.000454
	0.000674
	0.000454
	0.001692
	0.000454
	0.001692
	2027

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	
	0101
	0.0417604
	0.912848936
	0.039539506
	1.246917861
	0.039539506
	1.246917861
	2027

	
	0102
	0.013913806
	0.304144668
	0.013173508
	0.415439748
	0.013173508
	0.415439748
	2027

	
	0114
	0.02
	0.44
	0.019
	0.6
	0.019
	0.6
	2027

	
	0115
	0.048
	1.095
	0.048
	1.095
	0.048
	1.095
	2027

	
	0117
	0.093
	2.067
	0.093
	2.067
	0.093
	2.067
	2027

	
	0118
	0.220444444
	4.316
	0.220444444
	4.316
	0.220444444
	4.316
	2027

	
	0119
	
	
	0.019
	0.6
	0.019
	0.6
	2027

	(0410) Метан (727*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0101
	0.00104401
	0.022821223
	0.000988488
	0.031172947
	0.000988488
	0.031172947
	2027

	
	0102
	0.000347845
	0.007603617
	0.000329338
	0.010385994
	0.000329338
	0.010385994
	2027

	
	0114
	0.02
	0.44
	0.019
	0.6
	0.019
	0.6
	2027

	
	0119
	
	
	0.019
	0.6
	0.019
	0.6
	2027

	(0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	
	0103
	0.549
	0.73
	0.549
	2.043
	0.549
	2.043
	2027

	
	0104
	0.549
	0.73
	0.549
	2.043
	0.549
	2.043
	2027

	
	0105
	0.549
	0.73
	0.549
	2.043
	0.549
	2.043
	2027

	
	0106
	0.549
	0.73
	0.549
	2.043
	0.549
	2.043
	2027


	
	0107
	0.549
	0.73
	0.549
	2.043
	0.549
	2.043
	2027

	
	0108
	0.549
	0.73
	0.549
	2.043
	0.549
	2.043
	2027

	
	0109
	0.549
	0.73
	0.549
	2.043
	0.549
	2.043
	2027

	
	0110
	0.549
	0.73
	0.549
	2.043
	0.549
	2.043
	2027

	
	0111
	0.549
	0.73
	0.549
	2.043
	0.549
	2.043
	2027

	
	0112
	0.549
	0.73
	0.549
	2.043
	0.549
	2.043
	2027

	
	0116
	0.549
	0.814
	0.549
	2.043
	0.549
	2.043
	2027
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	
	0103
	0.203
	0.27
	0.203
	0.756
	0.203
	0.756
	2027

	
	0104
	0.203
	0.27
	0.203
	0.756
	0.203
	0.756
	2027

	
	0105
	0.203
	0.27
	0.203
	0.756
	0.203
	0.756
	2027

	
	0106
	0.203
	0.27
	0.203
	0.756
	0.203
	0.756
	2027

	
	0107
	0.203
	0.27
	0.203
	0.756
	0.203
	0.756
	2027

	
	0108
	0.203
	0.27
	0.203
	0.756
	0.203
	0.756
	2027

	
	0109
	0.203
	0.27
	0.203
	0.756
	0.203
	0.756
	2027

	
	0110
	0.203
	0.27
	0.203
	0.756
	0.203
	0.756
	2027

	
	0111
	0.203
	0.27
	0.203
	0.756
	0.203
	0.756
	2027

	
	0112
	0.203
	0.27
	0.203
	0.756
	0.203
	0.756
	2027

	
	0116
	0.203
	0.301
	0.203
	0.756
	0.203
	0.756
	2027

	(0602) Бензол (64)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0103
	0.00265
	0.003525
	0.00265
	0.00987
	0.00265
	0.00987
	2027

	
	0104
	0.00265
	0.003525
	0.00265
	0.00987
	0.00265
	0.00987
	2027

	
	0105
	0.00265
	0.003525
	0.00265
	0.00987
	0.00265
	0.00987
	2027

	
	0106
	0.00265
	0.003525
	0.00265
	0.00987
	0.00265
	0.00987
	2027

	
	0107
	0.00265
	0.003525
	0.00265
	0.00987
	0.00265
	0.00987
	2027

	
	0108
	0.00265
	0.003525
	0.00265
	0.00987
	0.00265
	0.00987
	2027

	
	0109
	0.00265
	0.003525
	0.00265
	0.00987
	0.00265
	0.00987
	2027

	
	0110
	0.00265
	0.003525
	0.00265
	0.00987
	0.00265
	0.00987
	2027

	
	0111
	0.00265
	0.003525
	0.00265
	0.00987
	0.00265
	0.00987
	2027

	
	0112
	0.00265
	0.003525
	0.00265
	0.00987
	0.00265
	0.00987
	2027

	
	0116
	0.00265
	0.00393
	0.00265
	0.00987
	0.00265
	0.00987
	2027

	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	
	0103
	0.000833
	0.001108
	0.000833
	0.0031
	0.000833
	0.0031
	2027

	
	0104
	0.000833
	0.001108
	0.000833
	0.0031
	0.000833
	0.0031
	2027

	
	0105
	0.000833
	0.001108
	0.000833
	0.0031
	0.000833
	0.0031
	2027

	
	0106
	0.000833
	0.001108
	0.000833
	0.0031
	0.000833
	0.0031
	2027

	
	0107
	0.000833
	0.001108
	0.000833
	0.0031
	0.000833
	0.0031
	2027

	
	0108
	0.000833
	0.001108
	0.000833
	0.0031
	0.000833
	0.0031
	2027

	
	0109
	0.000833
	0.001108
	0.000833
	0.0031
	0.000833
	0.0031
	2027

	
	0110
	0.000833
	0.001108
	0.000833
	0.0031
	0.000833
	0.0031
	2027

	
	0111
	0.000833
	0.001108
	0.000833
	0.0031
	0.000833
	0.0031
	2027

	
	0112
	0.000833
	0.001108
	0.000833
	0.0031
	0.000833
	0.0031
	2027

	
	0116
	0.000833
	0.001235
	0.000833
	0.0031
	0.000833
	0.0031
	2027

	(0621) Метилбензол (349)

	
	0103
	0.001665
	0.002215
	0.001665
	0.0062
	0.001665
	0.0062
	2027

	
	0104
	0.001665
	0.002215
	0.001665
	0.0062
	0.001665
	0.0062
	2027
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0105
	0.001665
	0.002215
	0.001665
	0.0062
	0.001665
	0.0062
	2027

	
	0106
	0.001665
	0.002215
	0.001665
	0.0062
	0.001665
	0.0062
	2027

	
	0107
	0.001665
	0.002215
	0.001665
	0.0062
	0.001665
	0.0062
	2027

	
	0108
	0.001665
	0.002215
	0.001665
	0.0062
	0.001665
	0.0062
	2027

	
	0109
	0.001665
	0.002215
	0.001665
	0.0062
	0.001665
	0.0062
	2027

	
	0110
	0.001665
	0.002215
	0.001665
	0.0062
	0.001665
	0.0062
	2027

	
	0111
	0.001665
	0.002215
	0.001665
	0.0062
	0.001665
	0.0062
	2027

	
	0112
	0.001665
	0.002215
	0.001665
	0.0062
	0.001665
	0.0062
	2027

	
	0116
	0.001665
	0.00247
	0.001665
	0.0062
	0.001665
	0.0062
	2027

	(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	
	0115
	0.000000049
	0.00000146
	0.000000049
	0.00000146
	0.000000049
	0.00000146
	2027

	
	0117
	0.000000103
	0.00000318
	0.000000103
	0.00000318
	0.000000103
	0.00000318
	2027

	
	0118
	0.000000243
	0.00000664
	0.000000243
	0.00000664
	0.000000243
	0.00000664
	2027

	(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)

	
	0115
	0.000571467
	0.01251439
	0.000571467
	0.01251439
	0.000571467
	0.01251439
	2027

	
	0117
	0.0010287
	0.02271474
	0.0010287
	0.02271474
	0.0010287
	0.02271474
	2027

	
	0118
	0.0024384
	0.04742952
	0.0024384
	0.04742952
	0.0024384
	0.04742952
	2027

	(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)

	
	0113
	0.0313
	0.001775
	0.0313
	0.001775
	0.0313
	0.001775
	2027

	
	0115
	0.013714267
	0.31285683
	0.013714267
	0.31285683
	0.013714267
	0.31285683
	2027

	
	0117
	0.0248571
	0.54514263
	0.0248571
	0.54514263
	0.0248571
	0.54514263
	2027

	
	0118
	0.058920533
	1.13828524
	0.058920533
	1.13828524
	0.058920533
	1.13828524
	2027

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Площадки скважин
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	6128
	0.0000253
	0.00055761
	0.0000253
	0.00080465
	0.0000253
	0.00080465
	2027

	
	6129
	0.0000253
	0.00055761
	0.0000253
	0.00080465
	0.0000253
	0.00080465
	2027

	
	6130
	0.0000253
	0.00055761
	0.0000253
	0.00080465
	0.0000253
	0.00080465
	2027

	
	6131
	0.0000253
	0.00055761
	0.0000253
	0.00080465
	0.0000253
	0.00080465
	2027

	
	6132
	0.0000253
	0.00055761
	0.0000253
	0.00080465
	0.0000253
	0.00080465
	2027

	
	6133
	0.0000253
	0.00055761
	0.0000253
	0.00080465
	0.0000253
	0.00080465
	2027

	
	6134
	0.0000253
	0.00055761
	0.0000253
	0.00080465
	0.0000253
	0.00080465
	2027

	
	6135
	0.0000253
	0.00055761
	0.0000253
	0.00080465
	0.0000253
	0.00080465
	2027
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6136
	0.0000253
	0.00055761
	0.0000253
	0.00080465
	0.0000253
	0.00080465
	2027

	
	6137
	0.0000253
	0.00055761
	0.0000253
	0.00080465
	0.0000253
	0.00080465
	2027

	(0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	
	6128
	0.0306
	0.67457
	0.0306
	0.97304
	0.0306
	0.97304
	2027

	
	6129
	0.0306
	0.67457
	0.0306
	0.97304
	0.0306
	0.97304
	2027

	
	6130
	0.0306
	0.67457
	0.0306
	0.97304
	0.0306
	0.97304
	2027

	
	6131
	0.0306
	0.67457
	0.0306
	0.97304
	0.0306
	0.97304
	2027

	
	6132
	0.0306
	0.67457
	0.0306
	0.97304
	0.0306
	0.97304
	2027

	
	6133
	0.0306
	0.67457
	0.0306
	0.97304
	0.0306
	0.97304
	2027

	
	6134
	0.0306
	0.67457
	0.0306
	0.97304
	0.0306
	0.97304
	2027

	
	6135
	0.0306
	0.67457
	0.0306
	0.97304
	0.0306
	0.97304
	2027

	
	6136
	0.0306
	0.67457
	0.0306
	0.97304
	0.0306
	0.97304
	2027

	
	6137
	0.0306
	0.67457
	0.0306
	0.97304
	0.0306
	0.97304
	2027

	(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	
	6128
	0.0113
	0.24906
	0.0113
	0.359374
	0.0113
	0.359374
	2027

	
	6129
	0.0113
	0.24906
	0.0113
	0.359374
	0.0113
	0.359374
	2027

	
	6130
	0.0113
	0.24906
	0.0113
	0.359374
	0.0113
	0.359374
	2027

	
	6131
	0.0113
	0.24906
	0.0113
	0.359374
	0.0113
	0.359374
	2027

	
	6132
	0.0113
	0.24906
	0.0113
	0.359374
	0.0113
	0.359374
	2027

	
	6133
	0.0113
	0.24906
	0.0113
	0.359374
	0.0113
	0.359374
	2027

	
	6134
	0.0113
	0.24906
	0.0113
	0.359374
	0.0113
	0.359374
	2027

	
	6135
	0.0113
	0.24906
	0.0113
	0.359374
	0.0113
	0.359374
	2027

	
	6136
	0.0113
	0.24906
	0.0113
	0.359374
	0.0113
	0.359374
	2027

	
	6137
	0.0113
	0.24906
	0.0113
	0.359374
	0.0113
	0.359374
	2027

	(0602) Бензол (64)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6128
	0.0001477
	0.00325693
	0.0001477
	0.00469885
	0.0001477
	0.00469885
	2027

	
	6129
	0.0001477
	0.00325693
	0.0001477
	0.00469885
	0.0001477
	0.00469885
	2027

	
	6130
	0.0001477
	0.00325693
	0.0001477
	0.00469885
	0.0001477
	0.00469885
	2027

	
	6131
	0.0001477
	0.00325693
	0.0001477
	0.00469885
	0.0001477
	0.00469885
	2027

	
	6132
	0.0001477
	0.00325693
	0.0001477
	0.00469885
	0.0001477
	0.00469885
	2027

	
	6133
	0.0001477
	0.00325693
	0.0001477
	0.00469885
	0.0001477
	0.00469885
	2027

	
	6134
	0.0001477
	0.00325693
	0.0001477
	0.00469885
	0.0001477
	0.00469885
	2027

	
	6135
	0.0001477
	0.00325693
	0.0001477
	0.00469885
	0.0001477
	0.00469885
	2027

	
	6136
	0.0001477
	0.00325693
	0.0001477
	0.00469885
	0.0001477
	0.00469885
	2027

	
	6137
	0.0001477
	0.00325693
	0.0001477
	0.00469885
	0.0001477
	0.00469885
	2027

	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	
	6128
	0.0000464
	0.00102246
	0.0000464
	0.0014752
	0.0000464
	0.0014752
	2027

	
	6129
	0.0000464
	0.00102246
	0.0000464
	0.0014752
	0.0000464
	0.0014752
	2027


	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6130
	0.0000464
	0.00102246
	0.0000464
	0.0014752
	0.0000464
	0.0014752
	2027

	
	6131
	0.0000464
	0.00102246
	0.0000464
	0.0014752
	0.0000464
	0.0014752
	2027

	
	6132
	0.0000464
	0.00102246
	0.0000464
	0.0014752
	0.0000464
	0.0014752
	2027

	
	6133
	0.0000464
	0.00102246
	0.0000464
	0.0014752
	0.0000464
	0.0014752
	2027

	
	6134
	0.0000464
	0.00102246
	0.0000464
	0.0014752
	0.0000464
	0.0014752
	2027

	
	6135
	0.0000464
	0.00102246
	0.0000464
	0.0014752
	0.0000464
	0.0014752
	2027

	
	6136
	0.0000464
	0.00102246
	0.0000464
	0.0014752
	0.0000464
	0.0014752
	2027

	
	6137
	0.0000464
	0.00102246
	0.0000464
	0.0014752
	0.0000464
	0.0014752
	2027

	(0621) Метилбензол (349)

	
	6128
	0.0000928
	0.00204692
	0.0000928
	0.0029514
	0.0000928
	0.0029514
	2027

	
	6129
	0.0000928
	0.00204692
	0.0000928
	0.0029514
	0.0000928
	0.0029514
	2027

	
	6130
	0.0000928
	0.00204692
	0.0000928
	0.0029514
	0.0000928
	0.0029514
	2027

	
	6131
	0.0000928
	0.00204692
	0.0000928
	0.0029514
	0.0000928
	0.0029514
	2027

	
	6132
	0.0000928
	0.00204692
	0.0000928
	0.0029514
	0.0000928
	0.0029514
	2027

	
	6133
	0.0000928
	0.00204692
	0.0000928
	0.0029514
	0.0000928
	0.0029514
	2027

	
	6134
	0.0000928
	0.00204692
	0.0000928
	0.0029514
	0.0000928
	0.0029514
	2027

	
	6135
	0.0000928
	0.00204692
	0.0000928
	0.0029514
	0.0000928
	0.0029514
	2027

	
	6136
	0.0000928
	0.00204692
	0.0000928
	0.0029514
	0.0000928
	0.0029514
	2027

	
	6137
	0.0000928
	0.00204692
	0.0000928
	0.0029514
	0.0000928
	0.0029514
	2027

	Мобильный пункт подготовки нефти (МППН)

	(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274)

	
	6125
	0.003166
	0.0209633
	0.003166
	0.0209633
	0.003166
	0.0209633
	2027

	(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

	
	6125
	0.0002483
	0.00186075
	0.0002483
	0.00186075
	0.0002483
	0.00186075
	2027

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	6125
	0.000615
	0.003645
	0.000615
	0.003645
	0.000615
	0.003645
	2027

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	6117
	0.00003
	0.000656
	0.00003
	0.000946
	0.00003
	0.000946
	2027

	
	6118
	0.000454
	0.000604
	0.000454
	0.001692
	0.000454
	0.001692
	2027

	
	6119
	0.000454
	0.000604
	0.000454
	0.001692
	0.000454
	0.001692
	2027

	
	6120
	0.0001136
	0.000604
	0.0001136
	0.001692
	0.0001136
	0.001692
	2027

	
	6121
	0.0000206667
	0.000451757
	0.0000206667
	0.000651744
	0.0000206667
	0.000651744
	2027

	
	6122
	0.0000206667
	0.000451757
	0.0000206667
	0.000651744
	0.0000206667
	0.000651744
	2027

	
	6123
	0.000036
	0.0000358
	0.000036
	0.0001003
	0.000036
	0.0001003
	2027

	
	6126
	0.00003184
	0.00001187
	0.00003184
	0.00001187
	0.00003184
	0.00001187
	2027
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	
	6125
	0.00303
	0.017955
	0.00303
	0.017955
	0.00303
	0.017955
	2027

	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	
	6125
	0.000212
	0.0013455
	0.000212
	0.0013455
	0.000212
	0.0013455
	2027

	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	
	6125
	0.000228
	0.00135
	0.000228
	0.00135
	0.000228
	0.00135
	2027

	(0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	
	6117
	0.0362
	0.792
	0.0362
	1.143
	0.0362
	1.143
	2027

	
	6118
	0.549
	0.73
	0.549
	2.043
	0.549
	2.043
	2027

	
	6119
	0.549
	0.73
	0.549
	2.043
	0.549
	2.043
	2027

	
	6120
	0.1372
	0.73
	0.1372
	2.043
	0.1372
	2.043
	2027

	
	6121
	0.024958444
	0.545571629
	0.024958444
	0.787089504
	0.024958444
	0.787089504
	2027

	
	6122
	0.024958444
	0.545571629
	0.024958444
	0.787089504
	0.024958444
	0.787089504
	2027

	
	6123
	0.0435
	0.0433
	0.0435
	0.1212
	0.0435
	0.1212
	2027

	
	6126
	2.675
	0.00444
	2.675
	0.00444
	2.675
	0.00444
	2027

	(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	
	6117
	0.0134
	0.293
	0.0134
	0.423
	0.0134
	0.423
	2027

	
	6118
	0.203
	0.27
	0.203
	0.756
	0.203
	0.756
	2027

	
	6119
	0.203
	0.27
	0.203
	0.756
	0.203
	0.756
	2027

	
	6120
	0.0507
	0.27
	0.0507
	0.756
	0.0507
	0.756
	2027

	
	6121
	0.009231111
	0.201784704
	0.009231111
	0.29111232
	0.009231111
	0.29111232
	2027

	
	6122
	0.009231111
	0.201784704
	0.009231111
	0.29111232
	0.009231111
	0.29111232
	2027

	
	6123
	0.01608
	0.016
	0.01608
	0.0448
	0.01608
	0.0448
	2027

	
	6126
	0.651
	0.00108
	0.651
	0.00108
	0.651
	0.00108
	2027

	(0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

	
	6126
	0.0886
	0.000147
	0.0886
	0.000147
	0.0886
	0.000147
	2027

	(0602) Бензол (64)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6117
	0.000175
	0.003826
	0.000175
	0.00552
	0.000175
	0.00552
	2027

	
	6118
	0.00265
	0.003525
	0.00265
	0.00987
	0.00265
	0.00987
	2027

	
	6119
	0.00265
	0.003525
	0.00265
	0.00987
	0.00265
	0.00987
	2027

	
	6120
	0.000663
	0.003525
	0.000663
	0.00987
	0.000663
	0.00987
	2027

	
	6121
	0.000120556
	0.002635248
	0.000120556
	0.00380184
	0.000120556
	0.00380184
	2027

	
	6122
	0.000120556
	0.002635248
	0.000120556
	0.00380184
	0.000120556
	0.00380184
	2027

	
	6123
	0.00021
	0.000209
	0.00021
	0.000585
	0.00021
	0.000585
	2027

	
	6126
	0.0709
	0.0001176
	0.0709
	0.0001176
	0.0709
	0.0001176
	2027
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	
	6117
	0.000055
	0.001202
	0.000055
	0.001735
	0.000055
	0.001735
	2027

	
	6118
	0.000833
	0.001108
	0.000833
	0.0031
	0.000833
	0.0031
	2027

	
	6119
	0.000833
	0.001108
	0.000833
	0.0031
	0.000833
	0.0031
	2027

	
	6120
	0.0002082
	0.001108
	0.0002082
	0.0031
	0.0002082
	0.0031
	2027

	
	6121
	0.0000378889
	0.000828221
	0.0000378889
	0.001194864
	0.0000378889
	0.001194864
	2027

	
	6122
	0.0000378889
	0.000828221
	0.0000378889
	0.001194864
	0.0000378889
	0.001194864
	2027

	
	6123
	0.000066
	0.0000657
	0.000066
	0.000184
	0.000066
	0.000184
	2027

	
	6124
	0.015625
	0.003375
	0.015625
	0.003375
	0.015625
	0.003375
	2027

	
	6126
	0.00532
	0.00000882
	0.00532
	0.00000882
	0.00532
	0.00000882
	2027

	(0621) Метилбензол (349)

	
	6117
	0.00011
	0.002405
	0.00011
	0.00347
	0.00011
	0.00347
	2027

	
	6118
	0.001665
	0.002215
	0.001665
	0.0062
	0.001665
	0.0062
	2027

	
	6119
	0.001665
	0.002215
	0.001665
	0.0062
	0.001665
	0.0062
	2027

	
	6120
	0.0004165
	0.002215
	0.0004165
	0.0062
	0.0004165
	0.0062
	2027

	
	6121
	0.0000757778
	0.001656442
	0.0000757778
	0.002389728
	0.0000757778
	0.002389728
	2027

	
	6122
	0.0000757778
	0.001656442
	0.0000757778
	0.002389728
	0.0000757778
	0.002389728
	2027

	
	6123
	0.000132
	0.0001313
	0.000132
	0.000368
	0.000132
	0.000368
	2027

	
	6124
	0.39287
	0.115748
	0.39287
	0.115748
	0.39287
	0.115748
	2027

	
	6126
	0.0514
	0.0000853
	0.0514
	0.0000853
	0.0514
	0.0000853
	2027

	(0627) Этилбензол (675)

	
	6126
	0.001772
	0.00000294
	0.001772
	0.00000294
	0.001772
	0.00000294
	2027

	(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	
	6124
	0.13535
	0.039282
	0.13535
	0.039282
	0.13535
	0.039282
	2027

	(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)

	
	6124
	0.15432
	0.04282
	0.15432
	0.04282
	0.15432
	0.04282
	2027

	(1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

	
	6124
	0.06666
	0.01952
	0.06666
	0.01952
	0.06666
	0.01952
	2027

	(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	
	6124
	0.09811
	0.028228
	0.09811
	0.028228
	0.09811
	0.028228
	2027

	(1240) Этилацетат (674)

	
	6124
	0.02587
	0.006708
	0.02587
	0.006708
	0.02587
	0.006708
	2027

	(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	
	6124
	0.06388
	0.01852
	0.06388
	0.01852
	0.06388
	0.01852
	2027
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(2752) Уайт-спирит (1294*)

	
	6124
	0.293625
	0.103375
	0.293625
	0.103375
	0.293625
	0.103375
	2027

	(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)

	
	6126
	0.01134
	0.00423
	0.01134
	0.00423
	0.01134
	0.00423
	2027

	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	
	6125
	0.000228
	0.00135
	0.000228
	0.00135
	0.000228
	0.00135
	2027

	АГЗУ
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	6127
	0.0001136
	0.000604
	0.0001136
	0.001692
	0.0001136
	0.001692
	2027

	(0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	
	6127
	0.1372
	0.73
	0.1372
	2.043
	0.1372
	2.043
	2027

	(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	
	6127
	0.0507
	0.27
	0.0507
	0.756
	0.0507
	0.756
	2027

	(0602) Бензол (64)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6127
	0.000663
	0.003525
	0.000663
	0.00987
	0.000663
	0.00987
	2027

	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	
	6127
	0.0002082
	0.001108
	0.0002082
	0.0031
	0.0002082
	0.0031
	2027

	(0621) Метилбензол (349)

	
	6127
	0.0004165
	0.002215
	0.0004165
	0.0062
	0.0004165
	0.0062
	2027

	Итого по организованным источникам:
	9.52267274
	35.190883372
	9.569928313
	57.761699157
	9.569928313
	57.761699157
	

	В том числе факелы:

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0101
	0.005011248
	0.109541872
	0.004744741
	0.149630143
	0.004744741
	0.149630143
	2027

	
	0102
	0.001669657
	0.03649736
	0.001580821
	0.04985277
	0.001580821
	0.04985277
	2027

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	
	0101
	0.000814328
	0.017800554
	0.00077102
	0.024314898
	0.00077102
	0.024314898
	2027

	
	0102
	0.000271319
	0.005930821
	0.000256883
	0.008101075
	0.000256883
	0.008101075
	2027

	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	
	0101
	0.00417604
	0.091284894
	0.003953951
	0.124691786
	0.003953951
	0.124691786
	2027

	
	0102
	0.001391381
	0.030414467
	0.001317351
	0.041543975
	0.001317351
	0.041543975
	2027

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	
	0101
	0.0417604
	0.912848936
	0.039539506
	1.246917861
	0.039539506
	1.246917861
	2027

	
	0102
	0.013913806
	0.304144668
	0.013173508
	0.415439748
	0.013173508
	0.415439748
	2027

	(0410) Метан (727*)

	
	0101
	0.00104401
	0.022821223
	0.000988488
	0.031172947
	0.000988488
	0.031172947
	2027

	
	0102
	0.000347845
	0.007603617
	0.000329338
	0.010385994
	0.000329338
	0.010385994
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	7.3042126288
	16.429803082
	7.3042126288
	29.05644638
	7.3042126288
	29.05644638
	

	Всего по объекту:
	16.8268853688
	51.620686454
	16.8741409418
	86.818145537
	16.8741409418
	86.818145537
	


3.4.  Обоснование принятого размера санитарно- защитной зоны (СЗЗ)

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов»      №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года предприятие должно быть отделено от жилой зоны санитарно-защитной зонами (СЗЗ).

Нормативным документом по установлению границ санитарно-защитной зоны на территории РК, является Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө  «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».

В соответствии с вышеназванными Санитарными правилами для объектов по добыче нефти размер СЗЗ не менее 1000 м., корректировка нормативной санитарно-защитной зоны не требуется, так как по расчету рассеивания концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны не превышают  1 ПДК. 

Размер СЗЗ  месторождения Каратобе-Бурбайтал

	Направление румба 
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Размер СЗЗ, м
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000


4. Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в воздухе района расположения объекта. Для предупреждения указанных явлений осуществляют регулирование и сокращение вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Как показывает практика, при наступлении НМУ в первую очередь следует сокращать низкие, рассредоточенные и холодные выбросы загрязняющих веществ предприятия.

Одновременно выполнение мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ не должно приводить к существенному сокращению производственной мощности предприятия в периоды НМУ.

Мероприятия по регулированию выбросов выполняют в соответствии с прогнозными предупреждениями местных органов Казгидромета. Соответствующие предупреждения по городу (району) подготавливаются в том случае, когда ожидаются метеорологические условия, при которых превышается определенный уровень загрязнения воздуха.

В соответствии с этим различают три степени опасности загрязнения воздушного бассейна.

Мероприятия по сокращению выбросов по первому режиму включают:

- контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов;

- контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

- запрещение продувки и чистки оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества, а также ремонтных работ, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

- запрещение работы оборудования на форсированном режиме;

- рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

- другие организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов загрязняющих веществ.

По второму режиму мероприятия по регулированию выбросов должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20 - 40%. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, связанные с технологическими процессами производства и сопровождающиеся незначительным снижением производительности проектируемого объекта.

Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают:

- снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;

- остановку технологического оборудования на планово-предупредительный ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;

- ограничение движения и использование транспорта на территории предприятия;

- мероприятия по предотвращению испарения топлива.

По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40 - 60%, а в особо опасных случаях следует осуществлять полное прекращение выбросов. Мероприятия по третьему режиму включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, имеющих возможность снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет временного сокращения производственной мощности предприятия.

Мероприятия по сокращению выбросов по третьему режиму включают:

- снижение производственной мощности или полную остановку производств, сопровождающихся значительными выбросами загрязняющих веществ;

- остановку производств, не имеющих газоочистного оборудования;

- отключение аппаратов и оборудования с законченным технологическим циклом, сопровождающимся значительным загрязнением воздуха;

- запрещение выезда на линии автотранспортных средств (включая личный транспорт) с неотрегулированными двигателями.
5. Контроль за соблюдением НДВ на предприятии.

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан Операторы объектов І и II категорий, обязаны осуществлять производственный экологический контроль, составной частью которого является производственный мониторинг. 

Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.

Система контроля источников загрязнения атмосферы (ИЗА) представляет Собой совокупность организованных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе, на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов.

Контроль соблюдения нормативов НДВ на предприятии подразделяется на следующие виды:

· непосредственно на источниках выбросов

· на специально выбранных контрольных точках

· на границе СЗЗ или в селитебной зоне

          Контроль соблюдения  установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  должен осуществляться путем определения массы выбросов каждого загрязняющего  вещества в единицу времени от источников выбросов и сравнения полученного результата с установленными нормативами в соответствии с установленными правилами. Годовой выброс не должен превышать установленного значения НДВ тонн/год, максимальный – установленного значения НДВ г/сек. 

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов приводится таблице 3.10.
	
	Таблица 3.11

	План - график

	Контроля состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны 

	ТОО «Аскер Мунай»

	Код ЗВ
	Наименование  контролируемого
	Периодичность контроля
	Кем осуществляется контроль

	
	вещества
	
	

	1
	2
	3
	4

	Граница санитарно-защитной зоны

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	1 раз/квартал
	Сторонняя организация

	0337
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	Сторонняя организация

	2754
	Алканы С12-С19
	1 раз/квартал
	Сторонняя организация

	0410
	Метан
	1 раз/квартал
	Сторонняя организация

	0328
	Сажа
	1 раз/квартал
	Сторонняя организация
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	ТОО "Аскер Мунай"

	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	контроля
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	0101
	Мобильный пункт
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.004744741
	180.853401
	Силами
	0003

	
	подготовки нефти (
	4)
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.00077102
	29.3886619
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0.003953951
	150.711174
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.039539506
	1507.11159
	Силами
	0003

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/ кварт
	0.000988488
	37.677803
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0102
	Мобильный пункт
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.001580821
	180.853407
	Силами
	0003

	
	подготовки нефти (
	4)
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.000256883
	29.3886314
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0.001317351
	150.711191
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.013173508
	1507.11168
	Силами
	0003

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/ кварт
	0.000329338
	37.6778264
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0103
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000454
	0.06309843
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.549
	76.3018494
	Силами
	0002

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.203
	28.2136164
	Силами
	0002

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00265
	0.36830583
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000833
	0.11577312
	Силами
	0002

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.001665
	0.23140725
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0104
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000454
	0.06309843
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.549
	76.3018494
	Силами
	0002
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	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.203
	28.2136164
	Силами
	0002

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00265
	0.36830583
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000833
	0.11577312
	Силами
	0002

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.001665
	0.23140725
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0105
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000454
	0.06309843
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.549
	76.3018494
	Силами
	0002

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.203
	28.2136164
	Силами
	0002

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00265
	0.36830583
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000833
	0.11577312
	Силами
	0002

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.001665
	0.23140725
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0106
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000454
	0.06309843
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.549
	76.3018494
	Силами
	0002

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.203
	28.2136164
	Силами
	0002

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00265
	0.36830583
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000833
	0.11577312
	Силами
	0002

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.001665
	0.23140725
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0107
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000454
	0.06309843
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.549
	76.3018494
	Силами
	0002

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.203
	28.2136164
	Силами
	0002

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00265
	0.36830583
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000833
	0.11577312
	Силами
	0002

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	


	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к
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	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.001665
	0.23140725
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0108
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000454
	0.06309843
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.549
	76.3018494
	Силами
	0002

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.203
	28.2136164
	Силами
	0002

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00265
	0.36830583
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000833
	0.11577312
	Силами
	0002

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.001665
	0.23140725
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0109
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000454
	0.06309843
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.549
	76.3018494
	Силами
	0002

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.203
	28.2136164
	Силами
	0002

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00265
	0.36830583
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000833
	0.11577312
	Силами
	0002

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.001665
	0.23140725
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0110
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000454
	0.06309843
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.549
	76.3018494
	Силами
	0002

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.203
	28.2136164
	Силами
	0002

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00265
	0.36830583
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000833
	0.11577312
	Силами
	0002

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.001665
	0.23140725
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0111
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000454
	0.06309843
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.549
	76.3018494
	Силами
	0002

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
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	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
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	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.203
	28.2136164
	Силами
	0002

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00265
	0.36830583
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000833
	0.11577312
	Силами
	0002

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.001665
	0.23140725
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0112
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000454
	0.06309843
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.549
	76.3018494
	Силами
	0002

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.203
	28.2136164
	Силами
	0002

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00265
	0.36830583
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000833
	0.11577312
	Силами
	0002

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.001665
	0.23140725
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0113
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000088
	0.01223053
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1 раз/ кварт
	0.0313
	4.3501783
	Силами
	0002

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	0114
	Мобильный пункт
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.015
	26.039942
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	4)
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.002
	3.47199227
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.019
	32.9839265
	Силами
	0002

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/ кварт
	0.019
	32.9839265
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0115
	Мобильный пункт
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.043946667
	453.011899
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	4)
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.007141333
	73.6144296
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0.002666667
	27.4885893
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	1 раз/ кварт
	0.014666667
	151.187226
	Силами
	0002

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	предприятия
	


	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.048
	494.794546
	Силами
	0002

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	0.000000049
	0.0005051
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0.000571467
	5.89080739
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1 раз/ кварт
	0.013714267
	141.369677
	Силами
	0002

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	0116
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000454
	0.06309843
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.549
	76.3018494
	Силами
	0002

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.203
	28.2136164
	Силами
	0002

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00265
	0.36830583
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000833
	0.11577312
	Силами
	0002

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.001665
	0.23140725
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	0117
	Мобильный пункт
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.09216
	376.861774
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	4)
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.014976
	61.2400383
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0.0042858
	17.5255446
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	1 раз/ кварт
	0.036
	147.21163
	Силами
	0002

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.093
	380.296712
	Силами
	0002

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	0.000000103
	0.00042119
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0.0010287
	4.20657234
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1 раз/ кварт
	0.0248571
	101.645951
	Силами
	0002

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	0118
	Мобильный пункт
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.218453333
	428.171579
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	4)
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.035498667
	69.5778824
	Силами
	0002


	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	Атырауская область, ТОО "Аскер Мунай"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0.010158933
	19.9116504
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	1 раз/ кварт
	0.085333333
	167.254523
	Силами
	0002

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.220444444
	432.074185
	Силами
	0002

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	0.000000243
	0.00047628
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0.0024384
	4.77929801
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1 раз/ кварт
	0.058920533
	115.485066
	Силами
	0002

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	0119
	Мобильный пункт
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.015
	26.039942
	Силами
	0002

	
	подготовки нефти (
	4)
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.002
	3.47199227
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.019
	32.9839265
	Силами
	0002

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/ кварт
	0.019
	32.9839265
	Силами
	0002

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	6117
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.00003
	
	Силами
	0003

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.0362
	
	Силами
	0003

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.0134
	
	Силами
	0003

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.000175
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000055
	
	Силами
	0003

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.00011
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	6118
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000454
	
	Силами
	0003

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.549
	
	Силами
	0003

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.203
	
	Силами
	0003

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00265
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000833
	
	Силами
	0003

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.001665
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	6119
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000454
	
	Силами
	0003

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.549
	
	Силами
	0003

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.203
	
	Силами
	0003

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00265
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000833
	
	Силами
	0003

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.001665
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	6120
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.0001136
	
	Силами
	0003

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.1372
	
	Силами
	0003

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.0507
	
	Силами
	0003

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.000663
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.0002082
	
	Силами
	0003

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.0004165
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	6121
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.0000206667
	
	Силами
	0003

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.024958444
	
	Силами
	0003

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.009231111
	
	Силами
	0003

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.000120556
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.0000378889
	
	Силами
	0003

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.0000757778
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	6122
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.0000206667
	
	Силами
	0003

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.024958444
	
	Силами
	0003

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.009231111
	
	Силами
	0003

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.000120556
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.0000378889
	
	Силами
	0003

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.0000757778
	
	Силами
	0003

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	6123
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000036
	
	Силами
	0003

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.0435
	
	Силами
	0003

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.01608
	
	Силами
	0003

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.00021
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.000066
	
	Силами
	0003

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.000132
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	6124
	Мобильный пункт
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.015625
	
	Силами
	0003

	
	подготовки нефти (
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.39287
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	1 раз/ кварт
	0.13535
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	1 раз/ кварт
	0.15432
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	1 раз/ кварт
	0.06666
	
	Силами
	0003

	
	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	)
	
	
	
	
	

	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	1 раз/ кварт
	0.09811
	
	Силами
	0003

	
	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Этилацетат (674)
	1 раз/ кварт
	0.02587
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1 раз/ кварт
	0.06388
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	1 раз/ кварт
	0.293625
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	6125
	Мобильный пункт
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете
	1 раз/ кварт
	0.003166
	
	Силами
	0003

	
	подготовки нефти (
	на железо) (диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	оксид) (274)
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец и его соединения (в
	1 раз/ кварт
	0.0002483
	
	Силами
	0003

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид) (
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	327)
	
	
	
	
	

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.000615
	
	Силами
	0003

	
	
	4)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.00303
	
	Силами
	0003

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Фтористые газообразные соединения /в
	1 раз/ кварт
	0.000212
	
	Силами
	0003

	
	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	предприятия
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Фториды неорганические плохо
	1 раз/ кварт
	0.000228
	
	Силами
	0003

	
	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	

	
	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0.000228
	
	Силами
	0003

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6126
	Мобильный пункт
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.00003184
	
	Силами
	0003

	
	подготовки нефти (
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	МППН)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	2.675
	
	Силами
	0003

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.651
	
	Силами
	0003

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Пентилены (амилены - смесь изомеров)
	1 раз/ кварт
	0.0886
	
	Силами
	0003

	
	
	(460)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.0709
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.00532
	
	Силами
	0003

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.0514
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Этилбензол (675)
	1 раз/ кварт
	0.001772
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1 раз/ кварт
	0.01134
	
	Силами
	0003

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6127
	АГЗУ
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.0001136
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.1372
	
	Силами
	0003

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.0507
	
	Силами
	0003

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.000663
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.0002082
	
	Силами
	0003

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.0004165
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	6138
	Площадки скважин
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.0000253
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.0306
	
	Силами
	0003

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.0113
	
	Силами
	0003

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.0001477
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.0000464
	
	Силами
	0003

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.0000928
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	6139
	Площадки скважин
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.0000253
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.0306
	
	Силами
	0003

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.0113
	
	Силами
	0003

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.0001477
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.0000464
	
	Силами
	0003

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.0000928
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	6140
	Площадки скважин
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.0000253
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.0306
	
	Силами
	0003

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.0113
	
	Силами
	0003

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.0001477
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.0000464
	
	Силами
	0003

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0.0000928
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	6141
	Площадки скважин
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.0000253
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0.0306
	
	Силами
	0003

	
	
	(1502*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	0.0113
	
	Силами
	0003

	
	
	(1503*)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0.0001477
	
	Силами
	0003

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.0000464
	
	Силами
	0003

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	предприятия
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