
Нетехническое резюме
по экологической документации ТОО «УПНК-ПВ»
на 2027–2036 годы
1 Общие сведения и цель рассмотрения
Нетехническое резюме содержит сведения о деятельности ТОО «УПНК-ПВ», воздействии предприятия на окружающую среду и природоохранных мероприятиях на 2027–2036 годы. На общественных слушаниях рассматривается дальнейшая эксплуатация действующего завода по прокаливанию нефтяного кокса. Основные направления природоохранной работы — очистка выбросов, рациональное использование воды, очистка сточных вод, безопасное обращение с отходами и наблюдение за состоянием окружающей среды.
Экологическая документация включает проекты нормативов допустимых выбросов и сбросов, программу управления отходами, программу производственного экологического контроля и план мероприятий по охране окружающей среды. Документы определяют предлагаемые ограничения воздействия предприятия, порядок экологического контроля и мероприятия по предупреждению загрязнения.
Оператор предприятия — ТОО «УПНК-ПВ», БИН 111240008552. Площадка расположена в Северной промышленной зоне города Павлодара, на территории специальной экономической зоны «Павлодар», по адресу: Промышленная зона Северная, строение 100/2. Площадь территории составляет 27,3 гектара. Разработчик представленной экологической документации — ТОО «ЭкоПраво».
Ближайшая жилая зона, село Павлодарское, находится примерно в 5,5 километра к западу от предприятия. Жилая часть Павлодара расположена примерно в 10 километрах к югу. Водоем-накопитель «Былкылдак» находится приблизительно в 1,3 километра к северу, река Иртыш — в 7,5 километра к западу. Площадка расположена в районе действующих промышленных предприятий.
Предприятие относится к I категории по экологическому воздействию. Размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 метров. Эта территория отделяет производство от жилой застройки и других объектов, для которых требуется защита от промышленного воздействия. В пределах санитарно-защитной зоны жилая застройка отсутствует.
Завод работает с 2015 года и включает две технологические линии. Проектная мощность составляет 280 тысяч тонн продукции в год. На 2027–2036 годы планируется выпуск 180 тысяч тонн прокаленного нефтяного кокса ежегодно. Основная продукция используется при производстве алюминия и стали. Тепло отходящих газов применяется для получения пара и выработки электроэнергии. В состав предприятия входят производственные участки, склады сырья и готовой продукции, объекты очистки газов и воды, инженерные сети и вспомогательные подразделения.
Необходимость подготовки документации связана с окончанием срока действия экологического разрешения на 2025–2026 годы. На слушания вынесены условия работы на следующий период, включая ограничения выбросов и сбросов, обращение с отходами и наблюдения за состоянием окружающей среды.
2 Производство и воздействие на атмосферный воздух
Сырьем служит сырой нефтяной кокс — твердый продукт переработки нефти. На предприятии его принимают, хранят, дробят и подают в печи. При температуре около 1250–1350 °C из кокса удаляются влага и летучие компоненты, улучшаются свойства готового материала. После прокалки кокс охлаждают, перемещают в силосы и отгружают потребителям. Для работы завода также используются насосы, вентиляция, водоподготовка, ремонтные мастерские и транспорт.
Основные воздействия на воздух связаны с работой печей, сжиганием топлива, дроблением, хранением и пересыпкой кокса. При этом образуются пыль, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода и другие вещества. Пыль может выделяться как через вентиляционные системы, так и непосредственно со складов и при перемещении материала. Поэтому защита воздуха включает очистку газов и уменьшение пыления на производственной площадке.
В проекте нормативов допустимых выбросов по инвентаризации на 1 сентября 2026 года учтено 63 стационарных источника: 39 организованных и 24 неорганизованных. Организованные источники отводят загрязняющие вещества через трубы и вентиляционные выходы. Неорганизованные источники связаны с открытыми поверхностями и операциями, при которых загрязнение поступает в воздух без специального газоотводящего устройства. Проект учитывает склад сырого нефтяного кокса № 2.
В составе выбросов учтено 26 загрязняющих веществ. Предлагаемый суммарный годовой норматив на период с 2027 года составляет 1159,564 тонны в год, максимальный разовый выброс — 203,769 грамма в секунду. Расчет выполнен с учетом состава оборудования, продолжительности его работы и планируемого выпуска продукции. Для ограничения выбросов предусмотрены эксплуатация очистных установок, соблюдение технологических режимов и контроль состояния оборудования.
Для улавливания пыли применяются рукавные фильтры и системы местного отсоса воздуха. Степень очистки дымовых газов печей от коксовой пыли принята на уровне 80 процентов. Для удаления диоксида серы предусмотрена обработка газов растворами реагентов с расчетной эффективностью 95 процентов. При взаимодействии растворов с загрязняющими веществами образуется гипсосодержащий материал. Исправность фильтров, работа насосов и подача реагентов влияют на устойчивость очистки.
Расчеты распространения загрязняющих веществ в воздухе выполнены для границы санитарно-защитной зоны и жилой зоны. Расчетный вклад предприятия по сумме пылей на границе санитарно-защитной зоны составляет 0,3 предельно допустимой концентрации без учета фонового загрязнения. Фоновая концентрация взвешенных веществ в районе предприятия превышает допустимый уровень и в расчете по пыли не учитывалась. По остальным рассмотренным веществам расчетные концентрации на границе зоны и в жилой зоне находятся в пределах допустимых значений. Фактическое состояние воздуха контролируется лабораторными исследованиями.
В проекте отдельно рассмотрены запуск печей после ремонта и периоды неблагоприятной погоды, когда загрязнение хуже рассеивается. При предупреждениях о таких условиях предусмотрены усиление контроля, ограничение отдельных операций, снижение нагрузки и, при необходимости, остановка части оборудования.
3 Использование воды и очистка сточных вод
Вода необходима предприятию для охлаждения оборудования и кокса, подготовки пара, очистки дымовых газов и хозяйственно-бытовых нужд. Для сокращения потребления свежей воды действуют оборотные системы: использованная вода проходит подготовку и возвращается в технологический процесс. Часть очищенных сточных вод также используется повторно. При этом наличие водооборота не исключает образования стоков и их отведения за пределы площадки.
Для сохранения водных ресурсов предусмотрена эксплуатация оборотного водоснабжения с заявленной экономией свежей воды 709 288 кубических метров в год. Повторное использование очищенных сточных вод в технологических процессах предусматривает экономию 172 197 кубических метров в год. Водосбережение обеспечивается возвращением подготовленной воды в производство, контролем расхода и поддержанием исправности водопроводных сетей.
На очистные сооружения поступают производственные, хозяйственно-бытовые, дождевые и талые воды, а также дренажные воды со складов сырья. Предусмотрены механическая очистка от крупных примесей, отстаивание и обработка реагентами, помогающими отделить мелкие загрязняющие частицы. Нефтеловушки удаляют часть нефтепродуктов. Бытовые стоки проходят биологическую очистку с помощью микроорганизмов и ультрафиолетовое обеззараживание. Для дополнительной очистки применяются фильтры.
Проект нормативов допустимых сбросов рассматривает один выпуск — водовыпуск № 3 в водоем-накопитель «Былкылдак». Через него отводятся смешанные очищенные производственно-ливневые и хозяйственно-бытовые стоки. Принятый расход составляет 16,31 кубического метра в час и 142,86 тысячи кубических метров в год. В проекте «Былкылдак» рассматривается как накопитель замкнутого типа. Непосредственный выпуск сточных вод предприятия в реку Иртыш данным проектом не предусматривается.
Нормирование выполняется по 12 показателям. Среди них — взвешенные вещества, нефтепродукты, соединения азота, фосфаты, сульфаты, хлориды, общее железо и поверхностно-активные вещества. Дополнительно используются показатели, характеризующие количество кислорода, необходимого для окисления загрязнений в воде. Они помогают оценивать содержание органических и других окисляемых примесей.
На 2027–2036 годы предлагается суммарный годовой показатель сброса 139,484 тонны по перечню нормируемых показателей. Для существующего положения в проекте приведено 88,835 тонны в год. Увеличение предлагаемого показателя связано с изменением принимаемых концентраций при сохранении расчетного объема водоотведения. Соблюдение нормативов проверяется по расходу сточных вод и результатам лабораторных анализов.
В результатах анализов, приведенных в проекте, зафиксированы повышенные концентрации ряда показателей. Среднее содержание общего железа составляет 1,63 миллиграмма на литр при предлагаемом нормативном значении 0,30 миллиграмма на литр. Для обеспечения требуемого качества воды предусмотрены стабилизация работы очистных сооружений, контроль дозирования реагентов, обслуживание фильтров и лабораторная проверка эффективности очистки. Меры по предупреждению загрязнения включают исключение сброса неочищенных стоков, учет расхода воды, осмотры и своевременный ремонт сетей.
4 Отходы и защита территории предприятия
Отходы возникают при эксплуатации и ремонте оборудования, очистке газов и воды, уборке территории и бытовом обслуживании работников. Программа управления отходами рассматривает 31 вид отходов: 12 опасных и 19 неопасных. Опасные отходы требуют специальных условий обращения, поскольку содержащиеся в них вещества при утечках, рассыпании или неправильном хранении могут загрязнять почву и воду.
К опасным отходам в программе отнесены нефтезагрязненный грунт, нефтешлам, уловленные нефтепродукты, отработанные масла и фильтры, загрязненные обтирочные материалы, аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы, тара из-под красок и часть отходов газоочистки. Среди неопасных указаны строительные отходы, смет с территории, огнеупорные материалы, гипсосодержащие отходы, металлолом, упаковка, бытовые отходы и осадок очистных сооружений.
Программой управления отходами на 2027–2036 годы предусмотрен общий лимит накопления 1890,365 тонны в год. На опасные отходы приходится 194 тонны, на неопасные — 1696,365 тонны в год. Крупные позиции включают строительные отходы — 637,85 тонны, смет с территории — 459 тонн, огнеупорные материалы — 200 тонн, гипсосодержащие отходы — 150 тонн и бытовые отходы — 100 тонн в год. Фактические объемы образования и передачи отходов отражаются в учете предприятия.
Основной подход программы — предотвращать лишнее образование отходов, возвращать пригодные материалы в использование, организовывать раздельный сбор и своевременно передавать остальные отходы специализированным организациям. Временное накопление предусматривается в специально установленных местах на срок не более шести месяцев. Конкретный способ хранения выбирается с учетом вида отхода и его свойств.
Жидкие нефтесодержащие отходы и отработанные масла предусматривается собирать в закрытые герметичные емкости. Для других отходов используются металлические контейнеры, упаковка и площадки с твердым покрытием. Аккумуляторы, лампы и загрязненные материалы должны содержаться в предусмотренных для них местах отдельно от обычного мусора. Такая организация уменьшает вероятность проливов, разнесения отходов ветром и попадания загрязнений в дождевые воды.
Часть уловленной коксовой пыли возвращается в производственный процесс. Пыль газоочистки, отнесенная к опасным отходам, учитывается в системе обращения с отходами. Предприятие ведет учет образовавшихся, временно накопленных, возвращенных в производство и переданных материалов. Передача отходов специализированным организациям осуществляется на договорной основе с оформлением подтверждающих документов.
Защита земель включает исправное содержание емкостей и трубопроводов, уборку площадки, контроль мест накопления отходов и предотвращение утечек. Озеленение санитарно-защитной зоны предусмотрено в объеме 0,2 гектара ежегодно. Основные источники шума — дробилки, конвейеры, насосы, вентиляция и железнодорожные операции. Проект выбросов предусматривает шумопоглощающие укрытия, виброоснования и ежегодные измерения шума и вибрации на границе зоны.
Ответственные специалисты контролируют состояние мест накопления отходов, заполнение емкостей и своевременность вывоза. При выявлении проливов или повреждения тары предусматриваются устранение причины загрязнения и сбор загрязненных материалов.
5 Экологический контроль и природоохранные мероприятия
Производственный экологический контроль нужен для проверки фактического воздействия предприятия и своевременного выявления отклонений. Он включает лабораторные измерения, расчеты выбросов на отдельных источниках, учет сточных вод и отходов, наблюдения за состоянием воздуха, подземных вод и почвы. Программа предусматривает привлечение аккредитованной лаборатории и проведение внутренних проверок ответственными специалистами предприятия.
На границе санитарно-защитной зоны предусмотрены две точки контроля воздуха. Раз в квартал в них определяются пыль, диоксид азота, диоксид серы и оксид углерода. При неблагоприятных метеорологических условиях график предусматривает контроль один раз в сутки. Измерения на источниках выбросов и расчетная оценка отдельных источников выполняются по соответствующим перечням программы.
Качество сточных вод перед выпуском № 3 контролируется ежеквартально. В районе выпуска в накопитель проект сбросов предусматривает исследования два раза в год. При аварийных ситуациях отбор проб учащается. Для оценки работы очистных сооружений рекомендуется ежеквартально сопоставлять состав воды до и после очистки. Количество отводимых стоков учитывается расходомером.
За подземными водами предусмотрены ежеквартальные наблюдения в четырех скважинах на территории промплощадки. Исследуются химический состав воды, нефтепродукты, металлы, включая ртуть, а также уровень и температура воды. Контроль почвы предусмотрен ежегодно в четырех точках по направлениям север, запад, юг и восток. Эти исследования позволяют отслеживать изменения во времени и выявлять участки, требующие дополнительной проверки.
На 2027–2036 годы предусмотрены эксплуатация рукавных фильтров с поддержанием проектной эффективности, оборотное водоснабжение, повторное использование очищенных стоков, предотвращение загрязнения земель, озеленение и своевременная передача отходов. Для работы рукавных фильтров в плане мероприятий указан эффект снижения выбросов пыли на 700 тонн в год. Сохранение этого эффекта связано с исправностью фильтрующих элементов, своевременным обслуживанием и соблюдением режима эксплуатации.
Ежегодно предусматривается обучение специалистов вопросам охраны окружающей среды и повышение квалификации работников экологической службы. Обучение охватывает соблюдение производственных инструкций, обращение с отходами, предупреждение утечек и действия при выявлении отклонений. Выполнение природоохранных мероприятий контролируется по данным о работе оборудования, использовании воды, движении отходов и результатам лабораторных исследований.
Внутренние проверки основных производственных цехов предусмотрены один-два раза в месяц. При выявлении нарушений оформляются требования об их устранении со сроками и ответственными лицами. При сверхнормативных выбросах, сбросах или угрозе экологической аварии программа предусматривает немедленное информирование руководства и последующее уведомление государственных органов в установленном порядке.
Природоохранная работа предприятия направлена на ограничение выбросов и сбросов, сокращение расхода свежей воды, предупреждение загрязнения почвы и своевременное выявление изменений состояния окружающей среды. Дальнейшая эксплуатация предусматривает соблюдение условий экологического разрешения, выполнение мероприятий и систематический производственный контроль. 
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