[bookmark: _Hlk92846044]КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:
Земельный участок ТОО «ГАУhАРТАС» для добычи песка на месторождении «Молодецкое Южное» расположенного на землях села Жанаталап Бухар-Жырауского района Карагандинской области, в 65км северо-западнее от областного центра г. Караганда.
Ближайшая жилая зона от территории месторождения Молодецкое Южное располагается на расстоянии 1,0 км село Жанаталап (бывш. Молодецкое). 
После отработки месторождения освободившиеся участки в соответствии со статьей 140 Земельного кодекса необходимо восстанавливать (рекультивировать) и вовлекать в хозяйственный оборот.
Участки введения планируемых работ, расположены на землях Бухаржырауского района Карагандинской области. 
Географические координаты участка: 1. 49°55'46.06" 72°30'3.91" 2. 49°55'57.52" 72°30'4.80" 3. 49°55'56.15" 72°30'43.73" 4. 49°55'51.53" 72°30'43.71" 5. 49°55'46.15" 72°30'54.10" 6. 49°55'40.26" 72°30'53.24" 7. 49°55'39.98" 72°30'32.51" 8. 49°55'39.55" 72°30'31.70"
Отработка месторождения песка «Молодецкое Южное» предусматриваетс я открытым способом одним уступом. Глубина отработки запасов до 8м, в среднем 5м. Площадь карьера 41,6 га.
Целевое назначение: проведение операций по добыче общераспространенных полезных ископаемых (добыча строительного песка).
Отработка запасов месторождения согласно календарного плана горных работ будет завершена в 2042 году.
 Работы по рекультивации планируется начать также в 2042 г. (при продлении аренды земельного участка сроки корректируются).
[image: ]

[bookmark: z97]      2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:
[bookmark: _Hlk142953659][bookmark: _Hlk110526725][bookmark: z98]Земельный участок ТОО «ГАУhАРТАС» для добычи песка на месторождении «Молодецкое Южное» расположенного на землях села Жанаталап Бухар-Жырауского района Карагандинской области, в 65км северо-западнее от областного центра г. Караганда.
Ближайшая жилая зона от территории месторождения Молодецкое Южное располагается на расстоянии 1,0 км село Жанаталап (бывш. Молодецкое). 
После отработки месторождения освободившиеся участки в соответствии со статьей 140 Земельного кодекса необходимо восстанавливать (рекультивировать) и вовлекать в хозяйственный оборот.
Участки введения планируемых работ, расположены на землях Бухаржырауского района Карагандинской области. 
Целевое назначение: для добычи песка на месторождении «Молодецкое Южное».
Жанаталап (каз. Жаңаталап, до 2015 г. — Молодецкое[1]) — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Молодецкого сельского округа. Код КАТО — 354051100
По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1140 человек (598 мужчин и 542 женщины)
Анализ воздействия показывает, что рекультивация нарушенных земель не оказывает негативного воздействия на социально-экономические условия района, а наоборот положительно повлияет на социально-экономическую сферу путем восстановления поверхности месторождений, возврата территорий под пастбища, организации рабочих мест, отчислениями в виде различных налогов. 
При расчете рассеивания была опрелена граница области воздействия – 200 метров от источников загрязнения. Село Жанаталап располагается за пределами области воздействия.
Санитарно-эпидемиологическое состояние района расположения данного промышленного объекта, в результате производственной деятельности не изменится.
Для исключения влияния на социально-экономические факторы жизнедеятельности людей в период проведения работ все необходимые технологические процессы необходимо вести с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, что обеспечит безопасное функционирование всех производственных участков и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру района. 

      3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:
[bookmark: _Hlk110526787][bookmark: _Hlk142953722][bookmark: z99]ТОО «ГАУhАРТАС» Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, пр. Республики д.39/4, кв. 2, БИН 970240000047 
      4) краткое описание намечаемой деятельности:
[bookmark: z100]      вид деятельности: рекультивация нарушаемых земель при добыче песка на месторождении Молодецкое Южное
[bookmark: z101]      объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду:
[bookmark: z102]Исходя из существующего состояния поверхности земель, подлежащих нарушению, природных, хозяйственно-социальных и экономических условий, с учетом места расположения объекта рекультивации, данным планом принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации, как наиболее целесообразное. Проектом предусматривается проведение рекультивации нарушаемых земель в два этапа: технический и биологический.
Для обоснования проектных решений директором ИП «Земстройпроект»   Смагуловым Б.Б. совместно с представителями заказчика ТОО «ГАУhАРТАС».  и представителем уполномоченного органа по земельным отношениям Бухар-Жырауского  района произведено полевое обследование нарушаемых земель. В результате чего был составлен Акт обследования нарушаемых земель подлежащих рекультивации от 11 мая 2025года и Задание на разработку рабочего проекта рекультивации нарушаемых земель .
Объем снимаемого плодородного слоя почвы 83,2 тыс.м3.
Площадь земель, подлежащая техническому этапу рекультивации: 41,6 га.
Площадь биологического этапа: 18,6 га,.
Мощность снятия плодородного слоя почвы – 0,2 м.
Объем выполаживания бортов карьера 108 тыс.м3.
Площадь планировки наклонных и горизонтальных поверхностей карьера: 18,6 га.
Объем планировки наклонных и горизонтальных поверхностей карьера 27,9 тыс.м3.
Погрузка, транспортировка и нанесение почвенно-растительного слоя 83,2 тыс.м3.
Работы технического этапа рекультивации:
Предусматривается  проведение выполаживания бортов карьера с углом откоса после выполаживания 200, проведение планировочных работ и нанесение почвенно-растительного слоя. 
Работы биологического этапа рекультивации:
- посев трав на наклонных и горизонтальных поверхностях карьера и отвала ПРС

сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах:
Рабочий проект рекультивации нарушаемых  земель предусматривает проведение рекультивации в два этапа  - технический и биологический.   
В техническом этапе рекультивации предусматривает выполнение следующих мероприятий: 
-Выполаживание бортов карьера до уклона 20о;
-Планировка поверхности карьера;
-Нанесение почвенно-растительного слоя на подготовленную поверхность карьера.
Перед началом проведения добычных работ на месторождении должно было производиться снятие и складирование почвенно-плодородного слоя (ПСП) средней мощностью 0,2 м, с площади 41,6 га объемом 83,2 тыс.м3. Снятие будет производиться при помощи бульдозера.
Снятый объем ПСП загружается с помощью фронтального погрузчика  в автосамосвал и складируется во временном отвале южнее карьера и в дальнейшем используется для рекультивации нарушенных горными работами земельных участков. Высота отвала до 3м.
Технический этап рекультивации предусматривает выполнение мероприятий по подготовке земель к последующему их целевому использованию. 
Работы по рекультивации начинаются на завершающем этапе разработки месторождения. В это время для производства работ по рекультивации будет возможность использования техники, занятой на добыче.
Выполаживание откоса бортов карьера осуществляется по следующей схеме: первоначально бульдозер осуществляет снятие ПСП и размещает его в буртах по периметру карьера для подготовки площадки под выполаживание, далее бульдозер срезает грунт и сталкивает его под откос. Объем выполаживания составит 108 тыс.м3 
Перед нанесением ПСП на наклонные и горизонтальные поверхности необходимо провести планировку. Планировка карьеров будет проводиться с применением бульдозера.
Работы по нанесению ПСП на рекультивируемых объектах выполняться в следующем порядке: погрузка  ПСП погрузчиком в автосамосвалы транспортирование и разгрузка его в навалы на участке работ. Нанесение и планировка ПСП будет осуществляется бульдозером путем разравнивания навалов.
Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации.
Комплекс мероприятий по восстановлению плодородия включает следующие виды работ: 1. Подготовка почв. 2. Посев трав. 3. Полив.
Согласно почвенно-климатическим условиям района и принятого природоохранного и сельскохозяйственного направления рекультивации основным мероприятием биологического этапа является посев многолетних трав на рекультивированных площадях.
Проектом предусматривается посев многолетних трав житняка на поверхности рекультивируемого участка.
С целью повышения биологической способности нарушенных земель предусматривается  внесение минеральных удобрений в количестве: аммиачная селитра - 100 кг/га; суперфосфат – 130 кг/га; калийные соли – 100 кг/га.
Нормы расхода семеня приняты из расчета: житняк - 25%  от 12 кг/га (3 кг/га).
Посев многолетних трав производится на 1-1,5 недели раньше, чем на естественных почвах.
Посев трав следует проводить сразу после предпосевного боронования и прикатывания зернотуковой сеялкой. Глубина заделки семян -2-4 см. 
Проектом предусматривается проведение основной обработки почвы в весенний период с одновременным посевом. Посев трав с внесением минеральных удобрений принят сеялкой СТС-2.
Полив должен производиться во время всего вегетационного периода травянистой растительности для обеспечения нормальной ее жизнедеятельности, роста и развития.
Работы по рекультивации нарушаемых земель предусматривается проводить в светлое время суток в теплый период года. Для проведения рекультивации потребуются следующие ресурсы и материалы:
1. вода для полива – 1719 м3, вода для полива будет приобретаться по Договору у специализированных организаций имеющих на балансе скважины и Разрешение на специальное водопользование, сроки использования – апрель 2042 год.
2. семена трав (житняк) – 57,3 кг, семена трав будут приобретаться у специализированных предприятий по Договору, сроки использования – апрель 2042 года
3. минеральные удобрения – 6,285 т, минеральные удобрения будут приобретаться у специализированных предприятий по Договору, сроки использования – апрель 2042 года
Для удовлетворения хозяйственно-бытовых и технологических нужд предусмотрено использование привозной воды.
Животный мир использованию и изъятию не подлежит.
Сброс не предусмотрен. Сбор и накопление хозяйственно-бытовых стоков на территории месторождения будет осуществляться в биотуалет.
При проведении работ по рекультивации нарушенных земель не предусматривается образование отходов производства и потребления.

[bookmark: z103]      примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности:
[bookmark: z104]Кадастровый номер участка 09-140-084-078.
Площадь отвода земель месторождения всего 41,6 га.
      краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта:
[bookmark: z105]Основной целью и результатом рекультивационных работ является формирование безопасных для людей и животных, пригодных по геометрическим параметрам и качеству форм техногенного рельефа, максимально приближенного к естественному. Это позволит создать условия для нормализации поверхностного стока с площади земельного отвода предприятия и предотвратить отрицательные воздействия на окружающую среду.
При этом будет достигнуто выполнение нормативных требований по инженерно- экологической стабилизации и консервации техногенных образований, улучшению визуальных и санитарно-гигиенических характеристик земель.
Для обоснования проектных решений директором ИП «Земстройпроект»   Смагуловым Б.Б. совместно с представителями заказчика ТОО «ГАУhАРТАС».  и представителем уполномоченного органа по земельным отношениям Бухар-Жырауского  района произведено полевое обследование нарушаемых земель. В результате чего был составлен Акт обследования нарушаемых земель подлежащих рекультивации от 11 мая 2025года и Задание на разработку рабочего проекта рекультивации нарушаемых земель .
Исходя из существующего состояния поверхности земель, подлежащих нарушению, природных, хозяйственно-социальных и экономических условий, с учетом места расположения объекта рекультивации, данным планом принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации, как наиболее целесообразное. Проектом предусматривается проведение рекультивации нарушаемых земель в два этапа: технический и биологический.
Данный вариант рекультивации нарушенных земель является наиболее рациональным и благоприятным с точки зрения охраны жизни и здоровья людей и окружащей среды.

      5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:
[bookmark: z71][bookmark: z114][bookmark: _Hlk136941224][bookmark: _Hlk139317158][bookmark: _Hlk139385233][bookmark: _Hlk145511489]1) жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности: Земельный участок ТОО «ГАУhАРТАС» для добычи песка на месторождении «Молодецкое Южное» расположенного на землях села Жанаталап Бухар-Жырауского района Карагандинской области, в 65 км северо-западнее от областного центра г. Караганда.
Ближайшая жилая зона от территории месторождения Молодецкое Южное располагается на расстоянии 1,0 км село Жанаталап (бывш. Молодецкое). 
Рекомендуется регулярно и своевременно осуществлять плановый ремонт оборудования.
Соблюдение техники безопасности и технологии производства позволит избежать нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и превышения показателей гигиенических нормативов на границе области воздействия.
Работы предполагается вести с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, что обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально - бытовую инфраструктуру близрасположенных районов.
При поступлении на работу, работники проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры. Все работники проходят необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом местных региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологической ситуации в районе работ маловероятно.
Все рабочие должны обеспечиваться спецодеждой, которая подвергается стирке, сушке. Рабочие должны иметь дополнительный отпуск, проходить медицинское освидетельствование по профзаболеваниям. На рабочих местах должны быть аптечки с медикаментами. 
В период работ, учитывая, что источниками загрязнения атмосферы являются спец.техника и автотранспорт, для минимизации последствий проектируемой деятельности на здоровье населения прилегающей территории и рабочего персонала, привлеченного к работам предусмотрен ряд мер:
-своевременное и качественное обслуживание техники;
-определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива;
-параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов, шума, вибрации и др. воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя;
-использование техники и автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующие стандартам;
-использование качественного дизельного топлива для заправки техники и автотранспорта;
-организация движения транспорта;
-сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу;
-пылеподавление при помощи воды на объектах наибольшего пыления;
-обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.
Снижение звукового давления на участке может быть достигнуто при разработке специальных мероприятий по снижению звуковых нагрузок. К мероприятиям такого характера относятся: оптимизация и регулирование транспортных потоков; уменьшение, по мере возможности, движения грузовых автомобилей большой грузоподъемности; создание дорожных обходов; оптимизация работы технологического оборудования, использование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств защиты от шума.
Однако уже на расстоянии нескольких сотен метров источники шума не оказывают негативного воздействия на население и обслуживающий персонал.
Следующие меры по смягчению последствий должны использоваться, чтобы свести к минимуму шум и вибрацию:
- любая деятельность в ночное время должна быть сведена к минимуму;
- отключение в нерабочие часы техники; 
- использование глушителей для выхлопной системы;
Методы измерения и оценка шума на рабочих местах и шумовых характеристик оборудования должны соответствовать СН РК.
Вывод. Охрана здоровья населения, а также работников предприятия - один из важнейших вопросов, который будет постоянно контролироваться руководством предприятия.
Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в районе участка оценивается как вполне допустимое.
Прогноз социально-экономических последствий, связанных с современной и будущей деятельностью предприятия - благоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру близрасположенных населенных пунктов. С точки зрения увеличения опасности техногенного загрязнения в районе анализ прямого и опосредованного техногенного воздействия позволяет говорить, о том, что планируемые работы не окажут влияния на здоровье местного населения.
Намечаемая деятельность не окажет существенное воздействие на жизнь и здоровье людей;
[bookmark: z65]2) биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы): 
Земляные работы, а также движение транспорта приводит к сдуванию с поверхности почвы части твердых частиц. Повышенное содержание пыли в воздухе может привести к закупорке устьичного аппарата у растений и нарушению их жизнедеятельности на физиологическом и биохимическом уровнях.
При проезде автотранспорта по ненарушенной территории растения могут быть сломаны (кустарники, полукустарники), примяты (травянистые растения), раздавлены колесами (однолетние виды, эфемероиды). Дорожная дигрессия (воздействие от движения транспорта) будет развиваться при неоднократном проезде транспортных средств и техники вне дорог с твердым покрытием. При этом площадь нарушенных территорий изменяется и увеличивается за счет возникновения дорог-«спутников», сопровождающих первую колею.
Принятые меры, уменьшающие движение транспорта по не согласованным маршрутам, позволят снизить этот вид негативного воздействия.
Таким образом, можно сказать, что по интенсивности и силе воздействия проезд вне дорог с твердым покрытием (полевые дороги и бездорожье) будет оказывать умеренное воздействие на растительность.
Загрязнение. При проведении работ химическое загрязнение растительного покрова будет связано с выбросами загрязняющих веществ, с выхлопными газами. 
При правильно организованном обслуживании оборудования, техники и автотранспорта; выполнении основных требований по охране окружающей среды воздействие на загрязнение почвенно-растительного покрова оценивается как умеренное.
По природно-климатическим условиям региона растительность исследуемой территории отличается слабой устойчивостью (динамичностью) к природным, а также антропогенным воздействиям. 
На состояние фауны будет влиять движение автотранспорта, присутствие людей.
Деградация растительности приведёт к ухудшению условий гнездования пернатых и изменению состояния кормовой базы.
Основное воздействия - фактор беспокойства при перемещении автотранспорта, землеройных работах в совокупности с присутствием людей.
Возможным вредным воздействием, связанным с работами, будет являться выброс загрязняющих веществ, в окружающую среду.
Зона воздействия проектируемого объекта на животный мир ограничивается границами земельного отвода и границы области воздействия - косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух. Воздействие намечаемой деятельности на пути миграции и места концентрации животных исключается.
Предприятием предусмотрены мероприятия по охране растительного и животного мира района намечаемой деятельности. 
Зеленые насаждения вырубке и переносу не подлежат.
По завершении технического этапа рекультивации предусматривается биологический этап рекультивации с посевом многолетних трав.
Существенное воздействие на растительный и животный мир не предусматривается. Общее воздействие намечаемой деятельности на животный мир оценивается как допустимое;
[bookmark: z66]3) земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации): Земельный участок ТОО «ГАУhАРТАС» для добычи песка на месторождении «Молодецкое Южное» расположенного на землях села Жанаталап Бухар-Жырауского района Карагандинской области, в 65км северо-западнее от областного центра г. Караганда.
Ближайшая жилая зона от территории месторождения Молодецкое Южное располагается на расстоянии 1,0 км село Жанаталап (бывш. Молодецкое). 
После отработки месторождения освободившиеся участки в соответствии со статьей 140 Земельного кодекса необходимо восстанавливать (рекультивировать) и вовлекать в хозяйственный оборот.
Участок введения планируемых работ, расположен на землях Бухаржырауского района Карагандинской области. 
Кадастровый номер участка 09-140-084-078.
Площадь отвода земель месторождения всего 41,6 га. Целевое назначение: проведение операций по добыче общераспространенных полезных ископаемых (добыча строительного песка). Предполагаемые сроки использования: до 2042 года. На конец отработка месторождения будет представлять собой карьер глубиной в среднем 5м.
Категория земель –сельскохозяйственного назначения. 
Основной целью и результатом рекультивационных работ является формирование безопасных для людей и животных, пригодных по геометрическим параметрам и качеству форм техногенного рельефа, максимально приближенного к естественному. Это позволит предотвратить отрицательные воздействия на окружающую среду.
При этом будет достигнуто выполнение нормативных требований по инженерно- экологической стабилизации и консервации техногенных образований, улучшению визуальных и санитарно-гигиенических характеристик земель.
Согласно Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» Охрана недр и окружающей среды включает систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на: …2) сохранение естественных ландшафтов и рекультивацию нарушенных земель, иных геоморфологических структур.
При производстве работ на участке обеспечивается безусловное соблюдение требований Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».
Общее воздействие намечаемой деятельности на почвенный покров и земельные ресурсы оценивается как положительное.
[bookmark: z67]4) воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод): Для удовлетворения хозяйственно-бытовых и технологических нужд предусмотрено использование привозной воды 
Гидрографическая сеть района достаточно густая и представлена рекой Нура с многочисленными притоками. Река протекает в 0,2 км к востоку от месторождения. 
Месторождение Молодецкое Южное расположено в водоохранной зоне р.Нура. В соответствии со ст.125 Водного кодекса РК и постановлением акимата Карагандинской области №11/06 от 05.04.2012г. «Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на реках Нура в административных границах Карагандинской области, Шерубай-Нура, Сарысу, Сокыр, Карагандинка, на озерах Копколь, Баракколь, Ащиколь, на Федоровском Самаркандском, Ынтымакском и Жартасском водохранилищах Карагандинской области» установлен режим хозяйственного использования в пределах водоохранных зон и полос реки Нура.
При проведении работ будут соблюдаться требования статьи 86 Водного кодекса РК и статьи 223 Экологического кодекса РК.
Проектом не предусматривается забор воды из рек. Проектом также не предусматривается сброс хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водоисточники или пониженные места рельефа местности.
При соблюдении требований Водного и Экологического кодексов Республики Казахстан, воздействие на водные ресурсы района будет допустимым;
[bookmark: z68]5) атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него): 
[bookmark: z69]При проведении работ по рекультивации нарушенных земель загрязнение атмосферного воздуха будет происходить от неорганизованных источников эмиссий (выбросов). Организованные источники выброса при проведении рекультивационных работ отсутствуют.
Основными неорганизованными источниками загрязнения являются земляные работы, а также автотранспорт и спецтехника. При земляных работах в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 20-70%. 
Выбросы выхлопных газов от ДВС транспорта и спецтехники компенсируются соответствующими платежами по факту сожженного топлива
При работе спецтехники будут выбрасываться следующие вещества: углерода оксид, азота диоксид, углеводороды предельные, бенз-а-пирен, серы диоксид.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 2042 год - пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 20-70% (3 класс) – 1.595 т/год.
Выброс пыли при проведении работ будет являться негативным воздействием на окружающую среду.
Произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении работ.
Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.
Проектом предусмотрены мероприятия по пылеподавлению. При условии выполнения мероприятий указанных в настоящем отчете, воздействие на атмосферный воздух будет допустимым.
6) сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем: Рекультивация нарушенных земель не оказывает негативного воздействия на социально-экономические условия района, а наоборот положительно повлияет на социально-экономическую сферу путем восстановления поверхности месторождений и возврата территорий под пастбища. 
Санитарно-эпидемиологическое состояние района расположения данного промышленного объекта, в результате производственной деятельности улучшится.
Для исключения влияния на социально-экономические факторы жизнедеятельности людей в период проведения работ все необходимые технологические процессы необходимо вести с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, что обеспечит безопасное функционирование всех производственных участков и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру района. 
[bookmark: z70]7) материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты: Ландшафт географический - относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием её компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами. Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные.
Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые (более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоёмы и т.д. Природные ландшафты подразделяются на два вида: 1 - слабоизменённые, 2 - модифицированные.
В период эксплуатации месторождения на территории проектирования произойдут изменения растительного и почвенного покрова, ландшафта - потери его естественных форм.
В результате деятельности по добыче песка на предприятии будет сформирован новый «техногенный» ландшафт, который после истечения срока отработки подлежит восстановлению, путем выполнения работ по рекультивации. Намечаемая деятельность предусматривает работы по рекультивации нарушенных земель и восстановлению ланшафта;
8) взаимодействие указанных объектов: не предусматривается.

      6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности:
[bookmark: _Hlk96655556][bookmark: z115][bookmark: _Hlk136941248][bookmark: _Hlk142953915][bookmark: _Hlk145511543][bookmark: _Hlk108988514][bookmark: _Hlk119950781]Атмосфера. При проведении работ по рекультивации нарушенных земель загрязнение атмосферного воздуха будет происходить от неорганизованных источников эмиссий (выбросов). Организованные источники выброса при проведении рекультивационных работ отсутствуют.
Основными неорганизованными источниками загрязнения являются земляные работы, а также автотранспорт и спецтехника. При земляных работах в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 20-70%. 
Выбросы выхлопных газов от ДВС транспорта и спецтехники компенсируются соответствующими платежами по факту сожженного топлива
При работе спецтехники будут выбрасываться следующие вещества: углерода оксид, азота диоксид, углеводороды предельные, бенз-а-пирен, серы диоксид.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 2042 год - пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 20-70% (3 класс) – 1.595 т/год.
Выброс пыли при проведении работ будет являться негативным воздействием на окружающую среду.
Произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении работ.
Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.
Проектом предусмотрены мероприятия по пылеподавлению. При условии выполнения мероприятий указанных в настоящем отчете, воздействие на атмосферный воздух будет допустимым.
[bookmark: _Hlk108988532]Водные ресурсы. Проектом не предусмотрены сбросы производственных сточных вод в накопители, водные объекты или пониженные места рельефа местности ввиду их отсутствия.
[bookmark: _Hlk108988549]Физические факторы воздействия. Проведение работ в пределах рассматриваемого участка не включает в себя такие источники физического воздействия, как электромагнитное и радиационное излучения, способные оказать негативное воздействие на прилегающие территории и население ближайшей селитебной зоны.
Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в РК стандартам по безопасности, а также физическим факторам воздействия.
Отходы производства и потребления. В процессе осуществления намечаемой деятельности отходы не образуются.

      7) информация:
[bookmark: z116]      о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления: 
[bookmark: z117][bookmark: z119]При проведении рекультивации нарушенных земель могут возникнуть различные аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов. Поэтому знание причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение. 
Потенциальные опасности, связанные с риском функционирования предприятия, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных. 
Наиболее вероятными авариями на рассматриваемом объекте могут быть пожары. Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций.
о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;
[bookmark: z118]Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения окружающей среды. 
К природным факторам относятся:
· землетрясения;
· ураганные ветры;
· повышенные атмосферные осадки.
Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. 
К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.
о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;
Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и охраны окружающей природной среды при намечаемой деятельности на участках играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками предприятия.  Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций: 
· строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия;
· обязательное соблюдение всех правил техники безопасности при эксплуатации опасных производств;
· контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;
· своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;
· все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного лица;
При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический риск сводится к минимальным уровням.
      8) краткое описание:
[bookmark: z120]      мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;
[bookmark: z121]      мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям;
[bookmark: z122]      возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия;
[bookmark: z123]      способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности;
Проектом предусматривается рекультивация нарушаемых земель месторождения Молодецкое Южное. Рекультивация нарушенных земель – это природоохранное, природовосстановительное мероприятие. 
Воздействие на все сферы окружающей среды прогнозируется положительное.
При соблюдении правил проведения рекультивации нарушенных земель, требований Экологического кодекса Республики Казахстан, а также техники безопасности, промышленной и пожарной безопасности, существенное воздействие намечаемой деятельности исключается.
При соблюдении рекультивация нарушаемых земель не окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду.
После реализации проекта, предприятию необходимо провести послепроектный анализ фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности.
Биоразнообразие района в результате производства намечаемой деятельности будет подвергнуто косвеному воздействию. Согласно расчету комплексной оценки воздействия по временному, пространственному и интенсивности воздействия на растительный и животный мир намечаемой деятельности, воздействие будет оказываться низкой значимости.
[bookmark: _GoBack]В результате проведения рекультивации нарушенных земель будет создана благоприятная среда для обитания животных.
[bookmark: _Hlk136941313]При соблюдении требований при проведении рекультивационных работ необратимых воздействий не прогнозируется.
Рекультивация нарушаемых земель является природоохранным мероприятием.
В случае отказа от намечаемой деятельности по рекультивации нарушаемых земель это повлечет за собой:
1. противоречие требованиям законодательства Республики Казахстан;
2. ухудшение санитарно-гигиенического состояния района в результате пылевыделения с пылящих поверхностей месторождения;
3. возможную гибель скота, в результате падения его в чашу карьера;
4. другие негативные последствия.
Освободившиеся участки после завершения горных работ в соответствии со статьей 140 Земельного кодекса Республики Казахстан необходимо восстанавливать (рекультивировать) и вовлекать в хозяйственный оборот. Таким образом, способом восстановления окружающей среды является дальнейшая рекультивация нарушенных земель.

[bookmark: z124]      9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:
[bookmark: _Hlk96655683]Источниками экологической информации при составлении настоящего отчета являются:
1. Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК;
2. Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280.
3. Земельный кодекс РК от 20.06.2003 г. №442;
4. Водный кодекс РК от 09.04.2025 г. 
5. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 №63).
6. Данные с Бюро национальной статистики Агенства по стратегическому планированию и реформам РК сайт https://stat.gov.kz/
7. Данные о фоновых концентрациях на сайте https://www.kazhydromet.kz/ru/
8. Схема расположения земельного участка на сайте Управления земельного кадастра и автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра http://www.aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps/
9. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п.
10. Классификатор отходов. Приложение к приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314.
11. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. Приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстанот 11 января 2022 года № 1\Р ДСМ-2.
12. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ^Р ДСМ-70 "Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций".
13. «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утв. приказом Министра национальной экономики РК от 16 февраля 2022 года № 1\Р ДСМ-15.
14. Методика расчета выбросов от предприятий по производству строительных материалов (приложение 11 к приказу МООС РК №100-п);
15. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы: КазЭКОЭКСП, 1996 год.
16. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п.
17. Информационный сайт wikipedia.org;
18. Интерактивная карта Комитета геологии и недропользования.
19. Интерактивная карта на сайте https://aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps/
20. Данные НАО «Государственная Корпорация Правительство для граждан»
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