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Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржол Жөндеу» 
Утверждаю:

Генеральный директор 
ТОО «Теміржол Жөндеу»
_____________________ А.А.Терекбаев
«_____»____________  2026 г.

Техническое задание

на составление Плана горных работ на Добычу
песка и глинистых пород Грунтового резерва №1 , расположенного в Бейнеуском  районе Мангистауской  области РК для строительства приемоотправочных путей на железнодорожном участке  Мангистау-Бейнеу
	Раздел 1. Общие сведения

	1.1. Предприятие-заказчик (недропользователь)
	ТОО «Теміржол Жөндеу»

	1.2. Местонахождение, адрес заказчика (недропользователя)
	Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 10, почтовый индекс 010000
Тел: +7(7172) 611-849
tzhzh_info@kamkor.org

	1.3. Проектная организация, ее местонахождение
	ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис», г. Актау, 15-66-17 

	1.4. Район и пункт осуществления работ
	Участок «ГР №1» находится в 8 км на юго-восток от с.Бейнеу

	1.6. Способ разработки
	Разработка открытым способом

	1.7. Стадийность проектирования
	В одну стадию на отработку  запасов грунтовых пород 

	1.8. Основание для проектирования
	Решение компетентного органа,  наличие запасов на Госбалансе  (Протокол заседания ЗК МКЗ по утверждению запасов песка и глинистых пород Грунтового резерва №1 , расположенного в Бейнеуском  районе Мангистауской  области РК для строительства приемоотправочных путей на железнодорожном участке  Мангистау-Бейнеу
 Картограмма на добычу.

	1.9. Источник финансирования
	Средства недропользователя

	1.10. Тип проекта
	Индивидуальное проектирование

	Раздел 2. Основные исходные данные

	2.1. Геологическая изученность месторождения
	Отчет о результатах геологоразведочных работ на глинистые породы (грунты) и известняк (грунт полускальный) на участке «ГР №1» для строительства приемоотправочных путей на железнодорожном участке  Мангистау-Бейнеу, выполненных в 2026 г.

	2.2. Этапность добычных работ
	В один этап  в 2026 г.

	2.3. Назначение проектируемых работ
	Добыча как строительных грунтов для строительства приемоотправочных путей на железнодорожном участке  Мангистау-Бейнеу

	2.4. Объем добычи в тыс. м3 
	2026 г. – все запасы..

	2.5. Режим работы карьера
	В период ведения строительных работ, семидневная рабочая неделя, количество рабочих смен – (определить проектом), продолжительность рабочей смены – 8 часов

	2.6. Пункт доставки добытого грунта
	Приемоотправочные железнодорожные пути на железнодорожном участке  Мангистау-Бейнеу

	Раздел 3. Основные требования к технологии горных работ

	3.1. Горные работы
	Добыча  песка и глинистых пород

	3.2. Технология горных работ
	Определить проектом

	3.2. Основное горно-транспортное оборудование 
	Бульдозер SD22 Шантуй,  экскаватор HYUNDAI R500LC-7,  автосамосвалы HOWO ZZ3257M3641 на вывозе

	Раздел 4. Источники обеспечения

	4.1. Электроэнергией
	Электроснабжение от автономных ДЭС 

	4.2. Связью
	Радио-телефонной и спутниковой 

	4.3. Транспортном
	Определить проектом

	4.4. Водой
	Привозная 

	4.5. Объекты вспомогательного назначения
	Административно-бытовые помещения, общежитие легкого типа

	Раздел 5. Рекультивация земель
	Предусмотреть техническую рекультивацию нарушенных земель

	Особые условия
	Разработать разделы в соответствии с действующими нормативными актами:

	
	- по охране и рациональному использованию недр

	
	- по промышленной безопасности, охране труда и промсанитарии

	
	- по оценке воздействия горного производства на окружающую среду и ее охране


