Краткое нетехническое резюме проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) для контрактной территории №1057 ТОО «ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ» на 2027 год.
Местонахождение объекта: РК, Кызылординская область, Сырдарьинский район, контрактная территория 1057 ТОО «ТузкольМунайГазОперейтинг». 
Основным направлением деятельности компании - добыча нефти и газа. 
Месторождение разрабатывается компаниями ТОО «SSM-Ойл» и ТОО «Кольжан», имеющими Контракт №1057 от 11.12.2002 г. для разведки и добычи углеводородного сырья в пределах блоков, расположенных в Сырдарьинском районе Кызылординской области РК. Срок действия Контракта №1057 на разведку между недропользователем и МНГ РК был продлён до 11.12.2018 года. Дополнением №15 от 24.09.2018г. к Контракту №1057 от 11.12.2002 года срок действия Контракта продлён.
2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов; 
В географическом отношении структура контрактной территории №1057, месторождения Жанбырши занимает южную часть Тургайской впадины (рис.1.1). 
Ближайшими населенными пунктами являются: областной центр г. Кызылорда (к югу 110 км), ж.д. станция Теренозек (к юго-западу 100 км), ж.д. станция Жалагаш (150 км) и ж.д. станция Жосалы (к западу 210 км). 
Месторождение Тузколь имеет сложное геологическое строение, обусловленное наличием большого количества разрывных нарушений преимущественно северного направления. 
Источники электроснабжения отсутствуют. Электроснабжение и теплоснабжение обеспечивается автономными электростанциями, работающими на дизтопливе. 
Дорожная сеть месторождений представлена межпромысловыми песчано- гравийными и грунтовыми дорогами. Грунтовые дороги труднопроходимы в весенне- осенний период. Район относится к пустынным и полупустынным зонам Центрального Казахстана.
Географические координаты: 45º83ʹ11ʺ , 65º65ʹ95ʺ
Введение и основание для разработки
Проект разработан для оценки воздействия на атмосферный воздух производственной деятельности месторождений Тузколь и Северный Кетеказган в Сырдарьинском районе Кызылординской области. Документ устанавливает экологические нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу на 2027 год. Необходимость разработки проекта продиктована утвержденными программами развития переработки сырого газа на данных месторождениях, а также требованиями экологического законодательства Республики Казахстан. 
Характеристика предприятия и производственные показатели
Контрактная территория №1057 управляется ТОО «ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ» (оператор по контракту №1057 от 2002 года). Основная деятельность заключается в разведке и добыче углеводородного сырья. 
Месторождение Тузколь: В 2027 году планируется добыча 120,16 млн м³ газа, из которых 99,8% подлежит утилизации. Газ направляется на собственные нужды, на процессинг на ГПЗ месторождения Акшабулак и для реализации. 
Месторождение Северный Кетеказган: Плановая добыча газа составляет 3,5 млн м³, при этом технологически неизбежное сжигание сырого газа не предусмотрено. 
Климатические условия
Объект расположен в зоне резко континентального климата с жарким сухим летом и холодной зимой. Район характеризуется сильной засушливостью, частыми пыльными бурями в теплый период и метелями в холодный. Годовая скорость ветра составляет от 3,5 до 5,5 м/сек, преобладают восточные и северо-восточные направления, что учитывалось при проведении расчетов рассеивания выбросов. 
Источники выбросов и состояние технологий
На контрактной территории на 2027 год запланировано функционирование 45 источников выбросов: 21 организованный (факельные установки, печи подогрева нефти, резервуары) и 24 неорганизованных (карьеры, неплотности запорно-регулирующей арматуры). 
Газоочистное оборудование на объектах отсутствует. 
Применяемая технология и оборудование соответствуют современным стандартам. 
Аварийные ситуации предотвращаются регулярным контролем и профилактическим обслуживанием; залповые выбросы (кратковременные) не нормируются. 
Экологические показатели и контроль
Суммарные фактические выбросы загрязняющих веществ в 2027 году при эксплуатации с учетом проведения ремонтных работ и использования карьеров ожидаются на уровне ~50,77 г/с и 77,6 т/год. К числу основных выбрасываемых веществ относятся диоксиды азота, оксид углерода, метан, сажа, углеводороды и другие компоненты. 
Для обеспечения экологической безопасности проект предусматривает:
Регулярный контроль соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов. 
Реализацию плана технических мероприятий по снижению выбросов. 
[bookmark: _GoBack]Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). 
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