КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Атмосферный воздух
Период СМР
В данном проекте дана оценка влияния проектируемых работ (период строительства) на окружающую среду и здоровье населения. Возможные источники воздействия на окружающую среду будут временными и займут непродолжительное время. 
Согласно расчетам, в период модернизации перемычек будут задействованы 10 источников загрязнения воздушного бассейна, 1 из которых являются организованным источником и 9 неорганизованными источниками. 
Расчетом выявлено, что при строительстве будут иметь место выбросы в количестве -  0.69073382222 г/с и 0.1731027032 тонн/год.
Выбросы от передвижного автотранспорта составляют 0.0020139 т/год. Согласно п. 17 ст. 202 Экологического кодекса РК выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников в нормативы эмиссии не включены.
При эксплуатации: 
На объекте ГТЭС запроектировано устройство площадок под газопоршневые установки ГПУ мощностью 1200кВт в количестве двух единиц и площадка под ЗРУ-6кВ.
От газопоршневых установок ГПУ-1200кВт до вводных ячеек ЗРУ-6кВ проектом предусматривается прокладка высоковольтных бронированных силовых кабелей АВБбШв-6кВ сечением 3х95мм, прокладка силовых кабелей осуществляется надземно в оцинкованных лотках.
Согласно договору аренды оборудования с экипажем в комплекте с ЗРУ №11-24А/213 от 07.11.2024 г. ТОО «КумкольТрансСервис» арендует готовое оборудование ГПУ 1200GJZ-PwT-TEM2-3 в количестве 2х штук, в связи с чем проектом предусмотрен подвод газа диаметром 159х4мм и 89х4мм к ГПУ 1200GJZ-PwT-TEM2-3 на м/р Сарыбулак от точки подключения к существующему трубопроводу диаметром 159х4мм, расположенного надземно до ГПУ на отдельно стоящих опорах.
Расчетом выявлено, что при эксплуатации будут иметь место выбросы в количестве -7.050667032 г/сек, 74.509351671 т/год.

Водоснабжение, водоотведение
[bookmark: z28]Период СМР
Питьевая вода будет храниться в резервуаре, отвечающей требованиям СЭС.  
Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.
Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды работников на период СМР составит:
- водопотребление – 3,24 м3/сут, 291,6 м3/год;
- водоотведение - 3,24 м3/сут, 291,6 м3/год.
Объем технической воды составляет – 20,0 м3/год.
Рабочий персонал будет проживать в существующем вахтовом поселке на м/р Кайнар. Хозяйственно-бытовые сточные воды, которые отводятся в канализационную сеть для подачи на очистное сооружение и далее в существующий пруд-испаритель на м/р Кайнар.
Период эксплуатации
На период эксплуатации объекта будет работать существующий персонал предприятия, который будет проживать в существующем вахтовом поселке на м/р Кайнар.

Отходы 
Период СМР
Основными отходами в процессе выполнения работ на месторождении являются:
жестяные банки из-под краски	-	0,001т
промасленная ветошь	-	0,00046т
ТБО	-	0,3т
огарки сварочных электродов	-	0,002т
Общее количество отходов составит 0,30346 тонны.
Отходы по мере их накопления собирают в емкости и передаются на договорной основе сторонним организациям имеющим лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.  
Период эксплуатации
При эксплуатации объекта будет работать существующий персонала. 

Аварийные ситуаций
Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта. 
Необходимо отметить, что на территории месторождения случаи возникновения аварий не отмечалось. 
Для предотвращения аварий предприятие проводят следующие мероприятия:
 - первичный инструктаж по безопасным методам работы для вновь принятого или переведенного из одного цеха в другой работника (проводится мастером или начальником цеха); 
- ежеквартальный инструктаж по безопасным методам работы и содержанию планов ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводятся руководителем организации); 
- повышение квалификации рабочих по специальным программам в соответствии с Типовым положением (проводится аттестованными преподавателями).
- разработка планов ликвидации аварий в цехах и на объектах, подконтрольных КЧС МВД РК, а также подготовка планов эвакуации персонала цехов и объектов в случае возникновения аварий; 
- первичный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала для вновь принятых или переведенных из цеха в цех рабочих (проводится мастером или начальником цеха); 
- ежеквартальный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводится руководителем организации). 
Каждый рабочий и служащий объекта при чрезвычайной ситуации должен умело воспользоваться имеющимися средствами оповещения и вызвать пожарную команду
Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия. 
По атмосферному воздуху: проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта, соблюдение нормативов допустимых выбросов. 
По поверхностным и подземным водам: организация системы сбора и хранения отходов производства; контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды. 
По недрам и почвам: должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;
По отходам производства: своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. 
По физическим воздействиям: содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; обязательное соблюдение правил техники безопасности. 
По растительному миру: перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта, производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений. 
По животному миру: контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа; установка информационных табличек в местах гнездования птиц; воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным; установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт; регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами. 
При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается. Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают. 
Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется. Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.



