НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
по проектам экологического разрешения ТОО «Эколит» на 2026–2035 годы
Настоящие материалы подготовлены для общественных слушаний в рамках получения экологического разрешения для действующего производственного комплекса ТОО «Эколит», расположенного в Байганинском районе Актюбинской области.
Проектом предусматривается эксплуатация существующего полигона по обращению с отходами производства и потребления, предназначенного для приема отходов от сторонних организаций, их накопления, сортировки, очистки, переработки, обезвреживания, восстановления, термической утилизации и безопасного размещения отходов, не подлежащих дальнейшей переработке. Также предусматривается эксплуатация существующих очистных сооружений и системы обращения с производственными сточными водами.
В состав производственного комплекса входят специализированные карты накопления различных видов отходов, карты-испарители сточных и очищенных вод, установки очистки жидких отходов «ГДС(ф)-10» и «Ключ Н.10», установки термической десорбции «УЗГ-1М», установка термической утилизации отходов «Форсаж-2М», а также вспомогательная производственная инфраструктура.
Обращение с отходами
Проектом предусматривается прием, накопление, переработка, обезвреживание, восстановление и захоронение отходов производства и потребления, поступающих от сторонних организаций.
Основными видами принимаемых отходов являются нефтезагрязненный грунт, твердый и пастообразный буровой шлам, отработанные буровые растворы, производственные отходы, твердые бытовые отходы и другие отходы, соответствующие технологическим возможностям предприятия.
Проектом устанавливаются следующие лимиты накопления отходов:
нефтезагрязненный грунт — 9 600 т/год;
твердый буровой шлам — 16 000 т/год;
жидкий (пастообразный) буровой шлам — 12 160 т/год;
отработанные буровые растворы и другие промышленные отходы — 39 386 т/год;
твердые бытовые отходы — 1 410,8 т/год.
Общий лимит накопления отходов составляет 85 356,8 т/год.
При термической переработке отходов предусматривается образование золы в количестве 2 560,7 т/год, из которых 256,07 т/год подлежат захоронению, а 2 304,63 т/год будут передаваться специализированным организациям для дальнейшего использования или переработки.
Нормативы допустимых сбросов
Проектом предусматривается эксплуатация существующих очистных сооружений и последующее отведение очищенных сточных вод на собственную карту-испаритель, расположенную на территории предприятия. Сброс очищенных сточных вод в естественные поверхностные водные объекты не осуществляется.
Расчетный объем сточных вод составляет 10,0128 тыс. м³/год.
Нормативы допустимых сбросов устанавливаются для следующих загрязняющих веществ:
взвешенные вещества;
нитраты;
нитриты;
аммоний;
хлориды;
сульфаты;
фосфаты;
химическое потребление кислорода (ХПК);
биохимическое потребление кислорода (БПК₅);
нефтепродукты;
синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ);
карбонаты;
сероводород.
Общий норматив допустимых сбросов загрязняющих веществ составляет 18,12827453 т/год.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Для действующего полигона по обращению с отходами ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены с учетом работы организованных и неорганизованных источников выбросов.
В состав выбросов входят следующие загрязняющие вещества: железо трихлорид (в пересчете на железо), железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, натрий гидроксид, динатрий сульфид, диоксид азота, оксид азота, аммиак, углерод (сажа), диоксид серы, сероводород, оксид углерода, фтористые газообразные соединения, метан, смесь углеводородов предельных С1–С5, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), этилбензол, формальдегид, бензин (в пересчете на углерод), керосин, минеральные нефтяные масла, уайт-спирит, алканы С12–С19 (в пересчете на углерод), а также неорганическая пыль, содержащая диоксид кремния.
Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по объекту составляет 14,97725472 г/с и 283,5629139 т/год.
Экологические мероприятия
Проектом предусматривается проведение производственного экологического контроля, лабораторного контроля качества атмосферного воздуха, сточных вод и состояния подземных вод, контроль соблюдения установленных нормативов выбросов, сбросов и лимитов накопления отходов, эксплуатация очистных сооружений и технологического оборудования в проектном режиме, раздельное накопление отходов, безопасная переработка и обезвреживание отходов, а также передача отдельных видов отходов специализированным организациям.
Реализация намечаемой деятельности позволит обеспечить эксплуатацию действующего производственного комплекса в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан, соблюдение установленных нормативов воздействия на окружающую среду и безопасное обращение с отходами производства и потребления на период 2026–2035 годов.
