Краткое нетехническое резюме по намечаемой деятельности
Намечаемая деятельность предусматривает расширение технологических операций существующей производственной базы ТОО «Акжол-Ай» путем размещения и эксплуатации установки модуля пиролиза  для утилизации и обезвреживания отходов методом пиролиза.  Производственная база предназначена для приема материалов и отходов производственного происхождения, их входного контроля, сортировки, проверки дозиметрических показателей, последующего направления на очистку, дезактивацию либо утилизацию в зависимости от результатов контроля и физико-химических характеристик поступающих материалов.  Поступающие материалы и отходы проходят входной контроль, включающий проверку сопроводительной документации, визуальный осмотр, идентификацию вида материала или отхода, оценку физического состояния, степени загрязнения, возможности безопасного обращения, а также дозиметрический контроль. По результатам входного контроля определяется дальнейшее направление обращения с поступившими материалами и отходами.  В случае отсутствия радиоактивного загрязнения и при соответствии отходов технологическим требованиям пиролизной установки отходы направляются в приемный контейнер временного хранения либо на специально отведенную площадку временного накопления перед утилизацией. После накопления технологической партии отходы загружаются в реторту пиролизной установки для последующей утилизации и обезвреживания методом пиролиза.  В случае выявления радиоактивного загрязнения либо превышения установленных контрольных уровней такие материалы не направляются непосредственно на пиролиз. Они передаются на участок дезактивации и очистки, где проходят предусмотренные технологические операции по удалению поверхностных загрязнений, очистке, промывке, дезактивации и повторному дозиметрическому контролю. После завершения очистки и подтверждения соответствия установленным требованиям материалы могут быть направлены на дальнейшее использование, передачу специализированным организациям либо, при технологической допустимости, на утилизацию.  К утилизации/пиролизу планируется принимать опасные и неопасные углеродсодержащие отходы, в том числе нефтесодержащие отходы, буровые шламы и растворы, отработанные масла и смазочные материалы, отработанные масляные и топливные фильтры, отработанные жидкости автотранспорта, тару из-под химических реагентов, химические отходы и реактивы, промасленную ветошь, отходы зачистки нефтепромыслового оборудования, грунт, загрязненный нефтью, резинотехнические изделия, отработанные шины, пластиковые и полиэтиленовые материалы, древесные отходы, медицинские отходы, оргтехнику, фильтровальные материалы, катализаторы, сорбенты, стеклопластиковые материалы и иные отходы, допустимые к переработке данным способом.  
Намечаемая деятельность будет осуществляться на существующей производственной базе, расположенной по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баянды, промышленная зона 1, участок 100/4.
Земельный участок имеет кадастровый номер 13:203:045:2941, площадь участка составляет 0,5036 га. Целевое назначение земельного участка — для строительства производственной базы. Участок используется на основании договора аренды.
Выбор места осуществления деятельности обусловлен тем, что объект расположен в сложившейся промышленной зоне, где преобладают производственные базы, складские, сервисные и коммерческо-производственные объекты. Фактическое использование территории соответствует целевому назначению земельного участка.
Ближайшая жилая зона расположена в юго-западном направлении на расстоянии около 2100 м от производственной базы. В пределах расчетной СЗЗ жилые здания, детские учреждения, школы, медицинские организации и зоны отдыха отсутствуют.
Рассмотрение альтернативных мест размещения не требуется, так как деятельность планируется на существующей производственной базе с имеющимися зданиями, инженерной инфраструктурой, подъездными путями и соответствующим целевым назначением земельного участка. Перенос деятельности на другую площадку приведет к необходимости освоения нового земельного участка и строительства аналогичной инфраструктуры, при отсутствии экологических преимуществ.
Деятельность предусматривает размещение и эксплуатацию на существующей производственной базе ТОО «Акжол-Ай» отдельного технологического участка по утилизации и обезвреживанию отходов методом пиролиза с применением установки пиролиза .
В качестве основного технологического оборудования предусматривается модуль пиролиза объемом реторты 4 м³. Установка предназначена для термической переработки углеродсодержащих отходов в реторте при ограниченном доступе кислорода, без прямого контакта отходов с открытым пламенем. Увеличенный объем реторты позволяет осуществлять утилизацию объемных отходов с меньшей необходимостью предварительной подготовки, резки и измельчения.
Производительность модуля пиролиза составляет от 7 до 14 м³ отходов в сутки в зависимости от вида отходов, их влажности, плотности, морфологического состава и температурного режима переработки. Номинальный объем загрузки реторты составляет 3,8 м³. Температурный режим пиролиза составляет 200–550 °C. Потребление электроэнергии установки составляет 3,5 кВт·ч. Установка оснащается жидкотопливной горелкой с возможностью работы на печном топливе или отработанном масле с расходом 5–12 л/ч, а также газовой горелкой с возможностью работы на пиролизном газе, пропане/бутане с расходом 5–12 м³/ч. Конструкцией установки предусмотрены автоматика, системы безопасности и пульт управления.
Габаритные размеры модуля пиролиза составляют ориентировочно: длина — 6000 мм с учетом трубы, ширина — 3000 мм, высота — 5000 мм с учетом лестницы. Размещение установки предусматривается на существующей производственной территории с организацией площадки с твердым покрытием, зоны приема и подготовки отходов, зоны временного накопления отходов, зоны эксплуатации пиролизной установки, а также мест раздельного накопления продуктов пиролиза и остаточных материалов.
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