Приложение 14
к Правилам выдачи
экологических разрешений,
представления декларации
о воздействии на окружающую
среду, а также форм
бланков экологического
разрешения на воздействие
и порядка их заполнения
Форма

План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026 – 2035 гг.

Наименование предприятия: ТОО «Alfa Plast»
Наименование объекта: Промышленная отработка каменного угля месторождения Сарыкум.

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объект / источника загрязнения
	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	
	
	
	
	
	
	на конец 1 года (2026 г.)
	на конец 2 года (2027 г.)
	на конец 3 года (2028 г.)
	на конец 4 года (2029 г.)
	на конец 5 года (2030 г.)
	на конец 4 года (2031 г.)
	на конец 4 года (2032 г.)
	на конец 4 года (2033 г.)
	на конец 4 года (2034 г.)
	на конец 4 года
(2035 г.)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Проведение работ по пылеподавлению на горнорудных предприятиях
	6001-6006, 6010
	- 2026 г. – 590,0562831 т/год;
- 2027 г. – 658,9724725 т/год.
- 2028 г. – 732,8069833 т/год.
- 2029 г. – 752,8100541 т/год.
- 2030 г. – 752,7093336 т/год.
- 2031 г. – 885,9338583 т/год.
- 2032 г. – 793,927316 т/год.
- 2033 г. – 863,1355325 т/год.
- 2034 г. – 885,1418028 т/год.
- 2035 г. – 925,5224521 т/год.
	Полив водой из расчета 0,3 л/м2
	0
	590,0562831 т/год;

	658,9724725 т/год;

	732,8069833 т/год;

	752,8100541 т/год;

	752,7093336 т/год.
	885,9338583 т/год.
	793,927316 т/год.

	863,1355325 т/год.

	885,1418028 т/год.
	925,5224521 т/год.
	10 лет
	Ежегодно по 100,0
	- 2026 г. – 590,0562831 т/год;
- 2027 г. – 658,9724725 т/год.
- 2028 г. – 732,8069833 т/год.
- 2029 г. – 752,8100541 т/год.
- 2030 г. – 752,7093336 т/год.
- 2031 г. – 885,9338583 т/год.
- 2032 г. – 793,927316 т/год.
- 2033 г. – 863,1355325 т/год.
- 2034 г. – 885,1418028 т/год.
- 2035 г. – 925,5224521 т/год.

	2
	Мониторинг за выбросами вредных веществ и качество атмосферного воздуха на границе жилой санитарно-защитной зоны.
	СЗЗ – 1000 м
	Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Окись углерода
Пыль неорганическая
	Отбор проб воздуха с 4-х сторон
2 и 3 квартал
	0
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	10 лет
	Ежегодно по 100,0
	-

	2
	Заключение договора со спец. предприятием по организации системы сбора, накопления и вывоз отходов на полигон ТБО – отходы производства и потребления
	Рабочий персонал предприятия – 57 человек
	4,275 т
	Сбор и передача отходов ТБО
	0
	4,275 т
	4,275 т
	4,275 т
	4,275 т
	4,275 т
	4,275 т
	4,275 т
	4,275 т
	4,275 т
	4,275 т
	10 лет
	Ежегодно по 10,0
	3,75 т

	6
	Мониторинг почвенного покрова на границе СЗЗ
	Граница СЗЗ, 1000 м
	Химические элементы 32 вещества
	Отбор проб почв. 2 и 3 квартал
	0
	1 замер
	1 замер
	1 замер
	1 замер
	1 замер
	1 замер
	1 замер
	1 замер
	1 замер
	1 замер
	10 лет
	Ежегодно по 100,0
	-

	7
	Мониторинг подземных и поверхностных вод
	Пруд-испаритель, наблюдательные скважины
	Нитраты, нитриты, аммоний солевой,
сульфаты, хлориды, нефтепродукты, БПКп, взвешенные вещества, медь, цинк
	Отбор проб вод. 2 и 3 квартал
	0
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	2 замера
	10 лет
	Ежегодно по 100,0
	-

	8
	Заключение договора со спец. предприятием на вывоз отхода, имеющие лицензию
	Карьер
	1 договор
	Исключение накопления отходов свыше 6 мес.
	0
	1 договор
	1 договор
	1 договор
	1 договор
	1 договор
	1 договор
	1 договор
	1 договор
	1 договор
	1 договор
	10 лет
	Ежегодно по 100,0
	-



