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На общественные слушания представляется пакет проектной документации «Получение экологического разрешения для объекта I категории для ГКП на ПХВ „Жамбыл су“ отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз на 2026–2030 годы».
ГКП на ПХВ «Жамбыл су» осуществляет эксплуатацию централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Тараз, водозаборных сооружений, насосных станций, водопроводных и канализационных сетей, производственных баз и городских полей фильтрации. Основной деятельностью предприятия является обеспечение населения, коммунальных и производственных объектов питьевой водой, прием и транспортировка смешанных городских сточных вод, а также их отведение на действующие поля фильтрации.
Представленный пакет включает проекты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, Программу управления отходами, Программу производственного экологического контроля и План мероприятий по охране окружающей среды.
Намечаемая деятельность связана с продолжением эксплуатации действующих объектов предприятия. Строительство новых производственных площадок, расширение территории, ввод новых технологических линий и новых стационарных источников выбросов не предусматриваются. Перечень оборудования и источников выбросов принимается по существующему положению.
Воздействие на атмосферный воздух связано с эксплуатацией газового отопительного оборудования, хлораторных, сварочных и газорезательных постов, металлообрабатывающих станков, аккумуляторного участка и другого вспомогательного оборудования. Проектом определены нормативы выбросов по каждому стационарному источнику и загрязняющему веществу, выполнена оценка рассеивания и предусмотрен контроль соблюдения установленных нормативов.
Смешанные хозяйственно-бытовые, коммунальные и производственные сточные воды от абонентов города поступают в централизованную канализационную систему, транспортируются по самотечным и напорным коллекторам, канализационным насосным станциям, загородным коллекторам, бетонному и земляному каналам и направляются на городские поля фильтрации.
Расчетный объем водоотведения составляет 31 601 641,58 м³ в год, или 31 601,64158 тыс. м³ в год. Режим водоотведения — круглосуточный в течение всего года. Непосредственный сброс сточных вод в реку, озеро или иной поверхностный водный объект не осуществляется. Приемником сточных вод являются действующие поля фильтрации и участок недр в зоне фильтрации через грунтовую толщу.
В составе проекта нормативов допустимых сбросов рассматриваются взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, соединения азота, показатели органического загрязнения, нефтепродукты, фосфаты, металлы, фенол, синтетические поверхностно-активные вещества и другие контролируемые компоненты сточных вод. Контроль влияния полей фильтрации на подземные воды предусматривается по сети наблюдательных скважин, расположенных в зоне воздействия объекта. Отбор и лабораторные исследования проб сточных и подземных вод планируется выполнять в установленном порядке с привлечением аккредитованной лаборатории.
В процессе эксплуатации предприятия образуются лакокрасочные отходы, отработанные аккумуляторы, масла и масляные фильтры, медицинские и ртутьсодержащие отходы, смешанные коммунальные отходы, смет с территории, осадки системы водоотведения и отработанные пневматические шины. Проектом предусматриваются раздельный сбор отходов, безопасное временное накопление, ведение учета и передача специализированным организациям для восстановления, переработки, обезвреживания или удаления.

Программой производственного экологического контроля предусматривается наблюдение за выбросами в атмосферный воздух, качеством сточных и подземных вод, объемами водоотведения, образованием и движением отходов, а также техническим состоянием источников выбросов, канализационных сетей, подводящих каналов и карт полей фильтрации.
Планом мероприятий по охране окружающей среды предусмотрены поддержание оборудования и инженерных сооружений в исправном состоянии, предупреждение аварийных сбросов и переливов, контроль герметичности канализационных сетей, обеспечение равномерного распределения сточных вод по картам полей фильтрации, совершенствование раздельного сбора отходов, предотвращение загрязнения земель и регулярный экологический мониторинг.
Реализация проектных решений направлена на обеспечение устойчивой работы систем водоснабжения и водоотведения города Тараз, соблюдение установленных экологических нормативов, предупреждение аварийных ситуаций и снижение возможного негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду и здоровье населения.
