Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области на 2027 год
Данная работа выполнено в соответствие договору на оказание услуг. Разработчик проекта Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг».
Основным видом деятельности предприятий ТОО «Казахтуркмунай» является разведка, добыча, разработка, переработка, транспортировка и реализация углеводородного сырья (нефть).
Деятельность ТОО «Казахтуркмунай» направлена на добычу и подготовку углеводородного сырья. 
Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области на 2027 г включает в себя общие сведения о месторождениях, расположенных в Мангистауской области.
Целью проекта нормативов допустимых выбросов на 2027 г является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу источниками предприятия, разработка нормативов допустимых выбросов и мероприятий по контролю экологической ситуации в зоне влияния, а также охраны поверхностного слоя земли, поверхностных и подземных вод от загрязнения. 
Административный корпус ТОО «Казахтуркмунай» расположен в г.Актобе по проспект Санкибай батыра, 173/1. Проект составлен для установления лимитов загрязняющих веществ.
Проект нормативов допустимых выбросов включает в себя общие сведения о промышленной площадке, характеристики источников загрязнения атмосферы, определение категорийности предприятия.
Основными источниками выбросов вредных веществ на месторождениях являются:
· неорганизованные источники: эксплуатационные скважины, групповая замерная установка, нефте- и газосепараторы, концевая сепарационные установки, дренажи, блок «БР-2.5», насосные установки, отстойники - утечка вредных веществ в атмосферу через неплотности сальниковых уплотнений, предохранительных клапанов, фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры;
· организованные источники: котельная, печи подогрева нефти, дизельные двигатели для генераторов, сварочный передвижной агрегат, факелы - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производятся от дымовых и выхлопных труб; станки по обработке металлических деталей и химическая лаборатория – выброс осуществляется через вентиляционную систему;
· резервуары для нефти, нефтеналивной стояк, емкости для топлива - вредные вещества выделяются в атмосферу через дыхательные клапана;
· неорганизованный площадной источник: склад инертных материалов, электрогазосварочные посты – выбросы происходят при работе аппаратов; 
· передвижные источники выбросов – спецтехника и автотранспорт.
Согласно инвентаризации, от объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области в атмосферный воздух от стационарных источников выбрасываются загрязняющие вещества 40 наименований I-IV класса опасности. Общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 2027 год составит 509,9533 т/год. 
Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 3.0, НПО «Логос-Плюс», г. Новосибирск. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождений ТОО «Казахтуркмунай».
[bookmark: _Toc492309348][bookmark: _Toc492366603]Предлагается установить следующие нормативы ПДВ в атмосферу для источников выбросов на промышленных площадках месторождений ТОО «Казахтуркмунай»:


[bookmark: _Toc147575156]Таблица 1.1- Перечень загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу на 2027г
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)

	1
	2
	3
	4

	Месторождение Елемес 

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,001448
	0,00417

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000114
	0,000327

	0150
	Натрий гидроксид 
	0,0000131
	0,0002547

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	1,27642236667
	18,7735923

	0302
	Азотная кислота
	0,0005
	0,00972

	0304
	Азот (II) оксид 
	4,8900226667
	73,8181141

	0316
	Гидрохлорид 
	0,000132
	0,0025661

	0322
	Серная кислота 
	0,0000267
	0,000519

	0328
	Углерод 
	0,2483085
	4,1573667

	0330
	Сера диоксид 
	0,33359166667
	1,1465214

	0333
	Сероводород 
	0,00014301462
	0,00027366624

	0337
	Углерод оксид 
	4,80504616667
	64,4152208

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0,000097
	0,000279

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0,000104
	0,0003

	0410
	Метан 
	0,7426185
	2,4728973

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	3,4142819
	13,2542348

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1,1939389
	10,8652209

	0501
	Пентилены 
	0,0975122
	0,0014429

	0602
	Бензол
	0,0782558
	0,0059371

	0616
	Диметилбензол 
	0,03085072
	0,2700866

	0621
	Метилбензол 
	0,056638
	0,0024135

	0627
	Этилбензол 
	0,00195021
	0,00002887

	0703
	Бенз/а/пирен 
	0,00000624733
	0,00011345565

	0906
	Тетрахлорметан 
	0,000493
	0,0095839

	1061
	Этанол 
	0,00167
	0,0324648

	1325
	Формальдегид
	0,0607541
	1,0209708

	1401
	Пропан-2-он 
	0,000637
	0,0123833

	2704
	Бензин
	0,0086664
	0,0227293

	2732
	Керосин 
	0,0222736
	0,0288149

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,0006
	0,0000448

	2752
	Уайт-спирит 
	0,025
	0,27

	2754
	Алканы С12-19 
	2,03442517427
	39,6682747338

	2902
	Взвешенные частицы 
	0,05787
	0,1520824

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

	0,0002011
	0,0004485

	2930
	Пыль абразивная 
	0,00324
	0,0085147

	 
	В С Е Г О :
	19,38785203
	230,4279123

	УСН Сазтобе (месторождения СВ, ЮВ Сазтобе)

	0301
	Азота (IV) диоксид
	1,7700345111
	20,676308659

	0304
	Азот (II) оксид 
	6,522823
	79,02276986

	0328
	Углерод 
	0,47782479997
	4,6160666

	0330
	Сера диоксид 
	0,366
	1,7049082

	0333
	Сероводород 
	0,0000366
	0,000005

	0337
	Углерод оксид
	6,48550909997
	72,1204989

	0410
	Метан 
	0,0722772
	0,9639639

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	0,4736884
	8,6964679

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	2,3686985
	14,4639958

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
	0,00000994333
	0,00011271123

	1052
	Метанол  
	0,0292239
	0,9216062

	1325
	Формальдегид
	0,0938222
	1,00634147

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 
	3,19663439996
	30,4690511

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) 
	0,0273
	0,0000983

	 
	В С Е Г О :
	21,88388255
	234,6621946

	Месторождение Сазтобе Восточное

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0,281966667
	1,05948

	0304
	Азот (II) оксид 
	0,104533333
	0,205168

	0328
	Углерод 
	0,022611111
	0,06868

	0330
	Сера диоксид 
	0,049916667
	0,1687

	0337
	Углерод оксид 
	0,269277778
	0,88384

	0410
	Метан 
	0,078382
	2,4717987

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	0,4296049
	10,8638533

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	0,16454
	3,7094638

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
	0,000000515
	1,861E-06

	1325
	Формальдегид  
	0,005296667
	0,01702

	2754
	Алканы С12-19 
	0,295087944
	3,4916316

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 
	0,0000607
	0,0000546

	 
	В С Е Г О :
	1,7012783
	22,939692

	ПСН Опорный

	0150
	Натрий гидроксид
	0,0000131
	0,0004131

	0301
	Азота (IV) диоксид
	0,0675607
	0,5101991

	0302
	Азотная кислота
	0,0005
	0,015768

	0303
	Аммиак 
	0,0000492
	0,0015516

	0304
	Азот (II) оксид 
	0,2702429
	2,0409963

	0316
	Гидрохлорид 
	0,000132
	0,0041628

	0322
	Серная кислота 
	0,0000267
	0,000842

	0328
	Углерод 
	0,00138875
	0,0000747

	0330
	Сера диоксид
	0,0075077
	0,132603

	0337
	Углерод оксид 
	0,30216046667
	1,7717408

	0410
	Метан 
	0,0954938
	1,7601408

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	0,0842975
	2,5538738

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	0,448947
	6,4505041

	0602
	Бензол
	0,000246
	0,0077579

	0621
	Метилбензол 
	0,0000811
	0,0025576

	0703
	Бенз/а/пирен 
	2,5000000E-08
	1,5000000E-09

	0906
	Тетрахлорметан 
	0,000493
	0,0155472

	1061
	Этанол
	0,00167
	0,0526651

	1325
	Формальдегид 
	0,00033333333
	0,000019

	1401
	Пропан-2-он 
	0,000637
	0,0200884

	1555
	Уксусная кислота 
	0,000192
	0,0060549

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С
	0,5782794
	6,5759881

	 
	В С Е Г О :
	1,860251675
	21,9235483



