Корректировка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на месторождении Арыстановское на 2026 г. для ТОО «Кен-Сары» выполнен специалистами ТОО «Construction NS».
Целью проекта является – разработка в соответствии с действующими нормативными требованиями с установлением нормативов допустимых выбросов от источников загрязнения ТОО «КЕН-САРЫ» на 2026 г. 
В корректировку проекта НДВ внесены следующие рабочие проекты строительства: 
1. «Модернизация скважины №66»
2. «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап»
3. «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап»

В проекте также учтены нормативы выбросов ЗВ по следующим рабочим проектам с Разделами Охраны Окружающей Среды:
1. «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап»;	
2. «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское»; 
3. «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское»
4. «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское»; 
Разработка корректировки проекта нормативов эмиссий допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2026 г. для ТОО «Кен-Сары» обусловлена с добавлением новых источников в эксплуатацию.
 (Приложение 1 - Заключение ГЭЭ на проект НДВ от 17.09.2025г №: KZ31VCZ14616084, Приложение 2 – Разрешения на сжигание газа и Протокол рабочей группы).
Проект НДВ подготовлен на основании результатов проведенной Инвентаризации источников выбросов и обследования производственной площадки. 
По результатам произведенного инвентаризационного обследования, количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет:
[bookmark: _Hlk202447528][bookmark: _Hlk202522073]2026 г. – по проекту НДВ всего 347 источников загрязнения атмосферы, из которых 127 источников ЗВ являются организованными источниками и 220 источников ЗВ – неорганизованными. 
[bookmark: _Hlk202448128]В том числе:
- по действующему проекту НДВ на 2026 год – всего 332 источников загрязнения атмосферы, из которых 127 источников ЗВ являются организованными источниками и 205 источников ЗВ – неорганизованными. 

1. [bookmark: _Hlk202447289]по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап» - источники при эксплуатации отсутствуют

2. по рабочему проекту «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское» – 10 неорганизованных источников загрязнения атмосферы

3.  по рабочему проекту «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на  объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское» - 1 неорганизованный источник при эксплуатации 

4. по рабочему проекту «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское» – 4 неорганизованных источников загрязнения атмосферы

[bookmark: _Hlk202448306]Источники согласно проекту НДВ
[bookmark: _Hlk202447680]- по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап» - источники при эксплуатации отсутствуют.
[bookmark: _Hlk202522164]- по рабочему проекту «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское» – 10 неорганизованных источников загрязнения атмосферы, нумерация присвоена 6223-6232 (Площадка территории промысла (скважины))
- по рабочему проекту «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское» - 1 неорганизованный источник ЗВ, нумерация присвоена №6218 (площадка УПН)
- по рабочему проекту «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское» - 4 неорганизованных источника ЗВ, нумерация присвоена №№6219-6222 (Площадка территории промысла (скважины))

В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 31-и наименований 2-4 класса опасности, из них 10 веществ обладают, при совместном присутствии, эффектом суммации вредного действия и объединены в 7 групп суммации. 
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при планируемой производственной деятельности ТОО «КЕН-САРЫ» от стационарных источников:
- по проекту НДВ составит 1299,290595754 т/год.
[bookmark: _Hlk203379705]- по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап» источники при эксплуатауии отсутствутют.
- по рабочему проекту «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское» составит 2,776205 т/год.
- по рабочему проекту «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское» составит 0,08317т/год.
- по рабочему проекту «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское» составит 2,69463478 т/год.


001-Вахтовый поселок:
Источник загрязнения N 0001,Дизель-генератор 200 кВт
Источник загрязнения N 0002,Емкость хранения ДТ для ДЭС 
Источник загрязнения N 0003,Сварочный агрегат АДД-4004МУ1
Источник загрязнения N 0004,Емкость ДТ АЗС 
Источник загрязнения N 0005,ТРК ДТ на АЗС  
Источник загрязнения N 0006,Емкость бензина АЗС
Источник загрязнения N 0007,ТРК бензина АЗС
Источник загрязнения N 0008,Заправка маслом
Источник загрязнения N 0009,Ванна для мытья деталей
Источник загрязнения N 0046, Дизель-генератор 320 кВт
Источник загрязнения N 0065,Котельная БКУ-600
Источник загрязнения N 0066,Продувочная свеча ГРПШ
Источник загрязнения N 6001,Сварочный пост
Источник загрязнения N 6002,Газовый резак
Источник загрязнения N 6003,Автостоянка

002-Групповая замерная установка (ГЗУ-1):
Источник загрязнения N 0010,Спутник АМ-40-10-400
Источник загрязнения N 0011,Печь подогрева ПП-0,63
Источник загрязнения N 0012,Дренажная емкость
Источник загрязнения N 0013,Опорожнение дренажной емкости
Источник загрязнения N 0014, Стравливания газопровода
Источник загрязнения N 0015 Факельная установка (дежурная горелка)
Источник загрязнения N 0016,Дизель-генератор 240 кВт
Источник загрязнения N 0017,Емкость хранения ДТ для ДЭС
Источник загрязнения N 6004,нефтегазосепаратор НГС
Источник загрязнения N 6005,Газосепаратор
Источник загрязнения N 6006,Аппарат емкостной цилиндрический
Источник загрязнения N 6007,Конденсатосборник
Источник загрязнения N 6008,Факельный сепаратор
Источник загрязнения N 6009,Насосы
Источник загрязнения N 6010,ЗРА, ФС на площадке ГЗУ-1

003-Групповая замерная установка (ГЗУ-2):
Источник загрязнения N 0018,Спутник АМ-40-14-1500
Источник загрязнения N 0019,Печь подогрева ПП-0,63
Источник загрязнения N 0020,Дренажная емкость
Источник загрязнения N 0021,Опорожнение дренажной емкости
Источник загрязнения N 0022 Стравливания газопровода
Источник загрязнения N 0023 Факельная установка (дежурная горелка)
Источник загрязнения N 0024,Дизель-генератор 200 кВт
Источник загрязнения N 0026,Емкость хранения ДТ для ДЭС
Источник загрязнения N 0027,Емкость хранения ДТ для ДЭС
Источник загрязнения N 6011, Нефтегазосепаратор НГС
Источник загрязнения N 6012, Газосепаратор
Источник загрязнения N 6013 Аппарат емкостной цилиндрический
Источник загрязнения N 6014 Конденсатосборник
Источник загрязнения N 6015, Факельный сепаратор
Источник загрязнения N 6016,Насосы
Источник загрязнения N 6017 ЗРА, ФС на площадке ГЗУ-1
Источник загрязнения N 6161 Площадка манифольда на ГЗУ-2
Источник загрязнения N 6164 Площадка манифольда на ГЗУ-2

     004-УПН:
Источник загрязнения N 0028, Спутник АМ-40-10-400
Источник загрязнения N 0029,Блочно-дозаторная установка БДР-2, 5/2
Источник загрязнения N 0030-0033,Печь подогрева ПП-0,63
Источник загрязнения N 0034 Факельная установка (дежурная горелка)
Источник загрязнения N 0035-0037,Резервуар нефти РВС 700
Источник загрязнения N 0038-0039,Устьевой нагреватель УН-0,2М3
Источник загрязнения N 0040-0042,Дренажная емкость
Источник загрязнения N 0043-0045,Опорожнение дренажной емкости
Источник загрязнения N 0047,Дизель-генератор 508 кВт
Источник загрязнения N 0048,Емкость хранения ДТ для ДЭС
Источник загрязнения N 0049,Лаборатория УПН 
Источник загрязнения N 0103,Технологический резервуар РВС-7 
Источник загрязнения N 0104,Продувочная свеча
Источник загрязнения N 0114,РВС-8 (500 м3)
Источник загрязнения N 0115,РВС-1 (1000 м3)
Источник загрязнения N 0116,РВС-2 (1000 м3)
Источник загрязнения N 0117,РВС-3 (1000 м3)
Источник загрязнения N 0118,Стояк налива АСН-1
Источник загрязнения N 0119,Блок дозирования реагента БР-1
Источник загрязнения N 0120,Дренажная емкость ДЕ-1
Источник загрязнения N 6018,Нефтегазосепаратор
Источник загрязнения N 6019,Газосепаратор
Источник загрязнения N 6020,Газовый расширитель
Источник загрязнения N 6021,отстойник горизонтальный ОГН
Источник загрязнения N 6022,отстойник горизонтальный ОГН
Источник загрязнения N 6023,Концевой сепаратор НГС-II-1,6-2000    
Источник загрязнения N 6024,Факельный сепаратор
Источник загрязнения N 6025,Насосы
Источник загрязнения N 6026, ЗРА, ФС на площадке УПН
Источник загрязнения N 6140, Трехфазный нефтегазовый сепаратор НГСВ
Источник загрязнения N 6141, Площадка смесителей пресной воды СМ-1/2 (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N 6142, Площадка сущ.отстойников и концевого сепаратора (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N 6143, Площадка конденсатосборника КП-01 (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N 6144, Межплощадочные трубопроводы (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N 6145, Площадка сущ. РВС-1,2,3 (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N 6146, Площадка НГСВ С-1А (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N 6147, Площадка сущ. подогревателей нефти П-1,2,3,4 (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N 6148, Площадка сущ.газового сепаратора ГС-1 (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N 6149, Межплощадочные трубопроводы (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N 6150, Площадка сущ. концевого сепаратора С-2 (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N 6151, Площадка РВС-7 (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N 6152, Межплощадочные трубопроводы (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения № 6218, ЗРА и ФС площадки


005-Пункт сбора нефти (ПСН):
Источник загрязнения N 0050,Печь подогрева ПП-1,6М
Источник загрязнения N 0051,Печь подогрева ПП-1,6М
Источник загрязнения N 0052,Печь подогрева ПП-1,6М
Источник загрязнения N 0053,Резервуар нефти РВС
Источник загрязнения N 0054-0057 Дренажная емкость
Источник загрязнения N 0058-0061 Опорожнение дренажной емкости
Источник загрязнения N 0062,Дизель-генератор 800 кВт
Источник загрязнения N 0063,Емкость хранения ДТ для ДЭС
Источник загрязнения N 0064,Лаборатория ПСН
Источник загрязнения N 6027,Насосы
Источник загрязнения N 6028-6033,ЗРА, ФС на площадке ПСН
Источник загрязнения N 6192,Насосы для перекачки нефти Н-201А
Источник загрязнения N 6193,Насосы для перекачки нефти Н-201В
Источник загрязнения N 6194,Насосы для перекачки нефти Н-201С

006-Установка подготовки нефти (УПГ):
Источник загрязнения N 0069,Компрессор К-100 Wakesha
Источник загрязнения N 0070,Жаротрубный нагреватель Н-500
Источник загрязнения N 0071,Котельная УПГ
Источник загрязнения N 0073,Емкость хранения ДТ для ДЭС
Источник загрязнения N 0074 Факельная установка (дежурная горелка)
Источник загрязнения N 0075,Свеча для сброса остаточного давления
Источник загрязнения N 0126,Свеча сброса ШФЛУ
Источник загрязнения N 6037, ЗРА, ФС на площадке УПГ
Источник загрязнения N 6038,ЗРА, ФС технологического оборудования на УПГ
Источник загрязнения N 6195,Роторный сепаратор-каплеулавливатель РСКУ_1,4-500 (V-102)
Источник загрязнения N 6196,ЗРА и ФС Площадка сборника конденсата V-101 и насосов перекачки конденсата Р-100А/В
Источник загрязнения N 6197,ЗРА и ФС Площадка БКУ компрессорной станции К-100А/В/С
Источник загрязнения N 6198,ЗРА и ФС Площадка топливного газа для компрессора и на собственные нужды
Источник загрязнения N 6199,ЗРА и ФС Технологические трубопроводы

007-Газогенераторная установка (ГГУ):
Источник загрязнения N0090-0095, 0100, 0102, 0124, 0125, Газогенераторная установка (ГГУ)

008- Ремонтно-механический цех (РМЦ):
Источник загрязнения N 0105, Емкость для дизтоплива 10 м3
Источник загрязнения N 6153, Площадка емкости для дизтоплива (ЗРА – 3 шт.)
Источник загрязнения N 6154, Металлообрабатывающие станки (3 ед.)

009-Территория промысла (скважины):
Источник загрязнения N 0025, Дизель-генератор 22 кВт
Источник загрязнения N 0076,Печь подогрева ПП-0,63 на ЗУ-1
Источник загрязнения N 0077,Печь подогрева ПП-0,63 на ЗУ-2
Источник загрязнения N 0078,Печь подогрева ПП-0,63 на ЗУ-3
Источник загрязнения N 0079,Печь подогрева ПП-0,63 на ЗУ-4
Источник загрязнения N 0080,Печь подогрева ПП-0,63 на ЗУ-5
Источник загрязнения N 0082,Дизель-генератор 80 кВт
Источник загрязнения N 0083,Дизель-генератор 84 кВт
Источник загрязнения N 0084,Дизель-генератор 96 кВт
Источник загрязнения N 0085,Сварочный агрегат Lincoln
Источник загрязнения N 0086,Емкость хранения ДТ для ДЭС
Источник загрязнения N 0087,Емкость хранения ДТ для ДЭС
Источник загрязнения N 0088,Емкость хранения ДТ для ДЭС
Источник загрязнения N 0089,Емкость хранения ДТ для ДЭС
Источник загрязнения N 0106,Печь подогрева УН-0,2
Источник загрязнения N 0113,Печь подогрева ПП-0,63 на ЗУ-6
Источник загрязнения N 0127,Резервуар пластовой воды Р-1, 50м3
Источник загрязнения N 0128,Резервуар пластовой воды Р-1, 50м3
Источник загрязнения N6039-6135 ПК, ЗРА, ФС на площадке скважин
Источник загрязнения N6155, Площадка 3-х скважин (ЗРА – 15 шт., ФС – 15шт.)
Источник загрязнения N6156, Площадка печи (ЗРА – 4, ФС – 2 шт.)
Источник загрязнения N6157, Выкидные линии (ФС – 3 шт.)
Источник загрязнения N6158, Площадки устьев скважин (ЗРА – 50 шт., ФС – 30шт.)
Источник загрязнения N6159, Площадка электрического нагревателя(ЗРА – 3, ФС – 3шт.)
Источник загрязнения N6160, Выкидные линии (ФС – 12 шт.)
Источник загрязнения N6162, Площадки устьев скважин (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N6163, Выкидные линии (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N6165, Выкидные линии
Источник загрязнения N6166, Выкидные линии
Источник загрязнения N6183, Площадка устьев скважин (11 скв.) (ЗРА иФС)
Источник загрязнения N6184, Выкидные линии (11 скв.) (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N6185, Площадка нефтяного коллектора от ЗУ-6 до УПН (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N6186, Площадка выкидной линии от скважины №126 до ЗУ-6 (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N6187, Газопровод от существующего коллектора (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N6188, Погружной центробежный насос
Источник загрязнения N6189, Нефтяной скважинный штанговый (плунжерный) насос
Источник загрязнения N6190, Емкость подземная горизонтальная дренажная
Источник загрязнения N6191, Площадка путевого подогревателя нефти П-1 (ПП-0,63А)
Источник загрязнения N6200, Площадка путевого подогревателя нефти П-1 (ПП-0,63А)
Источник загрязнения N6201, Штанго-глубинная насосная установка (ШГНУ) (10 ед.)
Источник загрязнения N6202, Площадка устьев скважин (10 скв.)(ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N6203, Выкидные линии от скважин (10 ед.) (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N6204, Площадка выкидной линии от существующей скважины №225 до проектируемого манифольда на существующей ЗУ-2 (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N6205, Площадка Манифольда на площадке ЗУ-2 (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N6206, Нефтяной коллектор Ду80 от проектируемого манифольда до входа на АГЗУ ЗУ-2 (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N6207, Нефтяной коллектор Ду150 от проектируемого манифольда до выходного коллектора АГЗУ ЗУ-2 (ЗРА и ФС)
Источник загрязнения N 6208, Неплотности оборудования
Источник загрязнения N 6209 Скважины (неплотности)
Источник загрязнения N 6210 Выкидные линии скважин (неплотности)
Источник загрязнения N 6211 Манифольд
Источник загрязнения N 6212 Площадка манифольда (неплотности)
Источник загрязнения N 6213 Насосное оборудование (неплотности)
Источник загрязнения N 6214 Электроцентробежный насос перекачки нефти     
Источник загрязнения N 6215 Шланго-глубинная насосная установка при перекачке нефти   
Источник загрязнения N 6216 Площадка добывающей скважины №66
Источник загрязнения N 6217 Площадка технологических трубопроводов на объекте ГЗУ-2  
Источник загрязнения N 6219 Электроцентробежный насос для перекачки нефти
Источник загрязнения N 6220 Штанго-глубинная насосная установка по перекачке нефти
Источник загрязнения N 6221 ЗРА и ФС Площадки скважин №№322,216
Источник загрязнения N 6222 ЗРА и ФС Площадка технологических трубопроводов
Источник загрязнения N 6223 Выкидные линии от скв.608 и 612 до ЗУ 
Источник загрязнения N 6224 Выкидные линии от скв.603 до ЗУ (УПН)
Источник загрязнения N 6225 Выкидные линии от скв.609 до ЗУ-5
Источник загрязнения N 6226 Выкидные линии от скв.611 до ЗУ-5 
Источник загрязнения N 6227 Выкидные линии от скв.613 и 616 до ЗУ
Источник загрязнения N 6228 Выкидные линии от скв.607 до ГЗУ-2
Источник загрязнения N 6229 Выкидные линии от скв.614 до ЗУ-3
Источник загрязнения N 6230 Выкидные линии от скв.615 до ЗУ-5
Источник загрязнения N 6231 УЭЦН
Источник загрязнения N 6232 ШГНУ


010-Капитальный ремонт скважин:  
Источник загрязнения N 0096, Силовой двигатель КРАЗ
Источник загрязнения N 0098, Дизельный двигатель ЦА-320
Источник загрязнения N 0107, Подъемные установки АПР60/80
Источник загрязнения N 0108, Подъемные установки АПР60/80
Источник загрязнения N 0109-0110, Подъемный агрегат АПРС-50К
Источник загрязнения N 0111, Цементировочный агрегат ЦА-320
Источник загрязнения N 0112, Дизельная электростанция АД-60С
Источник загрязнения N 0121, Дизельная электростанция ДЭС
Источник загрязнения N 0122, Агрегат  цементировочный АЦ-32У
Источник загрязнения N 0123, Установка буровая подъемная УРС-100
Источник загрязнения N 6136, Емкость хранения ДТ для ДЭС
Источник загрязнения N 6137, Емкость хранения масла
Источник загрязнения N 6138, Насос подачи топлива
Источник загрязнения N 6139, ЗРА, ФС на площадке КРС
Источник загрязнения N 6167-6168, Емкость для сбора шлама
Источник загрязнения N 6169-6172, Газовая резка
Источник загрязнения N 6173-6175, Емкость ДТ 50 м3
Источник загрязнения N 6176-6179, Топливный насос
Источник загрязнения N 6180, Узел пересыпки цемента
Источник загрязнения N 6181, Пост газорезки
Источник загрязнения N 6182, Установка подачи топлива.

Гидроразрыв пласта (ГРП):
Источник №0201 Дизельная насосная установка ГРП 6204; Источник №0202 Дизельная насосная установка ГРП 6205; Источник №0203 Дизельная насосная установка ГРП 6219; Источник №0204 Дизельная насосная установка ГРП 6220;
Источник №0205 Дизельная насосно-смесительная установка 6305; 5 ист

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,022329
	0,15863
	3,96575

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000485
	0,003304
	3,304

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	24,6113756301
	183,15566288
	4578,89157

	0302
	Азотная кислота (5)
	 
	0,4
	0,15
	 
	2
	0,0000175
	0,00048
	0,0032

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	6,1157709486
	80,38926851
	1339,82114

	0322
	Серная кислота (517)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,000037
	0,00115
	0,0115

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	3,3633147469
	2,90567841
	58,1135682

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	7,6303829007
	42,27487613
	845,497523

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,10989008
	3,172963694
	396,620462

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	51,6866457876
	354,92927892
	118,30976

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000146
	0,0009
	0,18

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000642
	0,00396
	0,132

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	7,996825137
	224,84659096
	4,49693182

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	43,495388753
	356,518132403
	7,13036265

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	5,8363458028
	43,474889938
	1,449163

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	 
	1,5
	 
	 
	4
	0,13678
	0,04422
	0,02948

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,1702418771
	0,47654297
	4,7654297

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,0316884953
	0,169026418
	0,84513209

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,1454220407
	0,310035148
	0,51672525

	0627
	Этилбензол (675)
	 
	0,02
	 
	 
	3
	0,0032824
	0,0010614
	0,05307

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,00002305324
	0,000029439
	29,439

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,2281066674
	0,3507538
	35,07538

	1716
	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)
	 
	0,00005
	 
	 
	3
	1,0000000E-08
	1,0000000E-11
	0,0000002

	1728
	Этантиол (668)
	 
	0,00005
	 
	 
	3
	0,00000013
	1,0000000E-10
	0,000002

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	 
	5
	1,5
	 
	4
	0,041526
	0,12962
	0,08641333

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,001488
	0,00072242
	0,0144484

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	5,7144687768
	11,3763633
	11,3763633

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,00832
	0,01951
	0,13006667

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,072
	0,124416
	2,48832

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,010772
	0,00179
	0,0179

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,0036
	0,00473
	0,11825

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	157,4373157
	1304,844587
	7442,88291

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)






Таблица 5.1.1 Лимиты накопления отходов на 2026 год на период эксплуатации Месторождения Арыстановское.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	ВСЕГО
	 
	8 219,8283

	Месторождение и вахтовый поселок (эксплуатация)

	Всего
	-
	8 219,5743

	в т.ч., отходов производства
	-
	8 034,57

	отходов потребления
	-
	185

	Опасные отходы

	Отработанные люминесцентные лампы
	-
	0,186

	Медицинские отходы
	-
	0,0345

	Отработанные аккумуляторные батареи
	-
	3,87

	Отработанные масла
	-
	9,6

	Масляные фильтры
	-
	1,18

	Промасленная ветошь, текстиль
	-
	4,91

	Тара из-под ЛКМ
	-
	0,33

	Тара (бочки)
	 
	6,38

	Шлам от КРС
	-
	7 418,25

	Нефтешлам
	-
	269,603

	Бракованные остатки хим. реагентов
	-
	120,866

	Использованная тара из-под масел (бочки металлические спрессованные)
	-
	0,2

	Тара упаковочная (мешки, полиэтилен)
	-
	47,39

	Неопасные отходы

	Отработанные автомобильные шины
	-
	3,465

	Металлолом и металлическая стружка
	-
	26,89

	Абразивные шлифовальные диски
	-
	0,0083

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,0225

	Отработанные светодиодные лампы
	-
	0,051

	Строительные отходы
	-
	50

	Отходы от очистных сооружений
	-
	69,78

	ТБО и коммунальные отходы
	-
	114,48

	Пищевые отходы
	 
	70,52

	Бумага и Картон
	 
	0,604

	Пластмасса
	 
	0,264

	Орг.техника
	 
	0,69

	Списанное электрическое и электронное оборудование
	
	

	Зеркальные

	-
	-
	-

	«Модернизация скважин №66» (эксплуатация)

	Всего
	 
	0,254

	в т. ч. отходов производства
	- 
	0,254

	отходов потребления
	 -
	0

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	 
	0,254

	Неопасные отходы

	-
	-
	-

	Зеркальные



Лимиты накопления отходов производства и потребления при строительстве проектируемых объектов представлены в таблице ниже.
Таблица 5.1.2 – Лимиты накопления отходов на 2026 год на период строительства новых объектов
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимиты накопления, тонн/год

	ВСЕГО
	 
	11,14877

	«Модернизация скважины №66 месторождени Арыстановское»

	Всего
	 
	1,9251

	в т. ч. отходов производства
	 
	1,8126

	отходов потребления
	 
	0,1125

	Опасные отходы

	Использованная тара ЛКМ
	-
	0,2676

	Промасленная ветошь
	-
	0,094

	Неопасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,001

	Строительные отходы
	-
	0,6

	Металлолом
	-
	0,85

	Коммунальные отходы
	-
	0,1125

	Зеркальные

	-
	 
	 

	Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап

	Всего
	 
	4,58052

	в т. ч. отходов производства
	 
	4,33052

	отходов потребления
	 
	0,25

	Опасные отходы

	Тара от ЛКМ
	-
	0,0371

	Использованная тара из-под битумной мастики
	-
	0,18

	Промасленная ветошь
	-
	0,111

	Неопасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,00242

	Строительные отходы
	-
	2

	Металлолом
	-
	2

	Твердо-бытовые отходы
	-
	0,25

	Зеркальные

	-
	-
	-

	Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап

	Всего
	 
	4,64315

	в т. ч. отходов производства
	 
	4,14315

	отходов потребления
	 
	0,5

	Опасные отходы

	Тара от ЛКМ
	-
	0,0806

	Использованная тара из-под битумной мастики
	-
	0,018

	Промасленная ветошь
	-
	0,0381

	Неопасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,00645

	Строительные отходы
	-
	2

	Металлолом
	-
	2

	Твердо-бытовые отходы
	-
	0,5

	Зеркальные

	-
	-
	-



Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации.
Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).
[bookmark: Лимиты_накопления_отходов_по_площадкам_н]Лимиты накопления отходов по площадкам на 2026 год
	Наименование промышленной площадки
	Наименование отхода (код)
	Год накопления
	Место накопления
	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок  

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Промасленная ветошь (15 02 02*)
	2026
	Площадка временного накопления промасленной ветоши на территории площадки, в металлическом контейнере с закрытой крышкой
	4,91

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Отработанные масла (13 02 05*)
	2026
	Площадка временного накопления отработанных масел на территорииплощадки, в металлическихбочках с закрытой крышкой, объемом каждой бочки 0.2м3.
	9,6

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Отработанные ртутьсодержащие лампы (20 01 21*)
	2026
	Площадка временного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп в специально отведенных помещениях, запирающихся на замок-складе.
	0,186

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Отработанная тара (бочки) (15 01 10*)
	2026
	Площадка временного накопления тары из-под химреагентов на площадках буровой в металлическом контейнере с закрытой крышкой объемом 0.36м3.
	6,38

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Использованная тара из-под масел (бочки металлические спрессованные) (15 01 10*)
	2026
	Площадка временного накопления в металлическом контейнере с закрытой крышкой объемом 0.36м3.
	0,2

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Шлам от КРС (01 05 05*)
	2026
	Площадка временного накопления отработанного бурового раствора на площадках буровой, в металлическом контейнере в объемом 40м3.
	7418,25

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Тара из-под ЛКМ (15 01 10*)
	2026
	Площадка временного накопления металлических емкостях в металлическом контейнере с закрытой крышкой
	0,33

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Огарки сварочных электродов (12 01 13)
	2026
	Площадка временного накопления в сварочномцеху в металлическом контейнере в объеме 0.24м3.
	0,0225

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	ТБО, Коммунальные отходы (20 03 01)
	2026
	Площадка временного накопления в металлическом контейнере с закрытой крышкой в объеме 0.75м3.
	114,48

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Пищевые отходы  (20 03 08)
	2026
	Площадка временного накопления на площадке возле столовой в металлическом контейнере с закрытой крышкой в объеме 0.75м3.
	70,52

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Металлолом и металлическая стружка (17 04 07)
	2026
	Площадка временного накопления металлолома на площадках буровой в металлическом контейнере
	26,89

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Тара упаковочная (мешки, полиэтилен) (15 01 10*)
	2026
	Площадка временного накопления на площадках буровой в металлическом контейнере с закрытой крышкой объемом 0.36м3.
	47,39

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Нефтешлам (01 05 05*)
	2026
	Площадка временного накопления в металлическом контейнере объемом 20м3.
	269,603

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Отработанные аккумуляторные батареи (16 06 01*)
	2026
	Площадка временного Накопления в специально отведенных помещениях
	3,87

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Отработанные фильтры (16 01 07*)
	2026
	Площадка временного накопления в вахтовомпоселке в металлическомконтейнере с закрытой крышкой объемом 0.36м3.
	1,18

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Отработанные автомобильные шины (16 01 03)
	2026
	Площадка временного накопления в специально отведенных помещениях
	3,465

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Медицинские отходы (18 01 04*)
	2026
	В медпункте в коробке.
	0,0345

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Строительные отходы (17 09 04)
	2026
	Площадка временного накопления в специально отведенных помещениях
	50

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Отходы очистных Сооружений (19 08 01)
	2026
	На площадке КОС
	69,78

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Бракованные остатки химических реагентов (16 05 06*)
	2026
	Площадка временного накопления остатков химреагентов на площадках буровой в металлическом контейнере с закрытой крышкой объемом 0.36м3.
	120,866

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Абразивные шлифовальные диски (12 01 99)
	2026
	Площадка временного накопления в металлическом контейнере
	0,0083

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Отработанные светодиодные лампы (20 01 36)
	2026
	Площадка временного накопления в специально отведенных помещениях, запирающихся на замок- складе.
	0,051

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Бумага и Картон (20 01 01)
	2026
	Собирается отдельно (контейнеры для макулатуры).
	0,604

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Орг.техника, списанное электрическое и электронное оборудование (20 01 36)
	2026
	Склад 
	0,264

	Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок
	Пластмассы (20 01 39)
	2026
	Металлический контейнер
	0,69

	«Модернизация скважины №66 месторждения Арыстановское» 

	Модернизация скважин №66 (эксплуатация)
	Промасленная ветошь (15 02 02*)
	2026
	Площадка временного накопления в металлическом контейнере с закрытой крышкой
	0,254

	Модернизация скважин №66 (строительство)
	Тара из-под ЛКМ (15 01 10*)
	2026
	Скважина №66, ГЗУ-2. Металлический кконтейнер с крышкой, на поддоне.
	0,2676

	
	Промасленная ветошь (15 02 02*)
	2026
	Скважина №66, ГЗУ-2. Металлическая емкость с крышкой, на поддоне.
	0,094

	
	Огарки сварочных электродов (12 01 13)
	2026
	Скважина №66, ГЗУ-2. Металлический контейнер с крышкой, на поддоне.
	0,001

	
	Металлолом (17 04 07)
	2026
	Скважина №66, ГЗУ-2. Металлический поддон S=4m3.
	0,85

	
	Строительные отходы (17 09 04)
	2026
	Скважина №66, ГЗУ-2. Бетонированная площадка
	0,6

	
	Коммунальные отходы (20 03 01)
	2026
	Скважина №66, ГЗУ-2. Пластиковый контейнер с крышкой, на поддоне
	0,1125

	Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап 

	Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап (строительство)
	Тара из-под ЛКМ (15 01 10*)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	0,0371

	
	Использованная тара из-под битумной мастики (15 01 10*)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	0,18

	
	Промасленная ветошь (15 02 02*)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	0,111

	
	Огарки сварочных электродов (12 01 13)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	0,00242

	
	Металлолом (17 04 07)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	2

	
	Строительные отходы (17 09 04)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	2

	
	Коммунальные отходы (20 03 01)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	0,25

	Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап

	Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап (строительство)
	Тара из-под ЛКМ (15 01 10*)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	0,0806

	
	Использованная тара из-под битумной мастики (15 01 10*)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	0,018

	
	Промасленная ветошь (15 02 02*)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	0,0381

	
	Огарки сварочных электродов (12 01 13)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	0,00645

	
	Металлолом (17 04 07)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	2

	
	Строительные отходы (17 09 04)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	2

	
	Коммунальные отходы (20 03 01)
	2026
	Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода
	0,5

	ИТОГО
	 
	 
	 
	8230,97707



