Карьер «Абаил»: что означает увеличение добычи для природы и людей
Нетехническое резюме раздела «Охрана окружающей среды» к корректировке Плана горных работ месторождения «Абаил» (ТОО «Шымкентцемент», 2026 г.)
О чём этот документ
Компания «Шымкентцемент» уже больше 20 лет добывает на месторождении «Абаил» (Тюлькубасский район Туркестанской области) минеральный пигмент — горную породу, которая используется как красящая добавка при производстве цемента. Сейчас компания планирует не расширять сам карьер, а просто добывать больше материала в пределах уже существующей выработки: с 50 000 до 80 000 тонн в год. Этот документ — простыми словами о том, что показала экологическая оценка такого решения.
Где это находится
Карьер расположен в горной местности, в 15 км от железнодорожной станции Тюлькубас и примерно в 80 км от Шымкента. Ближайшее село — Ак-Бийк, оно находится в 3 км от карьера. Ближайшая река — Арысь, протекает в 3,4 км южнее и не затрагивается работами. На территории самого горного отвода нет почвы, растительности и водоёмов — это скальный участок площадью 4 га.
Воздух
Основной источник воздействия — пыль и выхлопные газы от буровых, взрывных работ, экскаваторов и грузовиков, которые возят породу. Расчёты показали, что непосредственно на территории карьера концентрации отдельных веществ (диоксид азота, угарный газ, пыль) могут превышать санитарные нормы в 1,2–1,3 раза, но это зона, где работает только персонал предприятия — в защитных масках, как того требуют правила безопасности. За пределами карьера, там, где живут люди, превышений не зафиксировано: воздействие не доходит даже близко до села Ак-Бийк. Вывод авторов оценки — риск для здоровья населения незначительный.
Вода
Карьер не сбрасывает никаких стоков в реки или другие водоёмы — их просто нет поблизости. Подземные воды на месторождении не вскрыты, то есть добыча их не затрагивает. Небольшое количество дождевой и талой воды, которое скапливается в карьере, используется для полива технологических дорог, чтобы прибивать пыль, а не сбрасывается наружу.
Земля, растения и животные
Поскольку участок представляет собой скальные выходы породы, почвенного и растительного покрова там изначально нет — соответственно, вырубать и восстанавливать нечего. Редких растений и животных, занесённых в Красную книгу Казахстана, на месторождении не обнаружено. Особо охраняемых природных территорий поблизости также нет. После завершения добычи в 2030 году нарушенные участки будут восстановлены.
Отходы
Основной объём отходов — это порода, которая вскрывается, чтобы добраться до пигмента (около 435 тысяч кубометров за 2026–2030 годы). Она не токсична и складируется в специально отведённом отвале рядом с карьером. Бытовой мусор от персонала (около 1,2 тонны в год) будет вывозиться на полигон по договору со специализированной организацией.
Шум, вибрация и аварийные риски
Шум и вибрация от взрывных работ ограничены территорией самого предприятия и не доходят до жилых домов — расстояние до ближайшего села почти в шесть раз больше, чем безопасная зона взрывов. Тепловое и электромагнитное воздействие отсутствует. Вероятность серьёзной аварии (обрушение борта карьера, отказ взрывчатки, разлив топлива) оценивается как крайне низкая, а возможные последствия — локальными и устранимыми, при условии соблюдения техники безопасности, которую компания обязана обеспечивать.
Люди и экономика
Работа карьера сохраняет 16 рабочих мест и обеспечивает сырьём цементный завод в Шымкенте. Прямого негативного влияния на условия жизни населения оценка не выявила.
Главный вывод
Авторы оценки заключают, что увеличение добычи с 50 до 80 тысяч тонн в год не расширяет границы карьера и не создаёт новых видов воздействия — меняется только объём уже существующей деятельности. При соблюдении всех предусмотренных мер (полив дорог, контроль состояния бортов карьера, средства защиты для персонала, вывоз отходов по графику) воздействие на окружающую среду и здоровье жителей оценивается как незначительное.
