
КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Настоящий раздел содержит краткое изложение основных положений Отчёта на языке, доступном для широкой общественности, в целях обеспечения её участия в процессе общественных слушаний.
[bookmark: _Toc235808962][bookmark: _Toc235995539]7.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности
Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол-Ай» осуществляет деятельность на производственной базе, расположенной по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баянды, промышленная зона 1, участок 100/4.
[bookmark: _Toc235808963][bookmark: _Toc235995540]7.2 Описание затрагиваемой территории
Производственная база представляет собой действующий производственный объект, предназначенный для приема, входного контроля, сортировки, очистки, дезактивации, временного накопления, подготовки, утилизации и дальнейшего обращения с материалами и отходами производственного происхождения. Территория объекта размещена в промышленной зоне, имеет производственное назначение, организованный въезд и выезд, ограждение, контролируемый доступ и инженерно-производственную инфраструктуру, необходимую для выполнения технологических операций.
[bookmark: _Toc235995541]7.3. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные
Инициатор намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол-Ай"
Адрес: Мангистауская область, Актау г.а., г.Актау, Промышленная Зона 3, 1/2
БИН 011040007447
ИИК KZ14998PB00014040292
АО "Alatau City Bank"
БИК TSESKZKA
Кбе: 17
Директор Турсынбаева К.Н.

[bookmark: _Toc235995542]7.4. Краткое описание намечаемой деятельности
Основным направлением деятельности производственной базы является обращение с материалами и отходами, поступающими от предприятий нефтегазовой, производственной, строительной и иных отраслей. К таким материалам относятся металлические, стеклопластиковые, пластиковые, полиэтиленовые НКТ трубы, оборудование, детали, узлы, конструктивные элементы, металлолом, материалы и отходы, загрязненные продуктами коррозии, нефтепродуктами, асфальтосмолопарафиновыми отложениями, минеральными солями, механическими примесями и иными производственными загрязнениями.
На производственной базе предусмотрена система входного контроля поступающих материалов и отходов. При поступлении проводится проверка сопроводительной документации, визуальный осмотр, идентификация вида материала или отхода, определение физического состояния, оценка степени загрязнения, сортировка, а также дозиметрический контроль. По результатам входного контроля определяется дальнейшее направление обращения с поступившими материалами и отходами.
В случае отсутствия радиоактивного загрязнения и при соответствии отходов технологическим требованиям они направляются в приемный контейнер временного хранения либо на специально отведенную площадку временного накопления перед утилизацией. При наличии признаков радиоактивного загрязнения либо при превышении установленных контрольных уровней материалы направляются на участок дезактивации и очистки, где проходят технологические операции по удалению поверхностных загрязнений, механической очистке, промывке, обезжириванию, дезактивации и повторному дозиметрическому контролю.
После прохождения очистки, дезактивации и контроля материалы направляются на дальнейшее использование, передачу специализированным организациям либо на последующие технологические операции в зависимости от их состава, состояния и возможности переработки. Материалы и отходы, не соответствующие требованиям дальнейшего использования или переработки, подлежат накоплению и передаче специализированным организациям в установленном порядке.
В рамках настоящего проекта учитывается планируемое расширение технологических операций производственной базы путем размещения и эксплуатации установки «Модуль пиролиза 4 м³» для утилизации и обезвреживания отходов методом пиролиза. Пиролизная установка предназначена для термического разложения углеродсодержащих отходов в реторте при ограниченном доступе кислорода, без прямого контакта отходов с открытым пламенем.
Технологический процесс пиролизной утилизации предусматривает прием и входной контроль отходов, сортировку, временное накопление перед переработкой, подготовку технологической партии, загрузку отходов в реторту, герметизацию реторты, нагрев и проведение процесса пиролиза, отвод парогазовой смеси, охлаждение и конденсацию жидкой фракции, отделение неконденсируемого газа, выгрузку твердого остатка после охлаждения, отделение металлических включений, раздельное накопление продуктов пиролиза и передачу остаточных материалов специализированным организациям.
К утилизации методом пиролиза предусматривается принимать опасные и неопасные углеродсодержащие отходы, в том числе нефтесодержащие отходы, буровые шламы и растворы, отработанные масла и смазочные материалы, отработанные масляные и топливные фильтры, отработанные жидкости автотранспорта, тару из-под химических реагентов, химические отходы и реактивы, промасленную ветошь, отходы зачистки нефтепромыслового оборудования, грунт, загрязненный нефтью, резинотехнические изделия, отработанные шины, пластиковые и полиэтиленовые материалы, древесные отходы, медицинские отходы, оргтехнику, фильтровальные материалы, катализаторы, сорбенты, стеклопластиковые материалы и иные отходы, допустимые к переработке данным способом.
[bookmark: _Toc235995543]7.5. Краткое описание воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
1. Атмосферный воздух: При соблюдении всех мероприятий воздействие на атмосферный воздух будет ограничено локальной зоной производственной площадки и прилегающей промышленной территории..
· Поверхностные воды: В пределах территории производственной базы и в непосредственной зоне влияния намечаемой деятельности поверхностные водные объекты, которые могут быть непосредственно затронуты эксплуатацией объекта, отсутствуют.
· Подземные воды:       Сведения о наличии разведанных месторождений подземных вод непосредственно в границах производственной площадки отсутствуют. Объект не расположен на территории действующего водозабора подземных вод, зоны санитарной охраны водозаборных сооружений и не предусматривает строительство объектов, связанных с добычей, эксплуатацией или регулированием запасов подземных вод..
· Земли и почвы: Строительство новых крупных объектов, требующих дополнительного отвода земель, в рамках настоящего проекта не предусматривается. Эксплуатация производственной базы осуществляется в пределах существующего земельного участка.
· [bookmark: _GoBack]Растительный и животный мир, биоразнообразие: воздействие минимальное.  Загрязнение территории отходами производства и потребления при штатной эксплуатации объекта не предусматривается. Все образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и временному накоплению в специально отведенных местах. Размещение отходов на открытом грунте, сброс жидких отходов на рельеф местности, рассыпание, разнос ветром и смешивание отходов различного состава не допускаются.
· Население и здоровье: прямое негативное воздействие не прогнозируется; положительный эффект — снижение рисков неконтролируемого обращения с отходами.
[bookmark: _Toc235995544]7.6. Информация о предельных показателях эмиссий
Проектом определены предельные объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образования отходов, водопотребления, водоотведения и физических воздействий (шум), соответствующие требованиям экологического законодательства Республики Казахстан.
Все расчетные показатели выбросов, сбросов и образования отходов приведены в соответствующих разделах настоящего отчета и не превышают установленных экологических нормативов.
[bookmark: _Toc235995545]7.7. Информация о вероятности возникновения аварий и возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду
Воздействие на население при аварийных ситуациях оценивается как маловероятное при условии соблюдения режима закрытой производственной площадки, ограничения доступа посторонних лиц, применения средств индивидуальной защиты персонала и своевременного реагирования на инциденты. Основной потенциально затрагиваемой группой являются работники объекта и подрядных организаций, находящиеся в зоне выполнения работ.
[bookmark: _Toc235995546]7.8. Краткое описание мер по предотвращению, сокращению и смягчению выявленных воздействий
Для предупреждения аварийных ситуаций и снижения экологического риска при реализации намечаемой деятельности рекомендуется предусмотреть и выполнять следующие мероприятия:
разработать и утвердить инструкции по безопасному приему, разгрузке, перемещению, очистке, дезактивации и временному накоплению материалов;
обеспечить входной контроль всех поступающих материалов, включая радиационный и визуальный контроль;
не принимать материалы, характеристики которых не соответствуют установленным условиям приема и технологическим возможностям объекта;
организовать раздельные зоны приема, временного накопления, очистки, дезактивации, хранения очищенных материалов и накопления отходов;
обеспечить наличие твердого покрытия на участках, где возможен контакт материалов с поверхностью площадки;
исключить сброс загрязненных вод, растворов и технических жидкостей на рельеф местности;
обеспечить наличие сорбентов, емкостей, инвентаря и средств для оперативной ликвидации разливов и просыпей;
своевременно проводить техническое обслуживание оборудования, погрузочной техники и транспортных средств;
обеспечить противопожарное оснащение объекта, исправность первичных средств пожаротушения и свободный доступ к ним;
проводить регулярные инструктажи работников по охране труда, пожарной, экологической и радиационной безопасности;
обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты;
ограничить доступ посторонних лиц на производственную площадку;
вести учет аварийных и нештатных ситуаций, анализировать причины их возникновения и принимать корректирующие меры;
обеспечить временную изоляцию подозрительных или нестандартных материалов до принятия решения о дальнейшем обращении;
обеспечить передачу отходов, образованных при ликвидации аварий, специализированным организациям;
проводить контрольные замеры и обследование участка после ликвидации аварийной ситуации;
при возникновении аварийной ситуации, способной повлиять на окружающую среду или здоровье людей, незамедлительно уведомлять ответственных лиц и компетентные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Выполнение указанных мероприятий обеспечивает снижение вероятности аварийных ситуаций, ограничение зоны возможного воздействия, защиту работников и населения, предупреждение загрязнения окружающей среды и соблюдение требований экологической, санитарно-эпидемиологической, промышленной и радиационной безопасности.


