Нетехническое Резюме
ТОО «Жамбылхимстрой».
Юридический адрес Жамбылская область г. Тараз, ул. Ниеткалиева 126.
БИН 041240008369
Телефон 8 (7262) 34-38-52 /приёмная/, 54-40-05 /ПТО/, 54-40-61 /Бухгалтерия/
[bookmark: _Hlk175418912]Место расположения предприятия: Жамбылская область Жамбылский район, в 2,82 км от завода ТМЗ и 7,12 км от г.Тараз.
ТОО «Жамбылхимстрой»» имеет 3 площадки. 
Данный проект ПДВ рассматривает только одну площадку: месторождению Аса. Промышленные площадки № 2 и № 3 разрабатывается отдельным проектом.
 Северной стороне от месторождения располагается месторождения ПГС, на восточной стороне на расстоянии 2,72 км расположен завод ТМЗ, на южной стороне на расстоянии 5,71 км расположен с. Кызылшарык, с западной стороне пустырь.
Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 5,71 км.

Координаты расположения предприятия:
	Северная широта
	Восточная долгота

	42º93'78,44"
	71º22'97,61"

	Площадь – 10 га


На границах санитарно-защитной зоны, селитебных территорий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха и т.д отсутствует.

Категория и класс опасности объекта
Размер санитарно-защитной зоны 500 метров и класс объекта II согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №KZ57VBZ00079536 от 03.07.2026. (приложение №3)
В соответствии с решением по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 27 октября 2021 года объект относиться к II категории. (приложение №7).




[bookmark: _Toc187789195]Рисунок 1.1 Карта месторасположения предприятия
[bookmark: _GoBack][image: F:\No Delete\Проекты\Жамбылхимстрой\2017-09-18_14-46-06.png]

Раздел 1. 
[bookmark: _Toc187789106]1.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения.
Расчет проведен на УПРЗА ЭРА v 3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО «Экологический центр проектирования».
Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДК) проведен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Алматы, 1997 г.
В соответствии с решением по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 27 октября 2021 года объект относиться к II категории. (приложение №7).
Размер санитарно-защитной зоны 500 метров и класс объекта II согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №KZ57VBZ00079536 от 03.07.2027 года. (Приложение №3)
[bookmark: _Hlk82437294]Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, проводился на санитарно-защитной зоне 500 м. 
Расчеты загрязнения атмосферы проводились по максимально возможным выбросам вредных веществ, при максимальной загрузке технологического оборудования с учетом коэффициента одновременности работы оборудования. В качестве исходного периода рассматривается 2027 год (существующее положение); также выполнен расчет загрязнения с учетом всех планируемых мероприятий в период с 2027-2036 гг.
[bookmark: _Hlk174891349]Расчёт максимальных приземных концентраций произведен для 2 веществ из 9 выбрасываемых, в то числе по фоновым концентрациям загрязняющих веществ, по остальным загрязняющим веществам нецелесообразен, так как См <0.1 долей ПДК.
Для залповых выбросов, которые являются составной частью технологического процесса, оценивается разовая и суммарная за год величина (г/с, т/год). Максимальные разовые залповые выбросы (г/с) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются. Суммарная за год величина залповых выбросов нормируется при установлении общего годового выброса с учетом штатного режима работы оборудования (т/год).
[bookmark: _Hlk138255013]Результаты расчета величин приземных концентраций представлены в сводной таблице результатов расчётов рассеивания загрязняющих веществ.
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