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	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 1

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) ДСФ
	6001
	6001 01
	Склад № 20
	Разгрузка
	8
	1667
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	20.16

	Склад сырой
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	руды
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6001
	6001 02
	Склад № 20
	Разгрузка
	8
	1667
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.728

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 2

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6001
	6001 03
	Склад № 20
	Хранение
	8
	1667
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.552712

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6001
	6001 04
	Склад № 20
	Хранение
	8
	1667
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.552712

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6001
	6001 05
	Склад № 20
	Погрузка
	8
	1667
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	2.016

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд в БелАЗы
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 3

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6001
	6001 06
	Склад № 20
	Погрузка
	8
	1667
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.168

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд в БелАЗы
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6002
	6002 01
	Склад № 21
	Разгрузка
	8
	1667
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	20.16

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6002
	6002 02
	Склад № 21
	Хранение
	8
	1667
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	2.9346

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 4

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6002
	6002 03
	Склад № 21
	Погрузка
	8
	1667
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	6.048

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд в БелАЗы
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6003
	6003 01
	Погрузка руды
	Погрузочные
	8
	3012
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	9.7552429

	
	
	
	со складов № 20
	работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	и № 21
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6003
	6003 02
	Погрузка руды
	Транспортные
	8
	3012
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.70304

	
	
	
	со складов № 20
	работы
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	и № 21
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.114244

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	1.36214

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	1.7576

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	8.78


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 5

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000281

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	2.6364

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6004
	6004 01
	Промежуточные
	Погрузочные
	8
	3012
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	12.08909

	
	
	
	склады № 0-12
	работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6004
	6004 02
	Промежуточные
	Разгрузка
	8
	3012
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.43092

	
	
	
	склады № 0-12
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6004
	6004 03
	Промежуточные
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	48.91042

	
	
	
	склады № 0-12
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 6

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6004
	6004 04
	Промежуточные
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	8.384643

	
	
	
	склады № 0-12
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6004
	6004 05
	Промежуточные
	Планировка
	8
	3012
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.094264

	
	
	
	склады № 0-12
	на складах
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6004
	6004 06
	Промежуточные
	Технологичес
	8
	3012
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.1248

	
	
	
	склады № 0-12
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.02028

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.2418

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.312

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.56

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000049


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 7

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.468

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6004
	6004 07
	Промежуточные
	Планировка
	8
	3012
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0944264

	
	
	
	склады № 0-12
	на складах
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6004
	6004 08
	Промежуточные
	Технологичес
	8
	3012
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0104

	
	
	
	склады № 0-12
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00169

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.02015

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.026

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000004

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.039

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6004
	6004 09
	Промежуточные
	Погрузка
	8
	3012
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	4.032


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 8

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	склады № 0-12
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд в БелАЗы
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6004
	6004 10
	Промежуточные
	Погрузка
	8
	3012
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0045

	
	
	
	склады № 0-12
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд в БелАЗы
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6005
	6005 01
	Транспортировка
	Технологичес
	8
	3390
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	9.8755117

	
	
	
	руд со складов
	кий
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	№0-12 на
	транспорт
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	приемный бункер
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6005
	6005 02
	Транспортировка
	Технологичес
	8
	3390
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.48568

	
	
	
	руд со складов
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	№0-12 на
	транспорт
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.078923

	
	
	
	приемный бункер
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.941005

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.2142


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 9

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	6.071

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000194

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	1.8213

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6006
	6006 01
	Склад № 21А
	Разгрузка
	8
	3750
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0864

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6006
	6006 02
	Склад № 21А
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	3.0743691

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6006
	6006 03
	Склад № 21А
	Погрузка
	8
	3390
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0864

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд в БелАЗы
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6007
	6007 01
	Склад № 21А
	Транспортиро
	8
	909
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	6.5034953

	
	
	
	
	вка руд в
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	приемный
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	бункер
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 10

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6007
	6007 02
	Склад № 21А
	Технологичес
	8
	909
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.009984

	
	
	
	
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0016224

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.019344

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.02496

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.1248

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000004

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.03744

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6008
	6008 01
	Приемный бункер
	Разгрузка
	8
	3390
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	28.512

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 11

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6008
	6008 02
	Приемный бункер
	Разгрузка
	8
	3390
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.5184

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6008
	6008 03
	Приемный бункер
	Разгрузка
	8
	3390
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	5.5728

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд из
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	думпкаров
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6009
	6009 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	2000
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00594

	
	
	
	МР
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00066

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00024

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6009
	6009 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00278


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 12

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	УОНИ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000218

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000432

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000702

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000186

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 13

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6009
	6009 03
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0072

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00117

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6010
	6010 01
	Склад  № 15
	Хранение руд
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	4.65814

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6011
	6011 01
	Сварочный пост
	Рем раб в
	8
	3750
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00594

	
	
	
	МР
	отд крупного
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	дробления
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00066

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00024

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 14

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6011
	6011 02
	Сварочный пост
	Рем раб в
	8
	3750
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00278

	
	
	
	УОНИ
	отд крупного
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	дробления
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000218

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000432

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000702

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000186

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0002


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 15

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6011
	6011 03
	Сварочный пост
	Рем раб в
	8
	3750
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0072

	
	
	
	Газосварка
	отд крупного
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	дробления
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00117

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	(002) ДСФ
	0001
	0001 01
	Дробилка КД № 1
	Дробление
	12
	2272
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	52.1725

	Корпус
	
	
	ОКД
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	крупного
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	дробления
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0001
	0001 02
	Дробилка КД № 1
	Дробление
	12
	67
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.53833333333

	
	
	
	ОКД
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0002
	0002 01
	Дробилка КД № 2
	Дробление
	12
	2272
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	54.0173913043


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 16

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	ОКД
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0002
	0002 02
	Дробилка КД № 2
	Дробление
	12
	67
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.59304347826

	
	
	
	ОКД
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6012
	6012 01
	Галерейный
	Транспортиро
	8
	909
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1374106

	
	
	
	конвейер № 3
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6012
	6012 02
	Галерейный
	Транспортиро
	8
	909
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0037989

	
	
	
	конвейер № 3
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6013
	6013 01
	Галерейный
	Транспортиро
	8
	848
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.148176

	
	
	
	конвейер № 4
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 17

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	руд
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6013
	6013 02
	Галерейный
	Транспортиро
	8
	848
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0040522

	
	
	
	конвейер № 4
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	(003) ДСФ
	0003
	0003 01
	Дробилка КСД №
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	46.1786666667

	Корпус
	
	
	5,6
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	среднего
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	дробления
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0003
	0003 02
	Дробилка КСД №
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.362

	
	
	
	5,6
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0004
	0004 01
	Дробилка КСД №
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	68.52375

	
	
	
	7,8
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 18

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0004
	0004 02
	Дробилка КСД №
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	2.020625

	
	
	
	7,8
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0005
	0005 01
	Дробилка КМД №
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	46.7010204082

	
	
	
	3
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0005
	0005 02
	Дробилка КМД №
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.37755102041

	
	
	
	3
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0006
	0006 01
	Дробилка КМД №
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	43.1537815126

	
	
	
	4
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 19

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0006
	0006 02
	Дробилка КМД №
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.27226890756

	
	
	
	4
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0007
	0007 01
	Конвейер № 15
	Пересыпка на
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	36.381

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	16
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0007
	0007 02
	Конвейер № 15
	Пересыпка на
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.073

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	16
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0008
	0008 01
	Пересыпка на
	Пересыпка
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	42.5315789474

	
	
	
	повторное
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	дробление № 1
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0008
	0008 02
	Пересыпка на
	Пересыпка
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.25473684211


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 20

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	повторное
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	дробление № 1
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0009
	0009 01
	Пересыпка на
	Пересыпка
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	45.1947368421

	
	
	
	повторное
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	дробление № 2
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0009
	0009 02
	Пересыпка на
	Пересыпка
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.33263157895

	
	
	
	повторное
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	дробление № 2
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0010
	0010 01
	Конвейер №№ 11,
	Пересыпка
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	41.436

	
	
	
	12 на Конвейер
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	№№ 13,14
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0010
	0010 02
	Конвейер №№ 11,
	Пересыпка
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.222

	
	
	
	12 на Конвейер
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	№№ 13,14
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 21

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6014
	6014 01
	Конвейер № 5
	Транспортиро
	8
	2000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0432843

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6014
	6014 02
	Конвейер № 5
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0012764

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6014
	6014 03
	Конвейер № 5
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.441677

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	11
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6014
	6014 04
	Конвейер № 5
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.129669

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 22

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6014
	6014 05
	Конвейер № 10
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0432843

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6014
	6014 06
	Конвейер № 10
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0012764

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6014
	6014 07
	Конвейер № 10
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	11.77805

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	12
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6014
	6014 08
	Конвейер № 10
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.345784

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	

	
	6014
	6014 09
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00594


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 23

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника


	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	МР
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00066

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00024

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6014
	6014 10
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00278

	
	
	
	УОНИ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000218

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000432

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000702

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000186

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 24

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6014
	6014 11
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0072

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00117

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6014
	6014 12
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	1600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.006912

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.004752

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	(004) ДСФ
	0011
	0011 01
	Грохот № 5
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	90.1459259259


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 25

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Отделение
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0011
	0011 02
	Грохот № 5
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	2.65851851852

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0012
	0012 01
	Грохот № 6
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	82.8349056604

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0012
	0012 02
	Грохот № 6
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	2.44245283019

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0013
	0013 01
	Грохот № 7
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	76.5781818182

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 26

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0013
	0013 02
	Грохот № 7
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	2.25818181818

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0014
	0014 01
	Грохот № 8
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	71.9394957983

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0014
	0014 02
	Грохот № 8
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	2.1218487395

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0015
	0015 01
	Грохот № 9
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	35.4553846154

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 27

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0015
	0015 02
	Грохот № 9
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.04538461538

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0016
	0016 01
	Грохот № 10
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	37.3281818182

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0016
	0016 02
	Грохот № 10
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.10090909091

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0017
	0017 01
	Грохот № 11
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	43.3881818182

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 28

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0017
	0017 02
	Грохот № 11
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.27909090909

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0018
	0018 01
	Грохот № 12
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	53.9104347826

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0018
	0018 02
	Грохот № 12
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.58956521739

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0019
	0019 01
	Грохот № 13
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	48.4026315789

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0019
	0019 02
	Грохот № 13
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.42719298246


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 29

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0020
	0020 01
	Грохот № 14
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	48.8043478261

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0020
	0020 02
	Грохот № 14
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.43913043478

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0021
	0021 01
	Грохот № 15
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	45.9191304348

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0021
	0021 02
	Грохот № 15
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.35391304348

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 30

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0022
	0022 01
	Грохот № 16
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	30.0391304348

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0022
	0022 02
	Грохот № 16
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.88608695652

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0023
	0023 01
	Грохот № 17
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	46.48

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0023
	0023 02
	Грохот № 17
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.37043478261

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0024
	0024 01
	Грохот № 18
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	42.2069565217


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 31

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0024
	0024 02
	Грохот № 18
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.24434782609

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0025
	0025 01
	Грохот № 19
	Дробление
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	42.2069565217

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0025
	0025 02
	Грохот № 19
	Дробление
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.24434782609

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0026
	0026 01
	Конвейер №№ 19-
	Перегрузка
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	86.8171717172

	
	
	
	23
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 32

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0026
	0026 02
	Конвейер №№ 19-
	Перегрузка
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	2.56060606061

	
	
	
	23
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6015
	6015 01
	Конвейер № 11
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1360365

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 02
	Конвейер № 11
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0040116

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6015
	6015 03
	Конвейер № 11
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.177805

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	13
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 33

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 04
	Конвейер № 11
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.345784

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	

	
	6015
	6015 05
	Конвейер № 12
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1360365

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 06
	Конвейер № 12
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0040116

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6015
	6015 07
	Конвейер № 12
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.177805

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	14
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 34

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 08
	Конвейер № 12
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.345784

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	14
	
	
	
	
	

	
	6015
	6015 09
	Конвейер № 13
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0685335

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 10
	Конвейер № 13
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.002021

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6015
	6015 11
	Конвейер № 13
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	41.22317

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд в бункер
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 35

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 12
	Конвейер № 13
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.210245

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд в бункер
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6015
	6015 13
	Конвейер № 14
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0685335

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 14
	Конвейер № 14
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0369514

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6015
	6015 15
	Конвейер № 14
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	41.22317

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд в бункер
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 16
	Конвейер № 14
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.210245


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 36

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд в бункер
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6015
	6015 17
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00594

	
	
	
	МР
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00066

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00024

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6015
	6015 18
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00278

	
	
	
	УОНИ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000218

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000432

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000702

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 37

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000186

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6015
	6015 19
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0072

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00117

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 38

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6015
	6015 20
	Конвейер № 11
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.392602

	
	
	
	
	фосфоритных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	15
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 21
	Конвейер № 11
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.005171

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	

	
	6015
	6015 22
	Конвейер № 15
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1680875

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 23
	Конвейер № 15
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0049568

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6015
	6015 24
	Конвейер № 15
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.523469


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 39

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	фосфоритных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	17
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 25
	Конвейер № 15
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.034578

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	

	
	6015
	6015 26
	Конвейер № 17
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0771904

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 27
	Конвейер № 17
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0022763

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6015
	6015 28
	Конвейер № 17
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.316109

	
	
	
	
	фосфоритных
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 40

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	21
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 29
	Конвейер № 17
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.034578

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	

	
	6015
	6015 30
	Конвейер № 17
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.32256

	
	
	
	
	фосфоритных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	23
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 31
	Конвейер № 17
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.654336

	
	
	
	
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	18
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 41

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 32
	Конвейер № 18
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0735834

	
	
	
	
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 33
	Конвейер № 18
	Разгрузка на
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.327168

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	19
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 34
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	1600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.006912

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.004752

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6015
	6015 35
	Ремонт
	Склеивание (
	8
	1600
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.225

	
	
	
	транспортерной
	клей 88)
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	ленты
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	1.05

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401(470)
	0.225

	
	6015
	6015 36
	Ремонт
	Сушка (клей
	8
	1600
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.225

	
	
	
	транспортерной
	88)
	
	
	м-, п-) (322)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 42

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	ленты
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	1.05

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401(470)
	0.225

	
	6016
	6016 01
	Конвейер № 23
	Транспортиро
	8
	4000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0939888

	
	
	
	
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6017
	6017 01
	Конвейер № 24
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0411201

	
	
	
	
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6017
	6017 02
	Конвейер № 24
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	114.5088

	
	
	
	
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	галерейный
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	склад
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 43

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6018
	6018 01
	Галерейный
	Транспортиро
	8
	4000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0201994

	
	
	
	конвейер № 25
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6018
	6018 02
	Галерейный
	Разгрузка
	8
	4000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.327168

	
	
	
	конвейер № 25
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	26
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6018
	6018 03
	Конвейер № 26
	Транспортиро
	8
	4000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0411201

	
	
	
	
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6018
	6018 04
	Конвейер № 26
	Разгрузка
	8
	4000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	114.5088

	
	
	
	
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 44

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	галерейный
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	склад
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6019
	6019 01
	Конвейер № 19
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0923399

	
	
	
	
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6019
	6019 02
	Конвейер № 19
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0027231

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кварцитовой
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6019
	6019 03
	Конвейер № 19
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.654336

	
	
	
	
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	20
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 45

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6019
	6019 04
	Конвейер № 19
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.057888

	
	
	
	
	кварцитовой
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	

	
	6019
	6019 05
	Конвейер № 20
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1392312

	
	
	
	
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6019
	6019 06
	Конвейер № 20
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0041059

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кварцитовой
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6019
	6019 07
	Конвейер № 20
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.654336

	
	
	
	
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	20А
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6019
	6019 08
	Конвейер № 20
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.057888


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 46

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	кварцитовой
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	20А
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6019
	6019 09
	Конвейер № 20А
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0086569

	
	
	
	
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6019
	6019 10
	Конвейер № 20А
	Транспортиро
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0002553

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кварцитовой
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6019
	6019 11
	Конвейер № 20А
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	114.5088

	
	
	
	
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	склад
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 47

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6019
	6019 12
	Конвейер № 20А
	Разгрузка
	8
	1600
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	10.1304

	
	
	
	
	кварцитовой
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	склад
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6020
	6020 01
	Конвейер № 21
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1154249

	
	
	
	
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6020
	6020 02
	Конвейер № 21
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0068076

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кварцитовой
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	Динас) (493)
	
	

	(005) ДСФ
	0031
	0031 01
	Конвейер № 22
	Перегрузка
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	62.4833333333

	Участок
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	погрузки
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0031
	0031 02
	Конвейер № 22
	Перегрузка
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.84222222222


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 48

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0032
	0032 01
	Конвейер №№ 11/
	Перегрузка
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	44.6284210526

	
	
	
	2-12
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0032
	0032 02
	Конвейер №№ 11/
	Перегрузка
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.31578947368

	
	
	
	2-12
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0033
	0033 01
	Конвейер №№ 12-
	Перегрузка
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	58.825

	
	
	
	13
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0033
	0033 02
	Конвейер №№ 12-
	Перегрузка
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.73482142857

	
	
	
	13
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 49

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0034
	0034 01
	Конвейер №№ 13-
	Перегрузка
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	42.233

	
	
	
	14
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0034
	0034 02
	Конвейер №№ 13-
	Перегрузка
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.245

	
	
	
	14
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0035
	0035 01
	Конвейер №№ 11/
	Перегрузка
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	48.0268041237

	
	
	
	1-12
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0035
	0035 02
	Конвейер №№ 11/
	Перегрузка
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.41649484536

	
	
	
	1-12
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0036
	0036 01
	Конвейер №№ 30/
	Перегрузка
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	43.6990384615


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 50

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	2-32
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0036
	0036 02
	Конвейер №№ 30/
	Перегрузка
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.28846153846

	
	
	
	2-32
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0037
	0037 01
	Конвейер №№ 31-
	Перегрузка
	24
	4544
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	43.699

	
	
	
	32 на 33
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0037
	0037 02
	Конвейер №№ 31-
	Перегрузка
	24
	134
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.289

	
	
	
	32 на 33
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	0038
	0038 01
	Комбинированный
	Деревообрабо
	8
	1200
	Пыль древесная (1039*)
	2936(1039*)
	0.72576

	
	
	
	станок КСМ-1
	тка
	
	
	
	
	

	
	0038
	0038 02
	Фуговальный
	Деревообрабо
	8
	1200
	Пыль древесная (1039*)
	2936(1039*)
	2.809728


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 51

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	станок
	тка
	
	
	
	
	

	
	0038
	0038 03
	Токарный станок
	Деревообрабо
	8
	1200
	Пыль древесная (1039*)
	2936(1039*)
	0.202176

	
	
	
	
	тка
	
	
	
	
	

	
	0038
	0038 04
	Сверлильный
	Деревообрабо
	8
	1200
	Пыль древесная (1039*)
	2936(1039*)
	0.347328

	
	
	
	станок
	тка
	
	
	
	
	

	
	0039
	0039 01
	Токарно-
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.012096

	
	
	
	винторезный
	отка
	
	
	
	
	

	
	
	
	станок
	
	
	
	
	
	

	
	0039
	0039 02
	Тяжелый
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0335232

	
	
	
	токарный станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	0039
	0039 03
	Сверлильный
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.12672


	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	0039
	0039 04
	Фрезерный
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.096192

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	0039
	0039 05
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.041472

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.027648

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	0039
	0039 06
	Шлифовальный
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.041472

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.027648

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	


	
	0040
	0040 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.002112

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0003432

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	0040
	0040 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.002772

	
	
	
	МР
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 52

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000308

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000112

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	0040
	0040 03
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.0038503

	
	
	
	УОНИ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0003019

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0005983

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000972

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0036841

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.0002576

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.000277


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 53

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.000277

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0040
	0040 04
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.002448

	
	
	
	ОЗЛ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000296

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром
	0203(647)
	0.000376

	
	
	
	
	
	
	
	(VI) оксид/ (Хром
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 54

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего


	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шестивалентный) (647)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000336

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	0040
	0040 05
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.002448

	
	
	
	НЖ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000296

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром
	0203(647)
	0.000376

	
	
	
	
	
	
	
	(VI) оксид/ (Хром
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шестивалентный) (647)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000336

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	0040
	0040 06
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0036

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.000585

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	0041
	0041 01
	Кузнечный горн
	Теплоэнергия
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0559478

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0090915

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00525


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 55

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.1134

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.2917688

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0042
	0042 01
	Пропитка и
	Пропитка
	8
	1200
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.3097458

	
	
	
	сушка лаком
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	двигателей (АК-
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.0808542

	
	
	
	113Ф)
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0315

	
	0042
	0042 02
	Пропитка и
	Сушка
	8
	1200
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.79649

	
	
	
	сушка лаком
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	двигателей (АК-
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.20791

	
	
	
	113Ф)
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	0043
	0043 01
	Токарно-
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.012096

	
	
	
	винторезный
	отка
	
	
	
	
	

	
	
	
	станок
	
	
	
	
	
	

	
	0043
	0043 02
	Фрезерный
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0529056

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	0043
	0043 03
	Сверлильный
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.12672

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	0043
	0043 04
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.041472

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.027648

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 56

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0043
	0043 05
	Плоско-
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.01728

	
	
	
	шлифовальный
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.01152

	
	
	
	станок
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	0044
	0044 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.002112

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0003432

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	0044
	0044 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00594

	
	
	
	МР
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00066

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00024

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	0044
	0044 03
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00278

	
	
	
	УОНИ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000218

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000432

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 57

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000702

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000186

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 58

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0044
	0044 04
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.000612

	
	
	
	НЖ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000074

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром
	0203(647)
	0.000094

	
	
	
	
	
	
	
	(VI) оксид/ (Хром
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шестивалентный) (647)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000084

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	0044
	0044 05
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0072

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00117

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	0045
	0045 01
	Аккумуляторное
	Зарядка
	8
	1200
	Серная кислота (517)
	0322(517)
	0.0000112

	
	
	
	отделение
	
	
	
	
	
	

	
	0045
	0045 02
	Аккумуляторное
	Приготовлени
	8
	1200
	Серная кислота (517)
	0322(517)
	0.000004

	
	
	
	отделение
	е
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	электролита
	
	
	
	
	

	
	0045
	0045 03
	Аккумуляторное
	Ремонт
	8
	1200
	Свинец и его
	0184(513)
	0.00023

	
	
	
	отделение
	
	
	
	неорганические соединения
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на свинец/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	513)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 59

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0000324

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0046
	0046 01
	Медницкое
	Пайка
	8
	1200
	Олово оксид /в пересчете
	0168(446)
	0.0000119

	
	
	
	отделение
	радиаторов
	
	
	на олово/ (Олово (II)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (446)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Свинец и его
	0184(513)
	0.000027

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические соединения
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на свинец/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	513)
	
	

	
	0047
	0047 01
	Отделение
	Ремонт
	8
	1200
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.3152

	
	
	
	ремонта
	форсунок
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	топливной
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	аппаратуры
	
	
	
	
	
	

	
	0047
	0047 02
	Отделение
	Испытание
	8
	1200
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.0317

	
	
	
	ремонта
	топливной
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	топливной
	аппаратуры
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	аппаратуры
	
	
	
	
	
	

	
	0048
	0048 01
	Стенд обкатки
	Обкатка
	8
	1200
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.001224

	
	
	
	двигателей
	бензиновых
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	двигателей
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.011169

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.00459

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 60

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0048
	0048 02
	Стенд обкатки
	Обкатка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0004687

	
	
	
	двигателей
	дизельных
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	двигателей
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000761

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.000039

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0000585

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0017577

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.0002734

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0049
	0049 01
	Кузнечный горн
	Теплоэнергия
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.016416

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0026676

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0015

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0324

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0833625


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 61

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0050
	0050 01
	Кузнечное
	Закалка
	8
	1200
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.003

	
	
	
	отделение
	деталей
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0050
	0050 02
	Кузнечное
	Отпуск
	8
	1200
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0024

	
	
	
	отделение
	деталей
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0051
	0051 01
	Пост покраски
	Покраска
	8
	1200
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.02339

	
	
	
	Эмаль НЦ-11
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.00936

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (
	1061(667)
	0.01404

	
	
	
	
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной
	1210(110)
	0.02339

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этилацетат (674)
	1240(674)
	0.02339

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.03843

	
	0051
	0051 02
	Пост покраски
	Сушка
	8
	1200
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.07018

	
	
	
	Эмаль НЦ-11
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.02807

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (
	1061(667)
	0.01404

	
	
	
	
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной
	1210(110)
	0.07018

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 62

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Этилацетат (674)
	1240(674)
	0.07018

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.03843

	
	0052
	0052 01
	Резервуар V-26
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000019

	
	
	
	м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.000684

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0053
	0053 01
	Резервуар V-26
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000019

	
	
	
	м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.000684

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0054
	0054 01
	Резервуар V-26
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000019

	
	
	
	м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.000684

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0055
	0055 01
	Резервуар V-26
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000019

	
	
	
	м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.000684

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0056
	0056 01
	Резервуар V-26
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0678485

	
	
	
	м3
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0165149

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 63

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь
	0501(460)
	0.0022475

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.001798

	
	
	
	
	
	
	
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.0001349

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.0013036

	
	
	
	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	0627(675)
	0.0000449

	
	0057
	0057 01
	Резервуар V-26
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.079169

	
	
	
	м3
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0192704

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь
	0501(460)
	0.0026225

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.002098

	
	
	
	
	
	
	
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.0001574


	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.0015211

	
	
	
	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	0627(675)
	0.0000524

	
	0058
	0058 01
	Резервуар V-23
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0770877

	
	
	
	м3
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0187637

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь
	0501(460)
	0.0025536

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0020429

	
	
	
	
	
	
	
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.0001532


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 64

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.0014811

	
	
	
	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	0627(675)
	0.000051

	
	0059
	0059 01
	Резервуар V-0,
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0000062

	
	
	
	97 м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0060
	0060 01
	Резервуар V-2,
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.000019

	
	
	
	97 м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0061
	0061 01
	Резервуар V-2,
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0000186

	
	
	
	91 м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0062
	0062 01
	Резервуар V-2,
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0000176

	
	
	
	75 м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0063
	0063 01
	Резервуар V-2,
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0000185

	
	
	
	89 м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0064
	0064 01
	Резервуар V-1,
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0000066

	
	
	
	04 м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0065
	0065 01
	Резервуар V-1,
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0000066

	
	
	
	04 м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0066
	0066 01
	Резервуар V-0,5
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0000032

	
	
	
	м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 65

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0067
	0067 01
	Резервуар V-0,5
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0000032

	
	
	
	м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0068
	0068 01
	Циркулярная
	Деревообрабо
	8
	1200
	Пыль древесная (1039*)
	2936(1039*)
	0.793152

	
	
	
	пила12Д-5А
	тка
	
	
	
	
	

	
	0068
	0068 02
	Фуговальный
	Деревообрабо
	8
	1200
	Пыль древесная (1039*)
	2936(1039*)
	1.197504

	
	
	
	станок СВ8-1А
	тка
	
	
	
	
	

	
	0068
	0068 03
	Фрезерный
	Деревообрабо
	8
	1200
	Пыль древесная (1039*)
	2936(1039*)
	1.264896

	
	
	
	станок ФА-4
	тка
	
	
	
	
	

	
	0068
	0068 04
	Токарный станок
	Деревообрабо
	8
	1200
	Пыль древесная (1039*)
	2936(1039*)
	0.23328

	
	
	
	ПТ-400
	тка
	
	
	
	
	

	
	0068
	0068 05
	Строгальный
	Деревообрабо
	8
	1200
	Пыль древесная (1039*)
	2936(1039*)
	4.1472

	
	
	
	станок С-26-4
	тка
	
	
	
	
	

	
	0068
	0068 06
	Сверлильный
	Деревообрабо
	8
	1200
	Пыль древесная (1039*)
	2936(1039*)
	0.290304

	
	
	
	станок СВА-2
	тка
	
	
	
	
	

	
	0069
	0069 01
	Битумоплавильна
	Сжигание
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.110242

	
	
	
	я установка
	топлива
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.017914

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.72128

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.52689

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 66

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Мазутная зола
	2904(326)
	0.004216

	
	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	326)
	
	

	
	0070
	0070 01
	Резервуар V-25
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000018

	
	
	
	м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.000658

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0071
	0071 01
	Резервуар V-25
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000018

	
	
	
	м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.000658

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0072
	0072 01
	Резервуар V-25
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000018

	
	
	
	м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.000658

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0073
	0073 01
	Резервуар V-75
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000055

	
	
	
	м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.001974

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0074
	0074 01
	Резервуар V-75
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000055

	
	
	
	м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 67

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.001974

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0075
	0075 01
	Резервуар V-75
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000055

	
	
	
	м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.001974

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0076
	0076 01
	Резервуар V-75
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000055

	
	
	
	м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.001974

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0077
	0077 01
	Резервуар V-75
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000055

	
	
	
	м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.001974

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0078
	0078 01
	Резервуар V-
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000073

	
	
	
	1000 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.02632

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0079
	0079 01
	Резервуар V-75
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0340153

	
	
	
	м3
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0082841


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 68

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь
	0501(460)
	0.0011268

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0009014

	
	
	
	
	
	
	
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.0000676

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.0006535

	
	
	
	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	0627(675)
	0.0000225

	
	0080
	0080 01
	Резервуар V-75
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0340153

	
	
	
	м3
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0082841

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь
	0501(460)
	0.0011268

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0009014

	
	
	
	
	
	
	
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.0000676

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.0006535

	
	
	
	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	0627(675)
	0.0000225

	
	0081
	0081 01
	Резервуар V-25
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000001

	
	
	
	м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.000261

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0082
	0082 01
	Резервуар V-25
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.00016

	
	
	
	м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 69


	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,


	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0083
	0083 01
	Резервуар V-100
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.00064

	
	
	
	м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0084
	0084 01
	Резервуар V-25
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.00016

	
	
	
	м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0085
	0085 01
	Резервуар V-
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000187

	
	
	
	1000 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.038687

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0086
	0086 01
	Резервуар V-
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000187

	
	
	
	1000 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.038687

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0087
	0087 01
	Резервуар V-
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000187

	
	
	
	1000 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.038687

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0088
	0088 01
	Котел ДЕ 10/14
	Теплоэнергия
	24
	5000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.5875632

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	3.2282208

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 70

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	51.8723755

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	65.5105953

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Мазутная зола
	2904(326)
	0.2228688

	
	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	326)
	
	

	
	0089
	0089 01
	Базисный склад
	Хранение
	24
	5000
	Аммиак (32)
	0303(32)
	0.1144

	
	
	
	ВВ
	материала
	
	
	
	
	

	
	6021
	6021 01
	Конвейер № 22
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.7033703

	
	
	
	
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6021
	6021 02
	Конвейер № 22
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.082968

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6021
	6021 03
	Конвейер № 22
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	12.2688

	
	
	
	
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 71

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	мелочи в
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	машину Ш2К-
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	750
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6021
	6021 04
	Конвейер № 22
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	2.593382

	
	
	
	
	кремниевой
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руды в
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	машину Ш2К-
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	750
	
	
	
	
	

	
	6022
	6022 01
	Машина Ш2К-750
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0216422

	
	
	
	
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6022
	6022 02
	Машина Ш2К-750
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0025529

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кремниевых
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6022
	6022 03
	Машина Ш2К-750
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	28.6272

	
	
	
	
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 72

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	склад № 1
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6022
	6022 04
	Машина Ш2К-750
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	6.051226

	
	
	
	
	кремниевой
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руды на
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	склад № 1
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6022
	6022 05
	Машина Ш2К-750
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	28.6272

	
	
	
	
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	склад № 2
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6022
	6022 06
	Машина Ш2К-750
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	6.051226

	
	
	
	
	кремниевой
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руды на
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	склад № 2
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6023
	6023 01
	Конвейер № 22А
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1803514

	
	
	
	
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 73

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6023
	6023 02
	Конвейер № 22А
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	32.7168

	
	
	
	
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	24
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6024
	6024 01
	Конвейер № 24
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.7033703

	
	
	
	
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6024
	6024 02
	Конвейер № 24
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	12.2688


	
	
	
	
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	машину Ш2К-
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	750
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 74

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6025
	6025 01
	Машина Ш2К-750
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0216422

	
	
	
	комплекса 2
	вка рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6025
	6025 02
	Машина Ш2К-750
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	28.6272

	
	
	
	комплекса 2
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	склад №3
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6025
	6025 03
	Машина Ш2К-750
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	28.6272

	
	
	
	комплекса 2
	рудной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	склад №4
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6026
	6026 01
	Склад под
	Хранение
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.52404


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 75

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	течкой
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6026
	6026 02
	Склад под
	Хранение
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.52404

	
	
	
	течкой
	кварцитовой
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6026
	6026 03
	Склад под
	Погрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	117.7805

	
	
	
	течкой
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6026
	6026 04
	Склад под
	Погрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.05764

	
	
	
	течкой
	кварцитовой
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6026
	6026 05
	Склад под
	Планировка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.094264

	
	
	
	течкой
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 76

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6026
	6026 06
	Склад под
	Технологичес
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0208

	
	
	
	течкой
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00338

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0403

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.052

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000008

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.078

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6027
	6027 01
	Транспортировка
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	8.2162032

	
	
	
	со склада под
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	течкой на
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	склады готовой
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 77

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	продукции 8-10
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6027
	6027 02
	Транспортировка
	Транспортиро
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.118144

	
	
	
	со склада под
	вка
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	течкой на
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0191984

	
	
	
	склады готовой
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	продукции 8-10
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.228904

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.29536

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.4768

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000047

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.44304

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6028
	6028 01
	Склады готовой
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	98.1504

	
	
	
	продукции 8-10
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 78

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6028
	6028 02
	Склады готовой
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.503791

	
	
	
	продукции 8-10
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6028
	6028 03
	Склады готовой
	Погрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	58.89024

	
	
	
	продукции 8-10
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд в вагоны
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6028
	6028 04
	Склады готовой
	Планировка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0976048

	
	
	
	продукции 8-10
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 79

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6028
	6028 05
	Склады готовой
	Технологичес
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0208

	
	
	
	продукции 8-10
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00388

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0403

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.052

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000008

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.078

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6029
	6029 01
	Склады готовой
	Технологичес
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	6.3453552

	
	
	
	продукции 8-10
	кий
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 80

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6029
	6029 02
	Склады готовой
	Технологичес
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.010504

	
	
	
	продукции 8-10
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0017069

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0203515

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.02626

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.1313

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000004

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.03939

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6030
	6030 01
	Склады
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	11.5776

	
	
	
	кварцитовой
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	мелочи № 7, 11
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6030
	6030 02
	Склады
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	2.026289

	
	
	
	кварцитовой
	материала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	мелочи № 7, 11
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6030
	6030 03
	Склады
	Погрузка в
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	6.94656


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 81

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	кварцитовой
	вагоны
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	мелочи № 7, 11
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6030
	6030 04
	Склады
	Планировка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0639563

	
	
	
	кварцитовой
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	мелочи № 7, 11
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6030
	6030 05
	Склады
	Технологичес
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0104

	
	
	
	кварцитовой
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	мелочи № 7, 11
	транспорт
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00169

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.02015

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.026

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000004

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.039

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6031
	6031 01
	Склады
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	15.28451

	
	
	
	забалансовой
	материала
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 82

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	мелочи № 13, 14
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6032
	6032 01
	Галерейные
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	7.755795

	
	
	
	склады № 1, 2,
	материала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	3, 4
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6032
	6032 02
	Галерейные
	Планировка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.094264

	
	
	
	склады № 1, 2,
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	3, 4
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6032
	6032 03
	Галерейные
	Технологичес
	8
	1200
	Азотная кислота (5)
	0302(5)
	0.104

	
	
	
	склады № 1, 2,
	кий
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0169

	
	
	
	3, 4
	транспорт
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.2015

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 83

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.39

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6033
	6033 01
	Галерейные
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	7.755795

	
	
	
	склады № 5, 6,
	материала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	7, 8
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6033
	6033 02
	Галерейные
	Планировка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0976048

	
	
	
	склады № 5, 6,
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	7, 8
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6033
	6033 03
	Галерейные
	Технологичес
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.104

	
	
	
	склады № 5, 6,
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 84

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	7, 8
	транспорт
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0169

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.2015

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.39

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6034
	6034 01
	Галерейные
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1569057

	
	
	
	склады
	вка по
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	конвейеру №
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	176
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6034
	6034 02
	Галерейные
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1569057

	
	
	
	склады
	вка по
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	конвейеру №
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 85

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	177
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6034
	6034 03
	Галерейные
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1569057

	
	
	
	склады
	вка по
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	конвейеру №
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	257А
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6034
	6034 04
	Галерейные
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1569057

	
	
	
	склады
	вка по
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	конвейеру №
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	257Б
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6035
	6035 01
	Конвейер № 210
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.5951595

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	дробленной
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	руды
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
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	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 86

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6036
	6036 01
	Конвейер № 301
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.396773

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	дробленной
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	руды
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6036
	6036 02
	Конвейер № 301
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.327744

	
	
	
	
	дробленной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руды на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	303
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6036
	6036 03
	Конвейер № 303
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.396773

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	дробленной
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	руды
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 87

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6036
	6036 04
	Конвейер № 303
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.573552

	
	
	
	
	дробленной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руды в
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	бункер
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6037
	6037 01
	ЖД, 5 путь
	Погрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	81.936

	
	
	
	
	дробленной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руды в
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	думпкары
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6038
	6038 01
	Склад-комплекс
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	9.64234

	
	
	
	№ 1
	фосфоритных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6038
	6038 02
	Склад-комплекс
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	9.64234

	
	
	
	№ 2
	кремниевых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6038
	6038 03
	Склад-комплекс
	Погрузка на
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	32.7744


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 88

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	№ 1
	конвейер №
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	11/2
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6038
	6038 04
	Конвейер № 11/2
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3613378

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6038
	6038 05
	Склад-комплекс
	Погрузка на
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	32.7744

	
	
	
	№ 2
	конвейер №
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	11/1
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6038
	6038 06
	Конвейер № 11/1
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.3613378

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6039
	6039 01
	Подземный
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1084013

	
	
	
	конвейер № 12
	вка руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 89

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6039
	6039 02
	Подземный
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.1084013

	
	
	
	конвейер № 12
	вка кремней
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6040
	6040 01
	Конвейер № 13
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.2077692

	
	
	
	
	вка руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6040
	6040 02
	Конвейер № 13
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.2077692

	
	
	
	
	вка кремней
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6041
	6041 01
	Конвейер № 14
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0090334


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 90

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	вка руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6041
	6041 02
	Конвейер № 14
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.40968

	
	
	
	
	руды в
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	бункер
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6041
	6041 03
	Конвейер № 14
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0090334

	
	
	
	
	вка кремней
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6041
	6041 04
	Конвейер № 14
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.40968

	
	
	
	
	кремней в
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	бункер
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6042
	6042 01
	ЖД, 13 путь
	Погрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	40.968

	
	
	
	
	руды в
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	думпкары
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 91

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6042
	6042 02
	ЖД, 13 путь
	Погрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	40.968

	
	
	
	
	кремней в
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	думпкары
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6043
	6043 01
	Склад-комплекс
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	19.28468

	
	
	
	№ 3, 4
	материала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6043
	6043 02
	Склад-комплекс
	Погрузка на
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	40.968

	
	
	
	№ 3
	конвейер №
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	30/2
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6043
	6043 03
	Конвейер № 30/2
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3613378


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 92

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6043
	6043 04
	Склад-комплекс
	Погрузка на
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	10.08

	
	
	
	№ 4
	конвейер №
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	30/1
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6043
	6043 05
	Конвейер № 30/1
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3613378

	
	
	
	
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6044
	6044 01
	Конвейер № 30/1
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.05422007

	
	
	
	
	вка руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 93

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6044
	6044 02
	Конвейер № 30/2
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.05422007

	
	
	
	
	вка кремней
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6045
	6045 01
	Конвейер № 33
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.32774

	
	
	
	
	вка руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6046
	6046 01
	Конвейер № 34
	Транспортиро
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0180669

	
	
	
	
	вка руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 94

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6046
	6046 02
	Конвейер № 34
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.81936

	
	
	
	
	руды в
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	бункер
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6047
	6047 01
	ЖД, 9 путь
	Погрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	81.936

	
	
	
	
	руды в
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	думпкары
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6048
	6048 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00594

	
	
	
	МР
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00066

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 95

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00024

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6048
	6048 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00278

	
	
	
	УОНИ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000218

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000432

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000702

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000186

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 96

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6048
	6048 03
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0024

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00039

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6048
	6048 04
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.004608

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.003168

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6049
	6049 01
	Промежуточные
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	27.59945

	
	
	
	склады рудной
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	мелочи № 1, 2,
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	3А, 3Б, 4
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 97

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6050
	6050 01
	Склады
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	27.77413

	
	
	
	забалансовой
	кварцитовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	мелочи № 13,
	руд
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	13А, 13Б
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6051
	6051 01
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.005184

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.003456

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6051
	6051 02
	Токарно-
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.008064

	
	
	
	винторезный
	отка
	
	
	
	
	

	
	
	
	станок
	
	
	
	
	
	

	
	6051
	6051 03
	Сверлильный
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.006336

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6052
	6052 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0044

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.000715

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6052
	6052 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00594

	
	
	
	МР
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00066

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00024

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 98

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6052
	6052 03
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00278

	
	
	
	УОНИ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000218

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000432

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000702

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000186

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 99

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6052
	6052 04
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0072

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00117

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6053
	6053 01
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.005184

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.003456

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6054
	6054 01
	Кузнечное
	Закалка
	8
	1200
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.003

	
	
	
	отделение
	деталей
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	6054
	6054 02
	Кузнечное
	Отпуск
	8
	1200
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0024

	
	
	
	отделение
	деталей
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	6055
	6055 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.002112

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0003432


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 100

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6055
	6055 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.0198

	
	
	
	МР
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0022

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6055
	6055 03
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00278

	
	
	
	УОНИ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000218

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000432

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000702

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000186


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 101

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6055
	6055 04
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.000765

	
	
	
	ОЗЛ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0000925

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 102

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром
	0203(647)
	0.0001175

	
	
	
	
	
	
	
	(VI) оксид/ (Хром
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шестивалентный) (647)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.000105

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	6055
	6055 05
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.000459

	
	
	
	НЖ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0000555

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром
	0203(647)
	0.0000705

	
	
	
	
	
	
	
	(VI) оксид/ (Хром
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шестивалентный) (647)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000063

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6055
	6055 06
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0072


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 103

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00117

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6056
	6056 01
	Токарно-
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.012096

	
	
	
	винторезный
	отка
	
	
	
	
	

	
	
	
	станок
	
	
	
	
	
	

	
	6056
	6056 02
	Сверлильный
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.12672

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6056
	6056 03
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.041472

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.027648

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6056
	6056 04
	Шлифовальный
	Металлообраб
	8
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.05184

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.03456

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6056
	6056 05
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.002112

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0003432

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6056
	6056 06
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00594

	
	
	
	МР
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00066

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00024


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 104

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6056
	6056 07
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00278

	
	
	
	УОНИ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000218

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000432

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000702

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000186

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 105

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6056
	6056 08
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0072

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00117

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6056
	6056 09
	Пайка
	Сварка
	8
	1200
	Олово оксид /в пересчете
	0168(446)
	0.0000059

	
	
	
	
	металлов
	
	
	на олово/ (Олово (II)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (446)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Свинец и его
	0184(513)
	0.0000135

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические соединения
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на свинец/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	513)
	
	

	
	6056
	6056 10
	Вулканизация
	Вулканизация
	8
	1200
	Пыль резины на основе
	3708(1074*)
	0.055872

	
	
	
	кабелей
	
	
	
	метилвинилдихлорсилана /по
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	летучим хлорсодержащим
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	компонентам/ (1074*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 106

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6056
	6056 11
	Приготовление,
	Ремонтные
	8
	1200
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0000007

	
	
	
	нанесение и
	работы
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	сушка клея
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0000002

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензин (нефтяной,
	2704(60)
	0.117

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	

	
	6056
	6056 12
	Вулканизация
	Ремонтные
	8
	1200
	Соляная кислота (163)
	0316(163)
	0.0000032

	
	
	
	
	работы
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0000005

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0000002

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бута-1,3-диен (1,3-
	0503(98)
	0.0000032

	
	
	
	
	
	
	
	Бутадиен, Дивинил) (98)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-
	0514(282)
	0.0000156

	
	
	
	
	
	
	
	ен) (282)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2-Метилбута-1,3-диен (
	0516(351)
	0.0000029

	
	
	
	
	
	
	
	Изопрен, 2-Метилбутадиен-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1,3) (351)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пропен (Пропилен) (473)
	0521(473)
	0.0000002

	
	
	
	
	
	
	
	Этен (Этилен) (669)
	0526(669)
	0.0000338

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0000018


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 107

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Винилбензол (Стирол,
	0620(121)
	0.0000018

	
	
	
	
	
	
	
	Этилбензол) (121)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2-Хлорбута-1,3-диен (
	0930(627)
	0.0000027

	
	
	
	
	
	
	
	Хлоропрен) (627)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Дибутилфталат (Фталевой
	1215(346*)
	0.0000028

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты дибутиловый эфир,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Дибутилбензол-1,2-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	дикарбонат) (346*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Оксиран (Этилена оксид,
	1611(437)
	0.0000007

	
	
	
	
	
	
	
	Эпоксиэтилен) (437)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилонитрил (Акриловой
	2001(9)
	0.0000048

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты нитрил,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пропеннитрил) (9)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.0000377

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6057
	6057 01
	Мойка деталей
	Мойка
	8
	1200
	Натрий гидроксид (Натр
	0150(876*)
	0.0792

	
	
	
	
	деталей в
	
	
	едкий, Сода каустическая)
	
	

	
	
	
	
	растворе
	
	
	(876*)
	
	

	
	
	
	
	щелочей
	
	
	
	
	

	
	6058
	6058 01
	Шиномонтажное
	Вулканизация
	8
	1200
	Соляная кислота (163)
	0316(163)
	0.0000032

	
	
	
	отделение
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0000012

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0000004

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 108

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бута-1,3-диен (1,3-
	0503(98)
	0.0000032

	
	
	
	
	
	
	
	Бутадиен, Дивинил) (98)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-
	0514(282)
	0.0000156

	
	
	
	
	
	
	
	ен) (282)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2-Метилбута-1,3-диен (
	0516(351)
	0.0000029

	
	
	
	
	
	
	
	Изопрен, 2-Метилбутадиен-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1,3) (351)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пропен (Пропилен) (473)
	0521(473)
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Этен (Этилен) (669)
	0526(669)
	0.0000338

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0000018

	
	
	
	
	
	
	
	Винилбензол (Стирол,
	0620(121)
	0.00000182

	
	
	
	
	
	
	
	Этилбензол) (121)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2-Хлорбута-1,3-диен (
	0930(627)
	0.0000027

	
	
	
	
	
	
	
	Хлоропрен) (627)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Дибутилфталат (Фталевой
	1215(346*)
	0.0000028

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты дибутиловый эфир,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Дибутилбензол-1,2-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	дикарбонат) (346*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Оксиран (Этилена оксид,
	1611(437)
	0.0000007

	
	
	
	
	
	
	
	Эпоксиэтилен) (437)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилонитрил (Акриловой
	2001(9)
	0.0000048

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты нитрил,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пропеннитрил) (9)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензин (нефтяной,
	2704(60)
	0.117

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 109

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.0000377

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль резины на основе
	3708(1074*)
	0.111744

	
	
	
	
	
	
	
	метилвинилдихлорсилана /по
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	летучим хлорсодержащим
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	компонентам/ (1074*)
	
	

	
	6059
	6059 01
	Горловина
	Заправка
	8
	1200
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0007874

	
	
	
	бензобака
	автомобиля
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.2804466

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6060
	6060 01
	Горловина
	Заправка
	8
	1200
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	1.0605195

	
	
	
	бензобака
	автомобиля
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.2582794

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь
	0501(460)
	0.0351305

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0281044

	
	
	
	
	
	
	
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.0021078

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.0203757

	
	
	
	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	0627(675)
	0.0007026

	
	6061
	6061 01
	Горловина
	Заправка
	8
	1200
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.5302598

	
	
	
	бензобака
	автомобиля
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 110

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.1291397

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь
	0501(460)
	0.0175653

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0140522

	
	
	
	
	
	
	
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.0010539

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.0101878

	
	
	
	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	0627(675)
	0.0003513

	
	6062
	6062 01
	Лесопильная
	Деревообрабо
	8
	1200
	Пыль древесная (1039*)
	2936(1039*)
	11.1024

	
	
	
	рама Р65-4М
	тка
	
	
	
	
	

	
	6063
	6063 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.0099

	
	
	
	МР
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0011

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.0004

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6063
	6063 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00278

	
	
	
	УОНИ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000218


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 111

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000432

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000702

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000186

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 112

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6063
	6063 03
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.012

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00195

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6064
	6064 01
	Пост покраски (
	Покраска
	8
	1200
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.05711

	
	
	
	Эмаль МЛ-152)
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.00392

	
	
	
	
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.02995

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2-Метилпропан-1-ол (
	1048(383)
	0.01378

	
	
	
	
	
	
	
	Изобутиловый спирт) (383)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сольвент нафта (1149*)
	2750(1149*)
	0.02021

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.01867

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.1161

	
	6064
	6064 02
	Пост покраски (
	Сушка
	8
	1200
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.14686

	
	
	
	Эмаль МЛ-152)
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.01008

	
	
	
	
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.07701

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2-Метилпропан-1-ол (
	1048(383)
	0.03542

	
	
	
	
	
	
	
	Изобутиловый спирт) (383)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сольвент нафта (1149*)
	2750(1149*)
	0.05197


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 113

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.04802

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.1161

	
	6064
	6064 03
	Пост покраски (
	Покраска
	8
	1200
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.0571113

	
	
	
	Водоэмульсия)
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сольвент нафта (1149*)
	2750(1149*)
	0.0202101

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.0186732

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.1161

	
	6064
	6064 04
	Пост покраски (
	Сушка
	8
	1200
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.1468575

	
	
	
	Водоэмульсия)
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сольвент нафта (1149*)
	2750(1149*)
	0.051969

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.0480168

	
	6065
	6065 01
	Кровельные
	Сжигание
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0080224

	
	
	
	работы
	топлива
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0013036

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0422054

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	6066
	6066 01
	Склад песка
	Разгрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0648

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 114

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6066
	6066 02
	Склад песка
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.05196

	
	
	
	
	материала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6067
	6067 01
	Склад извести
	Разгрузка
	8
	1200
	Кальций оксид (Негашеная
	0128(635*)
	0.0014246

	
	
	
	
	
	
	
	известь) (635*)
	
	

	
	6067
	6067 02
	Склад извести
	Гашение
	8
	1200
	Натрий гидроксид (Натр
	0150(876*)
	0.0000127

	
	
	
	
	материала
	
	
	едкий, Сода каустическая)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(876*)
	
	

	
	6068
	6068 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.0077418

	
	
	
	МР
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0008602

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.0003128

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 115

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6068
	6068 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.008618

	
	
	
	УОНИ
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0006858

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0013392

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0002176

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.008246

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.0005766

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.00062

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 116

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.00062

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6068
	6068 03
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.001704

	
	
	
	Газосварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0002769

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6069
	6069 01
	Склад соли
	Разгрузка
	8
	1200
	Натрий хлорид (Поваренная
	0152(415)
	0.0027216

	
	
	
	
	
	
	
	соль) (415)
	
	

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики

	РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 1

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Склад сырой руды

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6001
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	8.88276
	27.177424

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6002
	200
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	5.3415232
	29.1426

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6003
	2
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0288889
	0.70304

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0046944
	0.114244

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0559722
	1.36214


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 2

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0122222
	1.7576

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	8.78

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	0.0000281

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.1083333
	2.6364

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.4704496
	9.7552429

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6004
	5
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0577778
	0.1352

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0093888
	0.02197

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1119444
	0.26195


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 3

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1444444
	0.338

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.7222222
	1.69

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000022
	0.0000053

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.2166666
	0.507

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	1.4338979
	8.9144894

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	3.0722659
	65.125774

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6005
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0288889
	0.48568

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 4

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0046944
	0.078923

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0559722
	0.941005

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722222
	0.2142

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	6.071

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	0.0000194

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.1083333
	1.8213

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.4762496
	9.8755117

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6006
	30
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	2.5482624
	3.2471691

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 5

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	6007
	15
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0288889
	0.009984

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0046944
	0.0016224

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0559722
	0.019344

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722222
	0.02496

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	0.1248

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	0.0000004

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.1083333
	0.03744

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3136331
	6.5034953

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 6

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6008
	5
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.6
	0.5184

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	2.4
	34.0848

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6009
	10
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0130764
	0.00872

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012952
	0.000878

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.01325
	0.007632

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0021532
	0.0012402

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00462
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 7

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0006562
	0.000426

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.0003472
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0003472
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6010
	4
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2246
	4.65814

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 8

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6011
	4
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0121261
	0.00872

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012195
	0.000878

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0106
	0.007632

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0017225
	0.0012402

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00369
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0005916
	0.000426

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.0002778
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 9

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0002778
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Корпус крупного дробления

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	20
	0.78
	17.43
	8.3287052
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.7654
	0.1846

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7654
	6.2607

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0002
	20
	0.78
	17.43
	8.3286857
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.7595
	0.1832


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 10

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7595
	6.212

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6012
	200
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.0567
	0.0037989

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.06048
	0.1374106

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6013
	2
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.06048
	0.0040522

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.06048
	0.148176


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 11

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Корпус среднего дробления

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0003
	35
	0.5
	19.39
	3.8072176
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.4234
	0.2043

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.4234
	6.9268

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0004
	35
	0.65
	17.43
	5.7838095
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.6702
	0.3233

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.6702
	10.9638


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 12

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0005
	35
	0.5
	18.67
	3.6658545
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2798
	0.135

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2798
	4.5767

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0006
	35
	0.6
	10.95
	3.0960396
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.3139
	0.1514

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3139
	5.1353

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 13

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0007
	35
	0.65
	11.02
	3.6567746
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2224
	0.1073

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2224
	3.6381

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0008
	35
	0.75
	8.37
	3.6977527
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.247
	0.1192

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.247
	4.0405

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 14

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0009
	35
	0.75
	8.91
	3.9363174
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2625
	0.1266

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2625
	4.2935

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0010
	35
	0.75
	12.96
	5.7255526
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2533
	0.1222

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2533
	4.1436

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6014
	5
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0121111
	0.00872

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 15

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012195
	0.000878

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0106
	0.007632

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0017225
	0.0012402

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00369
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0005916
	0.000426

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.0002778
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.0032
	0.006912

	
	
	
	
	
	
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	1.0050512
	0.4780058


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 16

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0002778
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7660512
	12.3062956

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.004752

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение сортировки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 17

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	0011
	35
	0.75
	19.46
	8.5971646
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.7439
	0.3589

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7439
	12.1697

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0012
	35
	0.75
	16.13
	7.1260157
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.5368
	0.2589

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.5368
	8.7805

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0013
	35
	0.75
	16.13
	7.1260324
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.5149
	0.2484

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 18

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.5149
	8.4236

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0014
	35
	0.75
	16.15
	7.1348514
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.5233
	0.2525

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.5233
	8.5608

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0015
	35
	0.5
	16.31
	3.202461
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2818
	0.1359

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2818
	4.6092

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 19

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0016
	35
	0.8
	6.97
	3.5035041
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.251
	0.1211

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.251
	4.1061

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0017
	35
	0.75
	8.14
	3.5961418
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2918
	0.1407

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2918
	4.7727

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 20

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0018
	35
	0.5
	23.16
	4.5474554
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.379
	0.1828

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.379
	6.1997

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0019
	35
	0.5
	19.13
	3.7561667
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.3373
	0.1627

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3373
	5.5179

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0020
	35
	0.75
	8.53
	3.7684386
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.3431
	0.1655


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 21

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3431
	5.6125

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0021
	35
	0.71
	9.95
	3.9393962
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.3228
	0.1557

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3228
	5.2807

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0022
	35
	0.75
	6.33
	2.7965083
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2112
	0.1019

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2112
	3.4545


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 22

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0023
	35
	0.75
	9.14
	4.0379283
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.3268
	0.1576

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3268
	5.3452

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0024
	35
	0.75
	8.3
	3.6668277
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2967
	0.1431

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2967
	4.8538

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 23

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0025
	35
	0.75
	8.3
	3.6668277
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2967
	0.1431

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2967
	4.8538

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0026
	35
	0.75
	14.95
	6.6047077
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.5254
	0.2535

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.5254
	8.5949

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 24

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6015
	5
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0121111
	0.00872

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012195
	0.000878

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0106
	0.007632

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0017225
	0.0012402

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00369
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0005916
	0.000426

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.0002778
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 25

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.083334
	0.45

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.388888
	2.1

	
	
	
	
	
	
	1401 (470)
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.083334
	0.45

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.0032
	0.006912

	
	
	
	
	
	
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	6.746018
	3.2406137

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0002778
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	5.5442115
	88.0661953

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 26

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.004752

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	6016
	30
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.0206842
	0.0939888

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6017
	15
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	14.0180986
	114.5499201

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6018
	10
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	14.0669892
	114.8972875

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 27

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6019
	4
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	21.1728671
	10.1953723

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	7.2528671
	116.115588

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6020
	4
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.0508032
	0.0068076

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.0508032
	0.1154249

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 28

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0031
	15
	0.65
	15.06
	4.9973707
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.3438
	0.1658

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3438
	5.6235

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0032
	15
	0.6
	11.91
	3.3674732
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2592
	0.125

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2592
	4.2397

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 29

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	0033
	15
	0.62
	11.16
	3.3692827
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.4028
	0.1943

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.4028
	6.5884

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0034
	15
	0.71
	8.43
	3.337599
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2582
	0.1245

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2582
	4.2233

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0035
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2848
	0.1374

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 30

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2848
	4.6586

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0036
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2778
	0.134

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2778
	4.5447

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0037
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.2671
	0.1289

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2671
	4.3699

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 31

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0038
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2936 (1039*)
	Пыль древесная (1039*)
	0.14184
	0.4084992

	0039
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.011454
	0.10979712

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.00064
	0.0055296

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	0040
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0062825
	0.0115183

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0006732
	0.0012019

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0203 (647)
	Хром /в пересчете на хром (
	0.0005222
	0.000752

	
	
	
	
	
	
	
	VI) оксид/ (Хром
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шестивалентный) (647)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0063944
	0.00577183

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0002215
	0.00071652

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00171
	0.0036841

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 32

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0005903
	0.0009408

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.0001282
	0.000277

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0001282
	0.000277

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0041
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.052
	0.0559478

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0084181
	0.0090915


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 33

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0048611
	0.00525

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.105
	0.1134

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.2701563
	0.2917688

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	0042
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.1024292
	1.1062358

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1042 (102)
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.0267375
	0.2887642

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.0029167
	0.0315

	0043
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.012126
	0.07792416

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.00072
	0.0039168

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	0044
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0040691
	0.009332

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0004141
	0.000952

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0203 (647)
	Хром /в пересчете на хром (
	0.0000652
	0.000094


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 34

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	VI) оксид/ (Хром
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шестивалентный) (647)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0068867
	0.0093552

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0011483
	0.0015834

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00123
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0001539
	0.000294

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.0000925
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0000925
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 35

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0045
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	0184 (513)
	Свинец и его неорганические
	0.000013
	0.00023

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	свинец/ (513)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0322 (517)
	Серная кислота (517)
	0.00002227
	0.0000152

	
	
	
	
	
	
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.00003
	0.0000324

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0046
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	0168 (446)
	Олово оксид /в пересчете на
	0.0000033
	0.0000119

	
	
	
	
	
	
	
	олово/ (Олово (II) оксид) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	446)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0184 (513)
	Свинец и его неорганические
	0.0000075
	0.000027

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	свинец/ (513)
	
	

	0047
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.59125
	0.3469

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0048
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.01302
	0.0004687

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0021157
	0.0000761

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 36

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.001085
	0.000039

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0356275
	0.0012825

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.359075
	0.0129267

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.135095
	0.0048634

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0049
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.015
	0.016416

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.00247
	0.0026676

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0013889
	0.0015

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.03
	0.0324

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0771875
	0.0833625

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	0050
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.00375
	0.0054

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 37

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0051
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.082777
	0.09357

	
	
	
	
	
	
	1042 (102)
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.033111
	0.03743

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1061 (667)
	Этанол (Этиловый спирт) (
	0.024834
	0.02808

	
	
	
	
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1210 (110)
	Бутилацетат (Уксусной
	0.082777
	0.09357

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1240 (674)
	Этилацетат (674)
	0.0827773
	0.09357

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.068
	0.07686

	0052
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000052
	0.0000019

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00187
	0.000684

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0053
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000052
	0.0000019

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00187
	0.000684

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0054
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000052
	0.0000019

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00187
	0.000684

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 38

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0055
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000052
	0.0000019

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00187
	0.000684

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0056
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	1.4793629
	0.0678485

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.3600887
	0.0165149

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0501 (460)
	Пентилены (амилены - смесь
	0.049005
	0.0022475

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.039204
	0.001798

	
	
	
	
	
	
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.0029403
	0.0001349

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.0284229
	0.0013036

	
	
	
	
	
	
	0627 (675)
	Этилбензол (675)
	0.0009801
	0.0000449

	0057
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	1.4793629
	0.079169

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.3600887
	0.0192704

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0501 (460)
	Пентилены (амилены - смесь
	0.049005
	0.0026225

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.039204
	0.002098

	
	
	
	
	
	
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.0029403
	0.0001574


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 39

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.0284229
	0.0015211

	
	
	
	
	
	
	0627 (675)
	Этилбензол (675)
	0.0009801
	0.0000524

	0058
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	1.4793629
	0.0770877

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.3600887
	0.0187637

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0501 (460)
	Пентилены (амилены - смесь
	0.049005
	0.0025536

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.039204
	0.0020429

	
	
	
	
	
	
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.0029403
	0.0001532

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.0284229
	0.0014811

	
	
	
	
	
	
	0627 (675)
	Этилбензол (675)
	0.0009801
	0.000051

	0059
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.0001
	0.0000062

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0060
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.000198
	0.000019

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0061
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.000194
	0.0000186

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0062
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.0002
	0.0000176

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 40

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0063
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.000193
	0.0000185

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0064
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.0000693
	0.0000066

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0065
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.0001
	0.0000066

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0066
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.0000333
	0.0000032

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0067
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.0000333
	0.0000032

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0068
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2936 (1039*)
	Пыль древесная (1039*)
	0.27522
	0.7926336

	0069
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.038278
	0.110242

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.00622
	0.017914

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.2500444
	0.72128

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.182948
	0.52689


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 41

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2904 (326)
	Мазутная зола
	0.0001464
	0.0004216

	
	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	

	0070
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000052
	0.0000018

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00187
	0.000658

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0071
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000052
	0.0000018

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00187
	0.000658

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0072
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000052
	0.0000018

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00187
	0.000658

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0073
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000052
	0.0000055

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00187
	0.001974

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 42

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	0074
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000052
	0.0000055

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00187
	0.001974

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0075
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000052
	0.0000055

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00187
	0.001974

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0076
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000052
	0.0000055

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00187
	0.001974

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0077
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000052
	0.0000055

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00187
	0.001974

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0078
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000052
	0.0000073

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00187
	0.02632

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 43

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	0079
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	1.9259944
	0.0340153

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.4690576
	0.0082841

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0501 (460)
	Пентилены (амилены - смесь
	0.0638
	0.0011268

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.02104
	0.0009014

	
	
	
	
	
	
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.003828
	0.0000676

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.037004
	0.0006535

	
	
	
	
	
	
	0627 (675)
	Этилбензол (675)
	0.001276
	0.0000225

	0080
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	1.9259944
	0.0340153

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.4690576
	0.0082841

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0501 (460)
	Пентилены (амилены - смесь
	0.0638
	0.0011268

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.02104
	0.0009014

	
	
	
	
	
	
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.003828
	0.0000676

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.037004
	0.0006535

	
	
	
	
	
	
	0627 (675)
	Этилбензол (675)
	0.001276
	0.0000225

	0081
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000074
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.012334
	0.000261


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 44

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0082
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.001056
	0.00016

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0083
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.001056
	0.00064

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0084
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.001056
	0.00016

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0085
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000184
	0.000187

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.038127
	0.038687

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0086
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000184
	0.000187

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.038127
	0.038687

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0087
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000184
	0.000187

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.038127
	0.038687

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 45

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0088
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.029
	0.5875632

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.1593333
	3.2282208

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	2.5602333
	51.8723755

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	3.2333667
	65.5105953

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2904 (326)
	Мазутная зола
	0.011
	0.2228688

	
	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	

	0089
	15
	0.25
	15.06
	0.739256
	31
	0303 (32)
	Аммиак (32)
	0.0031
	0.02288

	6021
	5
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	5.995164
	2.67635

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	3.619164
	12.9721703

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 46

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6022
	2
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	50.1950512
	12.1050049

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	28.0190512
	57.2760422

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6023
	2
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	8.15876
	32.8971514

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6024
	2
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	3.619164
	12.9721703

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 47

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6025
	2
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	28.0190512
	57.2760422

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6026
	5
	
	1
	1
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0288889
	0.0208

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0046944
	0.00338

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0559722
	0.0403

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722222
	0.052

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	0.0000008

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 48

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.1083333
	0.078

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	2.934272
	1.58168

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	28.8298179
	118.398804

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6027
	5
	
	1
	1
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0288888
	0.118144

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0046944
	0.0191984

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0559722
	0.228904

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722222
	0.29536

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	1.4768

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 49

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	0.0000047

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.1083333
	0.44304

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3962289
	8.2162032

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6028
	4
	
	1
	1
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0288888
	0.0208

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0046944
	0.00388

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0559722
	0.0403

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722222
	0.052

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 50

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	0.0000008

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.1083333
	0.078

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	38.573678
	160.6420358

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6029
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0288889
	0.010504

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0046944
	0.0017069

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0559722
	0.0203515

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722222
	0.02626

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	0.1313

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 51

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	0.0000004

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.1083333
	0.03939

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3060067
	6.3453552

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6030
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0288889
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0046944
	0.00169

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0559722
	0.02015

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722222
	0.026

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 52

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	0.0000004

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.1083333
	0.039

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	38.5008023
	20.6144053

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	6031
	4
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.7371
	15.28451

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	6032
	4
	
	
	
	31
	0302 (5)
	Азотная кислота (5)
	0.0288889
	0.104

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0046944
	0.0169

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0559722
	0.2015

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722222
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	0.0000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 53

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.1083333
	0.39

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3785719
	7.850059

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6033
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0288889
	0.104

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0046944
	0.0169

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0559722
	0.2015

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722222
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.361111
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	0.0000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 54

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.1083333
	0.39

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.378733
	7.8533998

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6034
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.5524848
	0.6276228

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6035
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.261954
	0.5951595

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 55

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6036
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.459272
	1.694842

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6037
	4
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	40
	81.936

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	6038
	4
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	17.100045
	42.7780778

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	17.100045
	42.7780778

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6039
	4
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.190512
	0.1084013


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 56

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.190512
	0.1084013

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6040
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.730296
	0.4155384

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6041
	4
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.215876
	0.4187134

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.215876
	0.4187134

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 57

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6042
	4
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	20
	40.968

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	20
	40.968

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6043
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	42.20009
	71.0553556

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6044
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.190512
	0.10844014

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 58

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6045
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.08
	0.32774

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6046
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.215876
	0.8374269

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6047
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	20
	81.936

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 59

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6048
	4
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0121111
	0.00872

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012195
	0.000878

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0039333
	0.002832

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0006392
	0.0004602

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00369
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0005916
	0.000426

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.0002778
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 60

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.0032
	0.004608

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0002778
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.003168

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	6049
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.330992
	27.59945

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 61

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6050
	4
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	1.339416
	27.77413

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	6051
	4
	
	
	
	31
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.00812
	0.019584

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0032
	0.003456

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	6052
	4
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0121111
	0.00872

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012195
	0.000878

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0077111
	0.012032

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0012531
	0.0019552

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00369
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0005916
	0.000426

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.0002778
	0.0002


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 62

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0002778
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6053
	4
	
	
	
	31
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.0048
	0.005184

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0032
	0.003456

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	6054
	4
	
	
	
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.00375
	0.0054

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	6055
	4
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0099942
	0.023804

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 63

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0010765
	0.002566

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0203 (647)
	Хром /в пересчете на хром (
	0.0001305
	0.000188

	
	
	
	
	
	
	
	VI) оксид/ (Хром
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шестивалентный) (647)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0070667
	0.009744

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0011483
	0.0015834

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00123
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0004473
	0.001049

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.0001654
	0.000305

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 64

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0000925
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6056
	4
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0036441
	0.00872

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0003628
	0.000878

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0168 (446)
	Олово оксид /в пересчете на
	0.0000033
	0.0000059

	
	
	
	
	
	
	
	олово/ (Олово (II) оксид) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	446)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0184 (513)
	Свинец и его неорганические
	0.0000075
	0.0000135

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	свинец/ (513)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0070667
	0.009744


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 65

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0011483
	0.0015834

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0316 (163)
	Соляная кислота (163)
	0.0000045
	0.0000032

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0000016
	0.0000012

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0012305
	0.0026604

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0001813
	0.000426

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.0000925
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0503 (98)
	Бута-1,3-диен (1,3-
	0.0000045
	0.0000032

	
	
	
	
	
	
	
	Бутадиен, Дивинил) (98)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0514 (282)
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-
	0.0000217
	0.0000156

	
	
	
	
	
	
	
	ен) (282)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 66

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0516 (351)
	2-Метилбута-1,3-диен (
	0.0000041
	0.0000029

	
	
	
	
	
	
	
	Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3) (351)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0521 (473)
	Пропен (Пропилен) (473)
	0.0000002
	0.0000002

	
	
	
	
	
	
	0526 (669)
	Этен (Этилен) (669)
	0.0000469
	0.0000338

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.0000025
	0.0000018

	
	
	
	
	
	
	0620 (121)
	Винилбензол (Стирол,
	0.0000025
	0.0000018

	
	
	
	
	
	
	
	Этилбензол) (121)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0930 (627)
	2-Хлорбута-1,3-диен (
	0.0000037
	0.0000027

	
	
	
	
	
	
	
	Хлоропрен) (627)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1215 (346*)
	Дибутилфталат (Фталевой
	0.0000039
	0.0000028

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты дибутиловый эфир,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Дибутилбензол-1,2-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	дикарбонат) (346*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1611 (437)
	Оксиран (Этилена оксид,
	0.0000009
	0.0000007

	
	
	
	
	
	
	
	Эпоксиэтилен) (437)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2001 (9)
	Акрилонитрил (Акриловой
	0.0000066
	0.0000048

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты нитрил,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пропеннитрил) (9)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2704 (60)
	Бензин (нефтяной,
	0.0125
	0.117

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	на углерод/ (60)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.0000524
	0.0000377

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 67

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.02072
	0.232128

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0000925
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0072
	0.062208

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	3708 (1074*)
	Пыль резины на основе
	0.0776
	0.055872

	
	
	
	
	
	
	
	метилвинилдихлорсилана /по
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	летучим хлорсодержащим
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	компонентам/ (1074*)
	
	

	6057
	4
	
	
	
	31
	0150 (876*)
	Натрий гидроксид (Натр
	0.055
	0.0792

	
	
	
	
	
	
	
	едкий, Сода каустическая) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	876*)
	
	

	6058
	4
	
	
	
	31
	0316 (163)
	Соляная кислота (163)
	0.0000022
	0.0000032

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0000008
	0.0000012

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0000002
	0.0000004


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 68

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0503 (98)
	Бута-1,3-диен (1,3-
	0.0000022
	0.0000032

	
	
	
	
	
	
	
	Бутадиен, Дивинил) (98)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0514 (282)
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-
	0.0000108
	0.0000156

	
	
	
	
	
	
	
	ен) (282)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0516 (351)
	2-Метилбута-1,3-диен (
	0.000002
	0.0000029

	
	
	
	
	
	
	
	Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3) (351)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0521 (473)
	Пропен (Пропилен) (473)
	0.0000001
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	0526 (669)
	Этен (Этилен) (669)
	0.0000235
	0.0000338

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.0000012
	0.0000018

	
	
	
	
	
	
	0620 (121)
	Винилбензол (Стирол,
	0.0000012
	0.00000182

	
	
	
	
	
	
	
	Этилбензол) (121)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0930 (627)
	2-Хлорбута-1,3-диен (
	0.0000019
	0.0000027

	
	
	
	
	
	
	
	Хлоропрен) (627)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1215 (346*)
	Дибутилфталат (Фталевой
	0.0000019
	0.0000028

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты дибутиловый эфир,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Дибутилбензол-1,2-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	дикарбонат) (346*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1611 (437)
	Оксиран (Этилена оксид,
	0.0000004
	0.0000007

	
	
	
	
	
	
	
	Эпоксиэтилен) (437)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2001 (9)
	Акрилонитрил (Акриловой
	0.0000033
	0.0000048

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты нитрил,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пропеннитрил) (9)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 69

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2704 (60)
	Бензин (нефтяной,
	0.019231
	0.117

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	на углерод/ (60)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.0000262
	0.0000377

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	3708 (1074*)
	Пыль резины на основе
	0.0776
	0.111744

	
	
	
	
	
	
	
	метилвинилдихлорсилана /по
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	летучим хлорсодержащим
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	компонентам/ (1074*)
	
	

	6059
	4
	
	
	
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000018
	0.0007874

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.0006515
	0.2804466

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	6060
	4
	
	
	
	31
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.5917451
	1.0605195

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.1441139
	0.2582794

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0501 (460)
	Пентилены (амилены - смесь
	0.019602
	0.0351305

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.0156816
	0.0281044

	
	
	
	
	
	
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.0011761
	0.0021078

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.0113691
	0.0203757


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 70

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0627 (675)
	Этилбензол (675)
	0.000392
	0.0007026

	6061
	4
	
	
	
	31
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.5917451
	0.5302598

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.1441139
	0.1291397

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0501 (460)
	Пентилены (амилены - смесь
	0.019602
	0.0175653

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (460)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.0156816
	0.0140522

	
	
	
	
	
	
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.0011761
	0.0010539

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.0113691
	0.0101878

	
	
	
	
	
	
	0627 (675)
	Этилбензол (675)
	0.000392
	0.0003513

	6062
	4
	
	
	
	31
	2936 (1039*)
	Пыль древесная (1039*)
	5.14
	11.1024

	6063
	4
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0176111
	0.01268

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0018306
	0.001318

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0172667
	0.012432

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0028058
	0.0020202

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00369
	0.00266


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 71

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0008139
	0.000586

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.0002778
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0002778
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6064
	4
	
	
	
	31
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.2518133
	0.4079388

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 72

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.008645
	0.014

	
	
	
	
	
	
	1042 (102)
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.066025
	0.10696

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1048 (383)
	2-Метилпропан-1-ол (
	0.0303683
	0.0492

	
	
	
	
	
	
	
	Изобутиловый спирт) (383)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2750 (1149*)
	Сольвент нафта (1149*)
	0.08911
	0.1443591

	
	
	
	
	
	
	2752 (1294*)
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0823334
	0.13338

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.2150001
	0.3483

	6065
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0027856
	0.0080224

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0004527
	0.0013036

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0146547
	0.0422054

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	6066
	4
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0205
	0.11676

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 73

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6067
	4
	
	
	
	31
	0128 (635*)
	Кальций оксид (Негашеная
	0.0018667
	0.0014246

	
	
	
	
	
	
	
	известь) (635*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0150 (876*)
	Натрий гидроксид (Натр
	0.0003533
	0.0000127

	
	
	
	
	
	
	
	едкий, Сода каустическая) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	876*)
	
	

	6068
	4
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0227219
	0.0163598

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0021333
	0.001546

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0042267
	0.0030432

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0006869
	0.0004945

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.01145
	0.008246

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0012352
	0.0008894

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.0008611
	0.00062

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 74

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0008611
	0.00062

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6069
	4
	
	
	
	31
	0152 (415)
	Натрий хлорид (Поваренная
	0.0063
	0.0027216

	
	
	
	
	
	
	
	соль) (415)
	
	

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной

	экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

	И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ

	ЛИСТ 1

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ДСФ Корпус крупного дробления

	0001 01
	Скруббер "Полый"
	88
	88
	2909
	100

	0001 02
	Скруббер "Полый"
	88
	88
	2907
	100

	0002 01
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2909
	100

	0002 02
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2907
	100

	ДСФ Корпус среднего дробления

	0003 01
	Циклон ЦН-15-800
	85
	85
	2909
	100

	0003 02
	Циклон ЦН-15-800
	85
	85
	2907
	100

	0004 01
	Циклон ЦН-15-800
	84
	84
	2909
	100

	0004 02
	Циклон ЦН-15-800
	84
	84
	2907
	100

	0005 01
	Скруббер "Полый"
	90.2
	90.2
	2909
	100

	0005 02
	Скруббер "Полый"
	90.2
	90.2
	2907
	100

	0006 01
	Скруббер "Полый"
	88.1
	88.1
	2909
	100

	0006 02
	Скруббер "Полый"
	88.1
	88.1
	2907
	100

	0007 01
	Скруббер "Полый"
	90
	90
	2909
	100

	0007 02
	Скруббер "Полый"
	90
	90
	2907
	100

	0008 01
	Скруббер "Полый"
	90.5
	90.5
	2909
	100

	0008 02
	Скруббер "Полый"
	90.5
	90.5
	2907
	100

	0009 01
	Скруббер "Полый"
	90.5
	90.5
	2909
	100

	0009 02
	Скруббер "Полый"
	90.5
	90.5
	2907
	100

	0010 01
	Скруббер "Полый"
	90
	90
	2909
	100

	0010 02
	Скруббер "Полый"
	90
	90
	2907
	100

	ДСФ Отделение сортировки

	0011 01
	Скруббер "Полый"
	86.5
	86.5
	2909
	100

	0011 02
	Скруббер "Полый"
	86.5
	86.5
	2907
	100


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ

	ЛИСТ 2

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0012 01
	Скруббер "Полый"
	89.4
	89.4
	2909
	100

	0012 02
	Скруббер "Полый"
	89.4
	89.4
	2907
	100

	0013 01
	Скруббер "Полый"
	89
	89
	2909
	100

	0013 02
	Скруббер "Полый"
	89
	89
	2907
	100

	0014 01
	Скруббер "Полый"
	88.1
	88.1
	2909
	100

	0014 02
	Скруббер "Полый"
	88.1
	88.1
	2907
	100

	0015 01
	Скруббер "Полый"
	87
	87
	2909
	100

	0015 02
	Скруббер "Полый"
	87
	87
	2907
	100

	0016 01
	Скруббер "Полый"
	89
	89
	2909
	100

	0016 02
	Скруббер "Полый"
	89
	89
	2907
	100

	0017 01
	Скруббер "Полый"
	89
	89
	2909
	100

	0017 02
	Скруббер "Полый"
	89
	89
	2907
	100

	0018 01
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2909
	100

	0018 02
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2907
	100

	0019 01
	Скруббер "Полый"
	88.6
	88.6
	2909
	100

	0019 02
	Скруббер "Полый"
	88.6
	88.6
	2907
	100

	0020 01
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2909
	100

	0020 02
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2907
	100

	0021 01
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2909
	100

	0021 02
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2907
	100

	0022 01
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2909
	100

	0022 02
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2907
	100

	0023 01
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2909
	100

	0023 02
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2907
	100

	0024 01
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2909
	100

	0024 02
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2907
	100

	0025 01
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2909
	100


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ

	ЛИСТ 3

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0025 02
	Скруббер "Полый"
	88.5
	88.5
	2907
	100

	0026 01
	Скруббер "Полый"
	90.1
	90.1
	2909
	100

	0026 02
	Скруббер "Полый"
	90.1
	90.1
	2907
	100

	ДСФ Участок погрузки

	0031 01
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	91
	91
	2909
	100

	0031 02
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	91
	91
	2907
	100

	0032 01
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	90.5
	90.5
	2909
	100

	0032 02
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	90.5
	90.5
	2907
	100

	0033 01
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	88.8
	88.8
	2909
	100

	0033 02
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	88.8
	88.8
	2907
	100

	0034 01
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	90
	90
	2909
	100

	0034 02
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	90
	90
	2907
	100

	0035 01
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	90.3
	90.3
	2909
	100

	0035 02
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	90.3
	90.3
	2907
	100

	0036 01
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	89.6
	89.6
	2909
	100

	0036 02
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	89.6
	89.6
	2907
	100

	0037 01
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	90
	90
	2909
	100

	0037 02
	Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ
	90
	90
	2907
	100

	0038 01
	
	90
	90
	2936
	100

	0038 02
	
	90
	90
	2936
	100

	0038 03
	
	90
	90
	2936
	100

	0038 04
	
	90
	90
	2936
	100

	0039 01
	
	90
	90
	2902
	100

	0039 02
	
	90
	90
	2902
	100

	0039 03
	
	90
	90
	2902
	100

	0039 04
	
	90
	90
	2902
	100

	0039 05
	
	90
	90
	2930
	100


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ

	ЛИСТ 4

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0039 06
	
	90
	90
	2930
	100

	0040 01
	
	90
	90
	0304
	100

	0040 02
	
	90
	90
	0342
	100

	0040 03
	
	90
	90
	0301
	100

	0043 01
	
	90
	90
	2902
	100

	0043 02
	
	90
	90
	2902
	100

	0043 03
	
	90
	90
	2902
	100

	0043 04
	
	90
	90
	2930
	100

	0043 05
	
	90
	90
	2930
	100

	0044 02
	
	90
	90
	0342
	100

	0044 03
	
	90
	90
	0301
	100

	0068 01
	
	90
	90
	2936
	100

	0068 02
	
	90
	90
	2936
	100

	0068 03
	
	90
	90
	2936
	100

	0068 04
	
	90
	90
	2936
	100

	0068 05
	
	90
	90
	2936
	100

	0068 06
	
	90
	90
	2936
	100

	0069 01
	
	90
	90
	2904
	100

	0089 01
	Скруббер "Полый"
	80
	80
	0303
	100


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 1

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	3604.9784253
	1839.75000776
	1765.22841754
	198.50407863
	1566.72433891
	0
	2038.25408639

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	3438.95900398
	1673.84671194
	1765.11229204
	198.48102608
	1566.63126596
	0
	1872.32773802

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (
	0.1347341
	0.1347341
	0
	0
	0
	0
	0.1347341

	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0128
	Кальций оксид (Негашеная
	0.0014246
	0.0014246
	0
	0
	0
	0
	0.0014246

	
	известь) (635*)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.0137299
	0.0137299
	0
	0
	0
	0
	0.0137299

	
	пересчете на марганца (IV)
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная
	0.0027216
	0.0027216
	0
	0
	0
	0
	0.0027216

	
	соль) (415)
	
	
	
	
	
	
	

	0168
	Олово оксид /в пересчете на
	0.0000178
	0.0000178
	0
	0
	0
	0
	0.0000178

	
	олово/ (Олово (II) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	446)
	
	
	
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические
	0.0002705
	0.0002705
	0
	0
	0
	0
	0.0002705

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	свинец/ (513)
	
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (
	0.001034
	0.001034
	0
	0
	0
	0
	0.001034

	
	VI) оксид/ (Хром
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 2

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	3.3442335
	3.3442335
	0
	0
	0
	0
	3.3442335

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.003002
	0.003002
	0
	0
	0
	0
	0.003002

	
	растворимые - (алюминия
	
	
	
	
	
	
	

	
	фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фториды неорганические плохо
	
	
	
	
	
	
	

	
	растворимые /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000685
	0.0000685
	0
	0
	0
	0
	0.0000685

	
	(54)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	1.3339368
	0.873684
	0.4602528
	0.04602528
	0.41422752
	0
	0.91970928

	2904
	Мазутная зола
	0.2270848
	0.2228688
	0.004216
	0.0004216
	0.0037944
	0
	0.2232904

	
	теплоэлектростанций /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	2907
	Пыль неорганическая,
	327.712113021
	277.5121217
	50.1999913207
	5.6493
	44.5506913207
	0
	283.1614217

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: более 70 (Динас) (493)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая,
	0.119657
	0.119657
	0
	0
	0
	0
	0.119657

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 3

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая,
	3082.60737586
	1380.26533594
	1702.34203992
	191.5747
	1510.76733992
	0
	1571.84003594

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	
	

	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	495*)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд
	0.176256
	0.081792
	0.094464
	0.0094464
	0.0850176
	0
	0.0912384

	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	23.113728
	11.1024
	12.011328
	1.2011328
	10.8101952
	0
	12.3035328

	3708
	Пыль резины на основе
	0.167616
	0.167616
	0
	0
	0
	0
	0.167616

	
	метилвинилдихлорсилана /по
	
	
	
	
	
	
	

	
	летучим хлорсодержащим
	
	
	
	
	
	
	

	
	компонентам/ (1074*)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие:
	166.01942132
	165.90329582
	0.1161255
	0.02305255
	0.09307295
	0
	165.92634837

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	0.0792127
	0.0792127
	0
	0
	0
	0
	0.0792127

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	2.4936216
	2.4925913
	0.0010303
	0.00010303
	0.00092727
	0
	2.49269433

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0302
	Азотная кислота (5)
	0.104
	0.104
	0
	0
	0
	0
	0.104


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 4

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0303
	Аммиак (32)
	0.1144
	
	0.1144
	0.02288
	0.09152
	0
	0.02288

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	3.5553548
	3.5550116
	0.0003432
	0.00003432
	0.00030888
	0
	3.55504592

	
	(6)
	
	
	
	
	
	
	

	0316
	Соляная кислота (163)
	0.0000064
	0.0000064
	0
	0
	0
	0
	0.0000064

	0322
	Серная кислота (517)
	0.0000152
	0.0000152
	0
	0
	0
	0
	0.0000152

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	56.0471204
	56.0471204
	0
	0
	0
	0
	56.0471204

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.0013963
	0.0013963
	0
	0
	0
	0
	0.0013963

	
	(518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	88.0301796
	88.0301796
	0
	0
	0
	0
	88.0301796

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	0.007058
	0.006706
	0.000352
	0.0000352
	0.0003168
	0
	0.0067412

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0415
	Смесь углеводородов
	1.8829151
	1.8829151
	0
	0
	0
	0
	1.8829151

	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов
	0.4585363
	0.4585363
	0
	0
	0
	0
	0.4585363

	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	0.062373
	0.062373
	0
	0
	0
	0
	0.062373

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	

	0503
	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен,
	0.0000064
	0.0000064
	0
	0
	0
	0
	0.0000064

	
	Дивинил) (98)
	
	
	
	
	
	
	

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)
	0.0000312
	0.0000312
	0
	0
	0
	0
	0.0000312

	
	(282)
	
	
	
	
	
	
	

	0516
	2-Метилбута-1,3-диен (
	0.0000058
	0.0000058
	0
	0
	0
	0
	0.0000058


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 5

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(351)
	
	
	
	
	
	
	

	0521
	Пропен (Пропилен) (473)
	0.0000003
	0.0000003
	0
	0
	0
	0
	0.0000003

	0526
	Этен (Этилен) (669)
	0.0000676
	0.0000676
	0
	0
	0
	0
	0.0000676

	0602
	Бензол (64)
	0.0499019
	0.0499019
	0
	0
	0
	0
	0.0499019

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-
	1.967917
	1.967917
	0
	0
	0
	0
	1.967917

	
	, п-) (322)
	
	
	
	
	
	
	

	0620
	Винилбензол (Стирол,
	0.00000362
	0.00000362
	0
	0
	0
	0
	0.00000362

	
	Этилбензол) (121)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	2.2437463
	2.2437463
	0
	0
	0
	0
	2.2437463

	0627
	Этилбензол (675)
	0.0012472
	0.0012472
	0
	0
	0
	0
	0.0012472

	0930
	2-Хлорбута-1,3-диен (
	0.0000054
	0.0000054
	0
	0
	0
	0
	0.0000054

	
	Хлоропрен) (627)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
	0.4331542
	0.4331542
	0
	0
	0
	0
	0.4331542

	
	(102)
	
	
	
	
	
	
	

	1048
	2-Метилпропан-1-ол (
	0.0492
	0.0492
	0
	0
	0
	0
	0.0492

	
	Изобутиловый спирт) (383)
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0.02808
	0.02808
	0
	0
	0
	0
	0.02808

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.09357
	0.09357
	0
	0
	0
	0
	0.09357

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1215
	Дибутилфталат (Фталевой
	0.0000056
	0.0000056
	0
	0
	0
	0
	0.0000056

	
	кислоты дибутиловый эфир,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(346*)
	
	
	
	
	
	
	

	1240
	Этилацетат (674)
	0.09357
	0.09357
	0
	0
	0
	0
	0.09357

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.45
	0.45
	0
	0
	0
	0
	0.45


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 6

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1611
	Оксиран (Этилена оксид,
	0.0000014
	0.0000014
	0
	0
	0
	0
	0.0000014

	
	Эпоксиэтилен) (437)
	
	
	
	
	
	
	

	2001
	Акрилонитрил (Акриловой
	0.0000096
	0.0000096
	0
	0
	0
	0
	0.0000096

	
	кислоты нитрил, пропеннитрил)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(9)
	
	
	
	
	
	
	

	2704
	Бензин (нефтяной,
	0.234
	0.234
	0
	0
	0
	0
	0.234

	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	
	

	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	
	

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	0.0118919
	0.0118919
	0
	0
	0
	0
	0.0118919

	
	веретенное, машинное,
	
	
	
	
	
	
	

	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	0.1443591
	0.1443591
	0
	0
	0
	0
	0.1443591

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.13338
	0.13338
	0
	0
	0
	0
	0.13338

	2754
	Углеводороды предельные С12-
	7.2490774
	7.2490774
	0
	0
	0
	0
	7.2490774

	
	С19 (в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	


