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[bookmark: _Toc109032199][bookmark: _Toc238200282]АННОТАЦИЯ
Настоящая программа производственного экологического контроля (ПЭК) разработана для Промплощадки №1 КГП «Тепловодоцентраль города Алтай» акимата района Алтай, расположенной по адресу: ВКО, район Алтай, г. Алтай, Переулок Пионерский,18 на период с 2027-2036 гг.
Программа разработана ТОО «EcoProf KZ». Правом работ в области экологии является Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02775P от 21.05.2024 г., выданная Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (Приложение 1).
[bookmark: _Hlk100837687]Согласно Решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 17.09.2021 г. определена 1 категория. 
Согласно заключению ДКГСЭН МЗ РК по ВКО № 519 от 29.07.2011 г. размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для площадки № 1 предприятия составляет 300 м (III класс опасности).
Программа производственного экологического контроля разработана согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан и «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.
При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:
1)	соблюдать программу производственного экологического контроля;
2)	реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;
3)	в отношении объектов I категории – установить автоматизированную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду на основных стационарных источниках эмиссий в соответствии с утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды порядком ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду и требованиями пункта 4 статьи 186 настоящего Кодекса
4)	создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;
5)	следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;
6)	систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;
7)	представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
8)	в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;
9)	обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;
10)	по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.
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[bookmark: _Toc201012169][bookmark: _Toc238200284][bookmark: _Hlk127496666][bookmark: _Toc381270567]ТАБЛИЦА 1 – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	Промлощадка №1 КГП «Тепловодоцентраль города Алтай» акимата района Алтай
	634820100
	ВКО, район Алтай, г. Алтай, Переулок Пионерский,18 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	БИН
220840048751
	35302
	Производство тепловой энергии самостоятельными котельными
	ВКО, район Алтай, г. Алтай, Переулок Пионерский,18
	I категория
Паропроизводительность парогенераторов в котельной – 50 тонн/час



[bookmark: _Toc201012170][bookmark: _Toc238200285]ТАБЛИЦА 2 – ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Лимит накопления отходов, тонн
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3
	4

	Твердые бытовые отходы
	код 20 03 99
	21,45
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Обтирочный материал, загрязненный маслами
	код 16 07 08*
	0,144
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Огарки сварочных электродов
	код 12 01 13
	0,03645
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая
	код 12 01 02
	0,11534
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные воздушные фильтры
	код 15 02 03
	0,00363
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы
	код 20 01 21*
	0,00354
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отходы цветных металлов
	код 19 12 03
	0,00360
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отходы РТИ
	код 19 12 04
	0,09500
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Уголь низкосортный
	код 10 01 25
	300,00000
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Строительный мусор
	код 17 01 07
	20,00000
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Лом черных металлов
	код 19 12 02
	10,00000
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отходы уборки улиц (смет)
	код 20 03 03
	12,45000
	Передача на утилизацию специализированному предприятию

	Отработанные масла
	код 13 02 08*
	0,8308
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные масляные фильтры
	код 16 01 07*
	0,09
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные аккумуляторные батареи
	код 16 06 01*
	0,53
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные шины
	код 16 01 03
	0,74
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отходы обмуровки оборудования и изоляции трубопроводов
	код 17 06 04
	9
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Опилки, загрязненные минеральными маслами
	код 03 01 04*
	0,227
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Золошлак
	код 10 01 01
	14850
	Захоронение на гидрозолоотвале



[bookmark: _Toc201012171][bookmark: _Toc238200286]ТАБЛИЦА 3 – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	[bookmark: z90]Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
из них:
	28

	2
	Организованных, из них:
	10

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	5

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	отсутствует

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	5

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	5

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	5

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	отсутствует

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	отсутствует

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	5

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	18



[bookmark: _Toc201012172][bookmark: _Toc238200287]ТАБЛИЦА 4 – СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источ-ника выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ, согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Промплощадка №1
	Паропроизводительность парогенераторов в котельной – 50 тонн/час
	Котельная
	0001
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1, 4 кварталы

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	

	Промплощадка №1

	Паропроизводительность парогенераторов в котельной – 50 тонн/час
	Узел перегрузки
	0002
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1, 4 кварталы

	Промплощадка №1

	Паропроизводительность парогенераторов в котельной – 50 тонн/час
	Узел пересыпки
	0003
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1, 4 кварталы

	Промплощадка №1
	Паропроизводительность парогенераторов в котельной – 50 тонн/час
	Узел перегрузки
	0004
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1, 4 кварталы

	Промплощадка №1
	Паропроизводительность парогенераторов в котельной – 50 тонн/час
	Бункера
	0006
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1, 4 кварталы




[bookmark: _Toc201012173]

[bookmark: _Toc238200288]ТАБЛИЦА 5 – СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ НА 2027–2036 ГГ.
	Наименование площадки
	Источник выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/материала (название)

	
	Наименование
	Номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Промплощадка №1

	Котельная
	0001
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	[bookmark: _GoBack]Мазут

	Промплощадка №1

	Мазутохранилище
	0008
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Мазут

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	Промплощадка №1

	Мазутонасосная
	0009
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Мазут

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	Промплощадка №1

	Мазутонасосная
	0010
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Мазут

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	Промплощадка №1

	Цех водоподготовки
	0018
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Азотная кислота (5)
	Химические реактивы

	
	
	
	
	Аммиак (32)
	

	Промплощадка №1
	Кузница
	0021
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Уголь

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	

	Промплощадка №1
	Угольная эстакада
	6001
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	Уголь

	Промплощадка №1
	сварочный пост
	6003
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Сварочные электроды, абразивные круги

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	Промплощадка №1
	Механическая мастерская
	6004
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Сварочные электроды, абразивные круги

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	Промплощадка №1
	сварочный пост (цех водоподготовки)
	6005
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Сварочные электроды

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	Промплощадка №1
	обмоточный цех
	6019
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)
	Припои

	
	
	
	
	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)
	

	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	

	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	

	
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	

	
	
	
	
	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)
	

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	

	Промплощадка №1
	станки (столярка)
	6020
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Абразивные круги, сварочные электроды

	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	Промплощадка №1
	Склад угля
	6027
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	Уголь

	Промплощадка №1
	Покрасочные работы
	6028
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Краска

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	Промплощадка №1
	Покрасочные работы
	6029
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	Краска

	Промплощадка №1
	Покрасочные работы
	6030
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	Краска

	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	

	
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	

	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	

	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	

	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	

	
	
	
	
	Красители органические тиразоль оранжевый 2"Ж" и тиразоль сине-черный /по этилцеллозольву/ (669*)
	

	Промплощадка №1
	площадка для временного хранения металлолома
	6031
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Сваарочные электро, ацетилен

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	Промплощадка №1
	стояночные боксы
	6032
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Сварочные электроды, абразивные круги

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	Промплощадка №1
	дробилка
	6035
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Время работы

	Промплощадка №1
	компрессор
	6048
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	Промплощадка №1
	Золоотвал
	6049
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Золошлак

	Промплощадка №1
	сварочный пост (мазутонасосная)
	6053
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Сварочные электроды

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	Промплощадка №1
	станок, сварочный пост (дробильное отделение)
	6054
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Сварочные электроды, абразивные круги

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	Промплощадка №1
	стирка (прачечная)
	6056
	49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В
	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)
	Стиральный порошок

	
	
	
	
	Синтетическое моющее средство "Лоск" (521)
	


[bookmark: _Toc201012174][bookmark: _Toc238200289]ТАБЛИЦА 6 – СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ МОНИТОРИНГЕ
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Отсутствуют *
*В соответствии с п. 5 ст. 355 Экологического кодекса Республики Казахстан газовый мониторинг проводится операторами полигонов твердых бытовых отходов. Промплощадка №1 не является оператором полигона твердых бытовых отходов, на основании чего газовый мониторинг – не проводится.


[bookmark: _Toc201012175][bookmark: _Toc238200290]ТАБЛИЦА 7 – СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Отсутствуют**
** В соответствии с проектными решениями сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности – не предусмотрен, на основании изложенного мониторинг сточных вод – не проводится.



[bookmark: _Toc201012176][bookmark: _Toc238200291]ТАБЛИЦА 8 – ПЛАН-ГРАФИК НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
	№контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	т. 1 Юго-Запад
СЗЗ Котельной
( 49°45'10.62"С
84°16'8.81"В )
	[337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/квартал
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный метод

	
	[2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	
	
	
	

	
	[304]-Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	

	
	[301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	
	
	
	

	
	[330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	т. 2 Северо-Запад
СЗЗ Котельной
( 49°45'19.33"С
84°16'8.19"В )
	[337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/квартал
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный метод

	
	[2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	
	
	
	

	
	[304]-Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	

	
	[301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	
	
	
	

	
	[330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	т. 3 Северо-Восток
СЗЗ Котельной
(49°45'19.41"С
84°16'34.57"В )
	[337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/квартал
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный метод

	
	[2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	
	
	
	

	
	[304]-Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	

	
	[301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	
	
	
	

	
	[330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	т. 4 Юго-Восток
СЗЗ Котельной
( 49°45'8.54"С
84°16'33.88"В )
	[337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/квартал
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный метод

	
	[2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	
	
	
	

	
	[304]-Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	

	
	[301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	
	
	
	

	
	[330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	т. 5 Север (Фон)
СЗЗ Котельной
( 49°45'19.57"С
84°16'4.05"В )
	[337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/квартал
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный метод

	
	[2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	
	
	
	

	
	[304]-Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	

	
	[301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	
	
	
	

	
	[330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	т. 1 Юго-Запад
СЗЗ Гидрозолоотвал
( 49°44'59.78"С
84°15'41.04"В )
	[2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	1 раз/квартал
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный метод

	т. 2 Северо-Запад
СЗЗ Гидрозолоотвал
( 49°45'15.12"С
84°15'37.89"В )
	[2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	1 раз/квартал
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный метод

	т. 3 Северо-Восток
СЗЗ Гидрозолоотвал
( 49°45'12.86"С
84°16'32.40"В )
	[2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	1 раз/квартал
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный метод

	т. 4 Юго-Восток
СЗЗ Гидрозолоотвал
( 49°44'55.45"С
84°16'22.88"В )
	[2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	1 раз/квартал
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный метод

	т. 5 Север (Фон)
Гидрозолоотвал
( 49°45'19.57"С
84°16'4.05"В )
	[2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	1 раз/квартал
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный метод



[image: ]
[bookmark: _Toc238199860]Рисунок 1 – Карта-схема расположения контрольных точек замеров атмосферного воздуха

[bookmark: _Toc201012177][bookmark: _Toc238200292]ТАБЛИЦА 9 – ГРАФИК МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ
	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Метод анализа

	
	1
	2
	
	3
	4
	6

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Алюминий, мг/дм^3
	0,5
	1 раз/год
	-
	Фотометрический, флуориметрический, атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный, гравиметрический, титриметрический, потенциометрический

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Берилий, мг д^3
	0,0002
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Жесткость, мг-экв/дм^3
	7 (10)
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Кадмий, мг/дм^3
	0,001
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Марганец, мг/дм^3
	0,1 (0,5)
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Медь, мг/дм^3
	1
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Минеральный остаток, мг/дм^3
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Мышьяк, мг/дм^3
	0,05
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Никель, мг/дм^3
	0,1
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Водородный показатель, pH
	в пределах 6-9
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Ртуть, мг/дм^3
	0,0005
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Свинец, мг/дм^3
	0,03
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Сульфаты, мг/дм^3
	500
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Сухой остаток, мг/дм^3
	1000 (1500)
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Фториды, мг/дм^3
	1,5
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №1
	Цинк, мг/дм^3
	5
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Алюминий, мг/дм^3
	0,5
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Берилий, мг д^3
	0,0002
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Жесткость, мг-экв/дм^3
	7 (10)
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Кадмий, мг/дм^3
	0,001
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Марганец, мг/дм^3
	0,1 (0,5)
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Медь, мг/дм^3
	1
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Минеральный остаток, мг/дм^3
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Мышьяк, мг/дм^3
	0,05
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Никель, мг/дм^3
	0,1
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Водородный показатель, pH
	в пределах 6-9
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Ртуть, мг/дм^3
	0,0005
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Свинец, мг/дм^3
	0,03
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Сульфаты, мг/дм^3
	500
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Сухой остаток, мг/дм^3
	1000 (1500)
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Фториды, мг/дм^3
	1,5
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №2
	Цинк, мг/дм^3
	5
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Алюминий, мг/дм^3
	0,5
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Берилий, мг д^3
	0,0002
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Жесткость, мг-экв/дм^3
	7 (10)
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Кадмий, мг/дм^3
	0,001
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Марганец, мг/дм^3
	0,1 (0,5)
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Медь, мг/дм^3
	1
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Минеральный остаток, мг/дм^3
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Мышьяк, мг/дм^3
	0,05
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Никель, мг/дм^3
	0,1
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Водородный показатель, pH
	в пределах 6-9
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Ртуть, мг/дм^3
	0,0005
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Свинец, мг/дм^3
	0,03
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Сульфаты, мг/дм^3
	500
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Сухой остаток, мг/дм^3
	1000 (1500)
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Фториды, мг/дм^3
	1,5
	1 раз/год
	-
	

	
	Гидрогеологическая скважина №3
	Цинк, мг/дм^3
	5
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Алюминий, мг/дм^3
	0,5
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Берилий, мг д^3
	0,0002
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Жесткость, мг-экв/дм^3
	7 (10)
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Кадмий, мг/дм^3
	0,001
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Марганец, мг/дм^3
	0,1 (0,5)
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Медь, мг/дм^3
	1
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Минеральный остаток, мг/дм^3
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Мышьяк, мг/дм^3
	0,05
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Никель, мг/дм^3
	0,1
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Водородный показатель, pH
	в пределах 6-9
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Ртуть, мг/дм^3
	0,0005
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Свинец, мг/дм^3
	0,03
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Сульфаты, мг/дм^3
	500
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Сухой остаток, мг/дм^3
	1000 (1500)
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Фториды, мг/дм^3
	1,5
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала
	Цинк, мг/дм^3
	5
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Алюминий, мг/дм^3
	0,5
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Берилий, мг д^3
	0,0002
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Жесткость, мг-экв/дм^3
	7 (10)
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Кадмий, мг/дм^3
	0,001
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Марганец, мг/дм^3
	0,1 (0,5)
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Медь, мг/дм^3
	1
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Минеральный остаток, мг/дм^3
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Мышьяк, мг/дм^3
	0,05
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Никель, мг/дм^3
	0,1
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Водородный показатель, pH
	в пределах 6-9
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Ртуть, мг/дм^3
	0,0005
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Свинец, мг/дм^3
	0,03
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Сульфаты, мг/дм^3
	500
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Сухой остаток, мг/дм^3
	1000 (1500)
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Фториды, мг/дм^3
	1,5
	1 раз/год
	-
	

	
	Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала
	Цинк, мг/дм^3
	5
	1 раз/год
	-
	




[bookmark: _Toc201012178][bookmark: _Toc238200293]ТАБЛИЦА 10 – МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	№1 Север
	Кадмий
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	Фотометрический, атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный

	№1 Север
	Кобальт
	5,0
	1 раз/год
	

	№1 Север
	Марганец
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№1 Север
	Медь
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№1 Север
	Мышьяк
	2,0
	1 раз/год
	

	№1 Север
	Никель
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№1 Север
	Свинец
	32
	1 раз/год
	

	№1 Север
	Фториды
	10,0
	1 раз/год
	

	№1 Север
	Цинк
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№1 Север
	Хром
	6,0
	1 раз/год
	

	№2 Восток
	Кадмий
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№2 Восток
	Кобальт
	5,0
	1 раз/год
	

	№2 Восток
	Марганец
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№2 Восток
	Медь
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№2 Восток
	Мышьяк
	2,0
	1 раз/год
	

	№2 Восток
	Никель
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№2 Восток
	Свинец
	32
	1 раз/год
	

	№2 Восток
	Фториды
	10,0
	1 раз/год
	

	№2 Восток
	Цинк
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№2 Восток
	Хром
	6,0
	1 раз/год
	

	№3 Юг
	Кадмий
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№3 Юг
	Кобальт
	5,0
	1 раз/год
	

	№3 Юг
	Марганец
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№3 Юг
	Медь
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№3 Юг
	Мышьяк
	2,0
	1 раз/год
	

	№3 Юг
	Никель
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№3 Юг
	Свинец
	32
	1 раз/год
	

	№3 Юг
	Фториды
	10,0
	1 раз/год
	

	№3 Юг
	Цинк
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№3 Юг
	Хром
	6,0
	1 раз/год
	

	№4 Запад
	Кадмий
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№4 Запад
	Кобальт
	5,0
	1 раз/год
	

	№4 Запад
	Марганец
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№4 Запад
	Медь
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№4 Запад
	Мышьяк
	2,0
	1 раз/год
	

	№4 Запад
	Никель
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№4 Запад
	Свинец
	32
	1 раз/год
	

	№4 Запад
	Фториды
	10,0
	1 раз/год
	

	№4 Запад
	Цинк
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№4 Запад
	Хром
	6,0
	1 раз/год
	

	№5 Фоновая
	Кадмий
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№5 Фоновая
	Кобальт
	5,0
	1 раз/год
	

	№5 Фоновая
	Марганец
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№5 Фоновая
	Медь
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№5 Фоновая
	Мышьяк
	2,0
	1 раз/год
	

	№5 Фоновая
	Никель
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№5 Фоновая
	Свинец
	32
	1 раз/год
	

	№5 Фоновая
	Фториды
	10,0
	1 раз/год
	

	№5 Фоновая
	Цинк
	нормативы не установлены
	1 раз/год
	

	№5 Фоновая
	Хром
	6,0
	1 раз/год
	



[bookmark: _Toc201012179][bookmark: _Toc238200294]ТАБЛИЦА 11 – ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУР УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1. выполнение комплексного плана природоохранных мероприятий
	Отдел охраны ОС
	Ежемесячно

	2. соблюдение санитарно-гигиенических норм содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений, на пром. площадке и территории санитарно-защитной зоны
	Отдел охраны ОС
	Ежемесячно

	3. эффективность работы пылегазоулавливающих систем
	Специализированная организация
	1 раз в год

	4. эффективность локальных и общезаводских систем по очистке и обезвреживанию сточных вод
	Отдел охраны ОС
	Ежемесячно

	5. соблюдение регламентных норм хранения и наполнения жидких и твердых отходов производства
	Отдел охраны ОС
	Ежемесячно

	6. соблюдение установленных требованиями по охране природы за составом и количеством сточных вод, годовых выбросов, твердых и жидких отходов
	Отдел охраны ОС
	Ежемесячно

	7. за использование земельных ресурсов, за соблюдение удельных норм водопотребления и водоотведения и выбросов вредных веществ в атмосферу
	Отдел охраны ОС
	Ежемесячно

	8. проводить систематический анализ результатов деятельности предприятия, а также отдельных цехов и подразделений в области пром. санитарии и охраны окружающей среды
	Отдел охраны ОС
	Ежемесячно

	9. осуществлять оперативный контроль при залповых выбросах вредных веществ в атмосферу и водоемы с немедленным уведомлением руководства филиала для принятия мер по устранению, и соответствующих служб санэпиднадзора, территориального органа в области охраны окружающей среды, управление по ЧС и промышленной безопасности.
	Отдел охраны ОС
	Ежемесячно
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1. Экологический Кодекс РК, от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК
2. «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.
3. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208 «Об утверждении Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля»
4.  Правила разработки программы управления отходами», утвержденные приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 09.08.2021 г. №318.
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