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Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақ жол күрылыс» 
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Утверждаю:

Генеральный директор 
ТОО «Ақ жол күрылыс»
_____________________ Каримбаев А.К.
«_____»____________  2026 г.

Техническое задание

на составление Плана горных работ на Добычу
песка, глинистых пород и известняка (грунта полускального) на грунтовом резерве № 3 Кендерли  для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области»
	Раздел 1. Общие сведения

	1.1. Предприятие-заказчик (недропользователь)
	ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1.2. Местонахождение, адрес заказчика (недропользователя)
	130505, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Таушыкский с.о., с.Таушык, улица Ардагерлер, дом № 16.Тел: +7(7172) 611-849
tzhzh_info@kamkor.org

	1.3. Проектная организация, ее местонахождение
	ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис», г. Актау, 15-66-17 

	1.4. Район и пункт осуществления работ
	Гр№3 «Кендерли» находится в в 32 км на юг от г.Жанаозен

	1.6. Способ разработки
	Разработка открытым способом

	1.7. Стадийность проектирования
	В одну стадию на отработку  запасов грунтовых пород 

	1.8. Основание для проектирования
	Решение компетентного органа,  наличие запасов на Госбалансе
 Картограмма на добычу.

	1.9. Источник финансирования
	Средства недропользователя

	1.10. Тип проекта
	Индивидуальное проектирование

	Раздел 2. Основные исходные данные

	2.1. Геологическая изученность месторождения
	Отчет о результатах оценки Минеральных Ресурсов и Минеральных Запасов, песка, глинистых пород и известняка (грунта полускального) на грунтовом резерве № 3 Кендерли  , расположенного в Каракиянском  районе Мангистауской  области РК для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области» в соответствии с  Кодексом КАZRC, выполненных в 2026 г.

	2.2. Этапность добычных работ
	В один этап  в 2026-2027 гг.

	2.3. Назначение проектируемых работ
	Добыча как строительных грунтов для строительства по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области»

	2.4. Объем добычи в тыс. м3 
	2026-2027 гг. – все запасы. (2026 – 30%, 2027 – 70%)

	2.5. Режим работы карьера
	В период ведения строительных работ, семидневная рабочая неделя, количество рабочих смен – (определить проектом), продолжительность рабочей смены – 12 часов

	2.6. Пункт доставки добытого грунта
	 «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области»

	Раздел 3. Основные требования к технологии горных работ

	3.1. Горные работы
	Добыча песка ,глинистых пород (грунтов) и известняка (грунта полускального)

	3.2. Технология горных работ
	Определить проектом

	3.2. Основное горно-транспортное оборудование 
	Бульдозер SD22 Шантуй,  экскаватор HYUNDAI R500LC-7,  автосамосвалы HOWO ZZ3257M3641 на вывозе

	Раздел 4. Источники обеспечения

	4.1. Электроэнергией
	Электроснабжение от автономных ДЭС 

	4.2. Связью
	Радио-телефонной и спутниковой 

	4.3. Транспортном
	Определить проектом

	4.4. Водой
	Привозная 

	4.5. Объекты вспомогательного назначения
	Административно-бытовые помещения, общежитие легкого типа

	Раздел 5. Рекультивация земель
	Предусмотреть техническую рекультивацию нарушенных земель

	Особые условия
	Разработать разделы в соответствии с действующими нормативными актами:

	
	- по охране и рациональному использованию недр

	
	- по промышленной безопасности, охране труда и промсанитарии

	
	- по оценке воздействия горного производства на окружающую среду и ее охране


