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	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	Код ЗВ
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ОБУВ)
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) Карьер
	6001
	001
	Бульдозер
	Неорганизова
	
	38
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.0158

	
	
	
	
	нный выброс
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0026

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0077

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0099

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.0494

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.0000002

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.0148

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2909 (
	0.0064

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.5)
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6002
	001
	Погрузчик
	Неорганизова
	
	80
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.0384

	
	
	
	
	нный выброс
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0062

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0186

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.024

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.12

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.0000007

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.036

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2909 (
	0.0298


	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6003
	001
	Автосамосвал
	Неорганизова
	
	117
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.0487

	
	
	
	
	нный выброс
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0079

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0236

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0304


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.1521

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.0000005

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.0456

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2909 (
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6004
	001
	Отвал
	Неорганизова
	
	6600
	Пыль неорганическая,
	2909 (
	0.1463

	
	
	
	
	нный выброс
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6005
	001
	Камне.рез маш
	Неорганизова
	
	944
	Пыль неорганическая,
	2909 (
	0.0005

	
	
	
	
	нный выброс
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	001
	Автопоезд
	Неорганизова
	
	116
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.0483

	
	
	
	
	нный выброс
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0079

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0234

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0302

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.1508

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.0000005

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.0452

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2909 (
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6007
	001
	Вспом.мех
	Неорганизова
	
	531.2
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.2323

	
	
	
	
	нный выброс
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0377

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0632

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0857

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	2.378

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.00000203

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензин (нефтяной,
	2704 (
	0.3304

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в пересчете
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	на углерод/ (60)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.1187

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	6008
	001
	Заправка ГСМ
	Неорганизова
	
	12
	Сероводород (
	0333 (
	0.0000007

	
	
	
	
	нный выброс
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	0.008)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754 (
	0.0002373

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	1)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	
	
	Количество  загрязняющих

	
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	
	
	веществ, выбрасываемых

	№
	
	
	
	
	в атмосферу

	ИЗА
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	

	
	м
	разм.сечен
	м/с
	расход,
	ратура,
	(ПДК,ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	
	
	устья, м
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производство:001 - Карьер

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6001
	5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1156
	0.0158

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0188
	0.0026

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.056
	0.0077

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722
	0.0099

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611
	0.0494

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000012
	0.0000002

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.1083
	0.0148

	
	
	
	
	
	
	2909 (0.5)
	Пыль неорганическая,
	0.0468
	0.0064

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	495*)
	
	

	6002
	5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1333
	0.0384

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0217
	0.0062

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0646
	0.0186

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0833
	0.024

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.4167
	0.12

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000013
	0.0000007

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.125
	0.036

	
	
	
	
	
	
	2909 (0.5)
	Пыль неорганическая,
	0.1044
	0.0298

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	495*)
	
	

	6003
	5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1156
	0.0487

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0188
	0.0079

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.056
	0.0236

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722
	0.0304

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611
	0.1521

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000012
	0.0000005

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.1083
	0.0456

	
	
	
	
	
	
	2909 (0.5)
	Пыль неорганическая,
	0.0004
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	495*)
	
	

	6004
	5
	
	
	
	
	2909 (0.5)
	Пыль неорганическая,
	0.009
	0.1463

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	495*)
	
	

	6005
	5
	
	
	
	
	2909 (0.5)
	Пыль неорганическая,
	0.00016
	0.0005

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	495*)
	
	

	6006
	5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1156
	0.0483

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0188
	0.0079

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.056
	0.0234

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722
	0.0302

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611
	0.1508

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000012
	0.0000005

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.1083
	0.0452

	
	
	
	
	
	
	2909 (0.5)
	Пыль неорганическая,
	0.00047
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	495*)
	
	

	6007
	5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1244
	0.2323

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0202
	0.0377

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0023
	0.0632

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722
	0.0857

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.3889
	2.378

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000012
	0.00000203

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2704 (5)
	Бензин (нефтяной,
	0.3889
	0.3304

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	на углерод/ (60)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.1083
	0.1187

	6008
	5
	
	
	
	
	0333 (0.008)
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.000001
	0.0000007

	
	
	
	
	
	
	
	(518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000399
	0.0002373

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	3. Показатели работы пылегазочистного оборудования (ПГО)

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	

	Номер
	Наименование и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	проектный
	фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год (нормируемые)

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источников
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизовано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	0.3715359
	0.3715359
	
	
	
	
	0.3715359

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е
	0.3713
	0.3713
	
	
	
	
	0.3713

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3713
	0.3713
	
	
	
	
	0.3713

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие
	0.0002377
	0.0002377
	
	
	
	
	0.0002377

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.0000007
	0.0000007
	
	
	
	
	0.0000007

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	0.000237
	0.000237
	
	
	
	
	0.000237

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	
	
	

	
	м
	
	
	
	
	
	
	


