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Директор

ТОО «Аякси»

_____________   Буриев Н.А.
«_____»____________  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на составление Плана горных работ по добыче известняка-ракушечника на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского месторождения

в Бейнеуском районе Мангистауской области РК.


	Раздел 1. Общие сведения

1.1. Предприятие заказчик

1.2. Местонахождение,

адрес заказчика
1.3.  Проектная организация,

ее местонахождение

1.4.  Исполнитель рабочего

проекта (горных и горно-строительных работ)

1.5.  Район и пункт осуществления работ

1.6.  Стадийность проектирования

1.7.  Целевое использование добываемого полезного ископаемого
1.8.  Способ разработки

1.9.  Основание для проектирования 

Раздел 2. Основные исходные данные и требования к проекту
2.1. Геологическая изученность объекта

2.2. Этапность разработки объекта

2.3. Пункты использования пильного камня
2.4. Годовая производительность карьера

2.5. Система разработки
Места размещения отвального материала
2.6. Режим работы карьера

2.7. Основные требования к технологии горных работ:

2.7.1. Вскрышные работы 
2.7.2. Добычные работы
2.7.3. Отвальные работы
2.7.4. Основное и вспомогательное горно-транспортное оборудование

2.8. Источники обеспечения:
2.8.1. Электроэнергией

2.8.2. Связью

2.8.3. Транспортом
2.8.4. Водой

2.9. Объекты вспомогательного назначения

Раздел 3. Особые условия:


	ТОО «Аякси»
Казахстан, Мангистауская Область, Бейнеу, ул. Кулша Толеуулы, 45
ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис»,

г. Актау, 15-66-17 

 ТОО «Аякси»
Участок №2.1 Юго-западного фланга Бейнеуского месторождения, контрактная территория ТОО «Аякси», Бейнеуский район, Мангистауская область, Республика Казахстан
Рабочий проект в одну стадию

Производство стенового камня

Разработка открытым способом

Протокол Протокол МКЗ  № 8 от 9.06.2026 г. по  утверждению запасов известняка-ракушечника по Участку 2 «Юго-Западный фланг» Бейнеуского месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской  области РК.
. Отчет «О результатах геологоразведочных работ по подсчету запасов известняка-ракушечника на контрактном объекте: Участку №2.1 «Юго-Западный фланг» Бейнеуского месторождения Мангистауской области РК, выполненных в 2025-2026 годах.(Аравиди. А.А.).
Первый этап  с 2027 по 2036 годы
Строительные объекты области и других регионов 
Производительность карьера по известняку-ракушечнику 20,0 тыс. м3
Забойно-транспортная
Определить проектом
2027 – 2036 гг. - в 1 смену,
продолжительность смены - 8 часов. 
Определить проектом (транспортная система)
Камнерезными машинами
Определяется системой отвальных работ и видом отвального материала
Определить проектом
С использование имеющейся  ВЛ-6 кВ 
С офисом разработчика месторождения и внутренняя – радио-телефонная, со службами экстренной помощи и ЧС –  спутниковая
Доставка рабочей смены на место работы автотранспортом из п. Бейнеу
Хозпитьевая и техническая вода привозная 

Определить проектом

Разработать разделы в соответствии с действующими нормативными документами: 

· по охране и рациональному использованию недр;

· по охране труда, технике безопасности и промсанитарии;

· по оценке воздействия ведения горных работ на окружающую среду и ее охране
· проект согласовать с контролирующими органами 


