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Таблица 1. Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Участок №2.1 Юго-Западного фланга  Бейнеуского м/р
	475220100
	РК, Мангистауская область, Бейнеуский район
45° 08' 19,00" с.ш.
55° 06' 15,60" в.д.
	200340008522
	08.12.2
	Добыча изестняка-ракушечника открытым способом
	Казахстан, Мангистауская Область, О., ул. Кулша Толеуулы, 16
Тел: 8 (7292) 301289, 87292438677
	II
20,0 тыс. м3/г


Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Промасленная ветошь
	12 02 02*
	Передача спец.предприятию

	Отработанные масла
	13 02 08*
	Передача спец.предприятию

	Лом черных металлов
	16 01 17
	Передача спец.предприятию

	ТБО
	20 03 01
	Передача спец.предприятию

	Вскрыша и отходы пиления
	Без классификатора
	Внутренний отвал


Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. *

из них:
	0

	2
	Организованных, из них:
	0

	

	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	

	

	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	8


*Примечание 1. Источники,  подлежащие нормированию согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317
Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Карьер
	Бульдозер на вскрыше
	6001
	45° 08' 19,00" с.ш.

55° 06' 15,60" в.д
	Пыль неорг. ниже 20% SiO2
	Неорганизованный выброс

	
	Погрузчик 
	6002
	
	
	Неорганизованный выброс

	
	Автосамосвал на вывозе КАМАЗ-55111 на вывозе вскрыши и отходов в пределах карьера
	6003
	
	
	Неорганизованный выброс

	
	Отвал
	6004
	
	
	Неорганизованный выброс

	
	Камнерезные машины 
	6005
	
	
	Неорганизованный выброс

	
	Автопоезд с прицепом на вывозе пильного камня в пределах карьера
	6006
	
	
	Неорганизованный выброс

	
	Заправка  ГСМ
	6008
	
	Сероводород
	Неорганизованный выброс

	
	
	
	
	Углеводороды С12-С19
	


Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Граница СЗЗ
	Пыль неорг.ниже 20% SiO2
	1 раз / 
квартал
	-
	Лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	
	Сероводород
	
	-
	
	

	
	Углеводороды С12-С19
	
	-
	
	


Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-
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1. Экологический кодекс РК №400-IV 3РК, 2021 г.

2. Кодекс РК «О здоровье населения и организации здравоохранения»

3. Классификатор отходов, утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6.08.2021 г №23903.

4. Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

5. НК РК 03-2019 Общий классификатор видов экономической деятельности.

6. НК РК 11-2009 Классификатор административно-территориальных объектов
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