КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОГЙ В ПУНКТАХ 1-17 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

[bookmark: _Hlk240382480]Предприятие ТОО «Steelers» располагается по адресу: Область Жетicу г. Текели, ул. Сатпаева 1В. Проектируемый цех расположен в существующем здании бывшей ТЭЦ-1 и прилегающей к ней территории. Участок строительства окружен промышленной площадкой ТОО «ТГПК». Дополнительного ограждения участка не предусмотрено, т.к. через участок проходят логистические пути транспорта ТОО «ТГПК». Ограждение самой территории ТОО «ТГПК» предусмотрено двух типов – железобетонное и металлическое. Въезд на территорию ТОО «Steelers» предусматривается через контрольно-пропускной пункт ТОО «ТГПК».
Промышленная площадка ТОО «Steelers» расположена на территории площадью 5095 м2 согласно кадастровому паспорту 24-269-009-762 (целевое назначение участка – обслуживание цеха стальной заготовки) от 28.07.2026г.
Координаты площадки 
Широта -N 44°85'12.51"
Долгота- Е 78°82'18.38"
[bookmark: _Hlk240382821]- с северной стороны – территория ТГПК, далее жилая зона на расстоянии 102 м от границы предприятия; 
- с северо-восточной стороны –территория ТГПК;
- с восточной стороны – территория ТГПК;
- с юго-восточной стороны – территория ТГПК;
- с южной стороны – территория ТГПК;
- с западной стороны – территория ТГПК; 
- с северо-западной стороны – территория ТГПК;
- с юго- западной стороны – территория ТГПК; 
Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 102 м в северном направлении от границ площадки.
Ближайший водный источник р.Каратал расположена на расстоянии 1600м от территории предприятия в северном направлении.	
Координаты участка 
	С.Ш.
	В.Д.

	44°85'12.51"
	78°82'18.38"



Предприятие ТОО «Steelers» располагается по адресу: Область Жетicу г. Текели, ул. Сатпаева 1В. Проектируемый цех расположен в существующем здании бывшей ТЭЦ-1 и прилегающей к ней территории. Участок строительства окружен промышленной площадкой ТОО «ТГПК». Дополнительного ограждения участка не предусмотрено, т.к. через участок проходят логистические пути транспорта ТОО «ТГПК». Ограждение самой территории ТОО «ТГПК» предусмотрено двух типов – железобетонное и металлическое. Въезд на территорию ТОО «Steelers» предусматривается через контрольно-пропускной пункт ТОО «ТГПК».
Промышленная площадка ТОО «Steelers» расположена на территории площадью 5095 м2 согласно кадастровому паспорту 24-269-009-762 (целевое назначение участка – обслуживание цеха стальной заготовки) от 28.07.2026г.

Рельеф местности вокруг производственной площадки равнинный, перепад высот менее     50 м на 1 км, поэтому безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности равен 1.
Природные условия Алматинской области включают 5 климатических зон – от пустынь до вечных снегов. Климат резко континентальный, средняя температура января в равнинной части - 15 С, в предгорьях – 6-8 С; июля – +16 С и +24+25 С соответственно. Годовое количество осадков на равнинах – до 300 мм, в предгорьях и горах – от 500-700 до 1000 мм в год.
Алматинская область расположена между хребтами Северного Тянь-Шаня на юге, озеро Балхаш – на северо-западе и река Или – на северо-востоке; на востоке граничит с КНР.
Всю северную половину занимает слабонаклоненная к северу равнина южного Семиречья, или Прибалхашья (высота 300-500 м), пересечённая сухими руслами - баканасами, с массивами грядовых и сыпучих песков (Сары-Ишикотрау, Таукум). Южная часть занята хребтами высотой до 5000 м: Кетмень, Заилийский Алатау и северными отрогами Кунгей-Алатау. С севера хребты окаймлены предгорьями и неширокими предгорными равнинами. Вся южная часть - район высокой сейсмичности.
Для северной, равнинной части характерна резкая континентальность климата, относительно холодная зима (января -9°С, -10°С), жаркое лето (июль около 24°С). Осадков выпадает всего 110 мм в год. В предгорной полосе климат мягче, осадков до 500-600 мм. В горах ярко выражена вертикальная поясность; количество осадков достигает 700-1000 мм в год. Вегетационный период в предгорьях и на равнине 205-225 дней.
Север и северо-запад почти лишены поверхностного стока; единственная река здесь - Или, образующая сильно развитую заболоченную дельту и впадающая в западную часть озера Балхаш. В южной, предгорной части речная сеть сравнительно густа; большинство рек (Курты, Каскелен, Талгар, Иссык, Тургень, Чилик, Чарын и др.) берёт начало в горах и обычно не доходит до реки Или; реки теряются в песках или разбираются на орошение. В горах много мелких пресных озёр (Большое Алматинское и др.) и минеральных источников (Алма-Арасан и др.).
Сброс сточных вод в открытые водоемы не производится, водоотведение осуществляется в городскую канализацию.
Захоронение отходов не планируется. По мере накопления отходы вывозятся с территории предприятия, согласно договору со специализированной организацией.

 Наименование инициатора намечаемой деятельности
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	Основной вид деятельности
	Проектируемый цех расположен в существующем здании бывшей ТЭЦ-1 и прилегающей к ней территории. Участок строительства окружен промышленной площадкой ТОО «ТГПК»
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	Телефон
	+7 (727) 3415105
	

	Факс
	
	

	E-mail
	info@ozentas.kz
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Краткое описание существенных воздействий
Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения. Эксплуатация промплощадки пополнит сырьевую базу области и позволит частично обеспечить рабочими местами местное население.
Воздействие эксплуатации объекта на биоразнообразие окажет минимальное воздействие при выполнении следующих мероприятий:
· упорядочить дорожную сеть, обустроить подъездные пути к площадке работ;
· недопустимо движение автотранспорта и выполнение работ, за пределами отведенных площадок и обустроенных дорог;
· повсеместно на рабочих местах необходимо соблюдать технику безопасности.
На территории предприятия представители животного мира отсутствуют. На данной местности отсутствуют деревья, кустарники и другие зеленые насаждения. Снос деревьев не предусмотрен.
Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.
Участок не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Однако находится в охотничьем угодье. Растения, занесенные в Красную книгу РК, не встречаются. А также встречаются охотничьи виды: горный козел, косуля, кабан, фазан, куропатка, куропатка, лисица и др. Влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.
Переоборузование объекта связано с потребностью в водных ресурсах питьевого и технического назначения.
Вода на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды должна соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 16.03.2015 г. №209.
Отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения предприятия и сброс сточных вод в открытые водоемы не производится.
Итого водопотребление: 0,456 м3/сут, 41,04 м3/год.
Итого водоотведение: 0,4104 м3/сут, 36,936 м3/год.
В здании хранится медицинская аптечка, средства для индивидуальной защиты от вредных воздействий (респираторы, при необходимости средства от поражения людей электрическим током и пр.)
Также предусмотрено помещение для рабочей и верхней одежды, помещение для приема пищи, отдыха. Для мытья рук и умывания предусмотрены умывальники. Вентиляция в здании естественная.
Электроснабжение - от энергоснабжающей организации договор № 232460 от 25.02.2025 года, с филиал АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-элетросетевая компания» (АО «ТАТЭК»).
Теплоснабжение предусматривается от стационарных электрических батарей. Горячее водоснабжение в здании - местное, проектируется от электрических водонагревателей накопительного типа. Горячее водоснабжение предусматривается в душевых существующего АБК. 
Водоснабжение на хозяйственно бытовые и промышленные нужды осуществляется согласно договору № 423 от 15 июля 2025 года с ГКП на ПХВ «Текели Су кубыры» Хозяйственно-бытовые сточные воды самотеком отводятся в существующий септик с дальнейшим вывозом автоцистернами на очистные сооружения. Производственных сточных вод не имеется.
На промплощадке имеются контейнера для сбора мусора, противопожарный щит, площадки для стоянки техники.
Основными источниками образования отходов при эксплуатации промышленной площадки будут являться:

Виды и количество отходов производства и потребления

	[bookmark: _Hlk232078894]№
	Наименование отхода
	Количество (т/год)

	1. 
	Твёрдо бытовые отходы (20 03 01)
	5,3

	2. 
	Огарки сварочных электродов (12 01 13)
	0,00723

	3. 
	Тары из-под лакокрасочных материалов (15 01 10*)
	0,075

	4. 
	Строительный отход (17 09 04)
	12

	
	ВСЕГО ОТХОДОВ
	17,38



Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, проводимые как составная часть государственного мониторинга окружающей среды, осуществляется государственным подразделением «Казгидромет». Справка о фоновых концентрациях представлена в приложении.
Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии будет расчётным методом.
Воздействие на атмосферный воздух допустимое.
В непосредственной близости от района расположения объекта историко-архитектурные памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.
Естественный ландшафт в районе промплощадки нарушен частично. К факторам негативного потенциального воздействия на почвенно-растительный покров при эксплуатации площадки относятся:
-отчуждение земель;
· нарушение и повреждение земной поверхности, механические	 нарушения почвенно- растительного покрова;
· дорожная дигрессия;
- нарушения естественных форм рельефа, изменение условий дренированности территории.
Информация о показателях эмиссий
При проведении инвентаризации в 2026 году на предприятии ТОО «Steelers» выявлено 7 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них:
неорганизованных – 6:
· [bookmark: _GoBack]ист. загр. № 6001 – модернизация здания ТЭЦ-1 СМР;
· ист. загр. № 6002 – монтаж оборудования – дуговая сталеплавильная печь (ДСП) в комплекте;
· ист. загр. № 6003 – монтаж оборудования – мащина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ);
· ист. загр. № 6004 – монтаж оборудования насосной с градирней для ДСП;
· ист. загр. № 6005 – монтаж оборудования насосной станции МНЛЗ;
· ист. загр. № 6006 – монтаж оборудования для аспирации и дымовой трубы.
неорганизованных ненормируемых – 1:
· ист. загр. № 6007 – автотранспорт, работающий на территории промышленной площадки
	При проведении работ на промышленной площадке в атмосферный воздух выделяются:
- загрязняющие вещества 2 класса опасности – марганец и соединения (0143), азота диоксид (0301), фториды неорганические плохо растворимые (0344);
- загрязняющие вещества 3 класса опасности – железо оксиды (0123), диметилбензол (0616), матилбензол (0621), бутанол (1042), взвешенные частицы (2902), пыль неорганическая (2908);
· - загрязняющие вещества 4 класса опасности – оксид углерода (0337), этанол (1061), бутилацетат (1210);
· - загрязняющие вещества ОБУВ – уайт-спирит (2752).

Выбросы от автотранспорта учитываются в расчете рассеивания, но не нормируются, так как автотранспорт является передвижным источником.

О вероятности возникновения аварий и природных явлений. Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций. Вероятность возникновения аварийных ситуаций на объекте по причине природных воздействий следует принять несущественной, так как при проектировании зданий, сооружений и инженерных сетей в полной мере учитываются природно-климатические особенности района.
О возможных существенных вредных воздействиях. Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него –низкая.
О мерах по предотвращению аварий. Проведение инструктажа для работников предприятия, при каждом   инструктаже проверяется: знание безопасных методов работы, умение пользоваться средствами защиты индивидуального и коллективного пользования, предохранительными устройствами; оказания первой медицинской помощи; знание Плана ликвидации аварий, своих действий при аварии. 
При возникновении пожара подаются соответствующие сигналы для оповещения работающих, которые выводятся за пределы опасной зоны.
В помещениях и производственных корпусах рекомендуется иметь углекислотные и пенные огнетушители, ящики с песком и простейший противопожарный инвентарь.
Необходимо широко популяризировать среди рабочих и ИТР промышленной площадки правила противопожарных мероприятий и обучать их приемам тушения пожара.
Размещение объектов на генплане, автомобильные въезды на территорию и проезды по территории выполнены с учетом требований норм по обслуживанию объектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. На территории объекта исключены опасные геологические и геотехнические явления типа селей, обвалов, оползней и другие. От ливневых осадков территория защищена соответствующей планировкой.

Мер по предотвращению, сокращению, смягчению существенных воздействий. 
Учитывая требования в области ООС, а также применяя новейшие технологии и технологическое оборудование, на предприятии постоянно осуществляются мероприятия по снижению выбросов пыли.
Источники загрязняющих веществ на предприятии оборудованы пылегазоочистными установками согласно таблице выше.
Все образующиеся виды отходов собираются в промаркированные контейнеры и вывозятся согласно договору.
Мер по компенсации потерь биоразнообразия. Угроза потери биоразнообразия на территории проектируемого объекта отсутствует, и соответственно компенсация по их потере не требуется.
Рекомендуется провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.
Возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на ОС. Аварийных ситуаций, которые могли бы иметь необратимые процессы или изменения условий жизни нет.
Способов и мер восстановления ОС в случаях прекращения намечаемой деятельности. В случае принятия решения о прекращении деятельности на начальной стадии ее осуществления, оператором будет разработан план ликвидации последствий производственной деятельности на основании Инструкция по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 июня 2018 года, №1704.
При планировании ликвидационных мероприятий выделены следующие критерии:
· приведение нарушенного участка в состояние, безопасное для населения и животного мира;
· приведение земель в состояние, пригодное для восстановления почвенно-растительного покрова;
· улучшение микроклимата на восстановленной территории;
нейтрализация отрицательного воздействия нарушенной территории на окружающую среду и здоровье человека.





