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АННОТАЦИЯ
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Данный проект разработан в связи с истечением срока действия заключения государственной экологической экспертизы.
Проект НДВ разработан для  ТОО «Қалнұр-2001»  который осуществляет промышленную разработку облицовочного камня (гранит) на месторождении « » в Мойынкумском районе Жамбылской области области, на которой расположено:
- на 2026-2035гг. 7 источников выбросов, из них 3 организованных.
Источник 6005 – передвижной.
Валовые выбросы на 2026-2035 гг. составляют – 4.67705585т/год
Аварийные и залповые выбросы отсутствуют. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 
По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к II классу опасности. В проекте определены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для Биликольского месторождения песка   ТОО «ҚАЛНҰР-2001» и составляет 100 м.
Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов НДВ для предприятий с II категорией опасности природопользователей осуществляющих эмиссии в атмосферу. 

ВВЕДЕНИЕ
Разработка проекта НДВ производилась в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», с применением отраслевых методик, указанных в «Перечне законодательных, нормативных и методических документов по охране окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов», согласованных или утвержденных Министерством  охраны окружающей среды Республики Казахстан.
Санитарных правила "Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека"  утв. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года
№ ҚР ДСМ-2. 
Предельно допустимыми считается выброс вредного вещества в атмосферу от всех его источников с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания выбросов в атмосфере, при условии, что выбросы того же вещества из других источников всех предприятий населенного пункта не создадут предельную концентрацию, превышающую максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДК). 
При разработке проекта были использованы исходные данные, представленные заказчиком.
Разработчик ТОО «КЭСО Отан – Тараз»  расположенный по адресу г. Тараз, проспект Толе би 42 а.
Государственная лицензия   №01584Р  от 01.08.2013 г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выброс вещества – вещество, поступающее в атмосферу из источника.
Загрязнение атмосферы – изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.
Загрязняющее воздух вещество – примесь в атмосфере, оказывающая неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Инвентаризация выбросов – систематизация сведений о распределении источников на территории, количестве и качестве выбросов.
Источник выделения – технологический агрегат, выделяющий в процессе эксплуатации вредные вещества.
Источник загрязнения атмосферы – источник, вносящий в атмосферу загрязняющие ее твердые, жидкие и газообразные вещества.
Мощность выброса – количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.
Неорганизованный промышленный выброс – промышленный выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нарушения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной работы по отсосу газа или хранения продукта.
Опасная скорость ветра – скорость ветра на установленной высоте, при которой приземная концентрация от источника достигает максимального значения.
Организованный промышленный выброс – промышленный выброс, поступающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.
ПДК (предельно-допустимая концентрация) – максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного действия, включая отдаленные последствия.
Примесь в атмосфере – рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Биликольское месторождение строительных песков в административном отношении находится в Жуалынском районе Жамбылской области, 7 км к северу от совхоза Бийликольский.
Расстояние от города Тараз до участка работ по шоссейной дороге – 50 км.  Ближайшими населенными пунктами являются совхоз имени Крупской, расположенной в 5 км на север и совхоз Майтобе в 24 км западнее месторождения. Железнодорожная станция Аса находится в 24 км северо-восточнее месторождения.
Географические координаты месторождения:
                  42059'50,6"с.ш.
                  70050'52,2"  в. д.
В геологическом строении месторождения принимают участие отложения верхнечетвертичных образований, представленных суглинками, супесями, песками и линзами глинистых песков.
Полезная толща представлена мелкозернистыми кварцево-шпатовыми песками, которые слагают небольшую линзообразную возвышенность высотой 4,0-5,0 м, вытянутую с востока на запад. В нижней части толща песков загрязнена глинистым и пылеватым материалом. Мощность песков, вскрытая шурфами, на участке месторождения колеблется от 3,5 до 9,5 м. За подстилающие породы приняты суглинки или супеси, вскрытые некоторыми шурфами. 
В геологическом отношении месторождение приурочено к отложениям конусов выноса и имеет форму небольшой возвышенности вытянутой с востока на северо-запад.
Такие холмы имеют относительные превышения в среднем 4,5 м и хорошо выделяются на местности. Ширина таких холмов различная и колеблется от 250-350 метров.
Пониженные формы рельефа к северу и югу от месторождения сложены суглинками серыми, плотными очень сильно карбонатизированными.
Повышенные формы рельефа  сложены линзами песков верхнечетвертичного возраста, практически без вскрыши. Пески мелкозернистые, кварц-полевошпатового состава с примесью глинистых и пылеватых частиц (до 5,4%).
Толща песчаных отложений на всю вскрытую мощность довольно однородного состава.
По своему минералогическому составу, пески слагающие продуктивную толщу характеризуются следующими данными:
Кварц от 6,0 до 34,8%, полевые шпаты от 5,0 до 54,3%, серицит-хлоритовые агрегаты от 0,3 до 9,0%, слюда до 0,3%, карбонаты от 4,0 до 8%.
По химическому составу пески характеризуются следующими показателями :
SiO2 – колеблется от 42,84 до 71,47%, содержание SO3 незначительное при максимальном содержании 1,64%.
Пески применяемые в качестве наполнителя в бетоне, кладочных и штукатурных растворах должны отвечать требованиям ГОСТа 10268-62 и ГОСТа 8736-67.
1. В песках для кладочных растворов, применяемых для кладки бутового камня,  наибольший размер зерен не должен превышать 5мм.
2. Содержание зерен крупнее 5мм в необработанном песке допускается не более 10%, глины, ила и мелких пылевидных частиц также не более 10% для кладочных и не более 15% для штукатурных растворов.
3. Содержание зерен, проходящих сквозь сито 014 не должно превышать 20% по весу
4. Количество пылевидных, глинистых и илистых частиц в природном песке допускается содержание глины не более 0,5% по весу.
5. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3 допускается не более 2%, слюды не более 1%.
6. Песок предназначенный для бетона и строительных растворов, при обработке его раствором едкого натрия не должен придавать раствору окраску темнее цвета эталона, изготовленного согласно ГОСТу 6426-52.
7. В песке не должно быть посторонних примесей.
Ниже приводится качественная характеристика песка на основании анализов и испытаний, проведенных в 1970-71 гг.
        По модулю крупности и полному остатку на сите 0,14 пески Биликольского месторождения относятся к группе мелких и очень мелких песков.	
        Содержание глины, ила и мелких пылевидных частиц в песке колеблется от 1,0 до 16,0%, в среднем составляет 6,6%.
        Модуль крупности песка от 1,1 до 2,0%, в среднем 1,6%. Следует отметить, что пески с модулем крупности менее 1,0 не должны применяться для строительных работ.
         Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3  в пробах очень незначительное и колеблется от 0,01 до 0,18%, в среднем – 0,09%.
        Содержание слюды, опала и халцедона в пробах очень незначительное, а в большинстве пробах отмечаются только их следы.
       Согласно ГОСТа 8736-67 количество пылевидных частиц не должно превышать 3%.
       Результаты механических испытаний, химического состава, содержание глинистых частиц и модуль крупности по рядовым и лабораторно-технологическим пробам приводится ниже.
       Среднее содержание полных остатков на ситах по гранулометрическому составу следующее: 2,5мм от 0,3 до 3,9% среднее 1,9%;
                                    1,25мм от 0,8 до 9,0% среднее 3,8%;
                                    0,63мм от 5,0 до 20,0% среднее 10,2%;
                                    0,315мм от 27,0 до 40,0% среднее 35,0%;
                                    0,14мм от 31,0 до 42,0% среднее 35,1%.
     Прошло  через сито 0,14мм от 5,0 до 21,0% среднее 12,9%.  
	Содержание глины, ила и пылеватых частиц от 1,0 до 16,0% среднее 6,6%.
	Объемный вес песка 1,47т/м3, удельный вес от 2,62 до 2,72г/см3 (среднее 2,67 г/см3).
	Пески пригодны для кладочных и штукатурных растворов и как мелкий заполнитель для бетонов только после отмывки песков от глинистых и пылеватых частиц. 

2.2. Гидрогеологическая характеристика месторождения

     Гидрогеологические условия отработки месторождения благоприятные. 
Грунтовые воды на месторождении встречены во всех шурфах на глубине 3,1-9,1 м от поверхности. Что соответствует горизонту с абсолютной отметкой 390,6 м.  Практически полезное ископаемое не обводнено. Так как запасы подсчитаны до уровня грунтовых вод. 
	Породы вскрыши на месторождении практически  отсутствуют.
	Учитывая благоприятные горнотехнические и гидрогеологические условия     эксплуатации,  месторождение будет отрабатываться открытым  способом. 
	Снабжение карьера водой будет производиться из озера Бийликоль, расположенного в 7км от месторождения, а снабжение питьевой водой будет осуществляться из колодцев, находящихся рядом с месторождением.
Снабжение электроэнергией можно производить от линии электропередачи напряжением 35кв, проходящей рядом с месторождением.
При добычных работах всего источнков стационарных 9, из них 2 организовагнных 7 неорганизованных. Передвижные источники не нормируются
Календарный график развития горных работ составлен из следующих условий: 
-объем полезного ископаемого, добываемый, по годам отработки принимается в соответствии с техническим заданием и составляет 8000 м3;
-стабильная работа карьера с постоянной производительностью по горной массе в течение всего периода отработки основных запасов полезного ископаемого.
 В табличной форме календарный график развития горных работ по годам эксплуатации в таблице   
                                                                                                        таблица 
	№№
п.п.
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Всего в контурекарьера
	По годам эксплуатации


	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Песок
	тыс.м3
	961,59
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0



	№№
п.п.
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	По годам эксплуатации

	Остаток в контуре карьера

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2020

	1
	2
	3
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Песок
	тыс.м3
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	865,59
	0,0




Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -5оС, самых  холодных суток -23оС. Наибольшая суточная амплитуда температуры воздуха составляет  15,1оС в сентябре, наименьшая 8,9оС  в ноябре.  Средняя  температура отопительного периода составляет -7,1оС, продолжительность отопительного периода 167 сут.
Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде декабря и держится порядка 90 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 
Средняя  температура наружного воздуха наиболее холодного месяца -5оС, наиболее жаркого 31,9оC.
Количество осадков за год составляет 320 мм.
Режим ветра носит материковый характер. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. Повторяемость направлений ветра, штилей, скорость ветра  по направлениям представлены в таблице 2.1.




Таблица 2.1
Метеорологические коэффициенты и характеристики
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ.
	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	38.0

	Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года, град.С
	-23.0

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	16.0

	СВ
	11.0

	В
	5.0

	ЮВ
	8.0

	Ю
	24.0

	ЮЗ
	15.0

	З
	10.0

	СЗ
	11.0

	штиль
	10.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	6.0

	Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет    5 %, м/с
	9.0



Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200 [5].
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2.1. Определение категории опасности предприятия
Для определения категорий опасности предприятий используют данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по форме статистической отчетности 2-тп (воздух). Категорию опасности предприятия (коп) рассчитывают по формуле: 


где:
Мi – масса выброса i – того вещества, т/год;
[bookmark: _GoBack]ПДКi - среднесуточная предельно допустимая концентрация i – того вещества, мг/м3;
N – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; 
ai – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i – того вещества с вредностью сернистого газа. Показатели ai, в зависимости от класса опасности, приведены в табл. 2.2. 
Таблица 2.2
	Константа
	Класс опасности 

	
	1
	2
	3
	4

	Аi
	1.7
	1.3
	1.0
	0.9



Значения КОП рассчитывают при условии, когда Мi/ПДКi 1, при Мi/ ПДКi 1 значения КОП не рассчитывают и приравнивают к нулю. Для расчета КОП при отсутствии среднесуточных значений предельно допустимых концентраций используют значения максимально-разовых ПДК, ОБУВ или уменьшенные в 10 раз значения предельно допустимых концентраций рабочей зоны.
Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или ОБУВ, значения КОП приравнивают к массе выбросов данных веществ. 
По величине КОП предприятия делят на четыре категории опасности, граничные условия которых приведены в табл. 2.3.
Таблица 2.3
	Категория опасности предприятий
	Значения К О П

	I
II
III
IV
	КОП  106
106  КОП  104
104  КОП  103
КОП  103





3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1. Предприятие как источник загрязнения атмосферы
Количество источников выбросов – 4 неорганизованных 3 организованных. 
Расчеты выбросов загрязняющих веществ – прилагаются.
При разработке месторождение строительных песков  в Жуалынском районе Жамбылской области будет характеризоваться в основном неблагоприятным влиянием на атмосферный воздух и почвенный покров. Воздействие будет выражаться в выделении вредных веществ в атмосферу от источников выбросов и временным снижением качества земель на участках реконструкции.
Учитывая технологию проведения производства добычи и работы дробильно-сортировочного комплекса, а так же их временно-сезонный характер, использование новейшего технологического оборудования на период эксплуатации, предприятие ТОО «Қалнұр-2001» не окажет воздействия на качество атмосферного воздуха в Жамбылской области.
Понижению уровня загрязнения воздуха будет способствовать значительный воздухообмен и достаточно высокая способность атмосферного воздуха к самоочищению благодаря активной ветровой деятельности, как на высоте, так и в приземном слое атмосферы в районе расположения производственных площадок. В целом воздействие на атмосферный воздух будет локальным по площади и незначительным по интенсивности воздействия.
Принятые проектные решения и природоохранные мероприятия обеспечивают соблюдение нормативных требований к охране атмосферного воздуха по предотвращения негативных последствий..
Расчеты выбросов загрязняющих веществ – прилагаются.


3.2 Краткая характеристика газоочистного оборудования.
В связи со спецификой работы предприятия, пылегазоочистное оборудование не предусмотрено.


3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии.
Применяемая технология и технологическое оборудование на предприятии ТОО «ҚАЛНҰР-2001»    соответствуют передовому научно-техническому уровню в стране.
3.4. Перспектива развития на 10 лет.
Предприятие ТОО «ҚАЛНҰР-2001»  не планирует увеличение объемов производства на ближайшие 10 лет.
3.5. Характеристика аварийных выбросов
Принятая технология производства работ исключает возможность возникновения аварийных и залповых выбросов.

3.6 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Перечни загрязняющих веществ с их характеристиками, для каждой площадки и по предприятию в целом, представлены в таблицах 3.1 и группы суммаций в таблицах 3.2.


	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Жуалынский район, ТОО "Қалнұр-2001"
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.001357
	0.00293
	0.07325

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0002403
	0.000519
	0.519

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0146
	Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди
	
	
	0.002
	
	2
	0.000111
	0.00012
	0.06

	
	оксид) /в пересчете на медь/ (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	329)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.3508808
	1.430441
	35.761025

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.04801313
	0.2080716
	3.46786

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0958056
	0.2927
	5.854

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.22255556
	0.8
	16

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.00000958
	0.00001768
	0.00221

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.8785438
	2.82418
	0.94139333

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0000556
	0.00012
	0.024

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.00000201888
	0.000006434
	6.434

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.0033
	0.0143
	1.43

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	
	1
	
	
	4
	0.24191
	0.809095
	0.809095

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.3146167
	0.96016
	9.6016

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
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	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Жуалынский район, ТОО "Қалнұр-2001"
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	2.15740108888
	7.342660714
	80.9774333

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)























3.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу для расчета НДВ
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, для каждой площадки, представлены в таблицах 3.3. 
	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	Таблица 2.3

	Таблица групп суммаций на существующее положение

	

	Жуалынский район, ТОО "Қалнұр-2001"
	ЛИСТ 1

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	07(31)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	37(39)
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)

	
	
	

	41(35)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	
	

	44(30)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	
	

	Пыли
	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа

	
	
	оксид) /в пересчете на железо/ (274)

	
	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца

	
	
	(IV) оксид/ (327)

	
	0146
	Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в

	
	
	пересчете на медь/ (329)

	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

	
	
	производства - глина, глинистый сланец, доменный

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

	
	
	казахстанских месторождений) (494)

	Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по

	Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от

	25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный

	код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА.
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	Жуалынский район, ТОО "Қалнұр-2001"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	001
	
	Дизельный
	1
	1800
	Труба
	0001
	4
	0.2
	0.5
	0.015708
	80
	60
	50
	
	

	
	
	генератор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Резервуар
	1
	8760
	Резервуар
	0002
	3
	0.01
	0.2
	0.0000157
	31
	50
	50
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	Жуалынский район, ТОО "Қалнұр-2001"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0001
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.298
	24530.558
	1.28
	2026

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.048
	3951.231
	0.208
	2026

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.014
	1152.442
	0.0571
	2026

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.117
	9631.125
	0.5
	2026

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.35
	28811.058
	1.3
	2026

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.00000033
	0.027
	0.00000157
	2026

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.0033
	271.647
	0.0143
	2026

	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0805
	6626.543
	0.3428
	2026

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0002
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00000958
	679.480
	0.00001768
	2026

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00341
	241860.899
	0.006295
	2026

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	Жуалынский район, ТОО "Қалнұр-2001"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	001
	
	Газовая плита
	1
	2503
	Вытяжная
	0003
	3
	0.1
	0.2
	0.0015708
	31
	50
	70
	
	

	
	
	
	
	
	вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Фронтальный
	1
	300
	Поверхность
	6001
	3
	
	
	
	31
	70
	60
	90
	90

	
	
	погрузчик
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Перфораторы
	1
	800
	Поверхность
	6002
	3
	
	
	
	31
	65
	63
	65
	65

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	Жуалынский район, ТОО "Қалнұр-2001"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0003
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0000808
	57.280
	0.000441
	2026

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00001313
	9.308
	0.0000716
	2026

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.000766
	543.024
	0.00418
	2026

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	6001
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0146167
	
	0.1696
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6002
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.3
	
	0.79056
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	Жуалынский район, ТОО "Қалнұр-2001"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочный
	1
	200
	Сварочный пост
	6003
	3
	
	
	
	31
	65
	63
	65
	65

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Пост пайки
	1
	200
	Пост пайки
	6004
	3
	
	
	
	31
	60
	65
	50
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	Жуалынский район, ТОО "Қалнұр-2001"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6003
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.001357
	
	0.00293
	2026

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0002403
	
	0.000519
	2026

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0000556
	
	0.00012
	2026

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	6004
	
	
	
	
	0146
	Медь (II) оксид (Медь
	0.000111
	
	0.00012
	2026

	
	
	
	
	
	
	оксид, Меди оксид) /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на медь/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	329)
	
	
	
	






4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ
 Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по инвентаризации выбросов…» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).
Расчеты приземных концентраций по каждому веществу ведутся с учетом наихудшей (когда наибольшие максимальные разовые (г/с) выбросы) возможной одновременности работы оборудования.
Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании методических нормативных документов, утвержденных МООС РК. Расчеты приведены в Приложении 2.











5. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
НОРМАТИВОВ НДВ
Расчеты величин концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на существующее положение (СП) и перспективу; метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере, карты-схемы с изолиниями расчетных концентраций (максимальных, на границе СЗЗ) всех вредных веществ; нормативы НДВ для всех ингредиентов, загрязняющих атмосферу, сроки их достижения и другие требуемые разделы, выполнены с использованием программы «ЭРА».
Программа рекомендована Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войкова для расчетов рассеивания вредных веществ и утверждена Министерством  охраны окружающей среды РК.




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 2.2

	

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Жуалынский район, ТОО "Қалнұр-2001"
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	0.001357
	3
	0.0034
	Нет

	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.0002403
	3
	0.024
	Нет

	
	марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0146
	Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид)
	
	0.002
	
	0.000111
	3
	0.0056
	Нет

	
	/в пересчете на медь/ (329)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.04801313
	4
	0.120
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.0958056
	3.15
	0.6387
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	0.8785438
	3.4
	0.1757
	Да

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.00000201888
	3.16
	0.2019
	Да

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	1
	
	
	0.24191
	3.33
	0.2419
	Да

	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	0.3146167
	3
	1.0487
	Да

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.3508808
	3.85
	1.7544
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	0.22255556
	3.53
	0.4451
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.00000958
	3
	0.0012
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.0000556
	3
	0.0028
	Нет

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 2.2

	

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Жуалынский район, ТОО "Қалнұр-2001"
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.05
	0.01
	
	0.0033
	4
	0.066
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.





Проведенный расчет позволяет сказать, что для объективной оценки влияния данного предприятия на уровень загрязнения атмосферы взятый расчетный прямоугольник размером 11001100 м, с шагом 110 м является достаточным.
Расчеты загрязнения атмосферы производились по максимально возможным выбросам вредных веществ, при максимальной загрузке оборудования. 
В связи с тем, что в Жуалынском районе  нет стационарного поста наблюдения за фоновые концентрации , расчет рассеивания проводился без учета фоновых концентраций.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ на существующее положение показал следующие величины приземных концентраций вредных веществ. 
Таблица 5.2.5
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
      Город     :242  Жуалынский район.
      Объект    :0555 ТОО "Қалнұр-2001" 
      Вар.расч. :1    существующее положение (2026 год)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    |  Граница |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |  области | ИЗА |   мг/м3   |опасн|
|      |                                 |          |          |          |          |   возд.  |     |           |     |
----<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в      |  0.141134|  0.016434|  0.001692|  0.001220|нет расч. |   1 | 0.4000000*|  3  |
|      | пересчете на железо) (диЖелезо  |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | триоксид, Железа оксид) (274)   |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0143 | Марганец и его соединения (в    |  0.999688|  0.116410|  0.011986|  0.008640|нет расч. |   1 | 0.0100000 |  2  |
|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | оксид) (327)                    |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на |  0.230889|  0.028141|  0.002827|  0.002010|нет расч. |   1 | 0.0200000*|  2  |
|      | медь) (Медь оксид, Меди оксид)  |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (329)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       | 16.024366|  6.097639|  0.519308|  0.423673|нет расч. |   3 | 0.2000000 |  2  |
|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  0.995716|  0.475113|  0.037181|  0.027685|нет расч. |   2 | 0.4000000 |  3  |
|      | (6)                             |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  | 25.010605|  1.183586|  0.240175|  0.208998|нет расч. |   2 | 0.1500000 |  3  |
|      | (583)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |  4.868283|  1.161505|  0.127470|  0.118430|нет расч. |   2 | 0.5000000 |  3  |
|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |  0.016606| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |нет расч. |   1 | 0.0080000 |  2  |
|      | (518)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  2.046456|  0.409753|  0.051590|  0.048649|нет расч. |   3 | 5.0000000 |  4  |
|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0342 | Фтористые газообразные          |  0.038551| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |нет расч. |   1 | 0.0200000 |  2  |
|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (617)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |  7.847114|  0.378292|  0.074990|  0.065654|нет расч. |   2 | 0.0000100*|  1  |
|      | (54)                            |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |  0.547393|  0.261240|  0.020441|  0.015221|нет расч. |   1 | 0.0500000 |  2  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  2.905963|  0.545119|  0.072278|  0.068438|нет расч. |   3 | 1.0000000 |  4  |
|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  2.026931|  0.172218|  0.022922|  0.016784|нет расч. |   1 | 0.3000000 |  3  |
|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |          |     |           |     |
|  07  | 0301 + 0330                     | 20.892649|  7.187366|  0.640373|  0.541544|нет расч. |   3 |           |     |
|  37  | 0333 + 1325                     |  0.563999|  0.267307|  0.020993|  0.015638|нет расч. |   2 |           |     |
|  41  | 0330 + 0342                     |  4.906834|  1.170932|  0.128575|  0.119392|нет расч. |   3 |           |     |
|  44  | 0330 + 0333                     |  4.884889|  1.168841|  0.127916|  0.118846|нет расч. |   3 |           |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014       
  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.
  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-    
     защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия приведены в долях     
     ПДКмр.                                                                                      
В связи  с отсутствием вида деятельности в приложении 1 к Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, минимальный размер СЗЗ устанавливается расчетным методом, согласно главы 2 п.7.
Расчет рассеивания  выполненный для  ТОО «Қалнұр-2001» промышленная разработка облицовочного камня (гранит) на месторождении « » в Мойынкумском районе Жамбылской области показал, что размер СЗЗ 300 метров является достаточным.
Анализ полученных результатов показывает, что на существующее положение превышение ПДК на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройке, по предприятию  ТОО «ҚАЛНҰР-2001»  нет ни по одному загрязняющему веществу.
                                                                 
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ НДВ
На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения и предприятия в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов НДВ.
Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ являются: максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр) каждого загрязняющего вещества в воздухе населенных пунктов, опубликованные в [12], а также в официальных изменениях и дополнениях к ним. При этом требуется выполнение соотношения:
С/ПДК  1
где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы от всех источников.
Расчеты С должны проводиться для разовых концентраций, осредненных за 20-30 мин. 
Для веществ, по которым установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы:
0.1С  ПДК		
При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), их значения принимаются как максимально разовые ПДК.
На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов НДВ для источников выброса предприятия.
Нормативы НДВ для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.
По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.
Предложения по нормативам НДВ разработаны по каждому веществу для отдельных источников и для предприятия в целом. Результаты сведены в таблицы 6.1.



	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Жуалынский район, ТОО «Қалнұр-2001» (норматив)

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	на 2026 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	6003
	0.001357
	0.00293
	0.001357
	0.00293
	0.001357
	0.00293
	2026

	Всего:
	
	0.001357
	0.00293
	0.001357
	0.00293
	0.001357
	0.00293
	2026

	(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	6003
	0.0002403
	0.000519
	0.0002403
	0.000519
	0.0002403
	0.000519
	2026

	Всего:
	
	0.0002403
	0.000519
	0.0002403
	0.000519
	0.0002403
	0.000519
	2026

	(0146) Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	6004
	0.000111
	0.00012
	0.000111
	0.00012
	0.000111
	0.00012
	2026

	Всего:
	
	0.000111
	0.00012
	0.000111
	0.00012
	0.000111
	0.00012
	2026

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	0001
	0.298
	1.28
	0.298
	1.28
	0.298
	1.28
	2026

	
	0003
	0.0000808
	0.000441
	0.0000808
	0.000441
	0.0000808
	0.000441
	2026

	Всего:
	
	0.2980808
	1.280441
	0.2980808
	1.280441
	0.2980808
	1.280441
	2026

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	0001
	0.048
	0.208
	0.048
	0.208
	0.048
	0.208
	2026

	
	0003
	0.00001313
	0.0000716
	0.00001313
	0.0000716
	0.00001313
	0.0000716
	2026

	Всего:
	
	0.04801313
	0.2080716
	0.04801313
	0.2080716
	0.04801313
	0.2080716
	2026
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Жуалынский район, ТОО «Қалнұр-2001» (норматив)

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	на 2026 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	0001
	0.014
	0.0571
	0.014
	0.0571
	0.014
	0.0571
	2026

	Всего:
	
	0.014
	0.0571
	0.014
	0.0571
	0.014
	0.0571
	2026

	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	0001
	0.117
	0.5
	0.117
	0.5
	0.117
	0.5
	2026

	Всего:
	
	0.117
	0.5
	0.117
	0.5
	0.117
	0.5
	2026

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	0002
	0.00000958
	0.00001768
	0.00000958
	0.00001768
	0.00000958
	0.00001768
	2026

	Всего:
	
	0.00000958
	0.00001768
	0.00000958
	0.00001768
	0.00000958
	0.00001768
	2026

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	0001
	0.35
	1.3
	0.35
	1.3
	0.35
	1.3
	2026

	
	0003
	0.000766
	0.00418
	0.000766
	0.00418
	0.000766
	0.00418
	2026

	Всего:
	
	0.350766
	1.30418
	0.350766
	1.30418
	0.350766
	1.30418
	2026

	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	6003
	0.0000556
	0.00012
	0.0000556
	0.00012
	0.0000556
	0.00012
	2026

	Всего:
	
	0.0000556
	0.00012
	0.0000556
	0.00012
	0.0000556
	0.00012
	2026

	(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Жуалынский район, ТОО «Қалнұр-2001» (норматив)

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	на 2026 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	0001
	0.00000033
	0.00000157
	0.00000033
	0.00000157
	0.00000033
	0.00000157
	2026

	Всего:
	
	0.00000033
	0.00000157
	0.00000033
	0.00000157
	0.00000033
	0.00000157
	2026

	(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	0001
	0.0033
	0.0143
	0.0033
	0.0143
	0.0033
	0.0143
	2026

	Всего:
	
	0.0033
	0.0143
	0.0033
	0.0143
	0.0033
	0.0143
	2026

	(2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	0001
	0.0805
	0.3428
	0.0805
	0.3428
	0.0805
	0.3428
	2026

	
	0002
	0.00341
	0.006295
	0.00341
	0.006295
	0.00341
	0.006295
	2026

	Всего:
	
	0.08391
	0.349095
	0.08391
	0.349095
	0.08391
	0.349095
	2026

	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карьер
	6001
	0.0146167
	0.1696
	0.0146167
	0.1696
	0.0146167
	0.1696
	2026

	
	6002
	0.3
	0.79056
	0.3
	0.79056
	0.3
	0.79056
	2026

	Всего:
	
	0.3146167
	0.96016
	0.3146167
	0.96016
	0.3146167
	0.96016
	2026

	Всего по объекту:
	1.23146044
	4.67705585
	1.23146044
	4.67705585
	1.23146044
	4.67705585
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	0.91507984
	3.71320685
	0.91507984
	3.71320685
	0.91507984
	3.71320685
	

	источникам:
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Жуалынский район, ТОО «Қалнұр-2001» (норматив)

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	на 2026 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Итого по неорганизованным
	0.3163806
	0.963849
	0.3163806
	0.963849
	0.3163806
	0.963849
	

	источникам:
	





7. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ
Согласно Экологического Кодекса РК от 01.09.2007 г. в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Размеры и граница СЗЗ устанавливаются на основе интегральной оценки загрязнения предприятием окружающей среды по загрязнению атмосферы, водной среды, почвы. Так как данный проект направлен на определение нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу, то СЗЗ устанавливается по выявлению доминирующею фактора загрязнения воздушной среды. В связи с этим под СЗЗ следует понимать следующее:
Санитарно-защитная зона – это территория, предназначенная для   обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе до требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как по условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений,  животных и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.
Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.


8. ЛИМИТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Согласно Закону РК «Об охране окружающей среды» для каждого предприятия органами охраны природы устанавливаются лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов НДВ.
На период достижения нормативов НДВ устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения предприятием норм НДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливаются на уровне НДВ и не меняется до их очередного пересмотра.
Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, так и за их превышение.
Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).
Плата за выбросы загрязняющих сверх устанавливаемых лимитов применяется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов загрязняющих веществ.
Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды.
Расчет платежей за выброс  загрязняющих веществ в атмосферу производится согласно Налогового Кодекса глава 71 «Плата за эмиссии в окружающую среду».




Расчет платежей за выбросы ЗВ в атмосферу
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	Выброс
вещества т/год,
	Ставка платы
	МРП
	Сумма платы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,00293
	30
	4325
	380,1675

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,000519
	 
	4325
	0

	0146
	Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)
	0,00012
	 
	4325
	0

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1,280441
	20
	4325
	110758,1

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,2080716
	20
	4325
	17998,19

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0571
	24
	4325
	5926,98

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	20
	4325
	43250

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,00001768
	124
	4325
	9,481784

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1,30418
	0,32
	4325
	1804,985

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00012
	 
	4325
	0

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,00000157
	996600
	4325
	6767,163

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0143
	332
	4325
	20533,37

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)
	0,349095
	0,32
	4325
	483,1475

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,96016
	10
	4325
	41526,92

	 
	В С Е Г О :
	4,6770559
	 
	
	249438,6















9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НДВ
Контроль за соблюдением установленных нормативов НДВ, который осуществляется согласно [9]. Контроль может осуществляться специализированной организацией, привлекаемой на договорных условиях. Контроль включает определение массы выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами норматива. Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на руководителя предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.
План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ приведён в таблице 9.1.


	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	Директор ТОО «Қалнұр-2001» 
                        _________  Атауоллаулы Д.

	
	«___» _______________ 20__ г.



	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках(постax)

	Таблица 7.2

	с. Кордай, ТОО «Қалнұр-2001»
	ЛИСТ 1

	N ист.
N конт.
точки
	Производство,
цех, участок.
/Координаты
контрольной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контро-
ля
	Период.
контроля
в перио-
ды НМУ
раз/сутк
	Норматив
выбросов ПДВ(BCB)
	Кем
осуществляется  контроль
	Методика
проведения
контроля

	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	СЗЗ
	
	1 р/кв.
	
	
	Аккредитованная организация по договору
	Согласно утвержденной НТД

	Т. 1
	Х=1053 Y=-1363
	Пыль неорганическая
	
	
	0.3
	
	

	Т. 2
	Х=3253 Y=-235
	
	
	
	
	
	

	Т. 3
	Х=1576 Y=2230
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	







10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как-то туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.
В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.
Мероприятия I режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.
Они включают в себя:
Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима
Ограничение объемов работ от неорганизованных источников
Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.
	Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия.
Мероприятия II режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия I режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.
Они включают в себя:
Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на твердом топливе
Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия
Остановки работ покрасочных работ
Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия.
Мероприятия III режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия I и II режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.
Они включают в себя:
Снижение объемов ремонтных работ
Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников
Остановка вспомогательных производств.
	Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 40-60%.
	
ЭРА v1.7   ТОО "КЭСО Отан"                                М Е Р О П Р И Я Т И Я
	Таблица

	по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026-2035 г.г.

	

	Тараз, 

	N
ист.
на
кар-
те -
схе-
ме
	Хар-ка ист.,на котор. проводится снижение выбросов
	Мероприятия
на период
неблагоприятных
метеорологичес-
ких условий
	Вещества,
по которым
проводится
сокращение
выбросов
	Мощность
выбросов:
без учета
мероприятий
после
мероприятий
	Сте-
пень
эффек
тив-
ности
меро-
прия-
тий,
%

	
	
	
	
	
	

	
	Координаты на
	Высо-
та
ист.
выб-
роса,
м
	Диа-
метр
ист.
выб-
роса,
м
	Параметры газовоздушн.
	
	
	
	

	
	карте-схеме
	
	
	смеси на выходе источн
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	точ.ист
/1конца
лин.ист
Х1/Y1
	2 конца
линейн.
источн.
X2/Y2
	
	
	ско-
рость
м/с
	до/после меропр.
	
	Код
веще
ства
	Наименование
	
	

	
	
	
	
	
	
	объем
	темп.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	м3/c
	гр,оС
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	П е р в ы й   р е ж и м  р а б о т ы

	
	
	
	3.0
	
	0,00
	
	31/31
	Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима
	
	
	0,0000/0,000
	

	В т о р о й   р е ж и м  р а б о т ы

	
	
	
	3.0
	
	0,00
	
	31/31
	Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима
	
	
	0,0000/0,000
	

	
	
	
	3.0
	
	0,00
	
	31/31
	Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия
	
	
	0,000/0,000
	

	Т р е т и й   р е ж и м  р а б о т ы

	
	
	
	3.0
	
	0,00
	
	31/31
	Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима
	
	
	0,0000/0,000
	

	
	
	
	3.0
	
	0,00
	
	31/31
	Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия
	
	
	0,000/0,000
	

	
	
	
	3.0
	
	0,00
	
	31/31
	Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ
	
	
	0,000/0,000
	

	
	
	
	3.0
	
	0,00
	
	31/31
	Остановка вспомогательных производств
	
	
	0,000/0,000
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БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ


	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	Директор 
ТОО «ҚАЛНҰР-2001» 

____________ Атауоллаулы Д.

	
	«___» _______________ 2026 г.





Инвентаризация источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 
ТОО «ҚАЛНҰР-2001» 

	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Жуалынский район, ТОО «Қалнұр-2001» (норматив)

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) Карьер
	0001
	0001 01
	Дизельный
	Электроэнерг
	8
	1800
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	1.28

	
	
	
	генератор
	ия
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.208

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0571

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.00000157




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Жуалынский район, ТОО «Қалнұр-2001» (норматив)

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.3428

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0002
	0002 01
	Резервуар
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.00001768

	
	
	
	
	дизельного
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	топлива
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.006295

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0003
	0003 01
	Газовая плита
	Приготовлени
	8
	2503
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000441

	
	
	
	
	е птщи
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000716

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00418

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	6001
	6001 01
	Фронтальный
	Отвал
	8
	300
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.1696

	
	
	
	погрузчик
	скальных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	вскрышных
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	пород
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Жуалынский район, ТОО «Қалнұр-2001» (норматив)

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6002
	6002 01
	Перфораторы
	Высверливани
	4
	800
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.79056

	
	
	
	
	е отверстий
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	в блоке
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6003
	6003 01
	Сварочный
	Сварка
	4
	200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00293

	
	
	
	аппарат
	металов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000519

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00012

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6004
	6004 01
	Пост пайки
	Паяльные
	4
	200
	Медь (II) оксид (Медь
	0146(329)
	0.00012

	
	
	
	
	работы
	
	
	оксид, Меди оксид) /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на медь/ (329)
	
	

	Примечание: В графе 8 в скобках указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.

	02.2015 г. №168 (список ПДК)





	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Жуалынский район, ТОО «Қалнұр-2001» (норматив)

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Карьер
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	4
	0.2
	0.5
	0.015708
	80
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.298
	1.28

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.048
	0.208

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.014
	0.0571

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.117
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.35
	1.3

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.00000033
	0.00000157

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.0033
	0.0143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.0805
	0.3428

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0002
	3
	0.01
	0.2
	0.0000157
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.00000958
	0.00001768

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.00341
	0.006295

	
ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Жуалынский район, ТОО «Қалнұр-2001» (норматив)

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0003
	3
	0.1
	0.2
	0.0015708
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0000808
	0.000441

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.00001313
	0.0000716

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.000766
	0.00418

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	6001
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0146167
	0.1696

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6002
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.3
	0.79056

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Жуалынский район, ТОО «Қалнұр-2001» (норматив)

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6003
	3
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.001357
	0.00293

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0002403
	0.000519

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0000556
	0.00012

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	6004
	3
	
	
	
	31
	0146 (329)
	Медь (II) оксид (Медь
	0.000111
	0.00012

	
	
	
	
	
	
	
	оксид, Меди оксид) /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на медь/ (329)
	
	

	Примечание: В графе 7 в скобках указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от

	28.02.2015 г. №168 (список ПДК)





	
БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

	И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2026 год

	Жуалынский район, ТОО «Қалнұр-2001» (норматив)

	

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!





	
БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2026 год

	Жуалынский район, ТОО «Қалнұр-2001» (норматив)

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	4.67705585
	4.67705585
	0
	0
	0
	0
	4.67705585

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	1.02083057
	1.02083057
	0
	0
	0
	0
	1.02083057

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (
	0.00293
	0.00293
	0
	0
	0
	0
	0.00293

	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.000519
	0.000519
	0
	0
	0
	0
	0.000519

	
	пересчете на марганца (IV)
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0146
	Медь (II) оксид (Медь оксид,
	0.00012
	0.00012
	0
	0
	0
	0
	0.00012

	
	Меди оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	медь/ (329)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0571
	0.0571
	0
	0
	0
	0
	0.0571

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.00000157
	0.00000157
	0
	0
	0
	0
	0.00000157

	
	(54)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая,
	0.96016
	0.96016
	0
	0
	0
	0
	0.96016

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	

	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2026 год

	Жуалынский район, ТОО «Қалнұр-2001» (норматив)

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Газообразные, жидкие:
	3.65622528
	3.65622528
	0
	0
	0
	0
	3.65622528

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	1.280441
	1.280441
	0
	0
	0
	0
	1.280441

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.2080716
	0.2080716
	0
	0
	0
	0
	0.2080716

	
	(6)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.5
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0.5

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.00001768
	0.00001768
	0
	0
	0
	0
	0.00001768

	
	(518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	1.30418
	1.30418
	0
	0
	0
	0
	1.30418

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	0.00012
	0.00012
	0
	0
	0
	0
	0.00012

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0143
	0.0143
	0
	0
	0
	0
	0.0143

	2754
	Углеводороды предельные С12-
	0.349095
	0.349095
	0
	0
	0
	0
	0.349095

	
	С19 (в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	




Приложение 2








Расчеты максимальных из разовых и валовых выбросов.


 

[bookmark: _Toc19130727] Расчет выбросов загрязняющих веществ на 2026-2035 года уч. 

	РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

	

	Источник выбросов: № 0001

	Источник выбросов: № 001 Дизельный генератор 

	Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок
РНД 211.2.02.04-2004

	Расход топлива стационарной дизельной установки за год (дневное время) B, т
	100,0

	Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт,
	350

	Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ, г/кВт*ч,
	280

	Температура отработавших газов K,
	650

	1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

	Расход отработавших газов G, кг/с: G  =  8.72 * 10^-6 * bэ * P = 8.72 * 10^-6 * 280 * 350 = 0,85456

	Удельный вес отработавших газов , кг/м:  = 1.31 / (1 + К/273) = 1,31 / (1+650/273) = 0,38746

	Объемный расход отработавших газов Q, м/с: Q = G /кг/м = 0,85456/0,38746 = 2,2055438

	Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

	Значения выбросов еi для различных групп установок до капитального ремонта

	Стационарная установка зарубежного производства

	2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

	ei - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт*ч, с учетом снижения согласно п. 6.3

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3,6
	3,84
	0,828
	0,143
	1,2
	0,034
	0,34х10-5

	qi - выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3,428
	0,571
	5,0
	0,143
	1,57х10-5

	Расчет максимального из разовых выброса M, г/с: M = ei * P / 3600    (1) 

	0301 Азот (IV) диоксид : M = 3,84 * 350 / 3600 * 0,8 = 0,298 г/сек

	0304 Азот (II) оксид: M = 3,84 * 350 / 3600 * 0,13 = 0,048 г/сек

	0328 Углерод (Сажа): M = 0,143 * 350 / 3600 = 0,014 г/сек

	0330 Сера диоксид : M = 1,2 * 350 / 3600 = 0,117 г/сек

	0337 Углерод оксид: M = 3,6 * 350 / 3600 = 0,35 г/сек

	0703 Бенз/а/пирен : M = 0,0000034 * 350 / 3600 = 0,00000033 г/сек

	1325 Формальдегид: M = 0,034 * 350 / 3600 = 0,0033 г/сек

	2754 Алканы С12-19 : M = 0,828 * 350 / 3600 = 0,0805 г/сек

	Расчет валового выброса W, т/год: W = qi * B / 1000    (2)

	0301 Азот (IV) диоксид : G = 16 * 100 / 1000 * 0,8 = 1,28 т/год

	0304 Азот (II) оксид: G = 16 * 100 / 1000 * 0,13 = 0,208 т/год

	0328 Углерод (Сажа): G = 0,571 * 100 / 1000 = 0,0571 т/год

	0330 Сера диоксид : G = 5,0 * 100/ 1000 = 0,5 т/год

	0337 Углерод оксид: G = 13 * 100/ 1000 = 1,3 т/год

	0703 Бенз/а/пирен : G = 0,0000157 * 100/ 1000 = 0,00000157 т/год

	1325 Формальдегид: G = 0,143 * 100/ 1000 = 0,0143 т/год

	2754 Алканы С12-19 : G = 3,428 * 100/ 1000 = 0,3428 т/год

	Итого выбросы по веществам:

	Примесь
	г/сек
	т/год
	%
	г/сек
	т/год

	
	без очистки
	без очистки
	очистки
	c очистки
	c очистки

	0301 Азот (IV) диоксид 
	0,298
	1,28
	0
	0,298
	1,28

	0304 Азот (II) оксид
	0,048
	0,208
	0
	0,048
	0,208

	0328 Углерод (Сажа)
	0,014
	0,0571
	0
	0,014
	0,0571

	0330 Сера диоксид 
	0,117
	0,5
	0
	0,117
	0,5

	0337 Углерод оксид
	0,35
	1,3
	0
	0,35
	1,3

	0703 Бенз/а/пирен 
	0,00000033
	0,00000157
	0
	0,00000033
	0,00000157

	1325 Формальдегид
	0,0033
	0,0143
	0
	0,0033
	0,0143

	2754 Алканы С12-19 
	0,0805
	0,3428
	0
	0,0805
	0,3428



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  Мойынкумский район
Объект N 0002,Вариант 1 уч. 

	Источник загрязнения № 0002, Дыхательный клапан
	
	
	

	Источник выделения № 001,  Резервуар V-10 м3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	

	Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

	резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004, Расчет по п. 9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Нефтепродукт: Дизельное топливо

	Расчет выбросов от резервуаров
	
	
	
	
	

	Конструкция резервуара:
	Наземный
	
	
	

	Климатическая зона: 
	
	третья - южные области РК (прил. 17)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выбросов от резервуаров
	
	
	
	
	

	Конструкция резервуара:
	Наземный
	
	
	

	Климатическая зона: 
	
	третья - южные области РК (прил. 17)
	

	Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), 
	

	CMAX=
	3,92
	
	
	
	
	
	

	Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период,т/год
	

	QOZ=
	67,57
	
	
	
	
	
	

	Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре в осенне-зимний период
	

	г/т(Прил. 12)
	COZ=
	2,36
	
	
	
	

	Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, т/год
	

	QVL=
	67,57
	
	
	
	
	
	

	Концентрация паров нефтепродуктовв резервуаре в весенне-летний период
	

	г/т(Прил. 12)
	CVL=
	0
	
	
	
	

	Объем паровоздушной смеси, вытесняемой ил резервуара во время его закачки, м3/час 
	

	VSL=
	50
	
	
	
	
	
	

	Nр- количество резервуаров
	 
	
	
	
	
	
	

	Nр=
	1
	
	
	
	
	
	

	Опытный коэффициент (прил. 8)
	

	Кр=
	0,1
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) 
	
	
	
	

	GR = ( CMAX * VSL*Кр ) / 3600
	
	
	
	
	

	GR=
	0,0054444
	
	
	
	
	
	

	Опытный коэффициент (прил. 12)
	

	Кнп=
	
	
	0,0029
	
	
	
	

	Gxp выбросы паров нефтепродуктов при хранениее бензина в одном резервуаре т/год(прил. 13)

	Gxp =
	0,6400000
	
	
	
	
	 
	

	Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4)
	
	
	

	MZAK = ( COZ * QOZ + CVL * QVL ) * 10 ^ ( - 6 )*Кр
	
	
	

	MZAK = 
	0,0018719
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный 
	

	органический углерод/
	
	
	
	
	
	

	Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14)
	CI=
	99,72
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.2.5)
	
	
	
	
	

	_M_ = CI * M / 100
	
	
	
	
	
	

	_M_ = 
	0,0018667
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 
	
	
	
	

	_G_ = CI * G / 100
	
	
	
	
	
	

	_G_ = 
	0,0054292
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0333 Сероводород
	
	
	
	
	

	Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14)
	CI=
	0,28
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.2.5)
	
	
	
	
	

	_M_ = CI * M / 100
	
	
	
	
	
	

	_M_ = 
	0,0000052
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)
	
	
	
	

	_G_ = CI * G / 100
	
	
	
	
	
	

	_G_ = 
	0,0000152
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	0333
	Сероводород                            
	0,0000152
	0,00000524145
	

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/
	0,0054292
	0,00186670450
	




РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  Мойынкумский район
Объект N 0002,Вариант 1 уч. 

Источник загрязнения N 003,Труба вытяжная
Источник выделения N 001, Газовая плита
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива , K3 = Газ (природный)
Расход топлива, тыс.м3/год , BT = 0.6
Расход топлива, л/с , BG = 0.11
Месторождение , M = Бухара-Урал
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1) , QR = 6648
Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 = 6648 * 0.004187 = 27.84
Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 0
Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R = 0
Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR = 0
Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид
Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN = 3
Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF = 3
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0.033
Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.033 * (3 / 3) ^ 0.25 = 0.033
Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 0.6 * 27.84 * 0.033 * (1-0) = 0.000551
Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 0.11 * 27.84 * 0.033 * (1-0) = 0.000101
Выброс азота диоксида (0301), т/год , _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.000551 = 0.000441
Выброс азота диоксида (0301), г/с , _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.000101 = 0.0000808

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Выброс азота оксида (0304), т/год , _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.000551 = 0.0000716
Выброс азота оксида (0304), г/с , _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.000101 = 0.00001313

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 0
Тип топки: Камерная топка
Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3 = 0.5
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , R = 0.5
Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) , CCO = Q3 * R * QR = 0.5 * 0.5 * 27.84 = 6.96
Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 0.6 * 6.96 * (1-0 / 100) = 0.00418
Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 0.11 * 6.96 * (1-0 / 100) = 0.000766
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид
	0.0000808
	0.000441

	0304
	Азот (II) оксид
	0.00001313
	0.0000716

	0337
	Углерод оксид
	0.000766
	0.00418


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  Мойынкумский район
Объект N 0002,Вариант 1 уч. 

Источник загрязнения N 6001, Фронтальный погрузчик FDM756T/16
Источник выделения N 001, Отвал вскрышных пород 

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Скальные и рыхлые породы
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 =  0,01
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0,003

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR =1,2
Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2
Влажность материала, % , VL = 20 (распиловка камня производится с применением воды)
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0,01
Размер куска материала, мм , G7 = 20
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 =0,5
Высота падения материала, м , GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0,7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 1
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 12000м3=31680т
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0
Вид работ: Погрузка и разгрузка материалов
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 
GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ)  =0,0000583
Валовый выброс, т/год (3.1.2) , 
MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0,004
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0,0001167
Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC =0,0080
п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Скальные породы (вскрыша) карьерный
Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1,2
Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2
Влажность материала, % , VL = 20
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 =0,01
Размер куска материала, мм , G7 = 20
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0,5
Поверхность пыления в плане, м2 , S = 500
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1,45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1) , Q =0,002
Количество дней с устойчивым снежным покровом , TSP = 90
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , TO =720
Количество дней с осадками в виде дождя в году , TD = 2 * TO / 24 = 2 * 720 / 24 = 60
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ =0
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (1-NJ) = 0,0145
Валовый выброс, т/год (3.2.5) , 
MC = 0.0864 * K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (365-(TSP + TD)) * (1-NJ) = 0,1616112
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0,0146167
Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC =0,1696
Итоговая:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,0146167
	0,1696




РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  Мойынкумский район
Объект N 0002,Вариант 1 уч. 

Источник загрязнения N 6002,
Источник выделения N 001, Перфораторы

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер
Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением
Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом
Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч(табл.16) , G = 360
Количество одновременно работающего данного оборудования, шт. , N = 3
Максимальный разовый выброс , г/ч , GC = N * G * (1-N1) = 3 * 360 * (1-0) = 1080
Максимальный разовый выброс, г/с (9) , _G_ = GC / 3600 = 1080 / 3600 = 0.3
Время работы в год, часов , RT = 732
Валовый выброс, т/год , _M_ = GC * RT * 10 ^ -6 = 1080 * 732 * 10 ^ -6 = 0.79056

Итого выбросы от источника выделения: 001 Перфоратор
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0.3
	0.79056





РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  Мойынкумский район
Объект N 0002,Вариант 1 уч. 

Источник загрязнения N 6003, Промплощадка
Источник выделения N 001, Сварочный аппарат

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): МР-3
Расход сварочных материалов, кг/год , B = 300
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.5

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 11.5
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 9.77
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 9.77 * 300 / 10 ^ 6 = 0.00293
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 9.77 * 0.5 / 3600 = 0.001357

Примесь: 0143 Марганец  (IV) оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.73
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.73 * 300 / 10 ^ 6 = 0.000519
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.73 * 0.5 / 3600 = 0.0002403

Газы:
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.4 * 300 / 10 ^ 6 = 0.00012
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.4 * 0.5 / 3600 = 0.0000556

ИТОГО:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды
	0.001357
	0.00293

	0143
	Марганец  (IV) оксид
	0.0002403
	0.000519

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0000556
	0.00012



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  Мойынкумский район
Объект N 0002,Вариант 1 уч. 

Источник загрязнения N 6004, Пост
Источник выделения N 001, Аппарат пайки CF-1000
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Аппарат пайки CF-1000
Расход сварочных материалов, кг/год , B = 300
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1

Примесь: 0146 Медь (II) оксид /в пересчете на медь/ (334)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.4 * 300 / 10 ^ 6 = 0.00012
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.000111

ИТОГО:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0146
	Медь (II) оксид /в пересчете на медь/ (334)
	0.000111
	0.00012













Результаты расчета величин приземных концентраций
ТОО "Қалнұр-2001" 



Разработано для ТОО "Қалнұр - 2001" 
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1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     Расчет выполнен ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |
  | № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

 Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

  Город = Мойынкумский район_______ Расчетный год:2026 На начало года
                                    Базовый   год:2026 
  Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - Основной
   0555    1                                            

  Примесь = 0123 ( Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
                   (274) )
                   Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0143 ( Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) )
                   Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.0100000  ПДКс.с. =   0.0010000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0146 ( Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) )
                   Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0020000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.4000000  ПДКс.с. =   0.0600000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0328 ( Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.1500000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                   Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   3.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
  Примесь = 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )
                   Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0703 ( Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0000010  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1
  Примесь = 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0500000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 2754 ( Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на
                   С); Растворитель РПК-265П) (10) )
                   Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   1.0000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
  Примесь = 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
                   цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
                   зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) )
                   Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.3000000  ПДКс.с. =   0.1000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Гр.суммации = 6007 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Гр.суммации = 6037 ( 0333 + 1325 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
 Примесь - 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0500000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Гр.суммации = 6041 ( 0330 + 0342 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
 Примесь - 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Гр.суммации = 6044 ( 0330 + 0333 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
 Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Название: Мойынкумский район
     Коэффициент А =  200
     Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с (для лета 12.0, для зимы 1.0)
     Средняя скорость ветра =  4.7 м/с
     Температура летняя =  40.0  град.C
     Температура зимняя = -25.6  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.00
     Площадь города = 0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6003  П1    3.0                      31.0      65.00      63.00      65.00      65.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0013570


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6003 |    0.001357| П1 |   0.141134 |   0.50  |     8.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.001357 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.141134 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=190)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=221)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.013: 0.016: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.007: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=324)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.012: 0.014: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=345)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=351)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=353)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=357)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   107.0 м,  Y=   109.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0164344 доли ПДКмр|
                                     |       0.0065738 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   221 град.
                       и скорости ветра  0.62 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6003 | П1|   0.001357|   0.0164344 | 100.00 | 100.00 |   12.1108627  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-|  .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.000  .     .     .     .     .     .     .    |- 1
   |                                                                                                 |
 2-|  .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .    |- 2
   |                                                                                                 |
 3-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .    |- 3
   |                                                                                                 |
 4-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 4
   |                                                                                                 |
 5-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |- 5
   |                                                                                                 |
 6-|  .    0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .    |- 6
   |                                                                                                 |
 7-|  .    0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001  .    |- 7
   |                                                                                                 |
 8-|  .    0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.013 0.016 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 |- 8
   |                                            ^     ^                                              |
 9-|  .    0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.012 0.014 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 |- 9
   |                                            ^     ^                                              |
10-|  .    0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001  .    |-10
   |                                                                                                 |
11-|  .    0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .    |-11
   |                                                                                                 |
12-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |-12
   |                                                                                                 |
13-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .    |-13
   |                                                                                                 |
14-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .    |-14
   |                                                                                                 |
15-|  .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .    |-15
   |                                                                                                 |
16-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0164344 долей ПДКмр
                                         =  0.0065738 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   107.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 8)       Yм =   109.0 м
 При опасном направлении ветра  :     221 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.62 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   258.0 м,  Y=  -311.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0016922 доли ПДКмр|
                                     |       0.0006769 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   333 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6003 | П1|   0.001357|   0.0016922 | 100.00 | 100.00 |    1.2469921  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0012198 доли ПДКмр|
                                     |       0.0004879 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   236 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6003 | П1|   0.001357|   0.0012198 | 100.00 | 100.00 |  0.898906291  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003348 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001339 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6003 | П1|   0.001357|   0.0003348 | 100.00 | 100.00 |  0.246693373  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0011808 доли ПДКмр|
                                     |       0.0004723 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   153 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6003 | П1|   0.001357|   0.0011808 | 100.00 | 100.00 |  0.870129228  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6003  П1    3.0                      31.0      65.00      63.00      65.00      65.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0002403


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6003 |    0.000240| П1 |   0.999688 |   0.50  |     8.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.000240 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.999688 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.005: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=190)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.011: 0.015: 0.019: 0.022: 0.022: 0.020: 0.016: 0.012: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.010: 0.014: 0.019: 0.025: 0.029: 0.030: 0.026: 0.020: 0.014: 0.010: 0.008: 0.005: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  0.116 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=221)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.005: 0.008: 0.010: 0.015: 0.021: 0.027: 0.091: 0.116: 0.030: 0.022: 0.016: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   93 :   94 :   95 :   96 :   97 :  100 :  106 :  127 :  221 :  253 :  259 :  262 :  264 :  265 :  266 :  266 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.09 : 0.74 : 0.62 : 3.03 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  0.102 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=324)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.021: 0.027: 0.082: 0.102: 0.030: 0.022: 0.016: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   86 :   85 :   84 :   83 :   81 :   78 :   72 :   47 :  324 :  290 :  282 :  279 :  277 :  276 :  275 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.16 : 0.81 : 0.68 : 3.07 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=345)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.010: 0.013: 0.019: 0.024: 0.028: 0.028: 0.025: 0.019: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=351)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.011: 0.015: 0.019: 0.021: 0.021: 0.019: 0.015: 0.012: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=353)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=357)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   107.0 м,  Y=   109.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1164096 доли ПДКмр|
                                     |       0.0011641 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   221 град.
                       и скорости ветра  0.62 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6003 | П1| 0.00024030|   0.1164096 | 100.00 | 100.00 |  484.4344177  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.009 0.010 0.011 0.011 0.010 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.003 0.003 0.005 0.007 0.009 0.012 0.014 0.015 0.015 0.014 0.012 0.010 0.008 0.005 0.003 0.003 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.003 0.004 0.006 0.009 0.011 0.015 0.019 0.022 0.022 0.020 0.016 0.012 0.009 0.006 0.004 0.003 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.003 0.004 0.007 0.010 0.014 0.019 0.025 0.029 0.030 0.026 0.020 0.014 0.010 0.008 0.005 0.003 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.003 0.005 0.008 0.010 0.015 0.021 0.027 0.091 0.116 0.030 0.022 0.016 0.011 0.008 0.005 0.003 |- 8
   |                                            ^     ^                                              |
 9-| 0.003 0.005 0.007 0.010 0.015 0.021 0.027 0.082 0.102 0.030 0.022 0.016 0.011 0.008 0.005 0.003 |- 9
   |                                            ^     ^                                              |
10-| 0.003 0.004 0.007 0.010 0.013 0.019 0.024 0.028 0.028 0.025 0.019 0.014 0.010 0.007 0.005 0.003 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.003 0.004 0.006 0.009 0.011 0.015 0.019 0.021 0.021 0.019 0.015 0.012 0.009 0.006 0.004 0.003 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.003 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.015 0.014 0.012 0.009 0.007 0.005 0.003 0.003 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.009 0.010 0.011 0.011 0.010 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1164096 долей ПДКмр
                                         =  0.0011641 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   107.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 8)       Yм =   109.0 м
 При опасном направлении ветра  :     221 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.62 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   258.0 м,  Y=  -311.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0119861 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001199 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   333 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6003 | П1| 0.00024030|   0.0119861 | 100.00 | 100.00 |   49.8796844  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0086403 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000864 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   236 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6003 | П1| 0.00024030|   0.0086403 | 100.00 | 100.00 |   35.9562569  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0023712 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000237 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6003 | П1| 0.00024030|   0.0023712 | 100.00 | 100.00 |    9.8677359  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0083637 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000836 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   153 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6003 | П1| 0.00024030|   0.0083637 | 100.00 | 100.00 |   34.8051682  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)                   
                ПДКмр для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6004  П1    3.0                      31.0      60.00      65.00      50.00      55.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0001110


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)                   
                ПДКмр для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6004 |    0.000111| П1 |   0.230889 |   0.50  |     8.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.000111 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.230889 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)                   
                ПДКмр для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)                   
                ПДКмр для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=176)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=188)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=191)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=198)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=228)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.025: 0.028: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=320)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.022: 0.023: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=343)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=350)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=354)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   107.0 м,  Y=   109.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0281409 доли ПДКмр|
                                     |       0.0005628 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   228 град.
                       и скорости ветра  0.71 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6004 | П1| 0.00011100|   0.0281409 | 100.00 | 100.00 |  253.5213776  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)                   
                ПДКмр для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКсс)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .    |- 1
   |                                                                                                 |
 2-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.006 0.008 0.008 0.006 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.025 0.028 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 |- 8
   |                                            ^     ^                                              |
 9-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.022 0.023 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 |- 9
   |                                            ^     ^                                              |
10-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.006 0.008 0.008 0.006 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-13
   |                                                                                                 |
14-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |-14
   |                                                                                                 |
15-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |-15
   |                                                                                                 |
16-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .    |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0281409 долей ПДКмр
                                         =  0.0005628 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   107.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 8)       Yм =   109.0 м
 При опасном направлении ветра  :     228 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.71 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)                   
                ПДКмр для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   175.0 м,  Y=  -344.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0028266 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000565 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   344 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6004 | П1| 0.00011100|   0.0028266 | 100.00 | 100.00 |   25.4652634  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)                   
                ПДКмр для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0020100 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000402 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   236 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6004 | П1| 0.00011100|   0.0020100 | 100.00 | 100.00 |   18.1077671  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0005539 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000111 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    45 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6004 | П1| 0.00011100|   0.0005539 | 100.00 | 100.00 |    4.9898424  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0019968 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000399 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   154 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6004 | П1| 0.00011100|   0.0019968 | 100.00 | 100.00 |   17.9890251  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     7.0  0.20 0.500  0.0157  80.0      60.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.2980000
 0003  Т     3.0  0.10 0.200  0.0016  31.0      50.00      70.00                             1.0 1.00 0  0.0000808
 6012  П1    3.0                      31.0     105.00     100.00     100.00     150.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0528000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.298000| Т  |  12.357817 |   0.50  |    18.2  |
|   2 | 0003 |    0.000081| Т  |   0.005602 |   0.50  |    17.1  |
|   3 | 6012 |    0.052800| П1 |   3.660947 |   0.50  |    17.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.350881 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =    16.024366 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.261 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.146: 0.163: 0.181: 0.199: 0.218: 0.235: 0.249: 0.258: 0.261: 0.257: 0.247: 0.231: 0.213: 0.193: 0.173: 0.154:
Cc : 0.029: 0.033: 0.036: 0.040: 0.044: 0.047: 0.050: 0.052: 0.052: 0.051: 0.049: 0.046: 0.043: 0.039: 0.035: 0.031:
Фоп:  135 :  139 :  143 :  148 :  154 :  161 :  168 :  175 :  183 :  190 :  198 :  204 :  210 :  216 :  220 :  225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.120: 0.134: 0.148: 0.162: 0.177: 0.193: 0.203: 0.206: 0.209: 0.201: 0.194: 0.180: 0.165: 0.150: 0.135: 0.120:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.026: 0.029: 0.033: 0.037: 0.041: 0.042: 0.046: 0.052: 0.053: 0.055: 0.052: 0.051: 0.047: 0.042: 0.038: 0.034:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.318 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.162: 0.183: 0.207: 0.232: 0.257: 0.280: 0.300: 0.313: 0.318: 0.313: 0.298: 0.275: 0.250: 0.222: 0.196: 0.173:
Cc : 0.032: 0.037: 0.041: 0.046: 0.051: 0.056: 0.060: 0.063: 0.064: 0.063: 0.060: 0.055: 0.050: 0.044: 0.039: 0.035:
Фоп:  131 :  135 :  139 :  145 :  151 :  158 :  166 :  175 :  183 :  192 :  200 :  208 :  214 :  220 :  225 :  229 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.134: 0.152: 0.170: 0.193: 0.213: 0.231: 0.246: 0.257: 0.253: 0.249: 0.234: 0.216: 0.195: 0.174: 0.153: 0.135:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.028: 0.031: 0.037: 0.038: 0.044: 0.049: 0.054: 0.056: 0.064: 0.065: 0.064: 0.059: 0.055: 0.049: 0.043: 0.038:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.392 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.180: 0.206: 0.236: 0.268: 0.302: 0.335: 0.363: 0.384: 0.392: 0.385: 0.362: 0.330: 0.292: 0.255: 0.222: 0.192:
Cc : 0.036: 0.041: 0.047: 0.054: 0.060: 0.067: 0.073: 0.077: 0.078: 0.077: 0.072: 0.066: 0.058: 0.051: 0.044: 0.038:
Фоп:  126 :  130 :  135 :  140 :  147 :  155 :  164 :  174 :  184 :  194 :  203 :  212 :  219 :  224 :  229 :  233 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.149: 0.172: 0.199: 0.224: 0.255: 0.284: 0.306: 0.319: 0.318: 0.307: 0.284: 0.259: 0.229: 0.200: 0.174: 0.151:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.031: 0.034: 0.037: 0.044: 0.047: 0.051: 0.057: 0.064: 0.074: 0.078: 0.077: 0.070: 0.063: 0.055: 0.048: 0.041:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.484 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.198: 0.230: 0.268: 0.309: 0.354: 0.399: 0.440: 0.470: 0.484: 0.474: 0.442: 0.394: 0.341: 0.292: 0.249: 0.212:
Cc : 0.040: 0.046: 0.054: 0.062: 0.071: 0.080: 0.088: 0.094: 0.097: 0.095: 0.088: 0.079: 0.068: 0.058: 0.050: 0.042:
Фоп:  121 :  124 :  129 :  135 :  142 :  150 :  161 :  173 :  185 :  197 :  208 :  217 :  224 :  230 :  235 :  239 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.65 :11.53 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.165: 0.191: 0.226: 0.266: 0.308: 0.343: 0.383: 0.404: 0.401: 0.383: 0.352: 0.311: 0.269: 0.230: 0.196: 0.167:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.032: 0.039: 0.041: 0.043: 0.047: 0.055: 0.057: 0.067: 0.083: 0.091: 0.090: 0.082: 0.071: 0.061: 0.053: 0.045:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.623 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.216: 0.254: 0.300: 0.354: 0.414: 0.475: 0.539: 0.597: 0.623: 0.597: 0.534: 0.461: 0.389: 0.327: 0.274: 0.230:
Cc : 0.043: 0.051: 0.060: 0.071: 0.083: 0.095: 0.108: 0.119: 0.125: 0.119: 0.107: 0.092: 0.078: 0.065: 0.055: 0.046:
Фоп:  115 :  118 :  122 :  128 :  135 :  144 :  156 :  171 :  187 :  202 :  214 :  224 :  231 :  237 :  241 :  245 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.11 : 9.47 : 8.53 : 8.36 : 9.12 :10.58 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.181: 0.214: 0.255: 0.309: 0.366: 0.424: 0.483: 0.529: 0.531: 0.492: 0.430: 0.371: 0.312: 0.261: 0.218: 0.182:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.035: 0.040: 0.045: 0.045: 0.048: 0.051: 0.056: 0.068: 0.092: 0.105: 0.104: 0.090: 0.077: 0.066: 0.055: 0.048:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.890 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=190)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.231: 0.276: 0.331: 0.399: 0.477: 0.578: 0.706: 0.833: 0.890: 0.796: 0.651: 0.525: 0.434: 0.358: 0.295: 0.245:
Cc : 0.046: 0.055: 0.066: 0.080: 0.095: 0.116: 0.141: 0.167: 0.178: 0.159: 0.130: 0.105: 0.087: 0.072: 0.059: 0.049:
Фоп:  108 :  111 :  115 :  119 :  126 :  135 :  149 :  168 :  190 :  209 :  224 :  233 :  240 :  245 :  249 :  251 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.12 : 8.68 : 6.63 : 5.32 : 4.60 : 6.14 : 8.13 :10.58 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.192: 0.234: 0.287: 0.349: 0.429: 0.529: 0.660: 0.772: 0.773: 0.666: 0.539: 0.435: 0.356: 0.291: 0.236: 0.197:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.038: 0.042: 0.043: 0.050: 0.048: 0.049: 0.046: 0.061: 0.117: 0.130: 0.112: 0.090: 0.078: 0.067: 0.058: 0.048:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  1.831 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.243: 0.294: 0.358: 0.439: 0.545: 0.717: 1.027: 1.571: 1.831: 1.225: 0.783: 0.585: 0.467: 0.380: 0.311: 0.256:
Cc : 0.049: 0.059: 0.072: 0.088: 0.109: 0.143: 0.205: 0.314: 0.366: 0.245: 0.157: 0.117: 0.093: 0.076: 0.062: 0.051:
Фоп:  101 :  103 :  106 :  109 :  114 :  122 :  136 :  160 :  195 :  223 :  237 :  246 :  251 :  254 :  257 :  258 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.57 : 6.62 : 3.52 : 1.08 : 0.89 : 1.27 : 6.17 : 9.03 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.203: 0.250: 0.311: 0.387: 0.493: 0.667: 0.973: 1.427: 1.430: 0.929: 0.680: 0.499: 0.391: 0.315: 0.252: 0.208:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.040: 0.045: 0.046: 0.051: 0.052: 0.049: 0.053: 0.143: 0.401: 0.295: 0.103: 0.087: 0.076: 0.065: 0.058: 0.048:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  4.990 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=218)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.251: 0.305: 0.375: 0.466: 0.599: 0.854: 1.615: 4.604: 4.990: 1.877: 0.910: 0.627: 0.485: 0.391: 0.318: 0.262:
Cc : 0.050: 0.061: 0.075: 0.093: 0.120: 0.171: 0.323: 0.921: 0.998: 0.375: 0.182: 0.125: 0.097: 0.078: 0.064: 0.052:
Фоп:   94 :   95 :   96 :   97 :   99 :  103 :  110 :  138 :  218 :  248 :  257 :  261 :  263 :  264 :  265 :  266 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.85 : 8.64 : 5.37 : 1.19 : 0.77 : 0.74 : 0.95 : 4.31 : 8.09 :11.27 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.211: 0.260: 0.325: 0.409: 0.538: 0.791: 1.492: 4.436: 4.721: 1.567: 0.808: 0.547: 0.414: 0.329: 0.264: 0.213:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.040: 0.045: 0.050: 0.057: 0.061: 0.063: 0.122: 0.165: 0.269: 0.309: 0.102: 0.080: 0.070: 0.062: 0.054: 0.048:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  6.098 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=311)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.252: 0.309: 0.380: 0.472: 0.613: 0.882: 1.745: 5.826: 6.098: 1.903: 0.911: 0.625: 0.480: 0.388: 0.316: 0.260:
Cc : 0.050: 0.062: 0.076: 0.094: 0.123: 0.176: 0.349: 1.165: 1.220: 0.381: 0.182: 0.125: 0.096: 0.078: 0.063: 0.052:
Фоп:   86 :   86 :   85 :   84 :   83 :   81 :   75 :   52 :  311 :  287 :  280 :  277 :  276 :  275 :  274 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.85 : 8.60 : 5.24 : 1.22 : 0.72 : 0.69 : 1.00 : 4.35 : 8.09 :11.24 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.210: 0.261: 0.323: 0.407: 0.543: 0.804: 1.587: 5.443: 5.896: 1.667: 0.822: 0.555: 0.414: 0.328: 0.264: 0.212:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.042: 0.048: 0.056: 0.065: 0.070: 0.078: 0.158: 0.383: 0.200: 0.236: 0.089: 0.070: 0.066: 0.060: 0.052: 0.048:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001:      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  1.912 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 21)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.248: 0.301: 0.370: 0.458: 0.580: 0.781: 1.178: 1.912: 1.903: 1.150: 0.762: 0.569: 0.455: 0.372: 0.305: 0.252:
Cc : 0.050: 0.060: 0.074: 0.092: 0.116: 0.156: 0.236: 0.382: 0.381: 0.230: 0.152: 0.114: 0.091: 0.074: 0.061: 0.050:
Фоп:   79 :   77 :   75 :   72 :   68 :   61 :   47 :   21 :  343 :  314 :  300 :  293 :  288 :  285 :  283 :  281 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.47 : 6.51 : 3.14 : 1.14 : 1.04 : 2.55 : 6.03 : 8.94 :11.87 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.207: 0.251: 0.312: 0.390: 0.503: 0.692: 1.052: 1.721: 1.745: 1.079: 0.707: 0.507: 0.397: 0.317: 0.255: 0.209:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.041: 0.050: 0.058: 0.068: 0.076: 0.089: 0.126: 0.190: 0.157: 0.071: 0.055: 0.062: 0.058: 0.055: 0.050: 0.043:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.938 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 13)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.238: 0.286: 0.348: 0.425: 0.518: 0.645: 0.804: 0.938: 0.914: 0.763: 0.611: 0.498: 0.415: 0.344: 0.287: 0.239:
Cc : 0.048: 0.057: 0.070: 0.085: 0.104: 0.129: 0.161: 0.188: 0.183: 0.153: 0.122: 0.100: 0.083: 0.069: 0.057: 0.048:
Фоп:   72 :   69 :   66 :   62 :   56 :   46 :   33 :   13 :  349 :  329 :  315 :  305 :  299 :  294 :  291 :  289 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.04 : 8.52 : 6.41 : 4.55 : 4.40 : 6.04 : 8.08 :10.54 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.197: 0.237: 0.291: 0.359: 0.441: 0.554: 0.701: 0.839: 0.848: 0.713: 0.559: 0.447: 0.361: 0.296: 0.241: 0.196:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.040: 0.049: 0.057: 0.066: 0.077: 0.091: 0.103: 0.098: 0.065: 0.049: 0.052: 0.051: 0.054: 0.049: 0.046: 0.043:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.643 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  9)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.222: 0.265: 0.317: 0.380: 0.452: 0.527: 0.599: 0.643: 0.629: 0.571: 0.498: 0.432: 0.369: 0.312: 0.263: 0.223:
Cc : 0.044: 0.053: 0.063: 0.076: 0.090: 0.105: 0.120: 0.129: 0.126: 0.114: 0.100: 0.086: 0.074: 0.062: 0.053: 0.045:
Фоп:   65 :   62 :   58 :   53 :   46 :   37 :   24 :    9 :  353 :  337 :  325 :  315 :  308 :  303 :  298 :  295 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.00 : 9.28 : 8.29 : 8.20 : 9.01 :10.59 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.183: 0.219: 0.264: 0.317: 0.378: 0.443: 0.513: 0.563: 0.559: 0.517: 0.443: 0.381: 0.318: 0.262: 0.222: 0.185:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.039: 0.046: 0.054: 0.063: 0.074: 0.084: 0.086: 0.080: 0.070: 0.054: 0.055: 0.051: 0.050: 0.049: 0.041: 0.038:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.493 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.205: 0.241: 0.282: 0.331: 0.383: 0.435: 0.474: 0.493: 0.486: 0.458: 0.416: 0.369: 0.322: 0.277: 0.239: 0.205:
Cc : 0.041: 0.048: 0.056: 0.066: 0.077: 0.087: 0.095: 0.099: 0.097: 0.092: 0.083: 0.074: 0.064: 0.055: 0.048: 0.041:
Фоп:   59 :   56 :   51 :   46 :   39 :   30 :   19 :    7 :  355 :  342 :  331 :  322 :  315 :  310 :  305 :  301 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.53 :11.41 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.168: 0.198: 0.233: 0.274: 0.318: 0.363: 0.400: 0.423: 0.416: 0.401: 0.365: 0.321: 0.276: 0.231: 0.199: 0.170:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.037: 0.042: 0.049: 0.057: 0.065: 0.072: 0.074: 0.071: 0.069: 0.057: 0.051: 0.047: 0.046: 0.046: 0.040: 0.035:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.396 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.186: 0.215: 0.248: 0.285: 0.322: 0.357: 0.384: 0.396: 0.392: 0.374: 0.347: 0.313: 0.278: 0.244: 0.213: 0.186:
Cc : 0.037: 0.043: 0.050: 0.057: 0.064: 0.071: 0.077: 0.079: 0.078: 0.075: 0.069: 0.063: 0.056: 0.049: 0.043: 0.037:
Фоп:   54 :   50 :   46 :   40 :   33 :   25 :   16 :    6 :  356 :  345 :  336 :  328 :  321 :  315 :  311 :  307 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.152: 0.176: 0.204: 0.234: 0.266: 0.296: 0.320: 0.334: 0.330: 0.322: 0.297: 0.266: 0.235: 0.205: 0.175: 0.151:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.034: 0.039: 0.044: 0.050: 0.056: 0.060: 0.063: 0.063: 0.062: 0.052: 0.050: 0.047: 0.043: 0.039: 0.038: 0.034:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.320 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.167: 0.190: 0.216: 0.243: 0.270: 0.294: 0.312: 0.320: 0.318: 0.307: 0.288: 0.264: 0.239: 0.214: 0.189: 0.167:
Cc : 0.033: 0.038: 0.043: 0.049: 0.054: 0.059: 0.062: 0.064: 0.064: 0.061: 0.058: 0.053: 0.048: 0.043: 0.038: 0.033:
Фоп:   50 :   46 :   41 :   35 :   29 :   22 :   14 :    5 :  356 :  348 :  340 :  332 :  326 :  320 :  315 :  311 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.137: 0.156: 0.177: 0.199: 0.222: 0.242: 0.257: 0.267: 0.268: 0.256: 0.240: 0.223: 0.198: 0.178: 0.157: 0.138:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.031: 0.035: 0.039: 0.043: 0.048: 0.052: 0.054: 0.053: 0.050: 0.051: 0.048: 0.042: 0.040: 0.036: 0.032: 0.030:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.261 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.150: 0.168: 0.188: 0.207: 0.227: 0.243: 0.256: 0.261: 0.261: 0.253: 0.240: 0.223: 0.205: 0.186: 0.167: 0.150:
Cc : 0.030: 0.034: 0.038: 0.041: 0.045: 0.049: 0.051: 0.052: 0.052: 0.051: 0.048: 0.045: 0.041: 0.037: 0.033: 0.030:
Фоп:   45 :   41 :   37 :   32 :   26 :   19 :   12 :    5 :  357 :  349 :  342 :  336 :  330 :  324 :  320 :  315 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.122: 0.137: 0.153: 0.169: 0.185: 0.200: 0.211: 0.214: 0.216: 0.211: 0.200: 0.184: 0.168: 0.154: 0.136: 0.123:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.028: 0.031: 0.035: 0.038: 0.041: 0.043: 0.045: 0.047: 0.045: 0.041: 0.040: 0.040: 0.037: 0.032: 0.031: 0.027:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   107.0 м,  Y=     9.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   6.0976386 доли ПДКмр|
                                     |       1.2195277 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   311 град.
                       и скорости ветра  0.69 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.2980|   5.8962474 |  96.70 |  96.70 |   19.7860641  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   5.8962474    96.70                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.2013912     3.30 (2 источника)            |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.146 0.163 0.181 0.199 0.218 0.235 0.249 0.258 0.261 0.257 0.247 0.231 0.213 0.193 0.173 0.154 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.162 0.183 0.207 0.232 0.257 0.280 0.300 0.313 0.318 0.313 0.298 0.275 0.250 0.222 0.196 0.173 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.180 0.206 0.236 0.268 0.302 0.335 0.363 0.384 0.392 0.385 0.362 0.330 0.292 0.255 0.222 0.192 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.198 0.230 0.268 0.309 0.354 0.399 0.440 0.470 0.484 0.474 0.442 0.394 0.341 0.292 0.249 0.212 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.216 0.254 0.300 0.354 0.414 0.475 0.539 0.597 0.623 0.597 0.534 0.461 0.389 0.327 0.274 0.230 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.231 0.276 0.331 0.399 0.477 0.578 0.706 0.833 0.890 0.796 0.651 0.525 0.434 0.358 0.295 0.245 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.243 0.294 0.358 0.439 0.545 0.717 1.027 1.571 1.831 1.225 0.783 0.585 0.467 0.380 0.311 0.256 |- 7
   |                                                  ^                                              |
 8-| 0.251 0.305 0.375 0.466 0.599 0.854 1.615 4.604 4.990 1.877 0.910 0.627 0.485 0.391 0.318 0.262 |- 8
   |                                            ^     ^                                              |
 9-| 0.252 0.309 0.380 0.472 0.613 0.882 1.745 5.826 6.098 1.903 0.911 0.625 0.480 0.388 0.316 0.260 |- 9
   |                                                  ^                                              |
10-| 0.248 0.301 0.370 0.458 0.580 0.781 1.178 1.912 1.903 1.150 0.762 0.569 0.455 0.372 0.305 0.252 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.238 0.286 0.348 0.425 0.518 0.645 0.804 0.938 0.914 0.763 0.611 0.498 0.415 0.344 0.287 0.239 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.222 0.265 0.317 0.380 0.452 0.527 0.599 0.643 0.629 0.571 0.498 0.432 0.369 0.312 0.263 0.223 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.205 0.241 0.282 0.331 0.383 0.435 0.474 0.493 0.486 0.458 0.416 0.369 0.322 0.277 0.239 0.205 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.186 0.215 0.248 0.285 0.322 0.357 0.384 0.396 0.392 0.374 0.347 0.313 0.278 0.244 0.213 0.186 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.167 0.190 0.216 0.243 0.270 0.294 0.312 0.320 0.318 0.307 0.288 0.264 0.239 0.214 0.189 0.167 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.150 0.168 0.188 0.207 0.227 0.243 0.256 0.261 0.261 0.253 0.240 0.223 0.205 0.186 0.167 0.150 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  6.0976386 долей ПДКмр
                                         =  1.2195277 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   107.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 9)       Yм =     9.0 м
 При опасном направлении ветра  :     311 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.69 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.286: 0.259: 0.238: 0.214: 0.225: 0.234: 0.247: 0.258: 0.276: 0.287: 0.290: 0.292: 0.298: 0.299: 0.301:
Cc : 0.057: 0.052: 0.048: 0.043: 0.045: 0.047: 0.049: 0.052: 0.055: 0.057: 0.058: 0.058: 0.060: 0.060: 0.060:
Фоп:   33 :   38 :   42 :   46 :   51 :   56 :   61 :   66 :   73 :   81 :   86 :   92 :   97 :  103 :  107 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.235: 0.213: 0.196: 0.175: 0.185: 0.193: 0.204: 0.214: 0.230: 0.241: 0.243: 0.247: 0.252: 0.256: 0.257:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.051: 0.046: 0.043: 0.039: 0.040: 0.041: 0.043: 0.044: 0.046: 0.046: 0.047: 0.045: 0.046: 0.043: 0.045:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.300: 0.325: 0.347: 0.368: 0.384: 0.391: 0.391: 0.387: 0.387: 0.393: 0.398: 0.396: 0.392: 0.392: 0.395:
Cc : 0.060: 0.065: 0.069: 0.074: 0.077: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077: 0.079: 0.080: 0.079: 0.078: 0.078: 0.079:
Фоп:  112 :  118 :  125 :  132 :  140 :  149 :  157 :  163 :  169 :  176 :  183 :  191 :  197 :  203 :  209 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.258: 0.281: 0.302: 0.321: 0.333: 0.342: 0.334: 0.325: 0.321: 0.328: 0.322: 0.318: 0.312: 0.310: 0.312:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.042: 0.044: 0.044: 0.048: 0.050: 0.050: 0.057: 0.061: 0.066: 0.065: 0.076: 0.078: 0.080: 0.082: 0.083:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.402: 0.412: 0.422: 0.427: 0.429: 0.424: 0.419: 0.428: 0.431: 0.427: 0.436: 0.447: 0.452: 0.458: 0.469:
Cc : 0.080: 0.082: 0.084: 0.085: 0.086: 0.085: 0.084: 0.086: 0.086: 0.085: 0.087: 0.089: 0.090: 0.092: 0.094:
Фоп:  215 :  221 :  228 :  234 :  240 :  246 :  254 :  259 :  270 :  276 :  284 :  291 :  298 :  305 :  313 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.65 :11.31 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.317: 0.327: 0.337: 0.346: 0.351: 0.352: 0.348: 0.360: 0.369: 0.367: 0.375: 0.388: 0.399: 0.407: 0.414:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.084: 0.085: 0.085: 0.081: 0.077: 0.073: 0.071: 0.067: 0.061: 0.060: 0.060: 0.058: 0.053: 0.050: 0.055:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.488: 0.512: 0.519: 0.506: 0.472: 0.428: 0.379: 0.331: 0.286:
Cc : 0.098: 0.102: 0.104: 0.101: 0.094: 0.086: 0.076: 0.066: 0.057:
Фоп:  320 :  332 :  344 :  356 :    7 :   15 :   22 :   28 :   33 :
Uоп:10.80 :10.32 :10.33 :10.97 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.436: 0.456: 0.461: 0.439: 0.398: 0.360: 0.316: 0.273: 0.235:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.052: 0.056: 0.058: 0.066: 0.074: 0.068: 0.063: 0.057: 0.051:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   175.0 м,  Y=  -344.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5193082 доли ПДКмр|
                                     |       0.1038616 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   344 град.
                       и скорости ветра 10.33 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.2980|   0.4614109 |  88.85 |  88.85 |    1.5483588  |
|  2 | 6012 | П1|     0.0528|   0.0577158 |  11.11 |  99.97 |    1.0931017  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.5191267    99.97                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0001815     0.03 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4236731 доли ПДКмр|
                                     |       0.0847346 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.2980|   0.3436234 |  81.11 |  81.11 |    1.1530986  |
|  2 | 6012 | П1|     0.0528|   0.0799156 |  18.86 |  99.97 |    1.5135522  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.4235389    99.97                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0001342     0.03 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2160641 доли ПДКмр|
                                     |       0.0432128 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.2980|   0.1769436 |  81.89 |  81.89 |  0.593770623  |
|  2 | 6012 | П1|     0.0528|   0.0390505 |  18.07 |  99.97 |  0.739592075  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.2159941    99.97                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000700     0.03 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3879221 доли ПДКмр|
                                     |       0.0775844 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   154 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.2980|   0.3364652 |  86.74 |  86.74 |    1.1290779  |
|  2 | 6012 | П1|     0.0528|   0.0513082 |  13.23 |  99.96 |  0.971745431  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.3877734    99.96                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0001487     0.04 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     7.0  0.20 0.500  0.0157  80.0      60.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.0480000
 0003  Т     3.0  0.10 0.200  0.0016  31.0      50.00      70.00                             1.0 1.00 0  0.0000131


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.048000| Т  |   0.995260 |   0.50  |    18.2  |
|   2 | 0003 |    0.000013| Т  |   0.000455 |   0.50  |    17.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.048013 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.995716 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=176)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.028: 0.031: 0.033: 0.033: 0.031: 0.028: 0.025: 0.022: 0.019: 0.016: 0.013:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.043 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.017: 0.021: 0.025: 0.029: 0.034: 0.039: 0.043: 0.043: 0.040: 0.035: 0.030: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.063 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=190)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.019: 0.023: 0.028: 0.035: 0.043: 0.053: 0.062: 0.063: 0.054: 0.043: 0.035: 0.029: 0.023: 0.019: 0.016:
Cc : 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.025: 0.025: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006:
Фоп:  109 :  112 :  115 :  120 :  126 :  136 :  149 :  168 :  190 :  210 :  224 :  233 :  240 :  245 :  248 :  251 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.00 : 8.59 : 6.60 : 5.40 : 5.37 : 6.41 : 8.46 :10.80 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.019: 0.023: 0.028: 0.035: 0.043: 0.053: 0.062: 0.063: 0.054: 0.043: 0.035: 0.029: 0.023: 0.019: 0.016:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.119 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=196)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.020: 0.025: 0.031: 0.040: 0.054: 0.078: 0.117: 0.119: 0.080: 0.055: 0.040: 0.032: 0.025: 0.021: 0.017:
Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.016: 0.021: 0.031: 0.047: 0.047: 0.032: 0.022: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп:  102 :  104 :  106 :  109 :  114 :  122 :  136 :  162 :  196 :  223 :  237 :  245 :  250 :  254 :  256 :  258 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.37 : 6.62 : 3.84 : 1.49 : 1.44 : 3.69 : 6.35 : 9.18 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.020: 0.025: 0.031: 0.040: 0.054: 0.078: 0.117: 0.119: 0.080: 0.055: 0.040: 0.032: 0.025: 0.021: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  0.381 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=219)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.021: 0.026: 0.033: 0.043: 0.064: 0.121: 0.357: 0.381: 0.128: 0.065: 0.044: 0.033: 0.027: 0.021: 0.017:
Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.025: 0.048: 0.143: 0.152: 0.051: 0.026: 0.018: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:
Фоп:   94 :   95 :   96 :   97 :   99 :  103 :  111 :  138 :  219 :  248 :  257 :  260 :  262 :  264 :  265 :  265 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.53 : 8.46 : 5.25 : 1.40 : 0.78 : 0.76 : 1.30 : 5.04 : 8.27 :11.37 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.021: 0.026: 0.033: 0.043: 0.064: 0.121: 0.357: 0.380: 0.128: 0.065: 0.044: 0.033: 0.027: 0.021: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  0.475 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=311)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.021: 0.026: 0.033: 0.044: 0.065: 0.128: 0.438: 0.475: 0.136: 0.067: 0.045: 0.034: 0.027: 0.021: 0.017:
Cc : 0.007: 0.008: 0.011: 0.013: 0.018: 0.026: 0.051: 0.175: 0.190: 0.054: 0.027: 0.018: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:
Фоп:   87 :   86 :   86 :   85 :   83 :   81 :   75 :   52 :  311 :  286 :  279 :  277 :  275 :  274 :  274 :  273 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.53 : 8.36 : 5.13 : 1.30 : 0.73 : 0.71 : 1.23 : 4.87 : 8.18 :11.31 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.021: 0.026: 0.033: 0.044: 0.065: 0.128: 0.438: 0.475: 0.136: 0.067: 0.045: 0.034: 0.027: 0.021: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.142 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=342)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.020: 0.025: 0.032: 0.041: 0.056: 0.085: 0.139: 0.142: 0.087: 0.057: 0.041: 0.032: 0.026: 0.021: 0.017:
Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.022: 0.034: 0.055: 0.057: 0.035: 0.023: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп:   79 :   78 :   76 :   73 :   68 :   61 :   47 :   21 :  342 :  314 :  300 :  292 :  288 :  284 :  282 :  281 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.13 : 6.24 : 3.35 : 1.22 : 1.20 : 3.18 : 6.06 : 8.99 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.020: 0.025: 0.032: 0.041: 0.056: 0.085: 0.139: 0.142: 0.087: 0.057: 0.041: 0.032: 0.026: 0.021: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.068 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=349)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.019: 0.023: 0.029: 0.036: 0.045: 0.057: 0.068: 0.068: 0.057: 0.045: 0.036: 0.029: 0.024: 0.019: 0.016:
Cc : 0.006: 0.008: 0.009: 0.012: 0.014: 0.018: 0.023: 0.027: 0.027: 0.023: 0.018: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006:
Фоп:   72 :   70 :   66 :   62 :   56 :   46 :   32 :   12 :  349 :  329 :  314 :  305 :  298 :  294 :  290 :  288 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.65 : 8.18 : 6.11 : 4.76 : 4.75 : 5.98 : 8.05 :10.50 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.019: 0.023: 0.029: 0.035: 0.045: 0.057: 0.068: 0.068: 0.057: 0.045: 0.036: 0.029: 0.024: 0.019: 0.016:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.018: 0.021: 0.026: 0.030: 0.036: 0.041: 0.045: 0.045: 0.042: 0.036: 0.031: 0.026: 0.022: 0.018: 0.015:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=354)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.026: 0.029: 0.032: 0.034: 0.034: 0.032: 0.029: 0.026: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014:
Cc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.027: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.019: 0.017: 0.014: 0.012:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   107.0 м,  Y=     9.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4751126 доли ПДКмр|
                                     |       0.1900450 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   311 град.
                       и скорости ветра  0.71 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0480|   0.4749825 |  99.97 |  99.97 |    9.8954697  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.4749825    99.97                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0001301     0.03 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.016 0.016 0.015 0.013 0.012 0.011 0.010 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.011 0.012 0.014 0.016 0.017 0.019 0.020 0.021 0.021 0.020 0.019 0.017 0.016 0.014 0.012 0.011 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023 0.025 0.026 0.026 0.025 0.023 0.021 0.018 0.016 0.014 0.012 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.013 0.016 0.018 0.021 0.025 0.028 0.031 0.033 0.033 0.031 0.028 0.025 0.022 0.019 0.016 0.013 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.015 0.017 0.021 0.025 0.029 0.034 0.039 0.043 0.043 0.040 0.035 0.030 0.025 0.021 0.018 0.015 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.016 0.019 0.023 0.028 0.035 0.043 0.053 0.062 0.063 0.054 0.043 0.035 0.029 0.023 0.019 0.016 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.017 0.020 0.025 0.031 0.040 0.054 0.078 0.117 0.119 0.080 0.055 0.040 0.032 0.025 0.021 0.017 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.017 0.021 0.026 0.033 0.043 0.064 0.121 0.357 0.381 0.128 0.065 0.044 0.033 0.027 0.021 0.017 |- 8
   |                                            ^                                                    |
 9-| 0.017 0.021 0.026 0.033 0.044 0.065 0.128 0.438 0.475 0.136 0.067 0.045 0.034 0.027 0.021 0.017 |- 9
   |                                                  ^                                              |
10-| 0.017 0.020 0.025 0.032 0.041 0.056 0.085 0.139 0.142 0.087 0.057 0.041 0.032 0.026 0.021 0.017 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.016 0.019 0.023 0.029 0.036 0.045 0.057 0.068 0.068 0.057 0.045 0.036 0.029 0.024 0.019 0.016 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.015 0.018 0.021 0.026 0.030 0.036 0.041 0.045 0.045 0.042 0.036 0.031 0.026 0.022 0.018 0.015 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.014 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032 0.034 0.034 0.032 0.029 0.026 0.022 0.019 0.016 0.014 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.024 0.026 0.027 0.027 0.026 0.024 0.022 0.019 0.017 0.014 0.012 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018 0.019 0.021 0.022 0.022 0.021 0.020 0.018 0.016 0.014 0.013 0.011 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.010 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 0.015 0.014 0.012 0.011 0.010 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.4751126 долей ПДКмр
                                         =  0.1900450 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   107.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 9)       Yм =     9.0 м
 При опасном направлении ветра  :     311 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.71 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021:
Cc : 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025:
Cc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.032: 0.032: 0.033: 0.034:
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.037: 0.037: 0.035: 0.032: 0.029: 0.025: 0.022: 0.019:
Cc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   175.0 м,  Y=  -344.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0371810 доли ПДКмр|
                                     |       0.0148724 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   344 град.
                       и скорости ветра 10.10 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0480|   0.0371663 |  99.96 |  99.96 |  0.774297535  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0371663    99.96                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000147     0.04 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0276853 доли ПДКмр|
                                     |       0.0110741 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0480|   0.0276744 |  99.96 |  99.96 |  0.576549232  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0276744    99.96                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000109     0.04 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0142562 доли ПДКмр|
                                     |       0.0057025 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0480|   0.0142505 |  99.96 |  99.96 |  0.296885312  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0142505    99.96                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000057     0.04 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0271100 доли ПДКмр|
                                     |       0.0108440 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   154 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0480|   0.0270979 |  99.96 |  99.96 |  0.564538956  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0270979    99.96                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000121     0.04 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     7.0  0.20 0.500  0.0157  80.0      60.00      50.00                             3.0 1.00 0  0.0140000
 6012  П1    3.0                      31.0     105.00     100.00     100.00     150.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0818056


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.014000| Т  |   2.322274 |   0.50  |     9.1  |
|   2 | 6012 |    0.081806| П1 |  22.688332 |   0.50  |     8.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.095806 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =    25.010605 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.090 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.042: 0.048: 0.055: 0.064: 0.073: 0.081: 0.088: 0.090: 0.088: 0.082: 0.073: 0.064: 0.056: 0.048: 0.042:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Фоп:  132 :  136 :  140 :  145 :  151 :  158 :  165 :  172 :  180 :  189 :  196 :  203 :  210 :  215 :  220 :  225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.038: 0.044: 0.051: 0.058: 0.066: 0.074: 0.081: 0.083: 0.080: 0.074: 0.066: 0.058: 0.050: 0.044: 0.038:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.138 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.048: 0.057: 0.068: 0.082: 0.099: 0.118: 0.133: 0.138: 0.134: 0.119: 0.100: 0.083: 0.068: 0.057: 0.048:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.020: 0.021: 0.020: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007:
Фоп:  128 :  131 :  136 :  141 :  147 :  154 :  162 :  171 :  181 :  190 :  199 :  207 :  214 :  220 :  225 :  229 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.044: 0.051: 0.062: 0.075: 0.092: 0.110: 0.123: 0.127: 0.122: 0.108: 0.091: 0.075: 0.062: 0.051: 0.043:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.203 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.055: 0.067: 0.085: 0.111: 0.146: 0.174: 0.194: 0.203: 0.197: 0.178: 0.147: 0.112: 0.086: 0.067: 0.055:
Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.022: 0.026: 0.029: 0.030: 0.030: 0.027: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008:
Фоп:  123 :  126 :  131 :  136 :  142 :  150 :  159 :  170 :  181 :  192 :  202 :  211 :  219 :  225 :  230 :  234 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.041: 0.050: 0.061: 0.078: 0.103: 0.135: 0.162: 0.179: 0.186: 0.180: 0.162: 0.134: 0.102: 0.077: 0.061: 0.049:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.012: 0.015: 0.017: 0.018: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.270 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.062: 0.080: 0.110: 0.152: 0.191: 0.226: 0.256: 0.270: 0.262: 0.235: 0.199: 0.155: 0.110: 0.080: 0.062:
Cc : 0.008: 0.009: 0.012: 0.016: 0.023: 0.029: 0.034: 0.038: 0.041: 0.039: 0.035: 0.030: 0.023: 0.016: 0.012: 0.009:
Фоп:  118 :  121 :  125 :  130 :  136 :  144 :  155 :  167 :  181 :  195 :  207 :  217 :  225 :  231 :  236 :  240 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.045: 0.056: 0.073: 0.100: 0.142: 0.180: 0.212: 0.241: 0.250: 0.238: 0.212: 0.179: 0.141: 0.100: 0.073: 0.056:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.014: 0.015: 0.020: 0.024: 0.023: 0.020: 0.015: 0.010: 0.008: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.352 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=182)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.055: 0.071: 0.096: 0.140: 0.184: 0.227: 0.281: 0.329: 0.352: 0.346: 0.300: 0.241: 0.191: 0.140: 0.095: 0.070:
Cc : 0.008: 0.011: 0.014: 0.021: 0.028: 0.034: 0.042: 0.049: 0.053: 0.052: 0.045: 0.036: 0.029: 0.021: 0.014: 0.011:
Фоп:  112 :  114 :  118 :  122 :  128 :  136 :  148 :  163 :  182 :  199 :  214 :  225 :  233 :  238 :  243 :  246 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.050: 0.064: 0.087: 0.129: 0.173: 0.218: 0.269: 0.316: 0.325: 0.313: 0.268: 0.216: 0.172: 0.127: 0.086: 0.063:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.014: 0.027: 0.033: 0.032: 0.025: 0.019: 0.013: 0.009: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.430 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=207)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.060: 0.078: 0.113: 0.162: 0.203: 0.252: 0.318: 0.391: 0.415: 0.430: 0.354: 0.272: 0.211: 0.165: 0.110: 0.077:
Cc : 0.009: 0.012: 0.017: 0.024: 0.030: 0.038: 0.048: 0.059: 0.062: 0.065: 0.053: 0.041: 0.032: 0.025: 0.016: 0.012:
Фоп:  105 :  107 :  110 :  113 :  118 :  125 :  137 :  156 :  185 :  207 :  224 :  235 :  242 :  247 :  251 :  253 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.92 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.054: 0.071: 0.101: 0.150: 0.191: 0.245: 0.313: 0.385: 0.373: 0.380: 0.311: 0.242: 0.189: 0.148: 0.100: 0.070:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.012: 0.011: 0.007: 0.005: 0.006: 0.042: 0.051: 0.043: 0.031: 0.022: 0.017: 0.010: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.897 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.063: 0.085: 0.126: 0.174: 0.215: 0.257: 0.299: 0.490: 0.897: 0.491: 0.348: 0.278: 0.221: 0.175: 0.122: 0.082:
Cc : 0.009: 0.013: 0.019: 0.026: 0.032: 0.039: 0.045: 0.074: 0.135: 0.074: 0.052: 0.042: 0.033: 0.026: 0.018: 0.012:
Фоп:   98 :  100 :  101 :  103 :  107 :  112 :  120 :  133 :  183 :  228 :  239 :  248 :  254 :  257 :  259 :  261 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.04 : 0.66 : 1.19 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.056: 0.074: 0.113: 0.159: 0.197: 0.246: 0.298: 0.487: 0.866: 0.463: 0.294: 0.243: 0.198: 0.157: 0.110: 0.075:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.007: 0.010: 0.014: 0.015: 0.017: 0.011: 0.001: 0.003: 0.032: 0.027: 0.054: 0.035: 0.023: 0.017: 0.011: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  1.184 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=212)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.088: 0.133: 0.181: 0.225: 0.273: 0.320: 0.654: 1.184: 0.626: 0.329: 0.273: 0.222: 0.177: 0.127: 0.084:
Cc : 0.010: 0.013: 0.020: 0.027: 0.034: 0.041: 0.048: 0.098: 0.178: 0.094: 0.049: 0.041: 0.033: 0.027: 0.019: 0.013:
Фоп:   91 :   91 :   92 :   92 :   94 :   98 :  107 :  121 :  212 :  261 :  258 :  264 :  267 :  268 :  269 :  269 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.57 : 0.66 : 0.57 : 0.70 :11.14 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.057: 0.078: 0.116: 0.162: 0.198: 0.229: 0.234: 0.496: 0.918: 0.591: 0.263: 0.237: 0.200: 0.160: 0.116: 0.076:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.007: 0.010: 0.016: 0.019: 0.027: 0.045: 0.086: 0.159: 0.265: 0.036: 0.066: 0.036: 0.022: 0.017: 0.011: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  1.101 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=359)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.064: 0.088: 0.132: 0.183: 0.233: 0.299: 0.385: 0.937: 1.101: 0.547: 0.315: 0.267: 0.217: 0.173: 0.123: 0.082:
Cc : 0.010: 0.013: 0.020: 0.027: 0.035: 0.045: 0.058: 0.141: 0.165: 0.082: 0.047: 0.040: 0.033: 0.026: 0.018: 0.012:
Фоп:   84 :   83 :   82 :   81 :   80 :   78 :   74 :   53 :  359 :  301 :  283 :  282 :  281 :  279 :  278 :  277 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.57 : 0.93 : 0.57 : 0.88 :11.31 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.056: 0.076: 0.115: 0.159: 0.196: 0.239: 0.273: 0.548: 1.101: 0.516: 0.258: 0.237: 0.199: 0.158: 0.113: 0.075:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.008: 0.011: 0.017: 0.024: 0.037: 0.060: 0.112: 0.388:      : 0.031: 0.057: 0.029: 0.018: 0.015: 0.011: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.483 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 23)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.062: 0.083: 0.122: 0.177: 0.229: 0.302: 0.402: 0.483: 0.396: 0.392: 0.319: 0.258: 0.206: 0.164: 0.112: 0.077:
Cc : 0.009: 0.012: 0.018: 0.027: 0.034: 0.045: 0.060: 0.073: 0.059: 0.059: 0.048: 0.039: 0.031: 0.025: 0.017: 0.012:
Фоп:   77 :   75 :   73 :   70 :   66 :   59 :   47 :   23 :  359 :  332 :  312 :  300 :  294 :  290 :  287 :  285 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.78 : 9.47 :10.95 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.054: 0.072: 0.104: 0.152: 0.193: 0.247: 0.317: 0.375: 0.395: 0.391: 0.313: 0.242: 0.192: 0.151: 0.102: 0.071:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.008: 0.011: 0.018: 0.025: 0.037: 0.055: 0.085: 0.109: 0.001: 0.000: 0.006: 0.016: 0.015: 0.013: 0.009: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.377 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 17)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.058: 0.076: 0.107: 0.157: 0.209: 0.269: 0.337: 0.377: 0.360: 0.335: 0.288: 0.234: 0.188: 0.144: 0.097: 0.071:
Cc : 0.009: 0.011: 0.016: 0.024: 0.031: 0.040: 0.051: 0.057: 0.054: 0.050: 0.043: 0.035: 0.028: 0.022: 0.015: 0.011:
Фоп:   70 :   68 :   65 :   60 :   55 :   46 :   34 :   17 :  358 :  340 :  324 :  313 :  305 :  299 :  295 :  292 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.065: 0.090: 0.134: 0.176: 0.224: 0.281: 0.326: 0.340: 0.327: 0.277: 0.222: 0.175: 0.132: 0.089: 0.065:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.007: 0.011: 0.018: 0.023: 0.033: 0.045: 0.057: 0.051: 0.020: 0.008: 0.011: 0.012: 0.013: 0.012: 0.008: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.286 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 13)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.053: 0.067: 0.090: 0.126: 0.175: 0.220: 0.260: 0.286: 0.286: 0.267: 0.235: 0.198: 0.159: 0.114: 0.082: 0.063:
Cc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.019: 0.026: 0.033: 0.039: 0.043: 0.043: 0.040: 0.035: 0.030: 0.024: 0.017: 0.012: 0.009:
Фоп:   64 :   61 :   57 :   52 :   46 :   37 :   26 :   13 :  359 :  344 :  332 :  321 :  313 :  307 :  302 :  298 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.047: 0.058: 0.076: 0.106: 0.149: 0.187: 0.222: 0.251: 0.263: 0.249: 0.222: 0.184: 0.146: 0.104: 0.075: 0.057:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.007: 0.009: 0.014: 0.020: 0.026: 0.033: 0.038: 0.035: 0.022: 0.018: 0.013: 0.014: 0.013: 0.010: 0.007: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.217 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=359)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.059: 0.074: 0.097: 0.130: 0.168: 0.198: 0.215: 0.217: 0.206: 0.185: 0.154: 0.119: 0.088: 0.069: 0.056:
Cc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.020: 0.025: 0.030: 0.032: 0.033: 0.031: 0.028: 0.023: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008:
Фоп:   59 :   55 :   51 :   46 :   39 :   31 :   22 :   11 :  359 :  347 :  337 :  327 :  320 :  314 :  309 :  304 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.051: 0.064: 0.082: 0.110: 0.144: 0.172: 0.191: 0.196: 0.188: 0.171: 0.141: 0.108: 0.081: 0.063: 0.050:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.006: 0.008: 0.011: 0.015: 0.020: 0.024: 0.025: 0.024: 0.021: 0.018: 0.014: 0.014: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.154 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=359)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.051: 0.062: 0.075: 0.094: 0.116: 0.137: 0.151: 0.154: 0.147: 0.130: 0.107: 0.087: 0.070: 0.058: 0.049:
Cc : 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.023: 0.023: 0.022: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:
Фоп:   54 :   50 :   45 :   40 :   34 :   27 :   18 :    9 :  359 :  349 :  340 :  332 :  325 :  319 :  314 :  310 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.038: 0.045: 0.053: 0.065: 0.080: 0.098: 0.118: 0.133: 0.137: 0.131: 0.117: 0.097: 0.079: 0.064: 0.053: 0.044:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.005: 0.007: 0.008: 0.011: 0.014: 0.018: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.100 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=359)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.045: 0.052: 0.060: 0.071: 0.081: 0.091: 0.098: 0.100: 0.096: 0.088: 0.077: 0.067: 0.057: 0.049: 0.043:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
Фоп:   49 :   45 :   41 :   36 :   30 :   23 :   16 :    8 :  359 :  351 :  343 :  336 :  329 :  323 :  318 :  314 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.039: 0.045: 0.052: 0.061: 0.070: 0.079: 0.086: 0.088: 0.086: 0.079: 0.070: 0.060: 0.052: 0.045: 0.039:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=359)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.039: 0.044: 0.050: 0.056: 0.062: 0.067: 0.070: 0.071: 0.069: 0.065: 0.060: 0.054: 0.048: 0.042: 0.037:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
Фоп:   45 :   41 :   37 :   32 :   27 :   20 :   14 :    7 :  359 :  352 :  345 :  339 :  333 :  327 :  322 :  318 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.034: 0.039: 0.044: 0.049: 0.054: 0.059: 0.062: 0.063: 0.062: 0.058: 0.054: 0.049: 0.043: 0.038: 0.034:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   107.0 м,  Y=   109.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.1835860 доли ПДКмр|
                                     |       0.1775379 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   212 град.
                       и скорости ветра  0.57 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.0818|   0.9184490 |  77.60 |  77.60 |   11.2272148  |
|  2 | 0001 | Т |     0.0140|   0.2651373 |  22.40 | 100.00 |   18.9383755  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   1.1835864   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.037 0.042 0.048 0.055 0.064 0.073 0.081 0.088 0.090 0.088 0.082 0.073 0.064 0.056 0.048 0.042 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.041 0.048 0.057 0.068 0.082 0.099 0.118 0.133 0.138 0.134 0.119 0.100 0.083 0.068 0.057 0.048 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.046 0.055 0.067 0.085 0.111 0.146 0.174 0.194 0.203 0.197 0.178 0.147 0.112 0.086 0.067 0.055 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.050 0.062 0.080 0.110 0.152 0.191 0.226 0.256 0.270 0.262 0.235 0.199 0.155 0.110 0.080 0.062 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.055 0.071 0.096 0.140 0.184 0.227 0.281 0.329 0.352 0.346 0.300 0.241 0.191 0.140 0.095 0.070 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.060 0.078 0.113 0.162 0.203 0.252 0.318 0.391 0.415 0.430 0.354 0.272 0.211 0.165 0.110 0.077 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.063 0.085 0.126 0.174 0.215 0.257 0.299 0.490 0.897 0.491 0.348 0.278 0.221 0.175 0.122 0.082 |- 7
   |                                                  ^                                              |
 8-| 0.065 0.088 0.133 0.181 0.225 0.273 0.320 0.654 1.184 0.626 0.329 0.273 0.222 0.177 0.127 0.084 |- 8
   |                                                  ^                                              |
 9-| 0.064 0.088 0.132 0.183 0.233 0.299 0.385 0.937 1.101 0.547 0.315 0.267 0.217 0.173 0.123 0.082 |- 9
   |                                                  ^                                              |
10-| 0.062 0.083 0.122 0.177 0.229 0.302 0.402 0.483 0.396 0.392 0.319 0.258 0.206 0.164 0.112 0.077 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.058 0.076 0.107 0.157 0.209 0.269 0.337 0.377 0.360 0.335 0.288 0.234 0.188 0.144 0.097 0.071 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.053 0.067 0.090 0.126 0.175 0.220 0.260 0.286 0.286 0.267 0.235 0.198 0.159 0.114 0.082 0.063 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.048 0.059 0.074 0.097 0.130 0.168 0.198 0.215 0.217 0.206 0.185 0.154 0.119 0.088 0.069 0.056 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.043 0.051 0.062 0.075 0.094 0.116 0.137 0.151 0.154 0.147 0.130 0.107 0.087 0.070 0.058 0.049 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.039 0.045 0.052 0.060 0.071 0.081 0.091 0.098 0.100 0.096 0.088 0.077 0.067 0.057 0.049 0.043 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.034 0.039 0.044 0.050 0.056 0.062 0.067 0.070 0.071 0.069 0.065 0.060 0.054 0.048 0.042 0.037 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.1835860 долей ПДКмр
                                         =  0.1775379 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   107.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 8)       Yм =   109.0 м
 При опасном направлении ветра  :     212 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.57 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.077: 0.066: 0.059: 0.051: 0.054: 0.057: 0.061: 0.065: 0.072: 0.077: 0.079: 0.081: 0.085: 0.087: 0.090:
Cc : 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013:
Фоп:   33 :   38 :   42 :   46 :   50 :   55 :   60 :   64 :   71 :   79 :   84 :   89 :   94 :   99 :  103 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.066: 0.057: 0.051: 0.044: 0.047: 0.049: 0.053: 0.056: 0.062: 0.066: 0.069: 0.071: 0.074: 0.077: 0.080:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.091: 0.110: 0.132: 0.154: 0.172: 0.185: 0.191: 0.193: 0.196: 0.202: 0.208: 0.206: 0.203: 0.201: 0.202:
Cc : 0.014: 0.016: 0.020: 0.023: 0.026: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.030:
Фоп:  108 :  113 :  119 :  126 :  134 :  143 :  152 :  158 :  165 :  171 :  180 :  188 :  195 :  202 :  208 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.081: 0.099: 0.121: 0.143: 0.161: 0.173: 0.178: 0.180: 0.182: 0.188: 0.192: 0.189: 0.185: 0.182: 0.183:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.012: 0.014: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.205: 0.209: 0.214: 0.212: 0.208: 0.202: 0.195: 0.196: 0.194: 0.192: 0.196: 0.203: 0.207: 0.213: 0.220:
Cc : 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033:
Фоп:  215 :  221 :  228 :  236 :  242 :  249 :  257 :  263 :  275 :  281 :  289 :  297 :  304 :  312 :  319 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.185: 0.188: 0.191: 0.190: 0.186: 0.182: 0.176: 0.178: 0.177: 0.175: 0.181: 0.189: 0.192: 0.199: 0.205:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.020: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016: 0.014: 0.015: 0.013: 0.015:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.230: 0.240: 0.239: 0.226: 0.203: 0.169: 0.132: 0.099: 0.077:
Cc : 0.034: 0.036: 0.036: 0.034: 0.030: 0.025: 0.020: 0.015: 0.011:
Фоп:  327 :  339 :  350 :    1 :   10 :   18 :   24 :   29 :   33 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.216: 0.226: 0.220: 0.205: 0.180: 0.148: 0.113: 0.084: 0.066:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.014: 0.014: 0.019: 0.021: 0.023: 0.021: 0.019: 0.015: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   258.0 м,  Y=  -311.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2401745 доли ПДКмр|
                                     |       0.0360262 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   339 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.0818|   0.2261924 |  94.18 |  94.18 |    2.7649987  |
|  2 | 0001 | Т |     0.0140|   0.0139821 |   5.82 | 100.00 |  0.998723984  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.2401745   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2089984 доли ПДКмр|
                                     |       0.0313498 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   237 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.0818|   0.1877518 |  89.83 |  89.83 |    2.2950976  |
|  2 | 0001 | Т |     0.0140|   0.0212465 |  10.17 | 100.00 |    1.5176104  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.2089984   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0517159 доли ПДКмр|
                                     |       0.0077574 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.0818|   0.0450171 |  87.05 |  87.05 |  0.550293922  |
|  2 | 0001 | Т |     0.0140|   0.0066988 |  12.95 | 100.00 |  0.478482902  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0517159   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1868017 доли ПДКмр|
                                     |       0.0280203 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   148 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.0818|   0.1749469 |  93.65 |  93.65 |    2.1385689  |
|  2 | 0001 | Т |     0.0140|   0.0118548 |   6.35 | 100.00 |  0.846768498  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1868017   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     7.0  0.20 0.500  0.0157  80.0      60.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.1170000
 6012  П1    3.0                      31.0     105.00     100.00     100.00     150.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1055556


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.117000| Т  |   1.940758 |   0.50  |    18.2  |
|   2 | 6012 |    0.105556| П1 |   2.927525 |   0.50  |    17.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.222556 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     4.868283 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.076 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=182)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.046: 0.051: 0.056: 0.062: 0.067: 0.071: 0.075: 0.076: 0.076: 0.073: 0.069: 0.064: 0.057: 0.052: 0.046:
Cc : 0.021: 0.023: 0.025: 0.028: 0.031: 0.033: 0.036: 0.037: 0.038: 0.038: 0.037: 0.035: 0.032: 0.029: 0.026: 0.023:
Фоп:  133 :  137 :  142 :  147 :  153 :  159 :  166 :  174 :  182 :  189 :  197 :  204 :  210 :  216 :  220 :  225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.026: 0.029: 0.032: 0.035: 0.039: 0.043: 0.044: 0.045: 0.046: 0.043: 0.041: 0.038: 0.034: 0.030: 0.027:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.017: 0.019: 0.022: 0.024: 0.027: 0.028: 0.029: 0.031: 0.032: 0.030: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.092 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=182)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.051: 0.057: 0.064: 0.071: 0.078: 0.085: 0.090: 0.092: 0.092: 0.088: 0.082: 0.074: 0.066: 0.058: 0.052:
Cc : 0.023: 0.026: 0.029: 0.032: 0.036: 0.039: 0.042: 0.045: 0.046: 0.046: 0.044: 0.041: 0.037: 0.033: 0.029: 0.026:
Фоп:  129 :  133 :  138 :  143 :  149 :  156 :  164 :  173 :  182 :  191 :  199 :  207 :  214 :  220 :  225 :  229 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.029: 0.032: 0.036: 0.041: 0.046: 0.050: 0.053: 0.055: 0.054: 0.053: 0.049: 0.044: 0.039: 0.034: 0.030:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.020: 0.022: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.034: 0.037: 0.038: 0.038: 0.036: 0.034: 0.031: 0.027: 0.024: 0.021:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.112 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=193)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.057: 0.064: 0.073: 0.081: 0.090: 0.099: 0.107: 0.111: 0.112: 0.107: 0.097: 0.086: 0.076: 0.066: 0.057:
Cc : 0.025: 0.028: 0.032: 0.036: 0.041: 0.045: 0.050: 0.053: 0.056: 0.056: 0.053: 0.049: 0.043: 0.038: 0.033: 0.028:
Фоп:  124 :  128 :  133 :  138 :  145 :  153 :  162 :  172 :  182 :  193 :  203 :  211 :  219 :  225 :  230 :  234 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.032: 0.035: 0.041: 0.045: 0.050: 0.056: 0.061: 0.067: 0.065: 0.062: 0.057: 0.050: 0.044: 0.039: 0.033:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.021: 0.025: 0.029: 0.031: 0.036: 0.040: 0.043: 0.046: 0.045: 0.046: 0.045: 0.040: 0.036: 0.031: 0.027: 0.023:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.135 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=196)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.054: 0.062: 0.071: 0.081: 0.092: 0.102: 0.113: 0.124: 0.133: 0.135: 0.127: 0.115: 0.099: 0.085: 0.073: 0.062:
Cc : 0.027: 0.031: 0.036: 0.041: 0.046: 0.051: 0.057: 0.062: 0.066: 0.067: 0.064: 0.057: 0.050: 0.043: 0.036: 0.031:
Фоп:  119 :  123 :  127 :  133 :  139 :  148 :  158 :  170 :  183 :  196 :  207 :  217 :  224 :  231 :  235 :  239 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.38 :11.12 :11.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.034: 0.039: 0.043: 0.051: 0.055: 0.064: 0.071: 0.077: 0.077: 0.073: 0.066: 0.057: 0.050: 0.042: 0.036:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.024: 0.029: 0.032: 0.038: 0.041: 0.047: 0.050: 0.053: 0.056: 0.058: 0.054: 0.049: 0.042: 0.036: 0.031: 0.026:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.164 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=201)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.058: 0.067: 0.078: 0.089: 0.101: 0.112: 0.126: 0.145: 0.162: 0.164: 0.151: 0.131: 0.111: 0.094: 0.079: 0.067:
Cc : 0.029: 0.034: 0.039: 0.045: 0.051: 0.056: 0.063: 0.072: 0.081: 0.082: 0.075: 0.065: 0.056: 0.047: 0.040: 0.033:
Фоп:  113 :  116 :  120 :  126 :  132 :  142 :  154 :  169 :  185 :  201 :  214 :  224 :  232 :  238 :  242 :  245 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.32 : 9.47 : 8.24 : 7.87 : 8.49 : 9.99 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.032: 0.037: 0.043: 0.045: 0.053: 0.060: 0.068: 0.075: 0.085: 0.089: 0.083: 0.072: 0.063: 0.054: 0.046: 0.038:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.026: 0.030: 0.035: 0.045: 0.048: 0.053: 0.058: 0.069: 0.076: 0.075: 0.067: 0.058: 0.049: 0.040: 0.034: 0.029:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.264 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.062: 0.072: 0.084: 0.098: 0.111: 0.125: 0.157: 0.221: 0.264: 0.227: 0.175: 0.142: 0.119: 0.100: 0.084: 0.071:
Cc : 0.031: 0.036: 0.042: 0.049: 0.055: 0.062: 0.079: 0.111: 0.132: 0.113: 0.087: 0.071: 0.060: 0.050: 0.042: 0.035:
Фоп:  107 :  109 :  113 :  117 :  124 :  133 :  142 :  160 :  185 :  208 :  224 :  234 :  241 :  246 :  249 :  252 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.53 : 8.98 : 0.87 : 0.89 : 0.90 : 1.21 : 7.48 :10.06 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.039: 0.042: 0.049: 0.062: 0.075: 0.092: 0.142: 0.175: 0.148: 0.090: 0.074: 0.064: 0.056: 0.047: 0.040:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.029: 0.033: 0.042: 0.048: 0.048: 0.050: 0.065: 0.079: 0.089: 0.079: 0.084: 0.068: 0.055: 0.044: 0.037: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.573 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=191)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.076: 0.090: 0.106: 0.122: 0.147: 0.229: 0.384: 0.573: 0.408: 0.210: 0.148: 0.122: 0.103: 0.087: 0.073:
Cc : 0.032: 0.038: 0.045: 0.053: 0.061: 0.074: 0.114: 0.192: 0.287: 0.204: 0.105: 0.074: 0.061: 0.052: 0.043: 0.036:
Фоп:  100 :  102 :  104 :  107 :  112 :  121 :  128 :  150 :  191 :  225 :  241 :  246 :  252 :  255 :  258 :  260 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.04 : 6.94 : 0.79 : 0.70 : 0.71 : 0.76 : 0.92 : 8.62 :11.65 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.039: 0.046: 0.056: 0.072: 0.103: 0.116: 0.221: 0.370: 0.276: 0.135: 0.078: 0.063: 0.055: 0.049: 0.042:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.031: 0.038: 0.044: 0.049: 0.051: 0.045: 0.112: 0.163: 0.204: 0.131: 0.075: 0.070: 0.059: 0.048: 0.038: 0.031:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  0.962 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=218)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.067: 0.079: 0.095: 0.112: 0.135: 0.177: 0.341: 0.840: 0.962: 0.513: 0.241: 0.150: 0.122: 0.104: 0.087: 0.073:
Cc : 0.033: 0.040: 0.047: 0.056: 0.067: 0.088: 0.170: 0.420: 0.481: 0.256: 0.120: 0.075: 0.061: 0.052: 0.044: 0.037:
Фоп:   93 :   93 :   94 :   96 :   98 :  102 :  107 :  135 :  218 :  251 :  262 :  261 :  264 :  266 :  267 :  267 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.17 : 4.22 : 0.90 : 0.70 : 0.66 : 0.69 : 0.84 : 7.82 :11.03 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.041: 0.048: 0.062: 0.082: 0.121: 0.221: 0.680: 0.734: 0.284: 0.147: 0.086: 0.063: 0.055: 0.049: 0.041:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.032: 0.038: 0.047: 0.050: 0.053: 0.056: 0.120: 0.159: 0.228: 0.229: 0.094: 0.064: 0.059: 0.048: 0.039: 0.033:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  1.162 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 52)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.067: 0.080: 0.097: 0.116: 0.142: 0.191: 0.381: 1.162: 1.095: 0.478: 0.226: 0.145: 0.119: 0.101: 0.086: 0.072:
Cc : 0.034: 0.040: 0.048: 0.058: 0.071: 0.095: 0.190: 0.581: 0.548: 0.239: 0.113: 0.072: 0.059: 0.051: 0.043: 0.036:
Фоп:   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   73 :   52 :  313 :  293 :  285 :  278 :  277 :  276 :  276 :  275 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.11 : 4.14 : 0.99 : 0.69 : 0.64 : 0.70 : 0.91 : 7.83 :11.08 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.041: 0.049: 0.061: 0.083: 0.124: 0.244: 0.854: 0.916: 0.254: 0.129: 0.085: 0.063: 0.052: 0.048: 0.040:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.032: 0.040: 0.048: 0.055: 0.059: 0.066: 0.136: 0.308: 0.180: 0.224: 0.097: 0.060: 0.056: 0.050: 0.038: 0.032:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.427 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 23)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.066: 0.079: 0.095: 0.115: 0.141: 0.181: 0.267: 0.427: 0.416: 0.276: 0.172: 0.131: 0.112: 0.097: 0.082: 0.070:
Cc : 0.033: 0.040: 0.048: 0.058: 0.070: 0.090: 0.134: 0.214: 0.208: 0.138: 0.086: 0.065: 0.056: 0.048: 0.041: 0.035:
Фоп:   78 :   77 :   74 :   72 :   67 :   60 :   47 :   23 :  347 :  322 :  306 :  294 :  290 :  287 :  285 :  283 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.25 : 7.15 : 2.48 : 0.99 : 0.81 : 0.84 : 0.94 : 8.81 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.040: 0.048: 0.061: 0.077: 0.107: 0.164: 0.265: 0.252: 0.146: 0.097: 0.076: 0.057: 0.051: 0.046: 0.040:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.032: 0.039: 0.047: 0.054: 0.064: 0.074: 0.104: 0.162: 0.164: 0.130: 0.075: 0.055: 0.055: 0.045: 0.036: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.213 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 14)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.064: 0.076: 0.091: 0.110: 0.132: 0.160: 0.193: 0.213: 0.201: 0.163: 0.133: 0.117: 0.104: 0.090: 0.078: 0.066:
Cc : 0.032: 0.038: 0.046: 0.055: 0.066: 0.080: 0.097: 0.106: 0.100: 0.082: 0.067: 0.059: 0.052: 0.045: 0.039: 0.033:
Фоп:   71 :   69 :   66 :   61 :   55 :   46 :   33 :   14 :  353 :  334 :  317 :  308 :  301 :  296 :  293 :  290 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.31 : 7.13 : 3.84 : 1.62 : 1.02 : 8.20 :10.62 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.039: 0.046: 0.056: 0.068: 0.087: 0.109: 0.127: 0.111: 0.085: 0.079: 0.060: 0.053: 0.047: 0.043: 0.037:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.030: 0.037: 0.045: 0.054: 0.064: 0.073: 0.084: 0.085: 0.090: 0.079: 0.054: 0.057: 0.051: 0.043: 0.034: 0.029:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.157 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 11)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.060: 0.071: 0.084: 0.100: 0.118: 0.137: 0.152: 0.157: 0.148: 0.132: 0.118: 0.107: 0.095: 0.083: 0.072: 0.062:
Cc : 0.030: 0.036: 0.042: 0.050: 0.059: 0.068: 0.076: 0.079: 0.074: 0.066: 0.059: 0.053: 0.047: 0.041: 0.036: 0.031:
Фоп:   65 :   62 :   58 :   53 :   46 :   37 :   25 :   11 :  355 :  340 :  327 :  318 :  310 :  305 :  300 :  297 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.20 : 9.12 : 8.89 : 9.57 :10.95 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.037: 0.043: 0.050: 0.059: 0.069: 0.079: 0.082: 0.078: 0.069: 0.062: 0.057: 0.050: 0.046: 0.039: 0.035:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.029: 0.034: 0.041: 0.050: 0.059: 0.068: 0.073: 0.075: 0.069: 0.063: 0.056: 0.050: 0.045: 0.036: 0.032: 0.027:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.128 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  9)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.056: 0.065: 0.076: 0.089: 0.102: 0.115: 0.124: 0.128: 0.123: 0.115: 0.106: 0.095: 0.085: 0.075: 0.065: 0.057:
Cc : 0.028: 0.032: 0.038: 0.044: 0.051: 0.057: 0.062: 0.064: 0.062: 0.058: 0.053: 0.048: 0.042: 0.037: 0.033: 0.028:
Фоп:   59 :   55 :   51 :   46 :   39 :   31 :   20 :    9 :  356 :  344 :  334 :  325 :  317 :  312 :  307 :  303 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.034: 0.039: 0.045: 0.052: 0.059: 0.062: 0.066: 0.062: 0.058: 0.057: 0.052: 0.045: 0.043: 0.037: 0.033:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.026: 0.031: 0.037: 0.043: 0.050: 0.056: 0.062: 0.062: 0.061: 0.057: 0.049: 0.043: 0.040: 0.032: 0.028: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.105 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.096: 0.102: 0.105: 0.103: 0.098: 0.091: 0.083: 0.075: 0.067: 0.059: 0.052:
Cc : 0.026: 0.029: 0.034: 0.038: 0.043: 0.048: 0.051: 0.052: 0.052: 0.049: 0.046: 0.042: 0.037: 0.033: 0.029: 0.026:
Фоп:   54 :   50 :   46 :   40 :   34 :   26 :   17 :    7 :  357 :  347 :  338 :  330 :  323 :  317 :  312 :  308 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.031: 0.035: 0.040: 0.045: 0.050: 0.053: 0.054: 0.054: 0.051: 0.049: 0.045: 0.041: 0.037: 0.033: 0.029:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.024: 0.028: 0.032: 0.037: 0.041: 0.046: 0.049: 0.051: 0.050: 0.047: 0.042: 0.038: 0.034: 0.030: 0.026: 0.023:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.086 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.052: 0.059: 0.066: 0.073: 0.079: 0.084: 0.086: 0.086: 0.082: 0.077: 0.072: 0.065: 0.059: 0.053: 0.047:
Cc : 0.023: 0.026: 0.030: 0.033: 0.037: 0.040: 0.042: 0.043: 0.043: 0.041: 0.039: 0.036: 0.033: 0.029: 0.026: 0.023:
Фоп:   49 :   45 :   41 :   36 :   29 :   22 :   15 :    6 :  358 :  349 :  341 :  334 :  328 :  322 :  317 :  313 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.028: 0.031: 0.035: 0.038: 0.041: 0.045: 0.045: 0.046: 0.044: 0.042: 0.040: 0.037: 0.033: 0.030: 0.027:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.021: 0.024: 0.028: 0.031: 0.035: 0.038: 0.039: 0.041: 0.039: 0.039: 0.036: 0.032: 0.028: 0.026: 0.023: 0.020:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.046: 0.052: 0.057: 0.062: 0.066: 0.070: 0.071: 0.071: 0.069: 0.066: 0.061: 0.057: 0.052: 0.047: 0.042:
Cc : 0.021: 0.023: 0.026: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.036: 0.035: 0.034: 0.033: 0.031: 0.028: 0.026: 0.023: 0.021:
Фоп:   45 :   41 :   37 :   32 :   26 :   20 :   13 :    6 :  358 :  351 :  344 :  337 :  331 :  326 :  321 :  317 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.037: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.019: 0.022: 0.024: 0.027: 0.029: 0.031: 0.032: 0.032: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=     7.0 м,  Y=     9.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.1615045 доли ПДКмр|
                                     |       0.5807523 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    52 град.
                       и скорости ветра  0.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.1170|   0.8536750 |  73.50 |  73.50 |    7.2963676  |
|  2 | 6012 | П1|     0.1056|   0.3078294 |  26.50 | 100.00 |    2.9162943  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   1.1615045   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.041 0.046 0.051 0.056 0.062 0.067 0.071 0.075 0.076 0.076 0.073 0.069 0.064 0.057 0.052 0.046 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.045 0.051 0.057 0.064 0.071 0.078 0.085 0.090 0.092 0.092 0.088 0.082 0.074 0.066 0.058 0.052 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.050 0.057 0.064 0.073 0.081 0.090 0.099 0.107 0.111 0.112 0.107 0.097 0.086 0.076 0.066 0.057 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.054 0.062 0.071 0.081 0.092 0.102 0.113 0.124 0.133 0.135 0.127 0.115 0.099 0.085 0.073 0.062 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.058 0.067 0.078 0.089 0.101 0.112 0.126 0.145 0.162 0.164 0.151 0.131 0.111 0.094 0.079 0.067 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.062 0.072 0.084 0.098 0.111 0.125 0.157 0.221 0.264 0.227 0.175 0.142 0.119 0.100 0.084 0.071 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.065 0.076 0.090 0.106 0.122 0.147 0.229 0.384 0.573 0.408 0.210 0.148 0.122 0.103 0.087 0.073 |- 7
   |                                                  ^                                              |
 8-| 0.067 0.079 0.095 0.112 0.135 0.177 0.341 0.840 0.962 0.513 0.241 0.150 0.122 0.104 0.087 0.073 |- 8
   |                                                  ^                                              |
 9-| 0.067 0.080 0.097 0.116 0.142 0.191 0.381 1.162 1.095 0.478 0.226 0.145 0.119 0.101 0.086 0.072 |- 9
   |                                                  ^                                              |
10-| 0.066 0.079 0.095 0.115 0.141 0.181 0.267 0.427 0.416 0.276 0.172 0.131 0.112 0.097 0.082 0.070 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.064 0.076 0.091 0.110 0.132 0.160 0.193 0.213 0.201 0.163 0.133 0.117 0.104 0.090 0.078 0.066 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.060 0.071 0.084 0.100 0.118 0.137 0.152 0.157 0.148 0.132 0.118 0.107 0.095 0.083 0.072 0.062 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.056 0.065 0.076 0.089 0.102 0.115 0.124 0.128 0.123 0.115 0.106 0.095 0.085 0.075 0.065 0.057 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.051 0.059 0.067 0.077 0.087 0.096 0.102 0.105 0.103 0.098 0.091 0.083 0.075 0.067 0.059 0.052 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.046 0.052 0.059 0.066 0.073 0.079 0.084 0.086 0.086 0.082 0.077 0.072 0.065 0.059 0.053 0.047 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.041 0.046 0.052 0.057 0.062 0.066 0.070 0.071 0.071 0.069 0.066 0.061 0.057 0.052 0.047 0.042 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.1615045 долей ПДКмр
                                         =  0.5807523 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     7.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 9)       Yм =     9.0 м
 При опасном направлении ветра  :      52 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.69 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.077: 0.070: 0.065: 0.058: 0.061: 0.063: 0.067: 0.069: 0.073: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.078: 0.078:
Cc : 0.039: 0.035: 0.032: 0.029: 0.030: 0.032: 0.033: 0.035: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039:
Фоп:   33 :   38 :   42 :   46 :   51 :   56 :   60 :   65 :   72 :   80 :   85 :   91 :   96 :  101 :  105 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.041: 0.037: 0.034: 0.031: 0.032: 0.033: 0.035: 0.036: 0.038: 0.039: 0.040: 0.039: 0.039: 0.040: 0.041:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.037: 0.033: 0.031: 0.027: 0.029: 0.030: 0.032: 0.033: 0.035: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.078: 0.083: 0.088: 0.093: 0.097: 0.100: 0.103: 0.104: 0.107: 0.110: 0.113: 0.114: 0.114: 0.114: 0.115:
Cc : 0.039: 0.042: 0.044: 0.046: 0.048: 0.050: 0.051: 0.052: 0.053: 0.055: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058:
Фоп:  110 :  116 :  122 :  130 :  138 :  146 :  155 :  161 :  167 :  174 :  182 :  190 :  196 :  202 :  209 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.042: 0.047: 0.047: 0.050: 0.055: 0.056: 0.059: 0.062: 0.062: 0.065: 0.066: 0.067: 0.067: 0.066:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.038: 0.041: 0.041: 0.046: 0.047: 0.045: 0.047: 0.045: 0.044: 0.047: 0.048: 0.048: 0.047: 0.047: 0.049:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.117: 0.119: 0.121: 0.119: 0.118: 0.115: 0.112: 0.112: 0.111: 0.109: 0.109: 0.110: 0.111: 0.111: 0.113:
Cc : 0.059: 0.059: 0.060: 0.060: 0.059: 0.058: 0.056: 0.056: 0.055: 0.054: 0.055: 0.055: 0.055: 0.056: 0.056:
Фоп:  215 :  221 :  228 :  235 :  241 :  247 :  255 :  260 :  272 :  278 :  285 :  293 :  300 :  308 :  315 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :11.34 :11.53 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.067: 0.068: 0.068: 0.066: 0.064: 0.061: 0.059: 0.057: 0.056: 0.056: 0.057: 0.056: 0.058: 0.056: 0.058:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 6012 : 0001 : 6012 : 0001 :
Ви : 0.050: 0.051: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.053: 0.055: 0.055: 0.053: 0.052: 0.055: 0.053: 0.055: 0.055:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 0001 : 6012 : 0001 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.116: 0.122: 0.126: 0.127: 0.123: 0.113: 0.101: 0.089: 0.077:
Cc : 0.058: 0.061: 0.063: 0.064: 0.061: 0.057: 0.051: 0.044: 0.039:
Фоп:  323 :  334 :  347 :  358 :    8 :   16 :   23 :   29 :   33 :
Uоп:10.78 :10.78 :10.99 :11.81 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.059: 0.064: 0.065: 0.064: 0.063: 0.057: 0.052: 0.047: 0.041:
Ки : 6012 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.057: 0.057: 0.062: 0.063: 0.060: 0.056: 0.049: 0.042: 0.037:
Ки : 0001 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=    93.0 м,  Y=  -377.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1274704 доли ПДКмр|
                                     |       0.0637352 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   358 град.
                       и скорости ветра 11.81 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.1056|   0.0643842 |  50.51 |  50.51 |  0.609958649  |
|  2 | 0001 | Т |     0.1170|   0.0630863 |  49.49 | 100.00 |  0.539198756  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1274704   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1184300 доли ПДКмр|
                                     |       0.0592150 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   236 град.
                       и скорости ветра 11.83 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.1056|   0.0655563 |  55.35 |  55.35 |  0.621062517  |
|  2 | 0001 | Т |     0.1170|   0.0528737 |  44.65 | 100.00 |  0.451911926  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1184299   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0590157 доли ПДКмр|
                                     |       0.0295078 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.1056|   0.0312272 |  52.91 |  52.91 |  0.295838386  |
|  2 | 0001 | Т |     0.1170|   0.0277885 |  47.09 | 100.00 |  0.237508252  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0590157   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1013315 доли ПДКмр|
                                     |       0.0506657 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   151 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.1056|   0.0569698 |  56.22 |  56.22 |  0.539716601  |
|  2 | 0001 | Т |     0.1170|   0.0443617 |  43.78 | 100.00 |  0.379159808  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1013315   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0002  Т     3.0 0.010 0.200  0.0000  31.0      50.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.0000096


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0002 |  0.00000958| Т  |   0.016606 |   0.50  |    17.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=  0.00000958 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.016606 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:31:
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     7.0  0.20 0.500  0.0157  80.0      60.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.3500000
 0003  Т     3.0  0.10 0.200  0.0016  31.0      50.00      70.00                             1.0 1.00 0  0.0007660
 6012  П1    3.0                      31.0     105.00     100.00     100.00     150.00  0.00 1.0 1.00 0  0.5277778


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.350000| Т  |   0.580569 |   0.50  |    18.2  |
|   2 | 0003 |    0.000766| Т  |   0.002124 |   0.50  |    17.1  |
|   3 | 6012 |    0.527778| П1 |   1.463763 |   0.50  |    17.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.878544 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     2.046456 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.026: 0.028: 0.030: 0.031: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024: 0.022: 0.019:
Cc : 0.085: 0.095: 0.106: 0.117: 0.129: 0.140: 0.150: 0.157: 0.161: 0.160: 0.154: 0.144: 0.133: 0.120: 0.108: 0.096:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.035: 0.038: 0.039: 0.038: 0.037: 0.034: 0.031: 0.028: 0.024: 0.022:
Cc : 0.094: 0.106: 0.119: 0.134: 0.149: 0.163: 0.177: 0.188: 0.193: 0.192: 0.185: 0.172: 0.155: 0.138: 0.122: 0.108:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.047 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=182)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.023: 0.027: 0.030: 0.034: 0.038: 0.042: 0.045: 0.047: 0.047: 0.044: 0.041: 0.036: 0.032: 0.027: 0.024:
Cc : 0.103: 0.117: 0.133: 0.151: 0.170: 0.189: 0.208: 0.224: 0.234: 0.233: 0.222: 0.203: 0.180: 0.158: 0.137: 0.119:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.056 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=196)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.026: 0.029: 0.033: 0.038: 0.043: 0.047: 0.052: 0.055: 0.056: 0.053: 0.048: 0.041: 0.035: 0.030: 0.026:
Cc : 0.111: 0.128: 0.147: 0.167: 0.190: 0.213: 0.236: 0.259: 0.276: 0.279: 0.265: 0.238: 0.206: 0.177: 0.151: 0.130:
Фоп:  119 :  122 :  126 :  131 :  138 :  146 :  157 :  169 :  183 :  196 :  207 :  217 :  225 :  231 :  235 :  239 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.29 :11.01 :11.53 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.031: 0.034: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037: 0.033: 0.029: 0.025: 0.021: 0.018:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.011: 0.011: 0.013: 0.014: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=200)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.028: 0.032: 0.037: 0.041: 0.046: 0.051: 0.059: 0.066: 0.067: 0.062: 0.054: 0.046: 0.039: 0.033: 0.028:
Cc : 0.119: 0.138: 0.160: 0.183: 0.206: 0.228: 0.256: 0.295: 0.329: 0.336: 0.310: 0.268: 0.230: 0.195: 0.165: 0.139:
Фоп:  113 :  116 :  119 :  124 :  131 :  140 :  151 :  167 :  184 :  200 :  214 :  224 :  232 :  238 :  242 :  246 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.41 : 9.38 : 8.04 : 7.61 : 8.28 : 9.80 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.019: 0.022: 0.026: 0.029: 0.031: 0.038: 0.041: 0.045: 0.046: 0.042: 0.036: 0.031: 0.027: 0.023: 0.020:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.018: 0.021: 0.021: 0.020: 0.017: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.115 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.029: 0.034: 0.039: 0.044: 0.048: 0.066: 0.095: 0.115: 0.098: 0.071: 0.057: 0.049: 0.041: 0.035: 0.029:
Cc : 0.126: 0.147: 0.171: 0.197: 0.219: 0.240: 0.331: 0.476: 0.574: 0.489: 0.353: 0.287: 0.243: 0.206: 0.174: 0.146:
Фоп:  106 :  109 :  112 :  116 :  122 :  131 :  140 :  158 :  183 :  208 :  224 :  234 :  241 :  246 :  250 :  253 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 : 9.14 : 0.86 : 0.87 : 0.87 : 1.10 : 7.25 : 9.90 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.019: 0.023: 0.026: 0.028: 0.030: 0.048: 0.074: 0.090: 0.074: 0.045: 0.037: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018: 0.018: 0.022: 0.025: 0.023: 0.025: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.250 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=188)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.031: 0.036: 0.042: 0.047: 0.058: 0.093: 0.166: 0.250: 0.178: 0.090: 0.058: 0.049: 0.042: 0.036: 0.030:
Cc : 0.132: 0.155: 0.182: 0.209: 0.236: 0.292: 0.466: 0.830: 1.250: 0.888: 0.450: 0.292: 0.246: 0.212: 0.179: 0.151:
Фоп:   99 :  101 :  103 :  106 :  111 :  114 :  125 :  142 :  188 :  225 :  241 :  247 :  252 :  256 :  258 :  260 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.33 : 0.84 : 0.76 : 0.64 : 0.59 : 0.73 : 0.89 : 8.44 :11.53 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.020: 0.024: 0.026: 0.027: 0.039: 0.064: 0.135: 0.197: 0.139: 0.067: 0.036: 0.031: 0.029: 0.024: 0.021:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.008: 0.011: 0.013: 0.015: 0.020: 0.019: 0.030: 0.030: 0.053: 0.039: 0.022: 0.023: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  0.335 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=217)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.032: 0.038: 0.044: 0.051: 0.068: 0.128: 0.285: 0.335: 0.212: 0.102: 0.058: 0.049: 0.042: 0.036: 0.030:
Cc : 0.135: 0.160: 0.189: 0.221: 0.257: 0.342: 0.639: 1.427: 1.677: 1.059: 0.510: 0.292: 0.244: 0.211: 0.180: 0.152:
Фоп:   92 :   93 :   93 :   95 :   97 :   97 :  104 :  133 :  217 :  253 :  263 :  266 :  265 :  266 :  267 :  268 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.48 : 0.90 : 0.77 : 0.66 : 0.62 : 0.64 : 0.82 : 0.87 :10.92 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.021: 0.025: 0.027: 0.028: 0.042: 0.067: 0.196: 0.217: 0.146: 0.075: 0.043: 0.031: 0.028: 0.024: 0.021:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.009: 0.011: 0.013: 0.018: 0.023: 0.027: 0.060: 0.088: 0.118: 0.065: 0.027: 0.016: 0.018: 0.014: 0.012: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0003 :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  0.410 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 52)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.032: 0.039: 0.046: 0.054: 0.071: 0.142: 0.410: 0.366: 0.197: 0.095: 0.056: 0.047: 0.041: 0.035: 0.030:
Cc : 0.136: 0.162: 0.193: 0.229: 0.272: 0.354: 0.709: 2.049: 1.832: 0.983: 0.474: 0.279: 0.237: 0.206: 0.176: 0.150:
Фоп:   85 :   84 :   84 :   83 :   82 :   79 :   72 :   52 :  315 :  297 :  288 :  279 :  278 :  277 :  276 :  276 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.57 : 3.21 : 0.91 : 0.68 : 0.60 : 0.64 : 0.82 : 7.71 :11.01 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.035: 0.072: 0.255: 0.266: 0.139: 0.069: 0.032: 0.030: 0.027: 0.024: 0.021:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.009: 0.011: 0.015: 0.018: 0.025: 0.035: 0.070: 0.154: 0.099: 0.058: 0.026: 0.024: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.161 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 24)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.032: 0.038: 0.046: 0.055: 0.069: 0.101: 0.161: 0.160: 0.113: 0.072: 0.051: 0.045: 0.040: 0.034: 0.029:
Cc : 0.134: 0.160: 0.191: 0.230: 0.275: 0.345: 0.505: 0.804: 0.801: 0.565: 0.359: 0.255: 0.225: 0.198: 0.170: 0.144:
Фоп:   78 :   76 :   74 :   71 :   67 :   60 :   47 :   24 :  350 :  325 :  308 :  296 :  291 :  288 :  285 :  283 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.58 : 7.45 : 2.35 : 0.96 : 0.76 : 0.78 : 0.91 : 8.76 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.021: 0.024: 0.028: 0.032: 0.037: 0.052: 0.083: 0.091: 0.079: 0.051: 0.032: 0.029: 0.027: 0.023: 0.020:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.009: 0.011: 0.014: 0.018: 0.023: 0.032: 0.049: 0.078: 0.069: 0.034: 0.021: 0.019: 0.016: 0.012: 0.011: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.081 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 15)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.031: 0.037: 0.044: 0.052: 0.063: 0.075: 0.081: 0.079: 0.067: 0.052: 0.047: 0.042: 0.037: 0.032: 0.027:
Cc : 0.129: 0.153: 0.183: 0.219: 0.262: 0.313: 0.374: 0.407: 0.397: 0.333: 0.260: 0.236: 0.212: 0.186: 0.160: 0.137:
Фоп:   71 :   68 :   65 :   61 :   55 :   46 :   33 :   15 :  355 :  336 :  319 :  309 :  302 :  297 :  294 :  291 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.48 : 7.47 : 3.36 : 1.06 : 0.95 : 8.36 :10.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.020: 0.023: 0.027: 0.032: 0.037: 0.042: 0.045: 0.049: 0.045: 0.033: 0.031: 0.028: 0.025: 0.023: 0.019:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.009: 0.011: 0.013: 0.017: 0.020: 0.026: 0.033: 0.036: 0.030: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.062 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 11)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.029: 0.034: 0.040: 0.047: 0.055: 0.060: 0.062: 0.059: 0.053: 0.048: 0.044: 0.039: 0.034: 0.030: 0.026:
Cc : 0.122: 0.143: 0.170: 0.200: 0.236: 0.273: 0.302: 0.311: 0.293: 0.264: 0.241: 0.219: 0.195: 0.171: 0.149: 0.128:
Фоп:   65 :   61 :   58 :   52 :   46 :   37 :   26 :   11 :  356 :  341 :  329 :  319 :  311 :  306 :  301 :  297 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.47 : 9.45 : 9.23 : 9.86 :11.24 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.034: 0.038: 0.038: 0.037: 0.035: 0.033: 0.031: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  9)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.026: 0.031: 0.036: 0.041: 0.046: 0.050: 0.051: 0.050: 0.047: 0.043: 0.039: 0.035: 0.031: 0.027: 0.024:
Cc : 0.113: 0.131: 0.154: 0.178: 0.205: 0.231: 0.251: 0.257: 0.250: 0.235: 0.217: 0.197: 0.175: 0.155: 0.135: 0.118:
Фоп:   59 :   55 :   51 :   46 :   39 :   31 :   21 :    9 :  357 :  346 :  335 :  326 :  318 :  312 :  307 :  303 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.029: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.030: 0.028: 0.024: 0.021: 0.019: 0.016:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.043 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  8)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.024: 0.027: 0.031: 0.035: 0.039: 0.041: 0.043: 0.042: 0.040: 0.038: 0.034: 0.031: 0.028: 0.024: 0.022:
Cc : 0.104: 0.119: 0.136: 0.156: 0.175: 0.194: 0.206: 0.213: 0.210: 0.201: 0.188: 0.172: 0.155: 0.138: 0.122: 0.108:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.035 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.032: 0.034: 0.035: 0.035: 0.034: 0.032: 0.030: 0.027: 0.024: 0.022: 0.019:
Cc : 0.094: 0.106: 0.120: 0.134: 0.148: 0.161: 0.171: 0.176: 0.175: 0.169: 0.160: 0.148: 0.135: 0.121: 0.109: 0.097:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017:
Cc : 0.084: 0.094: 0.105: 0.116: 0.126: 0.135: 0.142: 0.146: 0.145: 0.141: 0.135: 0.126: 0.117: 0.107: 0.097: 0.087:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=     7.0 м,  Y=     9.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4097528 доли ПДКмр|
                                     |       2.0487638 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    52 град.
                       и скорости ветра  0.68 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.3500|   0.2551553 |  62.27 |  62.27 |  0.729015231  |
|  2 | 6012 | П1|     0.5278|   0.1541683 |  37.62 |  99.90 |  0.292108178  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.4093236    99.90                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0004292     0.10 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.017 0.019 0.021 0.023 0.026 0.028 0.030 0.031 0.032 0.032 0.031 0.029 0.027 0.024 0.022 0.019 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.019 0.021 0.024 0.027 0.030 0.033 0.035 0.038 0.039 0.038 0.037 0.034 0.031 0.028 0.024 0.022 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.021 0.023 0.027 0.030 0.034 0.038 0.042 0.045 0.047 0.047 0.044 0.041 0.036 0.032 0.027 0.024 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.022 0.026 0.029 0.033 0.038 0.043 0.047 0.052 0.055 0.056 0.053 0.048 0.041 0.035 0.030 0.026 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.024 0.028 0.032 0.037 0.041 0.046 0.051 0.059 0.066 0.067 0.062 0.054 0.046 0.039 0.033 0.028 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.025 0.029 0.034 0.039 0.044 0.048 0.066 0.095 0.115 0.098 0.071 0.057 0.049 0.041 0.035 0.029 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.026 0.031 0.036 0.042 0.047 0.058 0.093 0.166 0.250 0.178 0.090 0.058 0.049 0.042 0.036 0.030 |- 7
   |                                                  ^                                              |
 8-| 0.027 0.032 0.038 0.044 0.051 0.068 0.128 0.285 0.335 0.212 0.102 0.058 0.049 0.042 0.036 0.030 |- 8
   |                                            ^     ^                                              |
 9-| 0.027 0.032 0.039 0.046 0.054 0.071 0.142 0.410 0.366 0.197 0.095 0.056 0.047 0.041 0.035 0.030 |- 9
   |                                                  ^                                              |
10-| 0.027 0.032 0.038 0.046 0.055 0.069 0.101 0.161 0.160 0.113 0.072 0.051 0.045 0.040 0.034 0.029 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.026 0.031 0.037 0.044 0.052 0.063 0.075 0.081 0.079 0.067 0.052 0.047 0.042 0.037 0.032 0.027 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.024 0.029 0.034 0.040 0.047 0.055 0.060 0.062 0.059 0.053 0.048 0.044 0.039 0.034 0.030 0.026 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.023 0.026 0.031 0.036 0.041 0.046 0.050 0.051 0.050 0.047 0.043 0.039 0.035 0.031 0.027 0.024 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.021 0.024 0.027 0.031 0.035 0.039 0.041 0.043 0.042 0.040 0.038 0.034 0.031 0.028 0.024 0.022 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.019 0.021 0.024 0.027 0.030 0.032 0.034 0.035 0.035 0.034 0.032 0.030 0.027 0.024 0.022 0.019 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.028 0.029 0.029 0.028 0.027 0.025 0.023 0.021 0.019 0.017 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.4097528 долей ПДКмр
                                         =  2.0487638 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     7.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 9)       Yм =     9.0 м
 При опасном направлении ветра  :      52 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.68 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.028: 0.026: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032:
Cc : 0.157: 0.142: 0.132: 0.118: 0.124: 0.128: 0.135: 0.140: 0.148: 0.152: 0.154: 0.154: 0.157: 0.157: 0.158:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.032: 0.034: 0.036: 0.038: 0.040: 0.042: 0.043: 0.044: 0.045: 0.046: 0.047: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048:
Cc : 0.158: 0.169: 0.179: 0.190: 0.200: 0.209: 0.215: 0.218: 0.223: 0.230: 0.237: 0.238: 0.238: 0.239: 0.240:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.049: 0.050: 0.049: 0.048: 0.047: 0.045: 0.045: 0.045: 0.044: 0.044: 0.045: 0.045: 0.045: 0.046:
Cc : 0.243: 0.246: 0.248: 0.245: 0.241: 0.235: 0.227: 0.227: 0.223: 0.219: 0.220: 0.223: 0.224: 0.226: 0.230:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.047: 0.049: 0.051: 0.052: 0.050: 0.046: 0.041: 0.036: 0.031:
Cc : 0.236: 0.247: 0.256: 0.258: 0.248: 0.229: 0.204: 0.180: 0.157:
Фоп:  324 :  336 :  348 :  359 :    9 :   17 :   23 :   29 :   33 :
Uоп:10.78 :11.11 :10.78 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.032: 0.034: 0.035: 0.034: 0.033: 0.030: 0.026: 0.023: 0.020:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=    93.0 м,  Y=  -377.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0515898 доли ПДКмр|
                                     |       0.2579490 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   359 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.5278|   0.0342879 |  66.46 |  66.46 |  0.064966545  |
|  2 | 0001 | Т |     0.3500|   0.0172525 |  33.44 |  99.90 |  0.049292963  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0515404    99.90                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000494     0.10 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0486486 доли ПДКмр|
                                     |       0.2432431 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   236 град.
                       и скорости ветра 11.83 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.5278|   0.0327781 |  67.38 |  67.38 |  0.062105890  |
|  2 | 0001 | Т |     0.3500|   0.0158169 |  32.51 |  99.89 |  0.045191187  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0485950    99.89                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000536     0.11 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0239529 доли ПДКмр|
                                     |       0.1197647 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.5278|   0.0156136 |  65.18 |  65.18 |  0.029583668  |
|  2 | 0001 | Т |     0.3500|   0.0083128 |  34.70 |  99.89 |  0.023750825  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0239264    99.89                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000265     0.11 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0422471 доли ПДКмр|
                                     |       0.2112353 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   150 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.5278|   0.0304261 |  72.02 |  72.02 |  0.057649449  |
|  2 | 0001 | Т |     0.3500|   0.0117791 |  27.88 |  99.90 |  0.033654716  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0422053    99.90                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000418     0.10 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6003  П1    3.0                      31.0      65.00      63.00      65.00      65.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000556


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6003 |    0.000056| П1 |   0.038551 |   0.50  |    17.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.000056 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.038551 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      
                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     7.0  0.20 0.500  0.0157  80.0      60.00      50.00                             3.0 1.00 0  0.0000003
 6012  П1    3.0                      31.0     105.00     100.00     100.00     150.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0000017


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      
                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |  0.00000033| Т  |   0.821090 |   0.50  |     9.1  |
|   2 | 6012 |  0.00000169| П1 |   7.026024 |   0.50  |     8.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=  0.00000202 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     7.847114 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      
                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      
                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.028: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.043 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.026: 0.031: 0.037: 0.042: 0.043: 0.042: 0.037: 0.031: 0.026: 0.021: 0.018: 0.015:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.064 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.017: 0.021: 0.027: 0.035: 0.046: 0.055: 0.061: 0.064: 0.062: 0.056: 0.046: 0.035: 0.027: 0.021: 0.017:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  123 :  127 :  131 :  136 :  142 :  150 :  159 :  170 :  181 :  192 :  202 :  211 :  219 :  225 :  230 :  234 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.015: 0.019: 0.024: 0.032: 0.042: 0.050: 0.056: 0.058: 0.056: 0.050: 0.042: 0.032: 0.024: 0.019: 0.015:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.085 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.020: 0.025: 0.034: 0.048: 0.060: 0.071: 0.080: 0.085: 0.082: 0.074: 0.062: 0.049: 0.034: 0.025: 0.020:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  118 :  121 :  125 :  130 :  136 :  144 :  155 :  167 :  181 :  195 :  207 :  217 :  225 :  231 :  236 :  240 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.017: 0.023: 0.031: 0.044: 0.056: 0.066: 0.074: 0.077: 0.074: 0.066: 0.055: 0.044: 0.031: 0.023: 0.017:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.110 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=182)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.022: 0.030: 0.044: 0.057: 0.071: 0.087: 0.103: 0.110: 0.109: 0.094: 0.076: 0.060: 0.044: 0.030: 0.022:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  112 :  114 :  118 :  122 :  128 :  137 :  148 :  164 :  182 :  199 :  214 :  225 :  233 :  238 :  243 :  246 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.020: 0.027: 0.040: 0.054: 0.066: 0.083: 0.097: 0.101: 0.097: 0.083: 0.067: 0.053: 0.039: 0.027: 0.020:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.010: 0.011: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.136 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=207)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.025: 0.035: 0.051: 0.063: 0.078: 0.099: 0.121: 0.130: 0.136: 0.112: 0.086: 0.066: 0.052: 0.034: 0.024:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  105 :  107 :  110 :  114 :  119 :  126 :  137 :  156 :  185 :  207 :  224 :  235 :  242 :  247 :  251 :  253 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.022: 0.031: 0.046: 0.058: 0.075: 0.097: 0.119: 0.115: 0.118: 0.096: 0.075: 0.059: 0.046: 0.031: 0.022:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.002: 0.002: 0.015: 0.018: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.279 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.027: 0.040: 0.054: 0.067: 0.080: 0.093: 0.152: 0.279: 0.153: 0.110: 0.088: 0.069: 0.055: 0.038: 0.026:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   98 :  100 :  101 :  104 :  107 :  113 :  121 :  134 :  183 :  228 :  239 :  248 :  254 :  257 :  259 :  261 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.00 : 0.66 : 1.23 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.023: 0.035: 0.048: 0.061: 0.075: 0.092: 0.151: 0.268: 0.143: 0.091: 0.075: 0.061: 0.049: 0.034: 0.023:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.002: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.001: 0.001: 0.011: 0.010: 0.019: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  0.378 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=214)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.028: 0.042: 0.057: 0.071: 0.087: 0.103: 0.211: 0.378: 0.196: 0.105: 0.086: 0.070: 0.055: 0.040: 0.026:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   91 :   92 :   92 :   93 :   94 :   99 :  108 :  124 :  214 :  260 :  258 :  264 :  267 :  268 :  268 :  269 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.35 : 0.70 : 0.57 : 0.70 :11.30 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.024: 0.036: 0.049: 0.061: 0.069: 0.069: 0.144: 0.281: 0.182: 0.081: 0.073: 0.062: 0.050: 0.035: 0.024:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.018: 0.034: 0.067: 0.097: 0.013: 0.023: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  0.349 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=327)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.028: 0.042: 0.058: 0.074: 0.095: 0.124: 0.307: 0.349: 0.171: 0.100: 0.084: 0.068: 0.054: 0.039: 0.026:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   84 :   83 :   82 :   81 :   80 :   78 :   74 :   53 :  327 :  301 :  283 :  282 :  281 :  279 :  278 :  277 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.47 : 0.94 : 0.55 : 0.87 :11.37 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.024: 0.035: 0.049: 0.061: 0.074: 0.084: 0.170: 0.255: 0.160: 0.080: 0.074: 0.062: 0.049: 0.035: 0.023:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.021: 0.040: 0.137: 0.094: 0.011: 0.020: 0.010: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.154 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 23)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.026: 0.039: 0.056: 0.073: 0.096: 0.128: 0.154: 0.123: 0.121: 0.099: 0.081: 0.065: 0.051: 0.035: 0.024:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   77 :   75 :   73 :   70 :   66 :   59 :   47 :   23 :  359 :  332 :  311 :  300 :  294 :  290 :  287 :  284 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.58 : 9.47 :10.95 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.022: 0.032: 0.047: 0.060: 0.076: 0.098: 0.116: 0.122: 0.121: 0.096: 0.075: 0.059: 0.047: 0.032: 0.022:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.019: 0.030: 0.039:      :      : 0.003: 0.006: 0.005: 0.005: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.119 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 17)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.024: 0.034: 0.050: 0.066: 0.085: 0.107: 0.119: 0.112: 0.104: 0.090: 0.073: 0.059: 0.045: 0.030: 0.022:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   70 :   68 :   65 :   61 :   55 :   46 :   34 :   17 :  358 :  340 :  324 :  312 :  305 :  299 :  295 :  292 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.020: 0.028: 0.041: 0.055: 0.069: 0.087: 0.101: 0.105: 0.101: 0.086: 0.068: 0.054: 0.041: 0.027: 0.020:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.016: 0.020: 0.018: 0.007: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.090 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 13)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.021: 0.028: 0.040: 0.055: 0.070: 0.082: 0.090: 0.089: 0.083: 0.073: 0.062: 0.050: 0.036: 0.026: 0.020:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   64 :   61 :   57 :   52 :   46 :   37 :   26 :   13 :  358 :  344 :  332 :  321 :  313 :  307 :  302 :  298 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.018: 0.024: 0.033: 0.046: 0.058: 0.069: 0.078: 0.080: 0.077: 0.069: 0.057: 0.045: 0.032: 0.023: 0.018:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.012: 0.010: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.068 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=359)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.019: 0.023: 0.031: 0.041: 0.053: 0.062: 0.068: 0.068: 0.065: 0.058: 0.048: 0.037: 0.028: 0.022: 0.017:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   59 :   55 :   51 :   46 :   39 :   31 :   22 :   11 :  359 :  347 :  337 :  327 :  320 :  313 :  308 :  304 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.016: 0.020: 0.025: 0.034: 0.044: 0.053: 0.059: 0.061: 0.058: 0.053: 0.044: 0.034: 0.025: 0.019: 0.016:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.049 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=359)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.016: 0.019: 0.024: 0.030: 0.037: 0.043: 0.048: 0.049: 0.046: 0.041: 0.034: 0.027: 0.022: 0.018: 0.015:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=359)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.026: 0.029: 0.031: 0.032: 0.030: 0.028: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=359)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   107.0 м,  Y=   109.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3782925 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000038 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   214 град.
                       и скорости ветра  0.57 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1| 0.00000169|   0.2814044 |  74.39 |  74.39 |       166622  |
|  2 | 0001 | Т | 0.00000033|   0.0968880 |  25.61 | 100.00 |       293600  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.3782924   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      
                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.023 0.025 0.027 0.028 0.028 0.026 0.023 0.020 0.017 0.015 0.013 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.013 0.015 0.018 0.021 0.026 0.031 0.037 0.042 0.043 0.042 0.037 0.031 0.026 0.021 0.018 0.015 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.014 0.017 0.021 0.027 0.035 0.046 0.055 0.061 0.064 0.062 0.056 0.046 0.035 0.027 0.021 0.017 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.016 0.020 0.025 0.034 0.048 0.060 0.071 0.080 0.085 0.082 0.074 0.062 0.049 0.034 0.025 0.020 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.017 0.022 0.030 0.044 0.057 0.071 0.087 0.103 0.110 0.109 0.094 0.076 0.060 0.044 0.030 0.022 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.019 0.025 0.035 0.051 0.063 0.078 0.099 0.121 0.130 0.136 0.112 0.086 0.066 0.052 0.034 0.024 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.020 0.027 0.040 0.054 0.067 0.080 0.093 0.152 0.279 0.153 0.110 0.088 0.069 0.055 0.038 0.026 |- 7
   |                                                  ^                                              |
 8-| 0.020 0.028 0.042 0.057 0.071 0.087 0.103 0.211 0.378 0.196 0.105 0.086 0.070 0.055 0.040 0.026 |- 8
   |                                                  ^                                              |
 9-| 0.020 0.028 0.042 0.058 0.074 0.095 0.124 0.307 0.349 0.171 0.100 0.084 0.068 0.054 0.039 0.026 |- 9
   |                                                  ^                                              |
10-| 0.020 0.026 0.039 0.056 0.073 0.096 0.128 0.154 0.123 0.121 0.099 0.081 0.065 0.051 0.035 0.024 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.018 0.024 0.034 0.050 0.066 0.085 0.107 0.119 0.112 0.104 0.090 0.073 0.059 0.045 0.030 0.022 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.017 0.021 0.028 0.040 0.055 0.070 0.082 0.090 0.089 0.083 0.073 0.062 0.050 0.036 0.026 0.020 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.015 0.019 0.023 0.031 0.041 0.053 0.062 0.068 0.068 0.065 0.058 0.048 0.037 0.028 0.022 0.017 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.014 0.016 0.019 0.024 0.030 0.037 0.043 0.048 0.049 0.046 0.041 0.034 0.027 0.022 0.018 0.015 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.012 0.014 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.031 0.032 0.030 0.028 0.024 0.021 0.018 0.016 0.013 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018 0.019 0.021 0.022 0.022 0.022 0.020 0.019 0.017 0.015 0.013 0.012 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.3782925 долей ПДКмр
                                         =  0.0000038 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   107.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 8)       Yм =   109.0 м
 При опасном направлении ветра  :     214 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.57 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      
                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.021: 0.019: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.027: 0.028: 0.028:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.029: 0.034: 0.041: 0.048: 0.054: 0.058: 0.060: 0.060: 0.061: 0.063: 0.065: 0.065: 0.064: 0.063: 0.064:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  108 :  113 :  119 :  126 :  134 :  143 :  152 :  158 :  165 :  172 :  180 :  188 :  195 :  202 :  208 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.031: 0.038: 0.044: 0.050: 0.053: 0.055: 0.056: 0.056: 0.058: 0.059: 0.059: 0.057: 0.056: 0.057:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.064: 0.066: 0.067: 0.066: 0.066: 0.064: 0.061: 0.062: 0.061: 0.060: 0.062: 0.064: 0.065: 0.066: 0.069:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  215 :  221 :  228 :  236 :  242 :  249 :  257 :  263 :  275 :  281 :  289 :  296 :  304 :  312 :  319 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.057: 0.058: 0.059: 0.059: 0.058: 0.056: 0.054: 0.055: 0.055: 0.054: 0.056: 0.058: 0.059: 0.062: 0.064:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.072: 0.075: 0.075: 0.071: 0.064: 0.053: 0.042: 0.031: 0.024:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  327 :  339 :  350 :    1 :   10 :   18 :   24 :   29 :   33 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.067: 0.070: 0.068: 0.064: 0.056: 0.046: 0.035: 0.026: 0.020:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   258.0 м,  Y=  -311.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0749900 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000007 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   339 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1| 0.00000169|   0.0700463 |  93.41 |  93.41 |     41474.98  |
|  2 | 0001 | Т | 0.00000033|   0.0049437 |   6.59 | 100.00 |     14980.86  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0749900   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      
                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0656543 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000007 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   237 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1| 0.00000169|   0.0581422 |  88.56 |  88.56 |     34426.46  |
|  2 | 0001 | Т | 0.00000033|   0.0075122 |  11.44 | 100.00 |     22764.16  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0656543   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0163092 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000002 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1| 0.00000169|   0.0139407 |  85.48 |  85.48 |      8254.41  |
|  2 | 0001 | Т | 0.00000033|   0.0023685 |  14.52 | 100.00 |      7177.24  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0163092   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0583683 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000006 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   148 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1| 0.00000169|   0.0541768 |  92.82 |  92.82 |     32078.54  |
|  2 | 0001 | Т | 0.00000033|   0.0041915 |   7.18 | 100.00 |     12701.53  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0583683   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     7.0  0.20 0.500  0.0157  80.0      60.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.0033000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.003300| Т  |   0.547393 |   0.50  |    18.2  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.003300 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.547393 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=176)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.010: 0.011: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.023: 0.024: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=190)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.013: 0.016: 0.019: 0.024: 0.029: 0.034: 0.034: 0.030: 0.024: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.065 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=196)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.022: 0.030: 0.043: 0.064: 0.065: 0.044: 0.030: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:  102 :  104 :  106 :  109 :  114 :  122 :  136 :  162 :  196 :  223 :  237 :  245 :  250 :  254 :  256 :  258 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.37 : 6.62 : 3.85 : 1.49 : 1.44 : 3.69 : 6.35 : 9.18 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  0.209 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=219)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.012: 0.014: 0.018: 0.024: 0.035: 0.067: 0.197: 0.209: 0.070: 0.036: 0.024: 0.018: 0.015: 0.012: 0.009:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.010: 0.010: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:   94 :   95 :   96 :   97 :   99 :  103 :  111 :  138 :  219 :  248 :  257 :  260 :  262 :  264 :  265 :  265 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.53 : 8.46 : 5.25 : 1.42 : 0.78 : 0.76 : 1.30 : 5.04 : 8.27 :11.37 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  0.261 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=311)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.012: 0.014: 0.018: 0.024: 0.036: 0.070: 0.241: 0.261: 0.075: 0.037: 0.025: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.012: 0.013: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:   87 :   86 :   86 :   85 :   83 :   81 :   75 :   52 :  311 :  286 :  279 :  277 :  275 :  274 :  274 :  273 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.53 : 8.36 : 5.13 : 1.30 : 0.73 : 0.71 : 1.23 : 4.87 : 8.18 :11.31 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.078 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=342)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.022: 0.031: 0.047: 0.076: 0.078: 0.048: 0.031: 0.023: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:   79 :   78 :   76 :   73 :   68 :   61 :   47 :   21 :  342 :  314 :  300 :  292 :  288 :  284 :  282 :  281 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.13 : 6.24 : 3.35 : 1.22 : 1.20 : 3.18 : 6.06 : 8.99 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=349)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.025: 0.031: 0.037: 0.038: 0.032: 0.025: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.025: 0.025: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=354)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   107.0 м,  Y=     9.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2612404 доли ПДКмр|
                                     |       0.0130620 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   311 град.
                       и скорости ветра  0.71 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |   0.003300|   0.2612404 | 100.00 | 100.00 |   79.1637497  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.2612404   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.007 0.009 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017 0.018 0.018 0.017 0.016 0.014 0.012 0.010 0.009 0.007 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.008 0.010 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.023 0.024 0.022 0.019 0.016 0.014 0.012 0.010 0.008 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.009 0.010 0.013 0.016 0.019 0.024 0.029 0.034 0.034 0.030 0.024 0.019 0.016 0.013 0.011 0.009 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.009 0.011 0.014 0.017 0.022 0.030 0.043 0.064 0.065 0.044 0.030 0.022 0.017 0.014 0.011 0.009 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.009 0.012 0.014 0.018 0.024 0.035 0.067 0.197 0.209 0.070 0.036 0.024 0.018 0.015 0.012 0.009 |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.009 0.012 0.014 0.018 0.024 0.036 0.070 0.241 0.261 0.075 0.037 0.025 0.018 0.015 0.012 0.010 |- 9
   |                                                  ^                                              |
10-| 0.009 0.011 0.014 0.017 0.022 0.031 0.047 0.076 0.078 0.048 0.031 0.023 0.018 0.014 0.011 0.009 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.009 0.011 0.013 0.016 0.020 0.025 0.031 0.037 0.038 0.032 0.025 0.020 0.016 0.013 0.011 0.009 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.008 0.010 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.025 0.025 0.023 0.020 0.017 0.014 0.012 0.010 0.008 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.007 0.009 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.019 0.019 0.018 0.016 0.014 0.012 0.010 0.009 0.008 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.013 0.014 0.015 0.015 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2612404 долей ПДКмр
                                         =  0.0130620 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   107.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 9)       Yм =     9.0 м
 При опасном направлении ветра  :     311 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.71 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   175.0 м,  Y=  -344.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0204415 доли ПДКмр|
                                     |       0.0010221 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   344 град.
                       и скорости ветра 10.10 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |   0.003300|   0.0204415 | 100.00 | 100.00 |    6.1943798  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0204415   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0152209 доли ПДКмр|
                                     |       0.0007610 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |   0.003300|   0.0152209 | 100.00 | 100.00 |    4.6123939  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0152209   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0078378 доли ПДКмр|
                                     |       0.0003919 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |   0.003300|   0.0078378 | 100.00 | 100.00 |    2.3750823  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0078378   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0149038 доли ПДКмр|
                                     |       0.0007452 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   154 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |   0.003300|   0.0149038 | 100.00 | 100.00 |    4.5163116  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0149038   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     7.0  0.20 0.500  0.0157  80.0      60.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.0805000
 0002  Т     3.0 0.010 0.200  0.0000  31.0      50.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.0034100
 6012  П1    3.0                      31.0     105.00     100.00     100.00     150.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1580000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.080500| Т  |   0.667654 |   0.50  |    18.2  |
|   2 | 0002 |    0.003410| Т  |   0.047287 |   0.50  |    17.1  |
|   3 | 6012 |    0.158000| П1 |   2.191022 |   0.50  |    17.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.241910 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     2.905963 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.046 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.037: 0.040: 0.042: 0.045: 0.046: 0.045: 0.043: 0.041: 0.038: 0.034: 0.031: 0.027:
Cc : 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.037: 0.040: 0.042: 0.045: 0.046: 0.045: 0.043: 0.041: 0.038: 0.034: 0.031: 0.027:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.055 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.030: 0.034: 0.038: 0.042: 0.046: 0.050: 0.053: 0.055: 0.055: 0.052: 0.049: 0.044: 0.039: 0.035: 0.030:
Cc : 0.026: 0.030: 0.034: 0.038: 0.042: 0.046: 0.050: 0.053: 0.055: 0.055: 0.052: 0.049: 0.044: 0.039: 0.035: 0.030:
Фоп:  128 :  132 :  137 :  142 :  148 :  155 :  163 :  172 :  181 :  190 :  199 :  207 :  214 :  220 :  225 :  229 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.023: 0.025: 0.029: 0.032: 0.036: 0.039: 0.041: 0.042: 0.042: 0.039: 0.036: 0.033: 0.029: 0.026: 0.023:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=182)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.029: 0.033: 0.038: 0.043: 0.048: 0.054: 0.059: 0.064: 0.066: 0.066: 0.063: 0.057: 0.051: 0.045: 0.039: 0.034:
Cc : 0.029: 0.033: 0.038: 0.043: 0.048: 0.054: 0.059: 0.064: 0.066: 0.066: 0.063: 0.057: 0.051: 0.045: 0.039: 0.034:
Фоп:  124 :  127 :  132 :  137 :  144 :  151 :  160 :  171 :  182 :  192 :  202 :  211 :  219 :  225 :  230 :  234 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.025: 0.028: 0.032: 0.036: 0.042: 0.046: 0.048: 0.050: 0.050: 0.047: 0.043: 0.038: 0.033: 0.029: 0.025:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.079 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.036: 0.042: 0.047: 0.054: 0.060: 0.067: 0.074: 0.078: 0.079: 0.075: 0.067: 0.058: 0.050: 0.043: 0.037:
Cc : 0.031: 0.036: 0.042: 0.047: 0.054: 0.060: 0.067: 0.074: 0.078: 0.079: 0.075: 0.067: 0.058: 0.050: 0.043: 0.037:
Фоп:  118 :  122 :  126 :  131 :  138 :  146 :  156 :  169 :  182 :  195 :  207 :  217 :  225 :  231 :  236 :  239 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.28 :10.96 :11.41 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.026: 0.031: 0.036: 0.041: 0.047: 0.053: 0.056: 0.060: 0.059: 0.055: 0.049: 0.043: 0.037: 0.032: 0.027:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.016: 0.017: 0.019: 0.019: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.095 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=200)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.039: 0.045: 0.052: 0.058: 0.065: 0.073: 0.084: 0.092: 0.095: 0.087: 0.075: 0.065: 0.055: 0.047: 0.039:
Cc : 0.034: 0.039: 0.045: 0.052: 0.058: 0.065: 0.073: 0.084: 0.092: 0.095: 0.087: 0.075: 0.065: 0.055: 0.047: 0.039:
Фоп:  112 :  115 :  119 :  124 :  130 :  139 :  150 :  166 :  184 :  200 :  214 :  224 :  232 :  238 :  242 :  246 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.41 : 9.37 : 7.96 : 7.62 : 8.22 : 9.78 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.029: 0.034: 0.038: 0.045: 0.050: 0.059: 0.065: 0.067: 0.069: 0.062: 0.054: 0.047: 0.040: 0.034: 0.029:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.018: 0.024: 0.024: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.165 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.036: 0.042: 0.048: 0.055: 0.061: 0.067: 0.094: 0.136: 0.165: 0.140: 0.099: 0.080: 0.068: 0.058: 0.049: 0.041:
Cc : 0.036: 0.042: 0.048: 0.055: 0.061: 0.067: 0.094: 0.136: 0.165: 0.140: 0.099: 0.080: 0.068: 0.058: 0.049: 0.041:
Фоп:  106 :  108 :  111 :  115 :  121 :  130 :  139 :  157 :  183 :  207 :  224 :  234 :  241 :  246 :  250 :  253 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.20 : 0.87 : 0.87 : 0.87 : 1.10 : 7.19 : 9.86 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.030: 0.035: 0.041: 0.045: 0.048: 0.073: 0.112: 0.134: 0.112: 0.068: 0.056: 0.048: 0.042: 0.036: 0.031:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018: 0.020: 0.024: 0.029: 0.026: 0.029: 0.023: 0.019: 0.015: 0.012: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.359 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.044: 0.051: 0.058: 0.065: 0.082: 0.132: 0.240: 0.359: 0.255: 0.128: 0.081: 0.069: 0.060: 0.050: 0.043:
Cc : 0.037: 0.044: 0.051: 0.058: 0.065: 0.082: 0.132: 0.240: 0.359: 0.255: 0.128: 0.081: 0.069: 0.060: 0.050: 0.043:
Фоп:   99 :  101 :  103 :  106 :  110 :  114 :  124 :  141 :  187 :  226 :  242 :  247 :  253 :  256 :  258 :  260 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.49 : 0.83 : 0.75 : 0.63 : 0.58 : 0.72 : 0.87 : 8.37 :11.41 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.031: 0.035: 0.040: 0.044: 0.059: 0.097: 0.206: 0.297: 0.208: 0.102: 0.053: 0.048: 0.043: 0.036: 0.031:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.020: 0.022: 0.032: 0.032: 0.059: 0.044: 0.025: 0.026: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  0.440 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=217)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.045: 0.053: 0.062: 0.071: 0.095: 0.175: 0.372: 0.440: 0.299: 0.145: 0.083: 0.068: 0.059: 0.051: 0.043:
Cc : 0.038: 0.045: 0.053: 0.062: 0.071: 0.095: 0.175: 0.372: 0.440: 0.299: 0.145: 0.083: 0.068: 0.059: 0.051: 0.043:
Фоп:   92 :   92 :   93 :   94 :   97 :   96 :  103 :  132 :  217 :  254 :  264 :  266 :  265 :  267 :  268 :  268 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.58 : 0.87 : 0.74 : 0.64 : 0.60 : 0.63 : 0.79 : 0.87 :10.90 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.032: 0.037: 0.042: 0.042: 0.064: 0.103: 0.221: 0.247: 0.221: 0.113: 0.064: 0.046: 0.043: 0.038: 0.032:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.026: 0.030: 0.067: 0.138: 0.179: 0.073: 0.030: 0.018: 0.020: 0.015: 0.012: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.013: 0.013: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  0.545 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 52)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.045: 0.054: 0.064: 0.075: 0.097: 0.193: 0.545: 0.471: 0.278: 0.134: 0.079: 0.066: 0.058: 0.050: 0.042:
Cc : 0.038: 0.045: 0.054: 0.064: 0.075: 0.097: 0.193: 0.545: 0.471: 0.278: 0.134: 0.079: 0.066: 0.058: 0.050: 0.042:
Фоп:   85 :   84 :   83 :   82 :   81 :   77 :   72 :   52 :  316 :  298 :  288 :  284 :  278 :  278 :  277 :  276 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.75 : 1.05 : 0.90 : 0.67 : 0.57 : 0.63 : 0.82 : 0.86 :11.01 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.032: 0.037: 0.043: 0.046: 0.060: 0.105: 0.293: 0.299: 0.211: 0.103: 0.061: 0.045: 0.043: 0.037: 0.031:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.027: 0.034: 0.082: 0.231: 0.157: 0.064: 0.030: 0.017: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.006: 0.021: 0.015: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.220 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.045: 0.053: 0.064: 0.076: 0.095: 0.138: 0.219: 0.220: 0.159: 0.101: 0.071: 0.063: 0.056: 0.048: 0.041:
Cc : 0.037: 0.045: 0.053: 0.064: 0.076: 0.095: 0.138: 0.219: 0.220: 0.159: 0.101: 0.071: 0.063: 0.056: 0.048: 0.041:
Фоп:   78 :   76 :   74 :   71 :   67 :   60 :   47 :   24 :  352 :  326 :  309 :  296 :  292 :  288 :  286 :  284 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.60 : 7.61 : 1.62 : 0.95 : 0.75 : 0.78 : 0.90 : 8.77 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.031: 0.036: 0.042: 0.048: 0.055: 0.079: 0.124: 0.144: 0.120: 0.077: 0.048: 0.046: 0.041: 0.036: 0.031:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.026: 0.037: 0.055: 0.089: 0.073: 0.037: 0.023: 0.022: 0.016: 0.014: 0.011: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.111 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 15)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.036: 0.043: 0.051: 0.061: 0.073: 0.087: 0.103: 0.111: 0.111: 0.093: 0.073: 0.067: 0.060: 0.053: 0.045: 0.039:
Cc : 0.036: 0.043: 0.051: 0.061: 0.073: 0.087: 0.103: 0.111: 0.111: 0.093: 0.073: 0.067: 0.060: 0.053: 0.045: 0.039:
Фоп:   71 :   68 :   65 :   61 :   55 :   46 :   33 :   15 :  356 :  337 :  321 :  310 :  303 :  298 :  294 :  291 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.48 : 7.65 : 3.30 : 1.04 : 0.97 : 8.44 :10.78 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.030: 0.035: 0.041: 0.048: 0.055: 0.063: 0.068: 0.075: 0.068: 0.057: 0.050: 0.045: 0.040: 0.034: 0.029:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.024: 0.030: 0.037: 0.042: 0.033: 0.024: 0.015: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.086 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 12)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.040: 0.047: 0.056: 0.066: 0.076: 0.084: 0.086: 0.082: 0.074: 0.068: 0.062: 0.055: 0.048: 0.042: 0.036:
Cc : 0.034: 0.040: 0.047: 0.056: 0.066: 0.076: 0.084: 0.086: 0.082: 0.074: 0.068: 0.062: 0.055: 0.048: 0.042: 0.036:
Фоп:   65 :   61 :   57 :   52 :   46 :   37 :   26 :   12 :  357 :  342 :  330 :  320 :  312 :  306 :  301 :  298 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.48 : 9.67 : 9.47 :10.05 :11.39 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.028: 0.033: 0.038: 0.044: 0.051: 0.056: 0.059: 0.059: 0.055: 0.053: 0.048: 0.042: 0.037: 0.031: 0.027:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.024: 0.026: 0.026: 0.021: 0.018: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.072 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 10)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.032: 0.037: 0.043: 0.050: 0.057: 0.065: 0.070: 0.072: 0.070: 0.066: 0.061: 0.056: 0.050: 0.044: 0.038: 0.033:
Cc : 0.032: 0.037: 0.043: 0.050: 0.057: 0.065: 0.070: 0.072: 0.070: 0.066: 0.061: 0.056: 0.050: 0.044: 0.038: 0.033:
Фоп:   59 :   55 :   51 :   46 :   39 :   31 :   21 :   10 :  358 :  346 :  335 :  326 :  319 :  313 :  308 :  304 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.026: 0.030: 0.034: 0.039: 0.044: 0.048: 0.051: 0.052: 0.049: 0.045: 0.041: 0.038: 0.033: 0.029: 0.025:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.060 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  8)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.029: 0.033: 0.038: 0.044: 0.049: 0.054: 0.058: 0.060: 0.059: 0.057: 0.053: 0.049: 0.044: 0.039: 0.035: 0.030:
Cc : 0.029: 0.033: 0.038: 0.044: 0.049: 0.054: 0.058: 0.060: 0.059: 0.057: 0.053: 0.049: 0.044: 0.039: 0.035: 0.030:
Фоп:   54 :   50 :   45 :   40 :   34 :   26 :   18 :    8 :  358 :  348 :  339 :  331 :  324 :  318 :  313 :  309 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.034: 0.037: 0.041: 0.042: 0.042: 0.041: 0.039: 0.036: 0.033: 0.029: 0.026: 0.023:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.016: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.049 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.030: 0.034: 0.038: 0.042: 0.045: 0.048: 0.049: 0.049: 0.048: 0.045: 0.042: 0.038: 0.034: 0.031: 0.027:
Cc : 0.026: 0.030: 0.034: 0.038: 0.042: 0.045: 0.048: 0.049: 0.049: 0.048: 0.045: 0.042: 0.038: 0.034: 0.031: 0.027:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.026: 0.029: 0.033: 0.035: 0.038: 0.040: 0.041: 0.041: 0.040: 0.038: 0.036: 0.033: 0.030: 0.027: 0.025:
Cc : 0.024: 0.026: 0.029: 0.033: 0.035: 0.038: 0.040: 0.041: 0.041: 0.040: 0.038: 0.036: 0.033: 0.030: 0.027: 0.025:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=     7.0 м,  Y=     9.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5451187 доли ПДКмр|
                                     |       0.5451187 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    52 град.
                       и скорости ветра  0.67 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0805|   0.2931093 |  53.77 |  53.77 |    3.6411092  |
|  2 | 6012 | П1|     0.1580|   0.2311031 |  42.40 |  96.16 |    1.4626778  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.5242124    96.16                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0209063     3.84 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.024 0.027 0.030 0.033 0.037 0.040 0.042 0.045 0.046 0.045 0.043 0.041 0.038 0.034 0.031 0.027 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.026 0.030 0.034 0.038 0.042 0.046 0.050 0.053 0.055 0.055 0.052 0.049 0.044 0.039 0.035 0.030 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.029 0.033 0.038 0.043 0.048 0.054 0.059 0.064 0.066 0.066 0.063 0.057 0.051 0.045 0.039 0.034 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.031 0.036 0.042 0.047 0.054 0.060 0.067 0.074 0.078 0.079 0.075 0.067 0.058 0.050 0.043 0.037 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.034 0.039 0.045 0.052 0.058 0.065 0.073 0.084 0.092 0.095 0.087 0.075 0.065 0.055 0.047 0.039 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.036 0.042 0.048 0.055 0.061 0.067 0.094 0.136 0.165 0.140 0.099 0.080 0.068 0.058 0.049 0.041 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.037 0.044 0.051 0.058 0.065 0.082 0.132 0.240 0.359 0.255 0.128 0.081 0.069 0.060 0.050 0.043 |- 7
   |                                                  ^                                              |
 8-| 0.038 0.045 0.053 0.062 0.071 0.095 0.175 0.372 0.440 0.299 0.145 0.083 0.068 0.059 0.051 0.043 |- 8
   |                                                  ^                                              |
 9-| 0.038 0.045 0.054 0.064 0.075 0.097 0.193 0.545 0.471 0.278 0.134 0.079 0.066 0.058 0.050 0.042 |- 9
   |                                            ^     ^                                              |
10-| 0.037 0.045 0.053 0.064 0.076 0.095 0.138 0.219 0.220 0.159 0.101 0.071 0.063 0.056 0.048 0.041 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.036 0.043 0.051 0.061 0.073 0.087 0.103 0.111 0.111 0.093 0.073 0.067 0.060 0.053 0.045 0.039 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.034 0.040 0.047 0.056 0.066 0.076 0.084 0.086 0.082 0.074 0.068 0.062 0.055 0.048 0.042 0.036 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.032 0.037 0.043 0.050 0.057 0.065 0.070 0.072 0.070 0.066 0.061 0.056 0.050 0.044 0.038 0.033 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.029 0.033 0.038 0.044 0.049 0.054 0.058 0.060 0.059 0.057 0.053 0.049 0.044 0.039 0.035 0.030 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.026 0.030 0.034 0.038 0.042 0.045 0.048 0.049 0.049 0.048 0.045 0.042 0.038 0.034 0.031 0.027 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.024 0.026 0.029 0.033 0.035 0.038 0.040 0.041 0.041 0.040 0.038 0.036 0.033 0.030 0.027 0.025 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.5451187 долей ПДКмр
                                         =  0.5451187 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     7.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 9)       Yм =     9.0 м
 При опасном направлении ветра  :      52 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.67 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.040: 0.037: 0.033: 0.035: 0.036: 0.038: 0.039: 0.041: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044:
Cc : 0.044: 0.040: 0.037: 0.033: 0.035: 0.036: 0.038: 0.039: 0.041: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.048: 0.051: 0.054: 0.057: 0.059: 0.061: 0.062: 0.063: 0.065: 0.067: 0.068: 0.067: 0.067: 0.068:
Cc : 0.045: 0.048: 0.051: 0.054: 0.057: 0.059: 0.061: 0.062: 0.063: 0.065: 0.067: 0.068: 0.067: 0.067: 0.068:
Фоп:  109 :  114 :  121 :  128 :  136 :  144 :  153 :  160 :  166 :  173 :  181 :  189 :  196 :  202 :  208 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.032: 0.035: 0.037: 0.040: 0.043: 0.047: 0.048: 0.047: 0.049: 0.049: 0.051: 0.051: 0.050: 0.050: 0.050:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.069: 0.069: 0.070: 0.069: 0.068: 0.066: 0.064: 0.064: 0.062: 0.062: 0.062: 0.063: 0.063: 0.064: 0.065:
Cc : 0.069: 0.069: 0.070: 0.069: 0.068: 0.066: 0.064: 0.064: 0.062: 0.062: 0.062: 0.063: 0.063: 0.064: 0.065:
Фоп:  215 :  221 :  228 :  235 :  241 :  248 :  256 :  261 :  273 :  279 :  287 :  294 :  302 :  310 :  317 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :12.00 :12.00 :11.83 :12.00 :12.00 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :11.25 :11.71 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.050: 0.051: 0.051: 0.050: 0.048: 0.047: 0.046: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.046: 0.048: 0.048:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.018: 0.017: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.017: 0.016: 0.015: 0.016:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.067: 0.070: 0.072: 0.072: 0.069: 0.064: 0.057: 0.050: 0.044:
Cc : 0.067: 0.070: 0.072: 0.072: 0.069: 0.064: 0.057: 0.050: 0.044:
Фоп:  325 :  337 :  348 :  359 :    9 :   17 :   23 :   29 :   33 :
Uоп:11.53 :11.28 :11.53 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.054: 0.052: 0.051: 0.049: 0.045: 0.039: 0.035: 0.030:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.015: 0.015: 0.019: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.014: 0.013:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=    93.0 м,  Y=  -377.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0722778 доли ПДКмр|
                                     |       0.0722778 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   359 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.1580|   0.0513236 |  71.01 |  71.01 |  0.324832857  |
|  2 | 0001 | Т |     0.0805|   0.0198404 |  27.45 |  98.46 |  0.246464819  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0711640    98.46                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0011137     1.54 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0684378 доли ПДКмр|
                                     |       0.0684378 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   236 град.
                       и скорости ветра 11.83 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.1580|   0.0490637 |  71.69 |  71.69 |  0.310529649  |
|  2 | 0001 | Т |     0.0805|   0.0181895 |  26.58 |  98.27 |  0.225955963  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0672531    98.27                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0011846     1.73 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0335512 доли ПДКмр|
                                     |       0.0335512 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.1580|   0.0233711 |  69.66 |  69.66 |  0.147918403  |
|  2 | 0001 | Т |     0.0805|   0.0095597 |  28.49 |  98.15 |  0.118754126  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0329308    98.15                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0006203     1.85 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0599251 доли ПДКмр|
                                     |       0.0599251 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   149 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.1580|   0.0476194 |  79.46 |  79.46 |  0.301388770  |
|  2 | 0001 | Т |     0.0805|   0.0116581 |  19.45 |  98.92 |  0.144821033  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0592775    98.92                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0006476     1.08 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6001  П1    3.0                      31.0      70.00      60.00      90.00      90.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0146167


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6001 |    0.014617| П1 |   2.026931 |   0.50  |     8.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.014617 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     2.026931 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.013: 0.017: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.017: 0.014: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.009: 0.013: 0.018: 0.022: 0.025: 0.028: 0.028: 0.026: 0.023: 0.019: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005:
Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=188)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.007: 0.011: 0.016: 0.021: 0.027: 0.033: 0.036: 0.036: 0.035: 0.029: 0.023: 0.018: 0.013: 0.008: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.046 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=192)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.008: 0.013: 0.018: 0.025: 0.033: 0.041: 0.045: 0.046: 0.043: 0.035: 0.027: 0.020: 0.015: 0.009: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  0.172 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=214)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.009: 0.014: 0.020: 0.027: 0.035: 0.042: 0.143: 0.172: 0.050: 0.037: 0.029: 0.021: 0.016: 0.010: 0.007:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.011: 0.013: 0.043: 0.052: 0.015: 0.011: 0.009: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002:
Фоп:   94 :   94 :   95 :   96 :   98 :  100 :  106 :  124 :  214 :  252 :  259 :  262 :  264 :  265 :  266 :  266 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.28 : 0.63 : 0.52 : 2.70 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  0.170 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=328)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.009: 0.014: 0.019: 0.027: 0.035: 0.042: 0.141: 0.170: 0.050: 0.037: 0.029: 0.021: 0.016: 0.010: 0.007:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.011: 0.013: 0.042: 0.051: 0.015: 0.011: 0.009: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002:
Фоп:   86 :   86 :   85 :   84 :   82 :   79 :   73 :   54 :  328 :  288 :  282 :  279 :  277 :  275 :  275 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.36 : 0.64 : 0.53 : 2.71 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=348)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.008: 0.013: 0.018: 0.025: 0.033: 0.041: 0.044: 0.045: 0.043: 0.035: 0.027: 0.020: 0.015: 0.009: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.007: 0.011: 0.016: 0.021: 0.027: 0.033: 0.036: 0.036: 0.034: 0.029: 0.023: 0.017: 0.013: 0.008: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=354)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.009: 0.013: 0.017: 0.021: 0.025: 0.027: 0.028: 0.026: 0.022: 0.018: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005:
Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.013: 0.017: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.017: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=357)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=357)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   107.0 м,  Y=   109.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1722176 доли ПДКмр|
                                     |       0.0516653 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   214 град.
                       и скорости ветра  0.52 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0146|   0.1722176 | 100.00 | 100.00 |   11.7822485  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.1722176   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.012 0.014 0.015 0.015 0.014 0.012 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.004 0.006 0.007 0.010 0.013 0.017 0.019 0.020 0.020 0.019 0.017 0.014 0.011 0.008 0.006 0.005 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.005 0.006 0.009 0.013 0.018 0.022 0.025 0.028 0.028 0.026 0.023 0.019 0.015 0.010 0.007 0.005 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.005 0.007 0.011 0.016 0.021 0.027 0.033 0.036 0.036 0.035 0.029 0.023 0.018 0.013 0.008 0.006 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.006 0.008 0.013 0.018 0.025 0.033 0.041 0.045 0.046 0.043 0.035 0.027 0.020 0.015 0.009 0.006 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.006 0.009 0.014 0.020 0.027 0.035 0.042 0.143 0.172 0.050 0.037 0.029 0.021 0.016 0.010 0.007 |- 8
   |                                            ^     ^                                              |
 9-| 0.006 0.009 0.014 0.019 0.027 0.035 0.042 0.141 0.170 0.050 0.037 0.029 0.021 0.016 0.010 0.007 |- 9
   |                                            ^     ^                                              |
10-| 0.006 0.008 0.013 0.018 0.025 0.033 0.041 0.044 0.045 0.043 0.035 0.027 0.020 0.015 0.009 0.006 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.005 0.007 0.011 0.016 0.021 0.027 0.033 0.036 0.036 0.034 0.029 0.023 0.017 0.013 0.008 0.006 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.005 0.006 0.009 0.013 0.017 0.021 0.025 0.027 0.028 0.026 0.022 0.018 0.014 0.010 0.007 0.005 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.004 0.006 0.007 0.010 0.013 0.017 0.019 0.020 0.020 0.019 0.017 0.014 0.010 0.008 0.006 0.005 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.014 0.015 0.015 0.014 0.012 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1722176 долей ПДКмр
                                         =  0.0516653 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   107.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 8)       Yм =   109.0 м
 При опасном направлении ветра  :     214 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.52 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.015:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.023: 0.023: 0.021: 0.019: 0.016: 0.013: 0.010: 0.007:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   258.0 м,  Y=  -311.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0229222 доли ПДКмр|
                                     |       0.0068766 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   333 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0146|   0.0229222 | 100.00 | 100.00 |    1.5682167  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0229222   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0167839 доли ПДКмр|
                                     |       0.0050352 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0146|   0.0167839 | 100.00 | 100.00 |    1.1482704  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0167839   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0047096 доли ПДКмр|
                                     |       0.0014129 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0146|   0.0047096 | 100.00 | 100.00 |  0.322210193  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0047096   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0158873 доли ПДКмр|
                                     |       0.0047662 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   153 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0146|   0.0158873 | 100.00 | 100.00 |    1.0869267  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0158873   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0301--------
 0001  Т     7.0  0.20 0.500  0.0157  80.0      60.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.2980000
 0003  Т     3.0  0.10 0.200  0.0016  31.0      50.00      70.00                             1.0 1.00 0  0.0000808
 6012  П1    3.0                      31.0     105.00     100.00     100.00     150.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0528000
          --------- Примесь 0330--------
 0001  Т     7.0  0.20 0.500  0.0157  80.0      60.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.1170000
 6012  П1    3.0                      31.0     105.00     100.00     100.00     150.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1055556


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    1.724000| Т  |  14.298574 |   0.50  |    18.2  |
|   2 | 0003 |    0.000404| Т  |   0.005602 |   0.50  |    17.1  |
|   3 | 6012 |    0.475111| П1 |   6.588472 |   0.50  |    17.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    2.199515  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =    20.892649 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.336 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.186: 0.208: 0.231: 0.255: 0.278: 0.299: 0.318: 0.332: 0.336: 0.332: 0.319: 0.300: 0.276: 0.250: 0.224: 0.200:
Фоп:  134 :  138 :  143 :  148 :  154 :  161 :  168 :  175 :  183 :  190 :  197 :  204 :  210 :  216 :  220 :  225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.136: 0.151: 0.171: 0.187: 0.205: 0.223: 0.234: 0.239: 0.241: 0.233: 0.221: 0.209: 0.191: 0.174: 0.156: 0.139:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.050: 0.056: 0.060: 0.067: 0.073: 0.076: 0.084: 0.093: 0.095: 0.099: 0.098: 0.092: 0.085: 0.076: 0.069: 0.061:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.409 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.207: 0.233: 0.263: 0.293: 0.325: 0.356: 0.382: 0.400: 0.409: 0.404: 0.386: 0.357: 0.324: 0.288: 0.254: 0.224:
Фоп:  130 :  134 :  139 :  144 :  151 :  158 :  166 :  174 :  183 :  192 :  200 :  207 :  214 :  220 :  225 :  229 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.152: 0.172: 0.197: 0.217: 0.246: 0.267: 0.285: 0.289: 0.293: 0.288: 0.271: 0.248: 0.226: 0.201: 0.177: 0.156:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.055: 0.061: 0.066: 0.076: 0.079: 0.089: 0.097: 0.111: 0.116: 0.116: 0.115: 0.109: 0.098: 0.088: 0.077: 0.068:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.501 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.228: 0.261: 0.298: 0.338: 0.379: 0.420: 0.457: 0.486: 0.501: 0.495: 0.468: 0.427: 0.379: 0.331: 0.287: 0.249:
Фоп:  126 :  130 :  134 :  140 :  147 :  154 :  164 :  173 :  184 :  194 :  203 :  212 :  219 :  224 :  229 :  233 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.172: 0.199: 0.224: 0.260: 0.296: 0.317: 0.354: 0.358: 0.368: 0.355: 0.329: 0.300: 0.265: 0.232: 0.202: 0.175:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.056: 0.062: 0.074: 0.079: 0.084: 0.103: 0.103: 0.128: 0.132: 0.140: 0.139: 0.127: 0.114: 0.099: 0.086: 0.074:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.614 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.250: 0.291: 0.336: 0.387: 0.442: 0.497: 0.546: 0.589: 0.614: 0.608: 0.569: 0.508: 0.440: 0.377: 0.322: 0.274:
Фоп:  120 :  124 :  129 :  134 :  141 :  150 :  160 :  172 :  185 :  197 :  208 :  217 :  224 :  230 :  235 :  239 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.65 :11.41 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.186: 0.221: 0.262: 0.300: 0.346: 0.397: 0.429: 0.454: 0.464: 0.443: 0.407: 0.360: 0.311: 0.266: 0.227: 0.193:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.064: 0.070: 0.074: 0.087: 0.095: 0.100: 0.117: 0.135: 0.150: 0.165: 0.162: 0.148: 0.129: 0.110: 0.095: 0.081:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.780 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.272: 0.320: 0.376: 0.439: 0.509: 0.583: 0.660: 0.735: 0.780: 0.759: 0.685: 0.592: 0.500: 0.421: 0.352: 0.297:
Фоп:  115 :  118 :  122 :  127 :  135 :  144 :  156 :  171 :  187 :  202 :  214 :  224 :  232 :  237 :  241 :  245 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.14 : 9.47 : 8.49 : 8.21 : 8.96 :10.47 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.209: 0.248: 0.295: 0.348: 0.423: 0.490: 0.559: 0.612: 0.614: 0.569: 0.497: 0.429: 0.359: 0.302: 0.253: 0.211:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.063: 0.072: 0.081: 0.092: 0.086: 0.092: 0.101: 0.123: 0.166: 0.190: 0.187: 0.163: 0.141: 0.119: 0.099: 0.086:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  1.108 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=190)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.292: 0.347: 0.414: 0.494: 0.583: 0.700: 0.847: 1.004: 1.108: 1.005: 0.825: 0.666: 0.552: 0.458: 0.379: 0.315:
Фоп:  108 :  111 :  114 :  119 :  125 :  135 :  149 :  168 :  190 :  209 :  224 :  234 :  240 :  245 :  249 :  251 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.18 : 8.67 : 6.65 : 4.47 : 3.92 : 5.95 : 7.99 :10.48 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.222: 0.271: 0.327: 0.404: 0.485: 0.612: 0.764: 0.887: 0.882: 0.770: 0.623: 0.499: 0.412: 0.336: 0.273: 0.228:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.069: 0.075: 0.087: 0.090: 0.097: 0.088: 0.083: 0.117: 0.226: 0.235: 0.202: 0.167: 0.140: 0.121: 0.105: 0.087:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  2.382 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.307: 0.369: 0.446: 0.541: 0.664: 0.861: 1.222: 1.913: 2.382: 1.613: 0.972: 0.733: 0.589: 0.482: 0.397: 0.328:
Фоп:  101 :  103 :  105 :  109 :  114 :  122 :  136 :  159 :  195 :  224 :  237 :  246 :  251 :  254 :  257 :  259 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.58 : 6.66 : 3.34 : 0.96 : 0.81 : 0.94 : 6.06 : 8.92 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.235: 0.289: 0.354: 0.448: 0.570: 0.772: 1.124: 1.619: 1.631: 1.019: 0.787: 0.577: 0.452: 0.365: 0.292: 0.237:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.072: 0.080: 0.092: 0.093: 0.093: 0.089: 0.098: 0.294: 0.751: 0.593: 0.185: 0.156: 0.136: 0.118: 0.105: 0.091:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  5.948 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=218)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.317: 0.383: 0.468: 0.576: 0.732: 1.028: 1.947: 5.437: 5.948: 2.377: 1.120: 0.777: 0.606: 0.492: 0.403: 0.334:
Фоп:   94 :   94 :   95 :   97 :   99 :  103 :  110 :  137 :  218 :  249 :  257 :  261 :  263 :  265 :  266 :  266 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.65 : 5.42 : 1.14 : 0.76 : 0.72 : 0.87 : 3.89 : 8.03 :11.22 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.244: 0.295: 0.369: 0.473: 0.622: 0.915: 1.724: 5.119: 5.456: 1.792: 0.927: 0.633: 0.479: 0.374: 0.299: 0.247:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.072: 0.087: 0.099: 0.103: 0.110: 0.113: 0.223: 0.315: 0.491: 0.584: 0.193: 0.144: 0.127: 0.119: 0.105: 0.087:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  7.187 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=312)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.319: 0.388: 0.476: 0.588: 0.754: 1.070: 2.123: 6.987: 7.187: 2.356: 1.113: 0.768: 0.598: 0.488: 0.400: 0.331:
Фоп:   86 :   86 :   85 :   84 :   83 :   81 :   74 :   52 :  312 :  287 :  280 :  277 :  276 :  275 :  274 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.70 : 5.14 : 1.13 : 0.71 : 0.68 : 0.93 : 4.08 : 8.05 :11.21 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.243: 0.302: 0.374: 0.471: 0.628: 0.930: 1.828: 6.296: 6.809: 1.919: 0.948: 0.642: 0.479: 0.380: 0.306: 0.246:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.076: 0.086: 0.102: 0.116: 0.125: 0.139: 0.295: 0.690: 0.377: 0.437: 0.165: 0.126: 0.118: 0.108: 0.094: 0.086:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001:      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  2.334 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 21)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.314: 0.380: 0.465: 0.573: 0.720: 0.961: 1.444: 2.334: 2.303: 1.399: 0.917: 0.698: 0.563: 0.466: 0.386: 0.320:
Фоп:   79 :   77 :   75 :   72 :   68 :   61 :   47 :   21 :  343 :  316 :  300 :  293 :  288 :  285 :  283 :  282 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.58 : 6.58 : 3.04 : 1.10 : 0.99 : 1.15 : 6.02 : 8.92 :11.84 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.239: 0.291: 0.361: 0.451: 0.582: 0.801: 1.216: 1.990: 2.015: 1.170: 0.818: 0.586: 0.459: 0.367: 0.295: 0.236:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.074: 0.089: 0.104: 0.122: 0.137: 0.160: 0.227: 0.344: 0.288: 0.228: 0.099: 0.111: 0.104: 0.098: 0.090: 0.084:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  1.148 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 13)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.301: 0.362: 0.439: 0.534: 0.649: 0.804: 0.997: 1.148: 1.102: 0.914: 0.740: 0.610: 0.515: 0.432: 0.362: 0.305:
Фоп:   72 :   69 :   66 :   62 :   55 :   46 :   33 :   13 :  350 :  329 :  315 :  306 :  299 :  295 :  291 :  289 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.22 : 8.66 : 6.58 : 4.45 : 4.09 : 6.07 : 8.09 :10.52 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.228: 0.274: 0.337: 0.415: 0.507: 0.640: 0.810: 0.970: 0.965: 0.825: 0.647: 0.506: 0.418: 0.335: 0.279: 0.227:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.073: 0.087: 0.102: 0.119: 0.142: 0.164: 0.187: 0.177: 0.137: 0.089: 0.093: 0.104: 0.097: 0.097: 0.083: 0.078:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.795 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  9)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.282: 0.336: 0.402: 0.480: 0.570: 0.663: 0.750: 0.795: 0.773: 0.696: 0.612: 0.532: 0.459: 0.393: 0.334: 0.283:
Фоп:   65 :   62 :   58 :   53 :   46 :   37 :   25 :    9 :  353 :  338 :  325 :  315 :  308 :  303 :  299 :  295 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.17 : 9.47 : 8.44 : 8.28 : 9.08 :10.59 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.212: 0.254: 0.305: 0.367: 0.438: 0.513: 0.588: 0.651: 0.646: 0.583: 0.513: 0.440: 0.369: 0.304: 0.252: 0.214:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.071: 0.082: 0.097: 0.113: 0.133: 0.151: 0.162: 0.144: 0.126: 0.113: 0.099: 0.092: 0.091: 0.089: 0.082: 0.069:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.618 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  8)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.261: 0.305: 0.358: 0.419: 0.486: 0.550: 0.598: 0.618: 0.606: 0.567: 0.517: 0.461: 0.403: 0.350: 0.302: 0.260:
Фоп:   59 :   56 :   51 :   46 :   39 :   30 :   20 :    8 :  355 :  343 :  332 :  323 :  316 :  310 :  305 :  302 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.77 :11.53 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.194: 0.229: 0.269: 0.317: 0.368: 0.420: 0.458: 0.479: 0.481: 0.451: 0.413: 0.364: 0.311: 0.268: 0.230: 0.191:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.067: 0.076: 0.089: 0.102: 0.117: 0.130: 0.140: 0.139: 0.125: 0.116: 0.104: 0.097: 0.092: 0.083: 0.072: 0.069:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.499 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.237: 0.274: 0.315: 0.362: 0.408: 0.452: 0.484: 0.499: 0.494: 0.470: 0.433: 0.393: 0.350: 0.309: 0.271: 0.237:
Фоп:   54 :   50 :   46 :   40 :   33 :   25 :   16 :    6 :  356 :  346 :  336 :  328 :  321 :  316 :  311 :  307 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.176: 0.204: 0.236: 0.271: 0.308: 0.343: 0.371: 0.386: 0.382: 0.364: 0.343: 0.308: 0.272: 0.232: 0.202: 0.175:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.061: 0.070: 0.079: 0.090: 0.100: 0.109: 0.113: 0.113: 0.111: 0.105: 0.090: 0.085: 0.078: 0.077: 0.068: 0.062:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.404 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.213: 0.242: 0.275: 0.309: 0.343: 0.373: 0.395: 0.404: 0.402: 0.388: 0.364: 0.333: 0.303: 0.270: 0.241: 0.213:
Фоп:   49 :   45 :   41 :   35 :   29 :   22 :   14 :    5 :  357 :  348 :  340 :  333 :  326 :  321 :  316 :  312 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.158: 0.180: 0.205: 0.231: 0.257: 0.280: 0.298: 0.309: 0.304: 0.296: 0.277: 0.251: 0.230: 0.200: 0.178: 0.155:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.056: 0.063: 0.071: 0.078: 0.086: 0.093: 0.097: 0.095: 0.098: 0.091: 0.086: 0.083: 0.073: 0.070: 0.063: 0.058:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.332 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.214: 0.239: 0.264: 0.289: 0.309: 0.325: 0.332: 0.331: 0.320: 0.304: 0.284: 0.260: 0.236: 0.213: 0.191:
Фоп:   45 :   41 :   37 :   32 :   26 :   19 :   12 :    5 :  357 :  350 :  342 :  336 :  330 :  325 :  320 :  316 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.141: 0.159: 0.177: 0.196: 0.214: 0.232: 0.244: 0.248: 0.250: 0.239: 0.232: 0.212: 0.194: 0.173: 0.157: 0.139:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.050: 0.056: 0.062: 0.069: 0.074: 0.078: 0.081: 0.084: 0.081: 0.081: 0.072: 0.071: 0.066: 0.063: 0.056: 0.052:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Условие на доминирование NO2 (0301)
     в 2-компонентной группе суммации 6007
     НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 256 расчетных точках из 256.
     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   107.0 м,  Y=     9.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   7.1873665 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   312 град.
                       и скорости ветра  0.68 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     1.7240|   6.8087659 |  94.73 |  94.73 |    3.9494002  |
|  2 | 6012 | П1|     0.4751|   0.3769731 |   5.24 |  99.98 |  0.793442190  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   7.1857390    99.98                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0016274     0.02 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.186 0.208 0.231 0.255 0.278 0.299 0.318 0.332 0.336 0.332 0.319 0.300 0.276 0.250 0.224 0.200 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.207 0.233 0.263 0.293 0.325 0.356 0.382 0.400 0.409 0.404 0.386 0.357 0.324 0.288 0.254 0.224 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.228 0.261 0.298 0.338 0.379 0.420 0.457 0.486 0.501 0.495 0.468 0.427 0.379 0.331 0.287 0.249 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.250 0.291 0.336 0.387 0.442 0.497 0.546 0.589 0.614 0.608 0.569 0.508 0.440 0.377 0.322 0.274 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.272 0.320 0.376 0.439 0.509 0.583 0.660 0.735 0.780 0.759 0.685 0.592 0.500 0.421 0.352 0.297 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.292 0.347 0.414 0.494 0.583 0.700 0.847 1.004 1.108 1.005 0.825 0.666 0.552 0.458 0.379 0.315 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.307 0.369 0.446 0.541 0.664 0.861 1.222 1.913 2.382 1.613 0.972 0.733 0.589 0.482 0.397 0.328 |- 7
   |                                                  ^                                              |
 8-| 0.317 0.383 0.468 0.576 0.732 1.028 1.947 5.437 5.948 2.377 1.120 0.777 0.606 0.492 0.403 0.334 |- 8
   |                                            ^     ^                                              |
 9-| 0.319 0.388 0.476 0.588 0.754 1.070 2.123 6.987 7.187 2.356 1.113 0.768 0.598 0.488 0.400 0.331 |- 9
   |                                                  ^                                              |
10-| 0.314 0.380 0.465 0.573 0.720 0.961 1.444 2.334 2.303 1.399 0.917 0.698 0.563 0.466 0.386 0.320 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.301 0.362 0.439 0.534 0.649 0.804 0.997 1.148 1.102 0.914 0.740 0.610 0.515 0.432 0.362 0.305 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.282 0.336 0.402 0.480 0.570 0.663 0.750 0.795 0.773 0.696 0.612 0.532 0.459 0.393 0.334 0.283 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.261 0.305 0.358 0.419 0.486 0.550 0.598 0.618 0.606 0.567 0.517 0.461 0.403 0.350 0.302 0.260 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.237 0.274 0.315 0.362 0.408 0.452 0.484 0.499 0.494 0.470 0.433 0.393 0.350 0.309 0.271 0.237 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.213 0.242 0.275 0.309 0.343 0.373 0.395 0.404 0.402 0.388 0.364 0.333 0.303 0.270 0.241 0.213 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.191 0.214 0.239 0.264 0.289 0.309 0.325 0.332 0.331 0.320 0.304 0.284 0.260 0.236 0.213 0.191 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  7.1873665
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   107.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 9)       Yм =     9.0 м
 При опасном направлении ветра  :     312 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.68 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.363: 0.329: 0.303: 0.272: 0.286: 0.297: 0.313: 0.327: 0.348: 0.361: 0.366: 0.367: 0.374: 0.376: 0.377:
Фоп:   33 :   38 :   42 :   46 :   51 :   56 :   61 :   66 :   73 :   81 :   86 :   92 :   97 :  102 :  107 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.272: 0.246: 0.226: 0.202: 0.214: 0.223: 0.236: 0.248: 0.266: 0.279: 0.282: 0.286: 0.292: 0.292: 0.297:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.091: 0.083: 0.077: 0.069: 0.072: 0.074: 0.077: 0.079: 0.082: 0.082: 0.084: 0.081: 0.082: 0.084: 0.080:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.376: 0.405: 0.432: 0.457: 0.476: 0.486: 0.489: 0.487: 0.490: 0.499: 0.510: 0.509: 0.505: 0.506: 0.510:
Фоп:  111 :  117 :  124 :  132 :  140 :  148 :  157 :  163 :  169 :  175 :  183 :  191 :  197 :  203 :  209 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.292: 0.318: 0.342: 0.371: 0.386: 0.384: 0.386: 0.376: 0.372: 0.370: 0.373: 0.368: 0.361: 0.359: 0.361:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.084: 0.087: 0.089: 0.086: 0.090: 0.102: 0.103: 0.110: 0.119: 0.129: 0.137: 0.141: 0.145: 0.147: 0.150:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.519: 0.530: 0.542: 0.546: 0.546: 0.538: 0.531: 0.538: 0.540: 0.532: 0.543: 0.555: 0.558: 0.565: 0.578:
Фоп:  215 :  221 :  228 :  234 :  240 :  247 :  254 :  259 :  271 :  276 :  284 :  291 :  299 :  306 :  313 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.86 :11.65 :11.34 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.367: 0.378: 0.390: 0.400: 0.406: 0.401: 0.403: 0.417: 0.421: 0.424: 0.434: 0.449: 0.450: 0.461: 0.479:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.151: 0.152: 0.152: 0.146: 0.139: 0.137: 0.128: 0.121: 0.119: 0.108: 0.109: 0.105: 0.107: 0.103: 0.099:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.597: 0.628: 0.640: 0.627: 0.593: 0.540: 0.479: 0.419: 0.363:
Фоп:  320 :  332 :  345 :  356 :    7 :   16 :   23 :   28 :   33 :
Uоп:10.84 :10.37 :10.44 :11.09 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.504: 0.528: 0.522: 0.508: 0.460: 0.410: 0.361: 0.316: 0.272:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.093: 0.100: 0.119: 0.119: 0.133: 0.129: 0.118: 0.103: 0.091:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Условие на доминирование NO2 (0301)
     в 2-компонентной группе суммации 6007
     НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 54 расчетных точках из 54.
     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   175.0 м,  Y=  -344.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.6403730 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   345 град.
                       и скорости ветра 10.44 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     1.7240|   0.5215029 |  81.44 |  81.44 |  0.302495897  |
|  2 | 6012 | П1|     0.4751|   0.1186955 |  18.54 |  99.97 |  0.249826923  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.6401984    99.97                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0001746     0.03 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5415438 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     1.7240|   0.3975884 |  73.42 |  73.42 |  0.230619714  |
|  2 | 6012 | П1|     0.4751|   0.1438211 |  26.56 |  99.98 |  0.302710474  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.5414094    99.98                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0001343     0.02 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Вклад примеси 0301 в группу суммации 6007 =  0.0 %

Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2750797 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     1.7240|   0.2047321 |  74.43 |  74.43 |  0.118754126  |
|  2 | 6012 | П1|     0.4751|   0.0702777 |  25.55 |  99.97 |  0.147918433  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.2750098    99.97                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000699     0.03 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Вклад примеси 0301 в группу суммации 6007 =  0.0 %

Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4839903 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   153 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     1.7240|   0.3785387 |  78.21 |  78.21 |  0.219569996  |
|  2 | 6012 | П1|     0.4751|   0.1053073 |  21.76 |  99.97 |  0.221647754  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.4838459    99.97                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0001443     0.03 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Вклад примеси 0301 в группу суммации 6007 =  0.0 %
     Условие на доминирование NO2 (0301)
     в 2-компонентной группе суммации 6007
     НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 3 расчетных точках из 3.
     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            
                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0333--------
 0002  Т     3.0 0.010 0.200  0.0000  31.0      50.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.0000096
          --------- Примесь 1325--------
 0001  Т     7.0  0.20 0.500  0.0157  80.0      60.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.0033000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            
                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0002 |    0.001198| Т  |   0.016606 |   0.50  |    17.1  |
|   2 | 0001 |    0.066000| Т  |   0.547393 |   0.50  |    18.2  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.067197  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.563999 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            
                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            
                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=176)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.019: 0.022: 0.024: 0.024: 0.022: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.035 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=190)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.024: 0.030: 0.035: 0.035: 0.030: 0.025: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=197)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.018: 0.022: 0.030: 0.044: 0.066: 0.067: 0.045: 0.031: 0.023: 0.018: 0.014: 0.012: 0.009:
Фоп:  102 :  104 :  106 :  109 :  114 :  122 :  136 :  162 :  197 :  223 :  237 :  245 :  250 :  254 :  256 :  258 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.38 : 6.62 : 3.84 : 1.48 : 1.44 : 3.70 : 6.41 : 9.21 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.022: 0.030: 0.043: 0.064: 0.065: 0.044: 0.030: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  0.214 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=219)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.025: 0.036: 0.068: 0.202: 0.214: 0.072: 0.037: 0.025: 0.019: 0.015: 0.012: 0.010:
Фоп:   94 :   95 :   96 :   97 :   99 :  103 :  111 :  138 :  219 :  248 :  257 :  260 :  262 :  264 :  265 :  265 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.65 : 8.47 : 5.25 : 1.42 : 0.78 : 0.76 : 1.30 : 5.06 : 8.28 :11.39 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.012: 0.014: 0.018: 0.024: 0.035: 0.067: 0.197: 0.209: 0.070: 0.036: 0.024: 0.018: 0.015: 0.012: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.006: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  0.267 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=311)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.025: 0.037: 0.072: 0.248: 0.267: 0.077: 0.038: 0.025: 0.019: 0.015: 0.012: 0.010:
Фоп:   87 :   86 :   86 :   85 :   83 :   81 :   75 :   52 :  311 :  286 :  279 :  277 :  275 :  274 :  274 :  273 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.53 : 8.37 : 5.11 : 1.30 : 0.73 : 0.71 : 1.23 : 4.89 : 8.21 :11.34 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.012: 0.014: 0.018: 0.024: 0.036: 0.070: 0.241: 0.261: 0.075: 0.037: 0.025: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=341)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.012: 0.014: 0.018: 0.023: 0.032: 0.048: 0.078: 0.080: 0.049: 0.032: 0.023: 0.018: 0.014: 0.012: 0.010:
Фоп:   79 :   78 :   76 :   73 :   68 :   61 :   47 :   21 :  341 :  314 :  300 :  292 :  287 :  284 :  282 :  281 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.14 : 6.25 : 3.35 : 1.22 : 1.20 : 3.19 : 6.09 : 9.01 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.022: 0.031: 0.047: 0.076: 0.078: 0.048: 0.031: 0.023: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=349)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.025: 0.032: 0.038: 0.039: 0.032: 0.026: 0.020: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.026: 0.024: 0.020: 0.017: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=354)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Условие на доминирование H2S (0333)
     в 2-компонентной группе суммации 6037
     НЕ выполнено (вклад H2S < 80%) в 64 расчетных точках из 256.
     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   107.0 м,  Y=     9.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2673071 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   311 град.
                       и скорости ветра  0.71 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0660|   0.2612404 |  97.73 |  97.73 |    3.9581873  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.2612404    97.73                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0060668     2.27 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            
                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.013 0.014 0.015 0.015 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.008 0.009 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017 0.018 0.018 0.018 0.016 0.014 0.012 0.010 0.009 0.008 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.008 0.010 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024 0.024 0.022 0.020 0.017 0.014 0.012 0.010 0.008 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.009 0.011 0.013 0.016 0.020 0.024 0.030 0.035 0.035 0.030 0.025 0.020 0.016 0.013 0.011 0.009 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.009 0.011 0.014 0.018 0.022 0.030 0.044 0.066 0.067 0.045 0.031 0.023 0.018 0.014 0.012 0.009 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.010 0.012 0.015 0.019 0.025 0.036 0.068 0.202 0.214 0.072 0.037 0.025 0.019 0.015 0.012 0.010 |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.010 0.012 0.015 0.019 0.025 0.037 0.072 0.248 0.267 0.077 0.038 0.025 0.019 0.015 0.012 0.010 |- 9
   |                                            ^     ^                                              |
10-| 0.009 0.012 0.014 0.018 0.023 0.032 0.048 0.078 0.080 0.049 0.032 0.023 0.018 0.014 0.012 0.010 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.009 0.011 0.013 0.016 0.020 0.025 0.032 0.038 0.039 0.032 0.026 0.020 0.017 0.013 0.011 0.009 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.008 0.010 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.026 0.024 0.020 0.017 0.015 0.012 0.010 0.008 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.017 0.018 0.019 0.019 0.018 0.017 0.015 0.013 0.011 0.009 0.008 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.013 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.012 0.011 0.009 0.008 0.007 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.2673071
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   107.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 9)       Yм =     9.0 м
 При опасном направлении ветра  :     311 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.71 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            
                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.021: 0.021: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Условие на доминирование H2S (0333)
     в 2-компонентной группе суммации 6037
     ВЫПОЛНЕНО (вклад H2S > 80%) во всех 54 расчетных точках.
     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   175.0 м,  Y=  -344.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0209926 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   344 град.
                       и скорости ветра 10.12 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0660|   0.0204415 |  97.37 |  97.37 |  0.309719265  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0204415    97.37                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0005511     2.63 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            
                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0156382 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0660|   0.0152209 |  97.33 |  97.33 |  0.230619699  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0152209    97.33                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0004173     2.67 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Вклад примеси 0333 в группу суммации 6037 =  0.0 %

Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0080556 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0660|   0.0078378 |  97.30 |  97.30 |  0.118754111  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0078378    97.30                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0002178     2.70 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Вклад примеси 0333 в группу суммации 6037 =  0.0 %

Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0153148 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   154 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0660|   0.0149038 |  97.32 |  97.32 |  0.225815564  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0149038    97.32                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0004110     2.68 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Вклад примеси 0333 в группу суммации 6037 =  0.0 %
     Условие на доминирование H2S (0333)
     в 2-компонентной группе суммации 6037
     НЕ выполнено (вклад H2S < 80%) в 3 расчетных точках из 3.
     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0330--------
 0001  Т     7.0  0.20 0.500  0.0157  80.0      60.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.1170000
 6012  П1    3.0                      31.0     105.00     100.00     100.00     150.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1055556
          --------- Примесь 0342--------
 6003  П1    3.0                      31.0      65.00      63.00      65.00      65.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000556


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.234000| Т  |   1.940758 |   0.50  |    18.2  |
|   2 | 6012 |    0.211111| П1 |   2.927525 |   0.50  |    17.1  |
|   3 | 6003 |    0.002780| П1 |   0.038551 |   0.50  |    17.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.447891  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     4.906834 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.077 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=182)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.046: 0.051: 0.057: 0.062: 0.067: 0.072: 0.075: 0.077: 0.076: 0.074: 0.070: 0.064: 0.058: 0.052: 0.046:
Фоп:  133 :  137 :  142 :  147 :  153 :  159 :  166 :  174 :  182 :  189 :  197 :  204 :  210 :  216 :  220 :  225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.026: 0.029: 0.032: 0.035: 0.039: 0.043: 0.044: 0.045: 0.046: 0.043: 0.041: 0.038: 0.034: 0.030: 0.027:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.017: 0.019: 0.022: 0.024: 0.027: 0.028: 0.029: 0.031: 0.032: 0.030: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.093 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=182)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.052: 0.058: 0.065: 0.072: 0.079: 0.085: 0.090: 0.093: 0.093: 0.089: 0.083: 0.075: 0.067: 0.059: 0.052:
Фоп:  129 :  133 :  138 :  143 :  149 :  156 :  164 :  173 :  182 :  191 :  199 :  207 :  214 :  220 :  225 :  229 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.029: 0.032: 0.036: 0.041: 0.046: 0.050: 0.053: 0.055: 0.054: 0.053: 0.049: 0.044: 0.039: 0.034: 0.030:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.020: 0.022: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.034: 0.037: 0.038: 0.038: 0.036: 0.034: 0.031: 0.027: 0.024: 0.021:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :
Ки :      :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.113 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=193)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.057: 0.065: 0.073: 0.082: 0.091: 0.100: 0.108: 0.112: 0.113: 0.107: 0.098: 0.087: 0.076: 0.066: 0.057:
Фоп:  124 :  128 :  133 :  138 :  145 :  153 :  162 :  172 :  183 :  193 :  203 :  211 :  219 :  225 :  230 :  234 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.032: 0.035: 0.041: 0.045: 0.050: 0.056: 0.061: 0.063: 0.065: 0.062: 0.057: 0.050: 0.044: 0.039: 0.033:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.021: 0.025: 0.029: 0.031: 0.036: 0.040: 0.043: 0.046: 0.048: 0.046: 0.045: 0.040: 0.036: 0.031: 0.027: 0.023:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :
Ки :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.136 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=196)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.054: 0.063: 0.072: 0.082: 0.092: 0.103: 0.114: 0.125: 0.134: 0.136: 0.128: 0.116: 0.100: 0.086: 0.073: 0.063:
Фоп:  119 :  123 :  127 :  133 :  139 :  148 :  158 :  170 :  183 :  196 :  207 :  217 :  224 :  231 :  235 :  239 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.39 :11.13 :11.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.034: 0.039: 0.043: 0.051: 0.055: 0.064: 0.071: 0.077: 0.077: 0.073: 0.066: 0.057: 0.050: 0.042: 0.036:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.024: 0.029: 0.032: 0.038: 0.041: 0.047: 0.050: 0.053: 0.056: 0.058: 0.054: 0.049: 0.042: 0.036: 0.031: 0.026:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.165 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=201)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.059: 0.068: 0.079: 0.090: 0.102: 0.113: 0.127: 0.146: 0.163: 0.165: 0.152: 0.132: 0.112: 0.095: 0.080: 0.067:
Фоп:  113 :  116 :  120 :  126 :  132 :  142 :  154 :  169 :  185 :  201 :  214 :  224 :  232 :  238 :  242 :  245 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.32 : 9.47 : 8.25 : 7.88 : 8.49 :10.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.032: 0.037: 0.043: 0.045: 0.053: 0.060: 0.068: 0.075: 0.085: 0.089: 0.083: 0.072: 0.063: 0.054: 0.046: 0.038:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.026: 0.030: 0.035: 0.045: 0.048: 0.053: 0.058: 0.069: 0.076: 0.075: 0.067: 0.058: 0.049: 0.040: 0.034: 0.029:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.266 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.062: 0.073: 0.085: 0.099: 0.112: 0.126: 0.159: 0.223: 0.266: 0.228: 0.176: 0.143: 0.120: 0.101: 0.085: 0.071:
Фоп:  107 :  109 :  113 :  117 :  124 :  133 :  142 :  160 :  185 :  208 :  224 :  234 :  241 :  246 :  249 :  252 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.53 : 8.99 : 0.87 : 0.89 : 0.91 : 1.21 : 7.49 :10.07 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.039: 0.042: 0.049: 0.062: 0.075: 0.092: 0.142: 0.175: 0.148: 0.090: 0.074: 0.064: 0.056: 0.047: 0.040:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.029: 0.033: 0.042: 0.048: 0.048: 0.050: 0.065: 0.079: 0.089: 0.079: 0.084: 0.068: 0.055: 0.044: 0.037: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.577 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=191)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.077: 0.091: 0.107: 0.124: 0.149: 0.231: 0.388: 0.577: 0.410: 0.211: 0.149: 0.123: 0.104: 0.088: 0.073:
Фоп:  100 :  102 :  104 :  107 :  112 :  121 :  128 :  150 :  191 :  225 :  241 :  246 :  252 :  255 :  258 :  260 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.04 : 6.94 : 0.79 : 0.70 : 0.71 : 0.76 : 0.92 : 8.63 :11.65 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.039: 0.046: 0.056: 0.072: 0.103: 0.116: 0.221: 0.370: 0.276: 0.135: 0.078: 0.063: 0.055: 0.049: 0.042:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.031: 0.038: 0.044: 0.049: 0.051: 0.045: 0.112: 0.163: 0.204: 0.131: 0.075: 0.070: 0.059: 0.048: 0.038: 0.031:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  0.973 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=218)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.067: 0.080: 0.095: 0.113: 0.136: 0.179: 0.344: 0.849: 0.973: 0.517: 0.243: 0.152: 0.124: 0.105: 0.088: 0.074:
Фоп:   93 :   93 :   94 :   96 :   98 :  102 :  107 :  135 :  218 :  251 :  262 :  261 :  264 :  266 :  267 :  267 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.17 : 4.21 : 0.90 : 0.70 : 0.66 : 0.69 : 0.85 : 7.83 :11.03 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.041: 0.048: 0.062: 0.082: 0.121: 0.221: 0.680: 0.734: 0.284: 0.147: 0.086: 0.063: 0.055: 0.049: 0.041:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.032: 0.038: 0.047: 0.050: 0.053: 0.056: 0.120: 0.159: 0.228: 0.229: 0.094: 0.064: 0.059: 0.048: 0.039: 0.033:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.010: 0.011: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  1.171 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 52)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.068: 0.081: 0.098: 0.117: 0.143: 0.192: 0.384: 1.171: 1.105: 0.482: 0.228: 0.146: 0.120: 0.102: 0.086: 0.073:
Фоп:   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   73 :   52 :  313 :  293 :  285 :  278 :  277 :  276 :  276 :  275 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.11 : 4.13 : 0.99 : 0.69 : 0.64 : 0.70 : 0.91 : 7.83 :11.09 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.041: 0.049: 0.061: 0.083: 0.124: 0.244: 0.854: 0.916: 0.254: 0.129: 0.085: 0.063: 0.052: 0.048: 0.040:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.032: 0.040: 0.048: 0.055: 0.059: 0.066: 0.136: 0.308: 0.180: 0.224: 0.097: 0.060: 0.056: 0.050: 0.038: 0.032:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.009: 0.010: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.431 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 23)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.067: 0.080: 0.096: 0.117: 0.142: 0.182: 0.270: 0.431: 0.420: 0.279: 0.174: 0.132: 0.113: 0.098: 0.083: 0.070:
Фоп:   78 :   77 :   74 :   72 :   67 :   60 :   47 :   23 :  347 :  321 :  306 :  294 :  290 :  287 :  285 :  283 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.25 : 7.15 : 2.46 : 1.00 : 0.81 : 0.84 : 0.94 : 8.82 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.040: 0.048: 0.061: 0.077: 0.107: 0.164: 0.265: 0.252: 0.141: 0.097: 0.076: 0.057: 0.051: 0.046: 0.040:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.032: 0.039: 0.047: 0.054: 0.064: 0.074: 0.104: 0.162: 0.164: 0.135: 0.075: 0.055: 0.055: 0.045: 0.036: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.215 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 14)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.064: 0.077: 0.092: 0.111: 0.133: 0.161: 0.195: 0.215: 0.202: 0.165: 0.134: 0.118: 0.105: 0.091: 0.078: 0.067:
Фоп:   71 :   69 :   66 :   61 :   55 :   46 :   33 :   14 :  353 :  334 :  317 :  308 :  301 :  296 :  293 :  290 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.31 : 7.13 : 3.84 : 1.62 : 1.03 : 8.21 :10.63 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.039: 0.046: 0.056: 0.068: 0.087: 0.109: 0.127: 0.111: 0.085: 0.079: 0.060: 0.053: 0.047: 0.043: 0.037:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.030: 0.037: 0.045: 0.054: 0.064: 0.073: 0.084: 0.085: 0.090: 0.079: 0.054: 0.057: 0.051: 0.043: 0.034: 0.029:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.158 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 11)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.061: 0.072: 0.085: 0.101: 0.119: 0.138: 0.153: 0.158: 0.149: 0.133: 0.119: 0.108: 0.096: 0.084: 0.072: 0.062:
Фоп:   65 :   62 :   58 :   53 :   46 :   37 :   25 :   11 :  355 :  340 :  327 :  318 :  310 :  305 :  300 :  297 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.20 : 9.12 : 8.89 : 9.57 :10.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.037: 0.043: 0.050: 0.059: 0.069: 0.079: 0.082: 0.078: 0.069: 0.062: 0.057: 0.050: 0.046: 0.039: 0.035:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.029: 0.034: 0.041: 0.050: 0.059: 0.068: 0.073: 0.075: 0.069: 0.063: 0.056: 0.050: 0.045: 0.036: 0.032: 0.027:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.129 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  9)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.056: 0.065: 0.077: 0.089: 0.103: 0.116: 0.125: 0.129: 0.124: 0.116: 0.106: 0.096: 0.086: 0.075: 0.066: 0.057:
Фоп:   59 :   55 :   51 :   46 :   39 :   31 :   20 :    9 :  356 :  344 :  334 :  325 :  317 :  312 :  307 :  303 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.034: 0.039: 0.045: 0.052: 0.059: 0.062: 0.066: 0.062: 0.058: 0.057: 0.052: 0.045: 0.043: 0.037: 0.033:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.026: 0.031: 0.037: 0.043: 0.050: 0.056: 0.062: 0.062: 0.061: 0.057: 0.049: 0.043: 0.040: 0.032: 0.028: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.051: 0.059: 0.068: 0.078: 0.087: 0.097: 0.103: 0.106: 0.104: 0.099: 0.092: 0.084: 0.076: 0.067: 0.059: 0.052:
Фоп:   54 :   50 :   46 :   40 :   34 :   26 :   17 :    7 :  357 :  347 :  338 :  330 :  323 :  317 :  312 :  308 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.031: 0.035: 0.040: 0.045: 0.050: 0.053: 0.054: 0.054: 0.051: 0.049: 0.045: 0.041: 0.037: 0.033: 0.029:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.024: 0.028: 0.032: 0.037: 0.041: 0.046: 0.049: 0.051: 0.050: 0.047: 0.042: 0.038: 0.034: 0.030: 0.026: 0.023:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :
Ки :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.087 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.053: 0.060: 0.067: 0.074: 0.080: 0.085: 0.087: 0.086: 0.083: 0.078: 0.072: 0.066: 0.059: 0.053: 0.047:
Фоп:   49 :   45 :   41 :   36 :   29 :   22 :   15 :    6 :  358 :  349 :  341 :  334 :  327 :  322 :  317 :  313 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.028: 0.031: 0.035: 0.038: 0.041: 0.045: 0.045: 0.046: 0.044: 0.042: 0.040: 0.035: 0.033: 0.030: 0.027:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.021: 0.024: 0.028: 0.031: 0.035: 0.038: 0.039: 0.041: 0.039: 0.039: 0.036: 0.032: 0.030: 0.026: 0.023: 0.020:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :
Ки :      :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.072 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.063: 0.067: 0.070: 0.072: 0.072: 0.069: 0.066: 0.062: 0.057: 0.052: 0.047: 0.042:
Фоп:   45 :   41 :   37 :   32 :   26 :   20 :   13 :    6 :  358 :  351 :  344 :  337 :  331 :  326 :  321 :  317 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.037: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.019: 0.022: 0.024: 0.027: 0.029: 0.031: 0.032: 0.032: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=     7.0 м,  Y=     9.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.1709324 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    52 град.
                       и скорости ветра  0.69 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.2340|   0.8536750 |  72.91 |  72.91 |    3.6481838  |
|  2 | 6012 | П1|     0.2111|   0.3078294 |  26.29 |  99.19 |    1.4581401  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   1.1615044    99.19                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0094280     0.81 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.041 0.046 0.051 0.057 0.062 0.067 0.072 0.075 0.077 0.076 0.074 0.070 0.064 0.058 0.052 0.046 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.046 0.052 0.058 0.065 0.072 0.079 0.085 0.090 0.093 0.093 0.089 0.083 0.075 0.067 0.059 0.052 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.050 0.057 0.065 0.073 0.082 0.091 0.100 0.108 0.112 0.113 0.107 0.098 0.087 0.076 0.066 0.057 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.054 0.063 0.072 0.082 0.092 0.103 0.114 0.125 0.134 0.136 0.128 0.116 0.100 0.086 0.073 0.063 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.059 0.068 0.079 0.090 0.102 0.113 0.127 0.146 0.163 0.165 0.152 0.132 0.112 0.095 0.080 0.067 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.062 0.073 0.085 0.099 0.112 0.126 0.159 0.223 0.266 0.228 0.176 0.143 0.120 0.101 0.085 0.071 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.065 0.077 0.091 0.107 0.124 0.149 0.231 0.388 0.577 0.410 0.211 0.149 0.123 0.104 0.088 0.073 |- 7
   |                                                  ^                                              |
 8-| 0.067 0.080 0.095 0.113 0.136 0.179 0.344 0.849 0.973 0.517 0.243 0.152 0.124 0.105 0.088 0.074 |- 8
   |                                            ^     ^                                              |
 9-| 0.068 0.081 0.098 0.117 0.143 0.192 0.384 1.171 1.105 0.482 0.228 0.146 0.120 0.102 0.086 0.073 |- 9
   |                                            ^     ^                                              |
10-| 0.067 0.080 0.096 0.117 0.142 0.182 0.270 0.431 0.420 0.279 0.174 0.132 0.113 0.098 0.083 0.070 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.064 0.077 0.092 0.111 0.133 0.161 0.195 0.215 0.202 0.165 0.134 0.118 0.105 0.091 0.078 0.067 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.061 0.072 0.085 0.101 0.119 0.138 0.153 0.158 0.149 0.133 0.119 0.108 0.096 0.084 0.072 0.062 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.056 0.065 0.077 0.089 0.103 0.116 0.125 0.129 0.124 0.116 0.106 0.096 0.086 0.075 0.066 0.057 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.051 0.059 0.068 0.078 0.087 0.097 0.103 0.106 0.104 0.099 0.092 0.084 0.076 0.067 0.059 0.052 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.046 0.053 0.060 0.067 0.074 0.080 0.085 0.087 0.086 0.083 0.078 0.072 0.066 0.059 0.053 0.047 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.042 0.047 0.052 0.057 0.063 0.067 0.070 0.072 0.072 0.069 0.066 0.062 0.057 0.052 0.047 0.042 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  1.1709324
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     7.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 9)       Yм =     9.0 м
 При опасном направлении ветра  :      52 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.69 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.078: 0.071: 0.065: 0.059: 0.061: 0.064: 0.067: 0.070: 0.074: 0.076: 0.077: 0.077: 0.078: 0.078: 0.079:
Фоп:   33 :   38 :   42 :   46 :   51 :   56 :   60 :   65 :   72 :   80 :   85 :   91 :   96 :  101 :  105 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.041: 0.037: 0.034: 0.031: 0.032: 0.033: 0.035: 0.036: 0.038: 0.039: 0.040: 0.039: 0.039: 0.040: 0.041:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.037: 0.033: 0.031: 0.027: 0.029: 0.030: 0.032: 0.033: 0.035: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.079: 0.084: 0.089: 0.094: 0.098: 0.101: 0.104: 0.105: 0.107: 0.110: 0.114: 0.115: 0.115: 0.115: 0.116:
Фоп:  110 :  116 :  123 :  130 :  138 :  146 :  155 :  161 :  167 :  174 :  182 :  190 :  196 :  202 :  209 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.042: 0.044: 0.047: 0.050: 0.055: 0.056: 0.059: 0.062: 0.062: 0.065: 0.066: 0.067: 0.067: 0.066:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.038: 0.041: 0.044: 0.046: 0.047: 0.045: 0.047: 0.045: 0.044: 0.047: 0.048: 0.048: 0.047: 0.047: 0.049:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.118: 0.120: 0.121: 0.120: 0.119: 0.116: 0.113: 0.113: 0.112: 0.110: 0.110: 0.111: 0.112: 0.112: 0.114:
Фоп:  215 :  221 :  228 :  235 :  241 :  247 :  255 :  260 :  272 :  278 :  285 :  293 :  300 :  308 :  315 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :11.34 :11.53 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.067: 0.068: 0.068: 0.066: 0.064: 0.061: 0.059: 0.057: 0.056: 0.056: 0.057: 0.056: 0.058: 0.056: 0.058:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 6012 : 0001 : 6012 : 0001 :
Ви : 0.050: 0.051: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.053: 0.055: 0.055: 0.053: 0.052: 0.055: 0.053: 0.055: 0.055:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 0001 : 6012 : 0001 : 6012 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.117: 0.123: 0.128: 0.129: 0.124: 0.114: 0.102: 0.090: 0.078:
Фоп:  323 :  334 :  347 :  358 :    8 :   16 :   23 :   29 :   33 :
Uоп:10.78 :10.78 :10.99 :11.81 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.059: 0.064: 0.065: 0.064: 0.063: 0.057: 0.052: 0.047: 0.041:
Ки : 6012 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.057: 0.057: 0.062: 0.063: 0.060: 0.056: 0.049: 0.042: 0.037:
Ки : 0001 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=    93.0 м,  Y=  -377.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1285751 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   358 град.
                       и скорости ветра 11.81 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.2111|   0.0643842 |  50.08 |  50.08 |  0.304977804  |
|  2 | 0001 | Т |     0.2340|   0.0630863 |  49.07 |  99.14 |  0.269599378  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1274704    99.14                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0011047     0.86 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1193921 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   236 град.
                       и скорости ветра 11.83 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.2111|   0.0655562 |  54.91 |  54.91 |  0.310529709  |
|  2 | 0001 | Т |     0.2340|   0.0528737 |  44.29 |  99.19 |  0.225955963  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1184299    99.19                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0009622     0.81 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0594930 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.2111|   0.0312272 |  52.49 |  52.49 |  0.147918493  |
|  2 | 0001 | Т |     0.2340|   0.0277885 |  46.71 |  99.20 |  0.118754126  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0590157    99.20                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0004773     0.80 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1022073 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   151 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.2111|   0.0569698 |  55.74 |  55.74 |  0.269856989  |
|  2 | 0001 | Т |     0.2340|   0.0443617 |  43.40 |  99.14 |  0.189579904  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1013315    99.14                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0008758     0.86 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0330--------
 0001  Т     7.0  0.20 0.500  0.0157  80.0      60.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.1170000
 6012  П1    3.0                      31.0     105.00     100.00     100.00     150.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1055556
          --------- Примесь 0333--------
 0002  Т     3.0 0.010 0.200  0.0000  31.0      50.00      50.00                             1.0 1.00 0  0.0000096


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.234000| Т  |   1.940758 |   0.50  |    18.2  |
|   2 | 6012 |    0.211111| П1 |   2.927525 |   0.50  |    17.1  |
|   3 | 0002 |    0.001198| Т  |   0.016606 |   0.50  |    17.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.446309  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     4.884889 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 57, Y= 59
                    размеры: длина(по Х)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   809 : Y-строка  1  Cmax=  0.077 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=182)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.046: 0.051: 0.056: 0.062: 0.067: 0.072: 0.075: 0.077: 0.076: 0.074: 0.069: 0.064: 0.058: 0.052: 0.046:
Фоп:  133 :  137 :  142 :  147 :  153 :  159 :  166 :  174 :  182 :  189 :  197 :  204 :  210 :  216 :  220 :  225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.026: 0.029: 0.032: 0.035: 0.039: 0.043: 0.044: 0.045: 0.046: 0.043: 0.041: 0.038: 0.034: 0.030: 0.027:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.017: 0.019: 0.022: 0.024: 0.027: 0.028: 0.029: 0.031: 0.032: 0.030: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   709 : Y-строка  2  Cmax=  0.093 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=182)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.051: 0.057: 0.064: 0.071: 0.078: 0.085: 0.090: 0.093: 0.092: 0.088: 0.082: 0.075: 0.066: 0.059: 0.052:
Фоп:  129 :  133 :  138 :  143 :  149 :  156 :  164 :  173 :  182 :  191 :  199 :  207 :  214 :  220 :  225 :  229 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.029: 0.032: 0.036: 0.041: 0.046: 0.050: 0.053: 0.055: 0.054: 0.053: 0.049: 0.044: 0.039: 0.034: 0.030:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.020: 0.022: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.034: 0.037: 0.038: 0.038: 0.036: 0.034: 0.031: 0.027: 0.024: 0.021:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   609 : Y-строка  3  Cmax=  0.112 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=193)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.057: 0.064: 0.073: 0.082: 0.091: 0.100: 0.107: 0.112: 0.112: 0.107: 0.098: 0.087: 0.076: 0.066: 0.057:
Фоп:  124 :  128 :  133 :  138 :  145 :  153 :  162 :  172 :  183 :  193 :  203 :  211 :  219 :  225 :  230 :  234 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.032: 0.035: 0.041: 0.045: 0.050: 0.056: 0.061: 0.063: 0.065: 0.062: 0.057: 0.050: 0.044: 0.039: 0.033:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.021: 0.025: 0.029: 0.031: 0.036: 0.040: 0.043: 0.046: 0.048: 0.046: 0.045: 0.040: 0.036: 0.031: 0.027: 0.023:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   509 : Y-строка  4  Cmax=  0.135 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=196)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.054: 0.062: 0.072: 0.081: 0.092: 0.103: 0.114: 0.125: 0.133: 0.135: 0.128: 0.115: 0.100: 0.085: 0.073: 0.062:
Фоп:  119 :  123 :  127 :  133 :  139 :  148 :  158 :  170 :  183 :  196 :  207 :  217 :  224 :  231 :  235 :  239 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.39 :11.13 :11.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.034: 0.039: 0.043: 0.051: 0.055: 0.064: 0.071: 0.077: 0.077: 0.073: 0.066: 0.057: 0.050: 0.042: 0.036:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.024: 0.029: 0.032: 0.038: 0.041: 0.047: 0.050: 0.053: 0.056: 0.058: 0.054: 0.049: 0.042: 0.036: 0.031: 0.026:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   409 : Y-строка  5  Cmax=  0.164 долей ПДК (x=   207.0; напр.ветра=201)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.058: 0.068: 0.078: 0.090: 0.101: 0.113: 0.126: 0.145: 0.162: 0.164: 0.151: 0.131: 0.112: 0.094: 0.080: 0.067:
Фоп:  113 :  116 :  120 :  126 :  132 :  142 :  154 :  169 :  185 :  201 :  214 :  224 :  232 :  238 :  242 :  245 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.32 : 9.47 : 8.24 : 7.87 : 8.49 : 9.99 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.032: 0.037: 0.043: 0.045: 0.053: 0.060: 0.068: 0.075: 0.085: 0.089: 0.083: 0.072: 0.063: 0.054: 0.046: 0.038:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.026: 0.030: 0.035: 0.045: 0.048: 0.053: 0.058: 0.069: 0.076: 0.075: 0.067: 0.058: 0.049: 0.040: 0.034: 0.029:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   309 : Y-строка  6  Cmax=  0.264 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.062: 0.073: 0.085: 0.098: 0.111: 0.126: 0.158: 0.222: 0.264: 0.227: 0.175: 0.142: 0.120: 0.101: 0.084: 0.071:
Фоп:  107 :  109 :  113 :  117 :  124 :  133 :  142 :  160 :  185 :  208 :  224 :  234 :  241 :  246 :  249 :  252 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.53 : 8.98 : 0.87 : 0.89 : 0.91 : 1.21 : 7.49 :10.07 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.039: 0.042: 0.049: 0.062: 0.075: 0.092: 0.142: 0.175: 0.148: 0.090: 0.074: 0.064: 0.056: 0.047: 0.040:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.029: 0.033: 0.042: 0.048: 0.048: 0.050: 0.065: 0.079: 0.089: 0.079: 0.084: 0.068: 0.055: 0.044: 0.037: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   209 : Y-строка  7  Cmax=  0.575 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=191)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.077: 0.091: 0.106: 0.123: 0.148: 0.230: 0.386: 0.575: 0.409: 0.211: 0.148: 0.123: 0.104: 0.087: 0.073:
Фоп:  100 :  102 :  104 :  107 :  112 :  121 :  128 :  150 :  191 :  225 :  241 :  246 :  252 :  255 :  258 :  260 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.04 : 6.94 : 0.79 : 0.70 : 0.71 : 0.76 : 0.92 : 8.63 :11.65 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.039: 0.046: 0.056: 0.072: 0.103: 0.116: 0.221: 0.370: 0.276: 0.135: 0.078: 0.063: 0.055: 0.049: 0.042:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.031: 0.038: 0.044: 0.049: 0.051: 0.045: 0.112: 0.163: 0.204: 0.131: 0.075: 0.070: 0.059: 0.048: 0.038: 0.031:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   109 : Y-строка  8  Cmax=  0.967 долей ПДК (x=   107.0; напр.ветра=218)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.067: 0.080: 0.095: 0.113: 0.135: 0.178: 0.342: 0.845: 0.967: 0.514: 0.242: 0.151: 0.123: 0.104: 0.088: 0.074:
Фоп:   93 :   93 :   94 :   96 :   98 :  102 :  107 :  135 :  218 :  251 :  262 :  261 :  264 :  266 :  267 :  267 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.17 : 4.21 : 0.90 : 0.70 : 0.66 : 0.69 : 0.84 : 7.82 :11.03 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.041: 0.048: 0.062: 0.082: 0.121: 0.221: 0.680: 0.734: 0.284: 0.147: 0.086: 0.063: 0.055: 0.049: 0.041:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.032: 0.038: 0.047: 0.050: 0.053: 0.056: 0.120: 0.159: 0.228: 0.229: 0.094: 0.064: 0.059: 0.048: 0.039: 0.033:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     9 : Y-строка  9  Cmax=  1.169 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 52)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.067: 0.081: 0.097: 0.117: 0.143: 0.192: 0.383: 1.169: 1.101: 0.479: 0.227: 0.146: 0.119: 0.102: 0.086: 0.073:
Фоп:   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   73 :   52 :  313 :  293 :  285 :  278 :  277 :  276 :  276 :  275 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.11 : 4.15 : 0.99 : 0.69 : 0.64 : 0.70 : 0.91 : 7.83 :11.08 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.041: 0.049: 0.061: 0.083: 0.124: 0.244: 0.854: 0.916: 0.254: 0.129: 0.085: 0.063: 0.052: 0.048: 0.040:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.032: 0.040: 0.048: 0.055: 0.059: 0.066: 0.136: 0.308: 0.180: 0.224: 0.097: 0.060: 0.056: 0.050: 0.038: 0.032:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.006: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -91 : Y-строка 10  Cmax=  0.429 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 23)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.066: 0.079: 0.096: 0.116: 0.141: 0.182: 0.269: 0.429: 0.418: 0.277: 0.173: 0.131: 0.113: 0.097: 0.083: 0.070:
Фоп:   78 :   77 :   74 :   72 :   67 :   60 :   47 :   23 :  347 :  321 :  306 :  294 :  290 :  287 :  285 :  283 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.25 : 7.14 : 2.42 : 0.99 : 0.81 : 0.84 : 0.94 : 8.81 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.040: 0.048: 0.061: 0.077: 0.107: 0.164: 0.265: 0.252: 0.141: 0.097: 0.076: 0.057: 0.051: 0.046: 0.040:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.032: 0.039: 0.047: 0.054: 0.064: 0.074: 0.104: 0.162: 0.164: 0.135: 0.075: 0.055: 0.055: 0.045: 0.036: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :
Ки :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -191 : Y-строка 11  Cmax=  0.214 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 14)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.064: 0.076: 0.092: 0.110: 0.133: 0.161: 0.194: 0.214: 0.201: 0.164: 0.134: 0.118: 0.105: 0.091: 0.078: 0.067:
Фоп:   71 :   69 :   66 :   61 :   55 :   46 :   33 :   14 :  353 :  334 :  317 :  308 :  301 :  296 :  293 :  290 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.31 : 7.13 : 3.84 : 1.62 : 1.02 : 8.21 :10.62 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.039: 0.046: 0.056: 0.068: 0.087: 0.109: 0.127: 0.111: 0.085: 0.079: 0.060: 0.053: 0.047: 0.043: 0.037:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.030: 0.037: 0.045: 0.054: 0.064: 0.073: 0.084: 0.085: 0.090: 0.079: 0.054: 0.057: 0.051: 0.043: 0.034: 0.029:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -291 : Y-строка 12  Cmax=  0.158 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра= 11)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.060: 0.071: 0.085: 0.100: 0.119: 0.137: 0.153: 0.158: 0.148: 0.132: 0.119: 0.107: 0.095: 0.083: 0.072: 0.062:
Фоп:   65 :   62 :   58 :   53 :   46 :   37 :   25 :   11 :  355 :  340 :  327 :  318 :  310 :  305 :  300 :  297 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.20 : 9.12 : 8.89 : 9.57 :10.95 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.037: 0.043: 0.050: 0.059: 0.069: 0.079: 0.082: 0.078: 0.069: 0.062: 0.057: 0.050: 0.046: 0.039: 0.035:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.029: 0.034: 0.041: 0.050: 0.059: 0.068: 0.073: 0.075: 0.069: 0.063: 0.056: 0.050: 0.045: 0.036: 0.032: 0.027:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -391 : Y-строка 13  Cmax=  0.128 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  9)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.056: 0.065: 0.076: 0.089: 0.102: 0.115: 0.125: 0.128: 0.124: 0.115: 0.106: 0.096: 0.085: 0.075: 0.066: 0.057:
Фоп:   59 :   55 :   51 :   46 :   39 :   31 :   20 :    9 :  356 :  344 :  334 :  325 :  317 :  312 :  307 :  303 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.034: 0.039: 0.045: 0.052: 0.059: 0.062: 0.066: 0.062: 0.058: 0.057: 0.052: 0.045: 0.043: 0.037: 0.033:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.026: 0.031: 0.037: 0.043: 0.050: 0.056: 0.062: 0.062: 0.061: 0.057: 0.049: 0.043: 0.040: 0.032: 0.028: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -491 : Y-строка 14  Cmax=  0.105 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.096: 0.103: 0.105: 0.104: 0.098: 0.091: 0.084: 0.075: 0.067: 0.059: 0.052:
Фоп:   54 :   50 :   46 :   40 :   34 :   26 :   17 :    7 :  357 :  347 :  338 :  330 :  323 :  317 :  312 :  308 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.031: 0.035: 0.040: 0.045: 0.050: 0.053: 0.054: 0.054: 0.051: 0.049: 0.045: 0.041: 0.037: 0.033: 0.029:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.024: 0.028: 0.032: 0.037: 0.041: 0.046: 0.049: 0.051: 0.050: 0.047: 0.042: 0.038: 0.034: 0.030: 0.026: 0.023:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -591 : Y-строка 15  Cmax=  0.086 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.052: 0.059: 0.066: 0.073: 0.080: 0.084: 0.086: 0.086: 0.083: 0.078: 0.072: 0.065: 0.059: 0.053: 0.047:
Фоп:   49 :   45 :   41 :   36 :   29 :   22 :   15 :    6 :  358 :  349 :  341 :  334 :  327 :  322 :  317 :  313 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.028: 0.031: 0.035: 0.038: 0.041: 0.045: 0.045: 0.046: 0.044: 0.042: 0.040: 0.035: 0.033: 0.030: 0.027:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.021: 0.024: 0.028: 0.031: 0.035: 0.038: 0.039: 0.041: 0.039: 0.039: 0.036: 0.032: 0.030: 0.026: 0.023: 0.020:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -691 : Y-строка 16  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=     7.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -693 :  -593:  -493:  -393:  -293:  -193:   -93:     7:   107:   207:   307:   407:   507:   607:   707:   807:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.046: 0.052: 0.057: 0.062: 0.067: 0.070: 0.071: 0.071: 0.069: 0.066: 0.062: 0.057: 0.052: 0.047: 0.042:
Фоп:   45 :   41 :   37 :   32 :   26 :   20 :   13 :    6 :  358 :  351 :  344 :  337 :  331 :  326 :  321 :  317 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.037: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.019: 0.022: 0.024: 0.027: 0.029: 0.031: 0.032: 0.032: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Условие на доминирование H2S (0333)
     в 2-компонентной группе суммации 6044
     НЕ выполнено (вклад H2S < 80%) в 256 расчетных точках из 256.
     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=     7.0 м,  Y=     9.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.1688410 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    52 град.
                       и скорости ветра  0.69 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.2340|   0.8536750 |  73.04 |  73.04 |    3.6481838  |
|  2 | 6012 | П1|     0.2111|   0.3078294 |  26.34 |  99.37 |    1.4581401  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   1.1615044    99.37                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0073366     0.63 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       57 м;  Y=       59 |
      |  Длина и ширина     : L=   1500 м;  B=   1500 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.041 0.046 0.051 0.056 0.062 0.067 0.072 0.075 0.077 0.076 0.074 0.069 0.064 0.058 0.052 0.046 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.045 0.051 0.057 0.064 0.071 0.078 0.085 0.090 0.093 0.092 0.088 0.082 0.075 0.066 0.059 0.052 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.050 0.057 0.064 0.073 0.082 0.091 0.100 0.107 0.112 0.112 0.107 0.098 0.087 0.076 0.066 0.057 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.054 0.062 0.072 0.081 0.092 0.103 0.114 0.125 0.133 0.135 0.128 0.115 0.100 0.085 0.073 0.062 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.058 0.068 0.078 0.090 0.101 0.113 0.126 0.145 0.162 0.164 0.151 0.131 0.112 0.094 0.080 0.067 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-| 0.062 0.073 0.085 0.098 0.111 0.126 0.158 0.222 0.264 0.227 0.175 0.142 0.120 0.101 0.084 0.071 |- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.065 0.077 0.091 0.106 0.123 0.148 0.230 0.386 0.575 0.409 0.211 0.148 0.123 0.104 0.087 0.073 |- 7
   |                                                  ^                                              |
 8-| 0.067 0.080 0.095 0.113 0.135 0.178 0.342 0.845 0.967 0.514 0.242 0.151 0.123 0.104 0.088 0.074 |- 8
   |                                                  ^                                              |
 9-| 0.067 0.081 0.097 0.117 0.143 0.192 0.383 1.169 1.101 0.479 0.227 0.146 0.119 0.102 0.086 0.073 |- 9
   |                                            ^     ^                                              |
10-| 0.066 0.079 0.096 0.116 0.141 0.182 0.269 0.429 0.418 0.277 0.173 0.131 0.113 0.097 0.083 0.070 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.064 0.076 0.092 0.110 0.133 0.161 0.194 0.214 0.201 0.164 0.134 0.118 0.105 0.091 0.078 0.067 |-11
   |                                                                                                 |
12-| 0.060 0.071 0.085 0.100 0.119 0.137 0.153 0.158 0.148 0.132 0.119 0.107 0.095 0.083 0.072 0.062 |-12
   |                                                                                                 |
13-| 0.056 0.065 0.076 0.089 0.102 0.115 0.125 0.128 0.124 0.115 0.106 0.096 0.085 0.075 0.066 0.057 |-13
   |                                                                                                 |
14-| 0.051 0.059 0.067 0.077 0.087 0.096 0.103 0.105 0.104 0.098 0.091 0.084 0.075 0.067 0.059 0.052 |-14
   |                                                                                                 |
15-| 0.046 0.052 0.059 0.066 0.073 0.080 0.084 0.086 0.086 0.083 0.078 0.072 0.065 0.059 0.053 0.047 |-15
   |                                                                                                 |
16-| 0.041 0.046 0.052 0.057 0.062 0.067 0.070 0.071 0.071 0.069 0.066 0.062 0.057 0.052 0.047 0.042 |-16
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  1.1688410
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     7.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 9)       Yм =     9.0 м
 При опасном направлении ветра  :      52 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.69 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 54
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -543:  -543:  -543:  -543:  -471:  -398:  -326:  -255:  -155:   -55:    12:    79:   139:   200:   250:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -318:  -403:  -468:  -553:  -579:  -606:  -615:  -624:  -624:  -624:  -622:  -619:  -602:  -586:  -569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.078: 0.071: 0.065: 0.059: 0.061: 0.063: 0.067: 0.070: 0.074: 0.076: 0.077: 0.076: 0.078: 0.078: 0.078:
Фоп:   33 :   38 :   42 :   46 :   51 :   56 :   60 :   65 :   72 :   80 :   85 :   91 :   96 :  101 :  105 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.041: 0.037: 0.034: 0.031: 0.032: 0.033: 0.035: 0.036: 0.038: 0.039: 0.040: 0.039: 0.039: 0.040: 0.041:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.037: 0.033: 0.031: 0.027: 0.029: 0.030: 0.032: 0.033: 0.035: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   344:   389:   429:   469:   509:   549:   577:   594:   600:   600:   600:   594:   577:   549:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -551:  -486:  -420:  -351:  -281:  -211:  -142:   -90:   -34:    25:   100:   175:   234:   290:   342:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.078: 0.083: 0.088: 0.093: 0.097: 0.101: 0.103: 0.105: 0.107: 0.110: 0.114: 0.115: 0.114: 0.115: 0.116:
Фоп:  110 :  116 :  123 :  130 :  138 :  146 :  155 :  161 :  167 :  174 :  182 :  190 :  196 :  202 :  209 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.042: 0.044: 0.047: 0.050: 0.055: 0.056: 0.059: 0.062: 0.062: 0.065: 0.066: 0.067: 0.067: 0.066:
Ки : 6012 : 6012 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.038: 0.041: 0.044: 0.046: 0.047: 0.045: 0.047: 0.045: 0.044: 0.047: 0.048: 0.048: 0.047: 0.047: 0.049:
Ки : 0001 : 0001 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    512:   467:   414:   362:   312:   262:   200:   150:    50:     0:   -62:  -114:  -167:  -212:  -249:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    387:   424:   456:   487:   512:   537:   561:   561:   561:   561:   537:   506:   474:   437:   392:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.117: 0.119: 0.121: 0.120: 0.118: 0.116: 0.112: 0.113: 0.111: 0.109: 0.110: 0.111: 0.111: 0.112: 0.113:
Фоп:  215 :  221 :  228 :  235 :  241 :  247 :  255 :  260 :  272 :  278 :  285 :  293 :  300 :  308 :  315 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :11.34 :11.53 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.067: 0.068: 0.068: 0.066: 0.064: 0.061: 0.059: 0.057: 0.056: 0.056: 0.057: 0.056: 0.058: 0.056: 0.058:
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 6012 : 0001 : 6012 : 0001 :
Ви : 0.050: 0.051: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.053: 0.055: 0.055: 0.053: 0.052: 0.055: 0.053: 0.055: 0.055:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 0001 : 6012 : 0001 : 6012 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________
 y=   -277:  -311:  -344:  -377:  -411:  -444:  -477:  -510:  -543:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    340:   258:   175:    93:    11:   -72:  -154:  -236:  -318:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.116: 0.122: 0.127: 0.128: 0.123: 0.114: 0.102: 0.089: 0.078:
Фоп:  323 :  334 :  347 :  358 :    8 :   16 :   23 :   29 :   33 :
Uоп:10.78 :10.78 :10.99 :11.81 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.059: 0.064: 0.065: 0.064: 0.063: 0.057: 0.052: 0.047: 0.041:
Ки : 6012 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : 0.057: 0.057: 0.062: 0.063: 0.060: 0.056: 0.049: 0.042: 0.037:
Ки : 0001 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Условие на доминирование H2S (0333)
     в 2-компонентной группе суммации 6044
     НЕ выполнено (вклад H2S < 80%) в 54 расчетных точках из 54.
     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=    93.0 м,  Y=  -377.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1279157 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   358 град.
                       и скорости ветра 11.81 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.2111|   0.0643842 |  50.33 |  50.33 |  0.304977804  |
|  2 | 0001 | Т |     0.2340|   0.0630863 |  49.32 |  99.65 |  0.269599378  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1274704    99.65                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0004452     0.35 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :242 Жуалынский район.
     Объект    :0555  ТОО "Қалнұр-2001" .
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 30.06.2026 8:32:
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. К.Т. №1.                                                                        
          Координаты точки :  X=   495.0 м,  Y=   356.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1188459 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   236 град.
                       и скорости ветра 11.83 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.2111|   0.0655562 |  55.16 |  55.16 |  0.310529709  |
|  2 | 0001 | Т |     0.2340|   0.0528737 |  44.49 |  99.65 |  0.225955963  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1184299    99.65                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0004160     0.35 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Вклад примеси 0333 в группу суммации 6044 =  0.0 %

Точка  2. К.Т. №2.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -551.0 м,  Y=  -536.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0592335 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.2111|   0.0312272 |  52.72 |  52.72 |  0.147918493  |
|  2 | 0001 | Т |     0.2340|   0.0277885 |  46.91 |  99.63 |  0.118754126  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0590157    99.63                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0002178     0.37 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Вклад примеси 0333 в группу суммации 6044 =  0.0 %

Точка  3. К.Т. №3.                                                                        
          Координаты точки :  X=  -173.0 м,  Y=   537.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1016475 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   151 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6012 | П1|     0.2111|   0.0569698 |  56.05 |  56.05 |  0.269856989  |
|  2 | 0001 | Т |     0.2340|   0.0443617 |  43.64 |  99.69 |  0.189579904  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1013315    99.69                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0003160     0.31 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Вклад примеси 0333 в группу суммации 6044 =  0.0 %
     Условие на доминирование H2S (0333)
     в 2-компонентной группе суммации 6044
     НЕ выполнено (вклад H2S < 80%) в 3 расчетных точках из 3.
     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).
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