Краткое нетехническое резюме

Данный документ представляет собой резюме экологического раздела для проекта строительства молочно-товарной фермы (МТФ) на 1200 дойных голов крупного рогатого скота. Инициатором проекта (Заказчиком) выступает ТОО «Бескарагай Агро», а разработчиком экологической документации — ТОО «Нур-ЭкоПроект». Ферма будет построена на территории Жетижарского сельского округа Бескарагайского района области Абай. Площадь земельного участка составляет 24 га. Основное назначение объекта — производство молока и содержание крупного рогатого скота. Строительство рассчитано на 12 месяцев - с IV квартала 2026 года по IV квартал 2027 года. Согласно экологическому законодательству, проект относится ко II категории объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на окружающую среду.

Воздействие на атмосферный воздух
Влияние объекта на качество воздуха оценивается на двух периодах: период строительства и период эксплуатации.
 Этап строительства (12 месяцев): Общее число источников образования и выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на период СМР с учетом передвижных источников автотранспорта выделяется 12 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: 10 – неорганизованных, организованных – 2. 
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемого объекта на период строительства ожидается 12.192418237 тонн/год, в том числе твердых – 2.220783184 т/год. жидкие и газообразные – 9.971635053 т/год. От стационарных источников выбросы составят 4.746688237 тонн, в том числе твердые – 1.991843184 тонн/год, жидкие и газообразные – 2.754845053 тонн/год. 
Основными источниками временного загрязнения будут пыль от земляных работ, хранения и перемещения строительных материалов, а также выхлопные газы строительной техники и автомобилей. Для уменьшения пыления предусмотрены мероприятия по пылеподавлению, а строительные материалы, способные пылить, будут храниться с учетом предусмотренных проектом требований.
 Этап эксплуатации: Общее число источников образования и выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на период эксплуатации с учетом передвижных источников автотранспорта выделяется 8 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: 8 – неорганизованных, организованных – 0. Основными источниками выбросов станут помещения для содержания животных, навесы для молодняка и коров, склады кормов, транспорт и другие объекты фермы. Общие суммарные выбросы составляют – 44.159052887 т/период. в т.ч.: твердых – 0.31360182 т/период. жидкие и газообразные – 43.845451067 т/период.  Выбросы без учета автотранспорта (нормативы НДВ) составляют – 43.719278387 т/период., в т.ч.: твердых – 0.29431782 т/период., жидкие и газообразные – 43.424960567 т/период. 
Основными загрязняющими веществами являются аммиак, сероводород, метан, пыль и другие вещества, характерные для животноводческого предприятия. Для снижения воздействия предусмотрены организационные и технологические природоохранные мероприятия.

Воздействие на водные ресурсы
Проект не предусматривает размещение объекта в водоохранной зоне. Ближайший поверхностный водный объект -  протока реки Иртыш -  находится примерно в 1,7 км от земельного участка. Территория строительства расположена за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы реки Иртыш.
 На этапе строительства для хозяйственно-бытовых нужд работников предусмотрено использование привозной воды. Для санитарных нужд будут использоваться биотуалеты, содержимое которых будет регулярно вывозиться специализированными организациями.
 Во время эксплуатации водоснабжение фермы предусматривается из артезианской скважины. Для очистки бытовых и производственных сточных вод предусмотрены очистные сооружения биологической очистки «Биотал-8» производительностью 8 м³/сутки. После очистки вода предусматривается к использованию для полива дорог на территории комплекса. Сброс неочищенных сточных вод на рельеф не предусматривается.

Обращение с отходами производства и потребления
Проект предусматривает раздельный сбор, временное хранение и передачу отходов специализированным организациям.
 Во время строительства будут образовываться смешанные коммунальные отходы, огарки сварочных электродов, веиошь, тара из-под лакокрасочных материалов, железр и сталь. Общий объем  образования - 3,667  т/СМР. Отходы будут временно храниться в предусмотренных проектом местах и передаваться специализированным организациям.
 В период эксплуатации будут образовываться смешанные коммунальные отходы, отходы очистки стояных вод, фекалии животных, моча и навоз (включая использованную солому), жидкие стоки, собранные раздельно и обработанные за пределами места эксплуатации. Общий объем  образования  4793,565 т/год. Навоз предусматривается временно хранить в специально оборудованных лагунах, после чего вывозить на поля для использования в качестве удобрения. Осадок от очистки сточных вод будет временно храниться в очистных сооружениях и передаваться специализированным организациям.

Воздействие на флору, фауну и почвы
Строительство МТФ предусмотрено на земельном участке площадью 24 га. В границы пятна строительства существующие зеленые насаждения не попадают.
 Растения и животные: Существенного воздействия на растительный и животный мир не ожидается. Основным фактором воздействия в период строительства будет временное беспокойство животных, связанное с работой строительной техники и присутствием людей.
[bookmark: _GoBack] Почва: Перед началом строительства предусматривается снятие растительного слоя грунта толщиной 0,15 м. Снятый плодородный слой планируется использовать для озеленения территории, а излишки -  передавать в зеленое хозяйство. Для предотвращения загрязнения почвы предусмотрены мероприятия по обращению с отходами и предотвращению проливов загрязняющих веществ.

Шум и прочие физические факторы
Основными источниками шума в период строительства будут строительная техника, грузовые автомобили и оборудование. В период эксплуатации источниками шума будут технологическое оборудование, транспорт и работающие механизмы фермы. Воздействие физических факторов носит локальный характер и ограничивается территорией объекта. Ближайшие населенные пункты расположены на значительном расстоянии: село Кривинка — более чем в 7 км, село Шамар — примерно в 10 км.

Социально-экономический эффект
Реализация проекта позволит создать современное предприятие по производству молока в Бескарагайском районе области Абай. Проект будет способствовать развитию сельского хозяйства и животноводства, созданию рабочих мест и увеличению экономической активности в районе.

Вывод
Проект строительства молочно-товарной фермы на 1200 дойных голов КРС разработан с учетом предусмотренных экологических и санитарных требований. Основное воздействие на окружающую среду связано с выбросами в атмосферный воздух, образованием навоза и других отходов, а также с использованием водных ресурсов. При выполнении предусмотренных проектом природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую среду оценивается как локальное и допустимое. Проектом предусмотрены меры по защите атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, правильному обращению с отходами, а также санитарно-защитная зона размером 500 метров.

