План мероприятий по охране окружающей среды на 2026 – 2035 годы
Наименование предприятия: ТОО «Шымкентцемент»
Наименование объекта: Карьер известняков Казыкурт, Толебийский район Туркестанской области
Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объект / источник загрязнения
	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения
	Срок выпол-нения
	Объём финанси-рования, тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект

	
	
	
	
	
	
	на конец 1 года (2026)
	на конец 2 года (2027)
	на конец 3 года (2028)
	на конец 4 года (2029)
	на конец 5 года (2030)
	на конец 6 года (2031)
	на конец 7 года (2032)
	на конец 8 года (2033)
	на конец 9 года (2034)
	на конец 10 года (2035)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Пылеподавление: систематическое орошение технологических дорог, рабочих зон карьеров, усреднительных складов и отвала поливооросительной машиной в тёплый период в т.ч. с использованием карьерных вод; водно-воздушное пылеподавление при бурении; гидрообеспыливание при взрывах
	Карьеры № 1, № 2 / неорганизованные источники 0201, 6201–6210
	Пыль неорганическая (2908, 2909), т/год — в пределах НДВ
	Пп. 1 п. 1 Прил. 4 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. № 400-VI
	
	40,9472
	40,9472
	40,9472
	40,9472
	40,9472
	40,9472
	40,9472
	40,9472
	40,9472
	40,9472
	2026–2035
	Согласно смете (текущие эксплуатационные затраты)
	Соблюдение НДВ по пыли; эффективность пылеподавления 85 %

	2
	Эксплуатация мобильной дробильной установки СДА-1000 только совместно с пылеулавливающей установкой; ежесменный контроль её работы
	Карьер № 2 / ИЗА 6211
	Пыль неорганическая (2908) — 0,72 т/год
	Пп. 1 п. 1 Прил. 4 к ЭК РК
	
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	2026–2035
	Согласно смете (текущие затраты)
	Соблюдение НДВ по ИЗА 6211

	3
	Отстаивание карьерных вод в зумпфах (3 × 500 м³), максимальное повторное использование карьерных вод на пылеподавление; ежеквартальный контроль качества отводимых вод на водовыпуске № 1
	Карьерный водоотлив участка «Северный» / водовыпуск № 1 (лог)
	Концентрации ЗВ в отводимых водах — в пределах НДС
	П. 3 Прил. 4 к ЭК РК
	
	в пределах НДС
	в пределах НДС
	в пределах НДС
	в пределах НДС
	в пределах НДС
	в пределах НДС
	в пределах НДС
	в пределах НДС
	в пределах НДС
	в пределах НДС
	2026–2035
	Согласно смете (текущие затраты)
	Предотвращение загрязнения подземных вод и рельефа

	4
	Озеленение санитарно-защитной зоны: посадка древесно-кустарниковых насаждений (вяз мелколистный, лох узколистный, тамариск, клён ясенелистный и др.) с уходом в течение 3 лет
	СЗЗ карьеров, промплощадка, отвал № 3, с. Акбастау (по согласованию с МИО)
	2 750 шт. на площади 5,5 га
	Пп. 6 п. 6 Прил. 4 к ЭК РК; п. 50 СП № ҚР ДСМ-2
	—
	—
	550 шт. / 1,1 га
	1 050 шт. / 2,1 га
	1 250 шт. / 2,5 га
	отвал № 3 поэтапно
	отвал № 3 поэтапно
	отвал № 3 поэтапно
	отвал № 3 поэтапно
	отвал № 3 поэтапно
	2 750 шт. / 5,5 га
	2027–2035
	Согласно смете на озеленение
	Снижение пылевой нагрузки на с. Акбастау

	5
	Поэтапная техническая и биологическая рекультивация отработанных ярусов вскрышного отвала № 3; сохранение отвала ППС «Западный № 4» для рекультивации
	Отвал № 3, отвал ППС
	Площадь рекультивации, га — по мере завершения ярусов
	Пп. 6 п. 6 Прил. 4 к ЭК РК; ст. 238 ЭК РК
	—
	по мере формирования ярусов
	по мере формирования ярусов
	по мере формирования ярусов
	по мере формирования ярусов
	по мере формирования ярусов
	по мере формирования ярусов
	по мере формирования ярусов
	по мере формирования ярусов
	по мере формирования ярусов
	по мере формирования ярусов
	2026–2035
	Согласно смете на рекультивацию
	Восстановление нарушенных земель

	6
	Внедрение технологий по сбору, транспортировке, использованию и переработке отходов: раздельный сбор ТБО, передача вторсырья и лома на переработку, использование вскрыши на отсыпку дорог и площадок
	Предприятие в целом
	Лимиты накопления отходов — согласно Программе управления отходами
	Пп. 2 п. 7 Прил. 4 к ЭК РК
	
	в пределах лимитов
	в пределах лимитов
	в пределах лимитов
	в пределах лимитов
	в пределах лимитов
	в пределах лимитов
	в пределах лимитов
	в пределах лимитов
	в пределах лимитов
	в пределах лимитов
	2026–2035
	Собственные средства
	Сокращение объёма отходов, направляемых на размещение

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: План составлен на основании прогнозных данных. В ходе производственной деятельности возможны изменения объёмов работ в зависимости от финансирования. 
