



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИОД 2027-2036 ГГ.

Наименование предприятия: ТОО «Утилизация ЛТД»

Наименование объекта: Цех по высокотемпературной утилизации опасных отходов

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов накопления и захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах на период 2027-2036 гг.

	№
п/п
	Мероприятие по соблюдению нормативов
	Объект / источник эмиссии
	Показатель (нормативы эмиссий)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей 
	Срок выпол-нения
	Экологический эффект, т/г
	Объем финансирования, тыс. тенге

	
	
	
	
	
	
	на конец 1 года (2027 г.)
	на конец 2 года (2028 г.)
	на конец 3 года (2029 г.)
	на конец 4 года (2030 г.)
	на конец 5 года (2031 г.)
	на конец 6 года (2032 г.)
	на конец 7 года (2033 г.)
	на конец 8 года (2034 г.)
	на конец 9 года (2035 г.)
	на конец 10 года (2036 г.)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	 
	 
	 
	16
	17
	18

	1
	Ввод в эксплуатацию, ремонт и реконструкция пылегазоочистных установок, предназначенных для улавливания, обезвреживания (утилизации) вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от технологического оборудования и аспирационных систем
	 ист. №0001
	по саже 5,077 т/г
по NOx
2,1133 т/г
по SO2
0,8586 т/г
по HCl
0,1175 т/г
по HF
0,1836 т/г
	Приложение 4 к ЭК (снижение выбросов пыли и газов)
	По саже 20,3076 т/г
По NOx
3,522 т/г
По SO2
3,4344 т/г
По HCl
3,917 т/г
По HF
0,7344 т/г
	по саже 5,077 т/г
по NOx
2,1133 т/г
по SO2
0,8586 т/г
по HCl
0,1175 т/г
по HF
0,1836 т/г
	по саже 5,077 т/г
по NOx
2,1133 т/г
по SO2
0,8586 т/г
по HCl
0,1175 т/г
по HF
0,1836 т/г
	по саже 5,077 т/г
по NOx
2,1133 т/г
по SO2
0,8586 т/г
по HCl
0,1175 т/г
по HF
0,1836 т/г
	по саже 5,077 т/г
по NOx
2,1133 т/г
по SO2
0,8586 т/г
по HCl
0,1175 т/г
по HF
0,1836 т/г
	по саже 5,077 т/г
по NOx
2,1133 т/г
по SO2
0,8586 т/г
по HCl
0,1175 т/г
по HF
0,1836 т/г
	по саже 5,077 т/г
по NOx
2,1133 т/г
по SO2
0,8586 т/г
по HCl
0,1175 т/г
по HF
0,1836 т/г
	по саже 5,077 т/г
по NOx
2,1133 т/г
по SO2
0,8586 т/г
по HCl
0,1175 т/г
по HF
0,1836 т/г
	по саже 5,077 т/г
по NOx
2,1133 т/г
по SO2
0,8586 т/г
по HCl
0,1175 т/г
по HF
0,1836 т/г
	по саже 5,077 т/г
по NOx
2,1133 т/г
по SO2
0,8586 т/г
по HCl
0,1175 т/г
по HF
0,1836 т/г
	по саже 5,077 т/г
по NOx
2,1133 т/г
по SO2
0,8586 т/г
по HCl
0,1175 т/г
по HF
0,1836 т/г
	2027-2036 гг.
	По саже 15,23 т/г
По NOx
1,409 т/г
По SO2
2,5758 т/г
По HCl
3,799 т/г
По HF
0,55 т/г
	280,0

	3
	Внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов, в том числе бесхозяйных
	 ист. №0001
	утилизация опасных отходов 680 т/г 
	Приложение 4 к ЭК (утилизация отходов)
	680 т/г
	утилизация опасных отходов 680 т/г 
	утилизация опасных отходов 680 т/г 
	утилизация опасных отходов 680 т/г 
	утилизация опасных отходов 680 т/г 
	утилизация опасных отходов 680 т/г 
	утилизация опасных отходов 680 т/г 
	утилизация опасных отходов 680 т/г 
	утилизация опасных отходов 680 т/г 
	утилизация опасных отходов 680 т/г 
	утилизация опасных отходов 680 т/г 
	2027-2036 гг.
	утилизация опасных отходов 680 т/г 
	590,0





Приложение к Плану мероприятий по охране окружающей среды (пояснения).
1. Проект плана мероприятий по охране окружающей среды разработан согласно требованиям статьи 125 Кодекса, как приложение к заявлению на получение экологического разрешения на воздействие для объекта II категории.
2. Оператор предлагает мероприятия по достижению нормативов эмиссий при невозможности соблюдения данных нормативов на этапе подачи заявления на получение экологического разрешения на воздействие для объектов I категории или заявления на внесение изменений в такое разрешение.
Перечень мероприятий:
[bookmark: _GoBack]1. Ввод в эксплуатацию, ремонт и реконструкция пылегазоочистных установок, предназначенных для улавливания, обезвреживания (утилизации) вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от технологического оборудования и аспирационных систем на источнике №0001 (п.1 пп. 1). Мероприятие позволит снизить выбросы газов на 40-98% на 31,829 т/г. Мероприятие запланировано на период 2027-2036 гг. Источник финансирования – собственные средства. Стоимость мероприятия – 280,0 тыс. тенге в год.
3. Внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов, в том числе бесхозяйных на ист. №0001 (п.7, пп.2). Мероприятие позволит утилизировать опасные производственные отходы, в том числе медицинские, в количестве 680 т/г. Мероприятие запланировано на период 2027-2036 гг. Источник финансирования – собственные средства. Стоимость мероприятия – 590,0 тыс. тенге в год
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