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	Аббревиатуры
	Значение аббревиатуры

	АО
	Акционерное общество

	АЗС
	Автозаправочная станция

	БТМС
	База материально-технического снабжения

	БПК
	Биологическое поглощение кислорода

	ГС
	Газосепаратор

	ГЗУ
	Групповая замерная установка

	ГРПШ
	Газо регуляторный пункт шкафной

	ДЭС
	Дизельная электростанция

	КСТиТТ
	Колонна спецтехники и технологического транспорта

	КСУ
	Концевая сепарационная установка

	НГС
	Нефтегазосепаратор

	НГДУ
	Нефтегаздобывающее управление

	ОГ
	Осушитель газа

	ОБН
	Отстойник блочный нефтяной

	ООС 
	Охрана окружающей среды

	ППУ
	Передвижная паровая установка

	ПАВ
	Поверхностно-активные вещества

	РВС
	Резервуар вертикальный стальной

	СЭП
	Стационарная экологическая площадка

	ТФС
	Трех фазный сепаратор

	УПРЭО
	Участок проката и ремонта эксплуатационного оборудования

	УТВС
	Участок тепло-водоснабжения

	ХПК
	Химическое поглощение кислорода

	ЦППН
	Цех подготовки и перекачки нефти

	ЮЗК
	Юго-Западное Камышитовое

	ЮВК
	Юго-Восточное Камышитовое




[bookmark: _Toc33624182][bookmark: _Toc75263930][bookmark: _Toc76658072][bookmark: _Toc207728242]СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
	Сокращение
	Значение

	г.
	год

	и.о.
	исполняющие обязанности

	ЛЭИиМ
	Лаборатория экологических исследований и мониторинга

	мг/кг
	миллиграмм на килограмм

	мг/дм3
	миллиграмм на кубический дециметр
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[bookmark: _Toc74646693][bookmark: _Toc76994632][bookmark: _Toc207728251][bookmark: _Toc76994559]Таблица 1. Общие сведения о предприятии
	[bookmark: _Toc508895657]Наименование производственного объекта 
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес Идентификационный номер оператора объекта (БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты




	Категория мощности предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	НГДУ «Жаикмунайгаз»
АО «Эмбамунайгаз»
	23
	Атырауская область, Исатайский район
47006'11.7ʺ
051001'05.3ʺ
	120240021112
	06.10
	добыча сырой нефти и попутного газа
	060002, г.Атырау, ул.Валиханова
Тел 8(7122) 322924, 322925
РНН 151000055435
БИН 120240021112
ИИК KZ876010141000156926 АО «Народный Банк Казахстана»
SWIFT BIC:HSBKKZKX
	1 категория
Проектная мощность 
Добыча нефти: 964,3 тыс.год.
Добыча газа 103645
тыс.м3
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[bookmark: _Toc207728252][bookmark: _Toc74646694][bookmark: _Toc76994633][bookmark: _Toc339273795]Таблица 2. Информация по накоплению отходов производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Лимит накопления, тонн/год
	Вид операции, которому подвергается отход

	Отработанные аккумуляторы 
	16 06 01*
Опасные
	4,0795
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Нефтешлам
	05 01 03*
Опасные
	2425
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Промасленные отходы
	15 02 02*
Опасные
	1,0155
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Использованная тара химических реагентов
	07 07 04*
Опасные
	10,628
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Отработанные технические масла
	13 02 08*
Опасные
	14,59
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Нефтесодержащие отходы
	13 08 99*
Опасные
	2633,37
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Ртутьсодержащие отходы
	20 01 21*
Опасные
	0,0052
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Остатки лакокрасочных материалов
	08 01 11*
Опасные
	1,6813
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Отработанные масляные фильтры
	16 01 07*
Опасные
	0,4
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Отработанный этиленгликоль
	07 01 99
	0,4
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Лом черных металлов
	17 04 07
Неопасные
	600
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Металлические стружки
	02 01 10
Неопасные
	3,3950
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
Неопасные
	0,107
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Отработанные пневматические шины
	16 01 03
Неопасные
	5,5203
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Коммунальные отходы
	20 03 01
Неопасные
	800,0
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Пищевые отходы 
	20 01 08
Неопасные
	300,0
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Портативное оборудование и оргтехника
	20 01 36
 неопасные
	0,8
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Строительные отходы
	17 09 04
 неопасные
	300,0
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Полиэтиленовые пробки от НКТ
	19 12 04
неопасные
	1,1680
	Передача сторонним организациям для утилизации

	Иловый осадок
	19 08 16
Неопасные 
	1,3603
	Передача сторонним организациям для утилизации




[bookmark: _Toc207728253]Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	2
	3

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
из них:
	2214

	2
	Организованных, из них
	263

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	263

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	68

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	195

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	1951
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[bookmark: _Toc207728254][bookmark: _Hlk224053924][bookmark: z118]Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства 
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	Наименова-
ние
	Номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	327600,0 м³/год
	Котельная установка
	0001
	47006'28.8ʺ
051000'57.0ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	
	327600,0 м³/год
	Котельная установка
	0002
	47006'28.3ʺ
051000'57.0ʺ
	
	

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	141960,0 м³/год
	Котельная установка
	0313
	47006'27.7ʺ
051000'55.2ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	141960,0 м³/год
	Котельная установка
	0346
	47006'28.0ʺ
051000'55.4ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Цех подземного ремонта скважин
	141960,0 м³/год
	Котельные установки
	0292
	47006'34.2ʺ
051000'55.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	
	141960,0 м³/год
	Котельные установки
	0293
	
	
	

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	495475,8 м³/год
	Печи подогрева нефти ПТБ-10/64
	0066

	47005'54.7ʺ
051000'51.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	499570,7 м³/год
	Печи подогрева нефти ПТБ-10/64
	0067

	47005'54.8ʺ
051000'51.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	499570,7 м³/год
	Печи подогрева нефти ПТБ-10/64
	0068

	47005'54.8ʺ
051000'52.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	157 248,0 м³/год
	Котельные установки
	0295
	47006'03.4ʺ
051001'01.0ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	
	157 248,0 м³/год
	Котельные установки
	0296
	47006'03.4ʺ
051001'01.2ʺ
	
	

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	1467648,0 м³/год
	Печи подогрева нефти ПТ-16/150
	0112
	47005'57.8ʺ
051000'41.5ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	78624,0 м³/год
	Котельная ЭСР на 
м/р С.Балгимбаева
	0095
	47005'57.8ʺ
051000'41.5ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сера диоксид 
Углерод оксид
	1 раз в квартал

	Месторождение С.Балгимбаев
	502320,0 м³/год
	Котельная Бойлер Rex-95
	0093
	47006'12.2ʺ
051001'05.1ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Месторождение С.Балгимбаев
	505080,0 м³/год
	Котельная Бойлер Rex-95
	0094
	47006'12.6ʺ
051001'05.9ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Месторождение С.Балгимбаев
	305760,0 м³/год
	Котельная КДВ-500
	0099
	47006'12.1ʺ
051001'05.3ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Месторождение С.Балгимбаев
	524160,0 м³/год
	Котельная Cronos KВА-620 ЛЖ/ГН новая столовая 150
	0333

	47006'07.0ʺ
051001'12.3ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Месторождение С.Балгимбаев
	527040,0 м³/год
	Котельная Cronos KВА-620 ЛЖ/ГН новая столовая 150
	0341
	47006'06.4ʺ
051001'12.3ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Участок подготовки газа (УПГ)
	504 000,0 м³/год
	Компрессорная станция
	0103
	47006'00.5ʺ
051001'03.3ʺ
	Диоксид азота
Окисид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Участок подготовки газа (УПГ
	506 880,0 м³/год
	Компрессорная станция
	0104
	47006'01.0ʺ
051001'03.1ʺ
	Диоксид азота
Окисид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	114192,0 м³/год
	Котельная установка
	0118
	47007'29.7ʺ
051011'48.6ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	113568,0 м³/год
	Котельная установка
	0119
	47007'29.5ʺ
051011'48.5ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	157248,0 м³/год
	Блочно-модульная котельная установка БМК
	0344
	47007'31.3ʺ
051011'52.6ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	157248,0 м³/год
	Блочно-модульная котельная установка БМК
	0345
	47007'31.3ʺ
051011'52.6ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	997793,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ 16/150
	0122
	47007'43.8ʺ
051012'09.8ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	997793,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ 16/150 

	0465
	47007'43.9ʺ
051012'09.9ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	997793,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ 16/150
	0316
	47007'44.1ʺ
051012'10.0ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	174720,0 м³/год
	Котельная установка
	0153
	47008'05.4ʺ
051021'21.0ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	152880,0 м³/год
	Котельная установка
	0154
	47008'00.6ʺ
051021'12.9ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	153720,0 м³/год
	Котельная установка
	0155
	47008'00.5ʺ
051021'12.8ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	174720,0 м³/год
	Котельная установка
	0301
	47008'01.6ʺ
051021'16.4ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	
	174720,0 м³/год
	Котельная установка
	0302
	47008'01.6ʺ
051021'16.2ʺ
	
	

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	1048320,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ 16/150
	0156
	47008'07.3ʺ
051021'20.4ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Месторожде-ние Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	1048320,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ 16/150
	0158
	47008'07.4ʺ
051021'20.3ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	1048320,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ 16/150
	0348
	47008'07.4ʺ
051021'20.3ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение 
Жанаталап
	262080,0 м³/год


	Котельная установка
	0400
	47005'50.1ʺ
050050'35.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	1 раз в квартал

	Месторождение 
Жанаталап
	263520,0 м³/год

	Котельная установка
	0401
	47005'50.3ʺ
050050'35.6ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	

	Месторождение 
Жанаталап
	611520,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0193
	47005'55.1ʺ
050050'11.7ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение 
Жанаталап
	611520,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0194
	47003'55.1ʺ
050050'12.0ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение 
Жанаталап
	611520,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0253
	47005'55.0ʺ
050050'12.1ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение
 Северный Жанаталап
	585312,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0226
	47006'56.7ʺ
050051'21.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение
 Северный Жанаталап
	96096,0 м³/год
	Воздухоотопительная установка
	0177
	47006'57.0ʺ
050051'20.6ʺ
	Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
	1 раз в квартал

	Месторождение
 Северный Жанаталап
	585312,0 м³/год
	Печь подогрева нефти №1 ПТ-16/150
	0236
	47006'57,0ʺ
050051'21.3ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Гран
	379636,0 м³/год
	Печь подогрева нефти №2 ПТ-16/150
	0237
	47014'43,9ʺ
050058'03.8ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Гран
	87600,0 м³/год
	Печь подогрева нефти №3 ПТ-16/150 МУ
	0120
	47014'43,7ʺ
050058'03.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Гран
	87600,0 м³/год

	Печь подогрева нефти №4 ПТ-16/150 МУ
	0121
	47014'43,4ʺ
050058'04.0ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Гран
	87600,0 м³/год
	Печь подогрева нефти №5 ПТ-16/150
	0089
	47014'43,7ʺ
050058'04.6ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Гран
	379636,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0365
	47014'44,2ʺ
050058'04.2ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
Метан
	1 раз в квартал

	 Месторождение Забурунье
	56 784,0 м³/год
	Котельная установка
	0460
	46046'11,4ʺ
050010'15.3ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
	1 раз в квартал

	 Месторождение Забурунье
	56 784,0 м³/год
	Котельная установка
	0461
	46046'11,5ʺ
050010'15.3ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
	1 раз в квартал

	Месторождение Забурунье
	117 936,0 м³/год
	Котельная установка
	0250
	46046'07,1ʺ
050010'32.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	1 раз в квартал

	Месторождение Забурунье
	118 584,0 м³/год
	Котельная установка
	0251
	46046'07,3ʺ
050010'32.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	1 раз в квартал

	Месторождение Забурунье
	480728,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0210
	46046'11,4ʺ
050010'13.8ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Забурунье
	480728,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0252
	46046'11,7ʺ
050010'13.5ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Забурунье
	192192,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0254
	46046'11,3ʺ
050010'13.1ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Забурунье
	192192,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0255
	46046'11,6ʺ
050010'13.5ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
Метан
	1 раз в квартал

	Месторождение Забурунье
	192192,0 м³/год
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0306
	46046'11,5ʺ
050010'13.3ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
Метан
	1 раз в квартал

	Административного здание
	58968,0 м³/год

	Котельная установка
	0307

	47013'21.7ʺ
051000'51.7ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	1 раз в квартал

	Административного здание
	58968,0 м³/год

	Котельная установка
	0308
	47013'21.6ʺ
051000'51.6ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	1 раз в квартал

	Узла учета воды
	2621,0 м³/год
	Котельная установка
	0291
	47013'44.2ʺ
051001'20.0ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	1 раз в квартал

	Служебный дом
	21024,0 м³/год
	Котельная установка
	0318
	47013'43.8ʺ
051001'19.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	1 раз в квартал

	Служебный дом
	21024,0 м³/год 
	Котельная установка
	0319
	47013'45.1ʺ
051001'19.1ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	1 раз в квартал

	ЭСР Жайык
	39312,0 м³/год
	Котельная на
м/р С.Балгимбаева
	0417

	47°06ʹ 40,8ʺ
051°00ʹ38,6ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сера диоксид 
Углерод оксид
	1 раз в квартал

	ЭСР Жайык
	39312,0 м³/год
	Котельная 
м/р С.Балгимбаева
	0418
	47°06ʹ 40,4ʺ
051°00ʹ38,0ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сера диоксид 
Углерод оксид
	1 раз в квартал

	ЭСР Жайык
	8736,0 м³/год
	Котельная 
м/р ЮЗК
	0384

	46°46ʹ 14,1ʺ
050°10ʹ20,5ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сера диоксид 
Углерод оксид
	1 раз в квартал

	ЭСР Жайык
	8736,0 м³/год
	Котельная 
м/р ЮЗК
	0406
	46°46ʹ 14,1ʺ
050°10ʹ20,5ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сера диоксид 
Углерод оксид
	1 раз в квартал

	ЭСР Жайык
	6552,0 м³/год

	Котельная 
м/р Забурунье
	0385

	46°46ʹ 13,9ʺ
050°10ʹ21,3ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сера диоксид 
Углерод оксид 
	1 раз в квартал

	ЭСР Жайык
	6552,0 м³/год

	Котельная 
м/р Забурунье
	0407
	46°46ʹ 13,8ʺ
050°10ʹ21,2ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сера диоксид 
Углерод оксид 
	1 раз в квартал





[bookmark: _Toc207728255]Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	
Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	Наименование
	Номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Котельная ВВ-1000
	0001
	47006'28.8ʺ
051000'57.0ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Очищ газ с УПГ

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Котельная ВВ-1000
	0002
	47006'28.3ʺ
051000'57.0ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Очищ газ с УПГ

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Котельная Unicall Ellprex-340
	0313
	47006'27.7ʺ
051000'55.2ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Очищ газ с УПГ

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Котельная Unicall Ellprex-340
	0346
	47006'28.0ʺ
051000'55.4ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Очищ газ с УПГ

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Лучистое отопление FRACCARO на очищенном природном газе
	0005-0018
	47006'28.0ʺ
051000'55.5ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Очищ газ с УПГ

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Дизельная электростанция (ДЭС)
	0314
	47006'27.2ʺ
051000'53.6ʺ
	Оксид углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа С
	Дизельное топливо

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Емкости АЗС дизельное
	0027

	47006'13.2ʺ
051001'02.9ʺ
	Углеводороды С12-С19
Сероводород
	Дизельное топливо

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Емкости АЗС дизельное
	0028
	47006'13.0ʺ
051001'03.1ʺ
	Углеводороды С12-С19
Сероводород
	Дизельное топливо

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Отработанное масло
	0032
	47013'23. 4ʺ
051001'03.6ʺ
	Масло минеральное нефтяное 
	Масло минеральное

	Колонна спецтехники и технологического транспорта
( КСТиТТ)
	ППУ (передвижной котель)
	0320-0321,
0322
0323, 0338
	47013'22.24ʺ
051005'33.1ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Углерод черный (Сажа)
Диоксид серы
Оксид углерода
	Дизельное топливо

	Колонна спецтехники и технологического транспорта  КСТиТТ)
	АДПМ (передвижной котель)
	0324-0325
	47013'22.24ʺ
051005'33.1ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Углерод черный (Сажа)
Диоксид серы
Оксид углерода
	Дизельное топливо

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Дизельный двигатель АСР
	0326-0331, 0339
	47013'22.24ʺ
051005'33.1ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Углерод черный (Сажа)
Диоксид серы
Оксид углерода
	Дизельное топливо

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Подъемный агрегат АПРС-40
	0367-0373, 0462
	47006'26.8ʺ
051005'56.3ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сажа
Сера диоксид 
Углерод оксид 
Акролеин
Формальдегид 
Углеводороды предельные С12-С19 
	Дизельное топливо

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Подъемный агрегат ПТП-40
	0375, 0376, 0377,
0378, 
0379,
0395,
0443

	47013'22.24ʺ
051005'33.1ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сажа
Сера диоксид 
Углерод оксид 
Акролеин
Формальдегид 
Углеводороды предельные С12-С19 
	Дизельное топливо

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Дизельная электростанция
	0332
	47006'34.4ʺ
051000'53.1ʺ
	Оксид углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа С
	Дизельное топливо

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Дизельная электростанция
	0023
	47006'34.4ʺ
051000'53.1ʺ
	Оксид углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа С
	Дизельное топливо

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Пост газорезки
	6004
	47006'28.8ʺ
051000'58.6ʺ
	Диоксид азота
Оксид углерода
Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
	Пропан, кислород


	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Пост покраски (для покраски металлоконструкций)
	6005
	47006'28.8ʺ
051000'58.6ʺ
	Пропан-2-он (Ацетон)
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
Этанол (Этиловый спирт)
Метилбензол (Толуол)
Бутилацетат
Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол)
	Краски

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	ГРПШ РДНК-УО2
	7957
	47006'28.1ʺ
051000'55.3ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. меркаптанов
	
-

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	ГРПШ 400
	7992
	47006'28.8ʺ
051000'57.6ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. меркаптанов
	
-

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	ГРПШ 13-2Н-У1 РДГ 50В
	8544
	47006'28.8ʺ
051000'57.6ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. меркаптанов
	
-

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы
	7993
	47006'28.8ʺ
051000'58.6ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. меркаптанов
	-

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Аккумуляторный цех
	7994
	47006'33.8ʺ
051000'53.8ʺ
	Серная кислота
	Серная кислота

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Сварочный пост Марка Ковик ТДМ 303
	8250
	47006'26.8ʺ
051000'57.2ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Сварочный электрод

	Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ)
	Агрегат для свабирование скважин
	0456
	47006'26.8ʺ
051000'57.2ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
Углеводороды С12-С19
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Формальдегид
Углерод (Сажа С)
	Дизельное топливо

	Цех подземного ремонта скважин
	Котельная Блочно модульная ТСВ-600 (WG-30N/1-C -Viessmann)
	0292-0293
	47006'33.2ʺ
051000'55.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	
Очищ газ с УПГ

	Цех подземного ремонта скважин
	Емкость экологическая передвижная
	0035-0046, 0444-0446
	47006'34.4ʺ
051000'53.1ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Бензол
Толуол
Ксилол
Сероводород
	Нефтяное эмульсия

	Цех подземного ремонта скважин
	ГРПШ
	7958, 8518
	47006'34.4ʺ
051000'53.1ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. меркаптанов
	-

	Цех подземного ремонта скважин
	АЗС Атырау Мунайколик
	0408
0420
	47006'34.4ʺ
051000'53.1ʺ
	Сероводород
Углеводороды С12-19
	Дизельное топливо

	Цех подземного ремонта скважин
	Передвижная осветительная мачта
	0455

	47006'34.4ʺ
051000'53.1ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сернистый ангидрид
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа С
	Дизельное топливо

	Цех подземного ремонта скважин
	Передвижная осветительная установка
	0463

	47006'34.4ʺ
051000'53.1ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сернистый ангидрид
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа С
	Дизельное топливо

	Участок ПРЭО
	Механическая мастерская
	0061
	47005'51.2ʺ
051001'12.7ʺ
	Взвещенные вещества
Пыль абразивная
	-

	Участок ПРЭО
	Механическая мастерская новая
	0062
	47005'51.2ʺ
051001'12.3ʺ
	Взвещенные вещества
Пыль абразивная
	-

	Участок ПРЭО
	Портативная электростанция
	0065
	47005'49.6ʺ
051001'11.0ʺ
	Оксид углерода
Диоксид азота
УВ С12-С19
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
сажа
бенз(а)пирен
Свинец
Диоксид серы
	Дизельное топливо

	Участок ПРЭО
	Пост газорезки
	6008
	47005'50.9ʺ
051001'10.6ʺ
	Диоксид азота
Оксид углерода
Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
	Пропан, кислород

	Участок ПРЭО
	Сварочный пост 
	6010
	47005'50.7ʺ
051001'11.2ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Сварочный электрод

	Участок ПРЭО
	Сварочный пост 
	6011
	47005'50.7ʺ
051001'11.2ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Сварочный электрод

	Участок ПРЭО
	Сварочный пост 
	6014
	47005'50.7ʺ
051001'11.2ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Сварочный электрод

	Участок ПРЭО
	Сварочный пост 
	6015
	47005'50.7ʺ
051001'11.2ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Сварочный электрод

	Участок ПРЭО
	Сварочный пост 
	7998
	47005'50.7ʺ
051001'11.2ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Сварочный электрод

	Участок ПРЭО
	ГРПШ
	7999
	47005'51.9ʺ
051001'11.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. меркаптанов
	-

	Участок ПРЭО
	Пост газорезки 
	6016-6018
	47005'51.0ʺ
051001'11.3ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Диоксид азота
Оксид углерода
	Пропан, кислород

	Участок ПРЭО
	Пост газорезки
	8498-8501, 8521
	47005'51.0ʺ
051001'11.3ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Диоксид азота
Оксид углерода
	Пропан, кислород 

	Участок ПРЭО
	Пост покраски предназначен для покраски металлоконструкций
	6020
	47005'51.0ʺ
051001'11.3ʺ
	Пропан-2-он (Ацетон)
спирт н-бутиловый
спирт этиловый (Этанол)
толуол (Метилбензол)
бутилацетат
этилцеллозольв (2-Этоксиэтанол)
ксилол (Диметилбензол)
Уайт-спирит
спирт изобутиловый
	Краски

	Участок ПРЭО
	Сварочный пост ВДУ-306 
	8350
	47005'51.0ʺ
051001'11.3ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Сварочный электрод

	Участок ПРЭО
	Сварочный пост MultiArs-3200 (Kedr)
	8351
	47005'51.0ʺ
051001'11.3ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Электрод

	Склад материально-технического снабжения (СМТС)
	Площадка разгрузки и хранения инертных материалов
	7915
	47006'09.4ʺ
051001'16.0ʺ
	Пыль неорг: 70-20%
	Щебень, ПГС

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Печи подогрева нефти 
ПТБ-10/64
	0066

	47005'54.7ʺ
051000'51.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Печи подогрева нефти 
ПТБ-10/64
	0067
	47005'54.8ʺ
051000'51.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Печи подогрева нефти 
ПТБ-10/64
	0068
	47005'54.8ʺ
051000'52.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Котельные установки КВа1300 ЛЖ/ГН
	0295

	47006'03.4ʺ
051001'01.0ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Очищ газ с УПГ

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Котельные установки КВа1300 ЛЖ/ГН
	0296
	47006'03.4ʺ
051001'01.2ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Очищ газ с УПГ

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Печи подогрева нефти ПТ-16/150
	0112
	47005'57.8ʺ
051000'41.5ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Резервуары РВС
	0073-0081
	47005'59.2ʺ
051000'49.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
бензол
толуол
ксилол
сероводород
	Нефть

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Стояк налива нефти
	0082
	47005'59.3ʺ
051000'49.5ʺ
	Сероводород
Углеводороды С1-С5
	Нефть

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Электроснабжение (ДЭС)
	0087
	47006'01.4ʺ
051000'46.8ʺ
	Оксид углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа С
	Дизтопливо 

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Хим лаборатория
	0088
	47006'00.5ʺ
051000'52.0ʺ
	бензин 
метилбензол 
Бензол 
Азотная кислота 
Уайт-спирит 
	Бензин, растворители, кислота

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Осушитель газа (ОГ)
	6021
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Смесь углеводородов предельных 
С1-С5
Смесь углеводородов предельных 
С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Метан
	Попутный газ

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Концевая сепарационная установка (КСУ-25 )
	6022
	47005'56.8ʺ
051000'52.7ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
Метан
	-

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Газосепаратор (ГС)
	6023
	47005'55.8ʺ
051000'55.4ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
смесь природных меркаптанов
метан
	-

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Насосы для нефти
	6033-6034, 7960-7961, 8108-8109, 8110
	47006'01.4ʺ
051000'50.6ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Отстойники (ТФС)
	6036-6037, 6039,6040,
6041
8253
	47005'56.9ʺ
051000'54.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Дренажные емкости 

	6042-6046
6048-6049
8111-8113, 8352,8502
	47006'02.9ʺ
051000'42.3ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Сварочный пост ТДМ-502
	6050
	47006'03.6ʺ
051000'43.4ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные  соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Сварочный электрод

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Пост газорезки
	6051-6053, 8114
	47006'03.1ʺ
051001'01.2ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Диоксид азота
Оксид углерода
	Пропан, кислород

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы
	8000
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. Меркаптанов
	-

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Пробоотборник
	8005-8021
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. Меркаптанов
	-

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Емкость для шламовой нефти 
	0090
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	Нефть

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Факельная установка (дежурная горелка)
	0453-001
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Оксид углерода
метан
Диоксид азота
Сажа 
Сероводород
смесь природных меркаптанов
Диоксид серы
	Попутный газ

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Факельная установка 
(ТОО и ТР  ГС ТО и ТР ЦППН С.Балгимбаев)
	0453-002
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Оксид углерода
метан
Диоксид азота
Сажа 
Сероводород
смесь природных меркаптанов
Диоксид серы
	Попутный газ

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Насосы для нефти
	6058
	47005'54.2ʺ
051000'46.1ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	ОПФ-3000м3
	8116-8118
	47005'54.7ʺ
051000'46.0ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Насосы АЦНИТ 180-85 (технасосная)

	8329-8330
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Насосы АЦНИТ 300-120 (технасосная)

	8331-8333
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120кВт
	0366
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сажа
Сера диоксид 
Углерод оксид 
Акролеин
Формальдегид 
Углеводороды предельные С12-С19 
	Диз.топлива

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Дизельная электростанция (ДЭС)
	0464
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
Углеводороды С12-С19
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Формальдегид
Углерод (Сажа С)
	Диз.топлива

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Емкость РГС-50 возле насосной
	0397
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород	
	-

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Факельный скруббер
	8536
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
	-

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Котельная ЭСР на м/р С.Балгимбаева
	0095
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
Оксида углерода
Азот диоксид
Азот оксид
	Природный газ

	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)
	Емкость РГС-100
	0363
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Cероводород H2S
	-

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Котельная 
Бойлер Rex-95
	0093
	47006'12.2ʺ
051001'05.1ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Очищ газ с УПГ

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Котельная 
Бойлер Rex-95
	0094
	47006'12.6ʺ
051001'05.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Очищ газ с УПГ

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Котельная КДВ-500
	0099
	47006'12.1ʺ
051001'05.3ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Очищ газ с УПГ

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Котельная 
Cronos KВА-620 ЛЖ/ГН новая столовая 150
	0333

	47006'07.0ʺ
051001'12.3ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Очищ газ с УПГ

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Котельная 
Cronos KВА-620 ЛЖ/ГН новая столовая 150
	0341
	47006'06.4ʺ
051001'12.3ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Очищ газ с УПГ

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Дизельная электростанция (ДЭС) 
	0334
	47005'42.2ʺ
051001'071ʺ
	Оксид углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа
	Дизельное топливо

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Передвижной сварочный агрегат (САГ)
	0298
	47006'02.4ʺ
051001'06.7ʺ
	Оксид углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа 
	Сварочный электрод

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Емкости технологические ЕТО-25м3
	0448
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
бензол
толуол
ксилол
Сероводород
	Нефть 

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Скважина
	6062-6177, 7916-7921, 8120-8123, 8192-8194, 8217-8218
8508-8509
	47005'42.2ʺ
051001'071ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Дренажные емкости скважин
	6178-6298, 7922, 8124-8127, 8195-8197, 8221-8224, 8260
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	ГЗУ
	6300-6311
	47005'30.0ʺ
051001'18.7ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Дренажная емкость на ГЗУ
	6312-6317 
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Насосы НБ-50
	6318,
8314-8315
	47005'45.5ʺ
051001'13.4ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Дренажная емкость 
V=25 м3
	6320
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Сварочный пост 
	6321
	47006'02.1ʺ
051001'05.9ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные  соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Сварочный электрод

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Пост газорезки
	6324
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Диоксид азота
Оксид углерода
	Пропан, кислород

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	ГРПШ 400
	 8024-8026
	47006'03.1ʺ
051000'59.7ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. Меркаптанов
	-

	ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев
	Шламонакопитель  
	6362
	47006'28.4ʺ
051008'21.1ʺ
	Углеводороды С12-С19
	-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Газоперекачивающие агрегаты компрессорной станции (на природным газе)
	0103
	47006'00.5ʺ
051001'03.3ʺ
	Диоксид азота
Окисид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Газоперекачивающие агрегаты компрессорной станции (на природным газе)
	0104
	47006'01.0ʺ
051001'03.1ʺ
	Диоксид азота
Окисид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Дизельная электростанция (ДЭС)
	0105
	47005'59.2ʺ
051001'03.7ʺ
	Оксид углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа 
	Дизельное топливо

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Факельная установка (дежурная горелка)
	0107-001
	47005'58.0ʺ
051001'09.6ʺ
	Углерод оксид
Метан 
Азота (IV) диоксид 
Углерод черный (Сажа)
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
	Очищ газ с УПГ

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Входной сепаратор
	6328

	47005'59.8ʺ
051001'04.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Метан
	
-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Выходной сепаратор
	6329
	47005'59.8ʺ
051001'04.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Метан
	
-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Гликолевая установка
	6330
	47005'59.8ʺ
051001'04.5ʺ
	этиленгликоль
	-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Факельный скруббер
	6331
	47005'59.8ʺ
051001'04.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. Меркаптанов
	-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Установка одаризации газа
	6332
	47005'59.8ʺ
051001'04.5ʺ
	Сероводород
Смесь природ. Меркаптанов
Метан
	-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Маслинный сепаратор
	7924
	47005'59.8ʺ
051001'04.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Метан
	-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Холодный сепаратор
	7925
	47005'59.8ʺ
051001'04.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. Меркаптанов
Метан
	-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Установка стабилизации конденсата
	7926
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. Меркаптанов
Метан
	
-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Емкость депульсатор
	7927
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. Меркаптанов
Метан
	-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	ВВ через неплотности ФС, ЗРА, ПК
	7928
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. Меркаптанов
	-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	ГРПШ
	7964
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. Меркаптанов
	-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Дренажная емкость
	8027
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Газопровод УПГ С.Балгимбаев-Туманное
	8128
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. Меркаптанов
Метан
	-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Дренажная емкость 8м3
	8199
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Участок подготовки газа (УПГ)
	Аппарат воздушного охлаждения
	8201
	47005'54.6ʺ
051000'52.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природ. Меркаптанов
Метан
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Котельная установка
	0118
	47007'29.7ʺ
051011'48.6ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Попутный газ

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Котельная установка
	0119
	47007'29.5ʺ
051011'48.5ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Попутный газ

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Блочно-модульная котельная установка БМК
	0344-0345
	47007'31.3ʺ
051011'52.6ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Попутный газ

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Печь подогрева нефти 
ПТ 16/150
	0122
	47007'43.8ʺ
051012'09.8ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Печь подогрева нефти 
ПТ 16/150

	0465
	47007'43.9ʺ
051012'09.9ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)

	Печь подогрева нефти 
ПТ 16/150
	0316
	47007'44.1ʺ
051012'10.0ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Резервуары РВС
	0135-0140
	47007'43.8ʺ
051012'13.1ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
бензол
толуол
ксилол
Сероводород
	Нефть

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Дизельная электростанция (ДЭС)
	0142
	47007'39.6ʺ
051012'15.6ʺ
	Оксид углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа
	Дизельное топливо

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Передвижной сварочный агрегат АДД-4004






	0144
	47007'39.6ʺ
051012'15.6ʺ
	Оксид углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа
	Сварочный электрод

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Сварочный пост ТДМ 502
	6365
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные  соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Сварочный электрод

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Пост газорезки 
	6367-6368
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Диоксид азота
Оксид углерода
	Пропан, кислород

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Скважины
	6369-6570,
8471-8473
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Сероводород
Углевороды С1-С5
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Дренажная емкость на скважинах
	6576-6777,
8477-8479
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Сероводород
Углевороды С1-С5
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	ГЗУ
	6793-6808, 7929, 8031
	47007'07.0ʺ
051012' 33.5ʺ
	Сероводород
Углевороды С1-С5
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Дренажная емкость на ГЗУ
	6815-6825,
7930
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Сероводород
Углевороды С1-С5
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Насос для нефти
	6826-6829, 6871, 8254, 8353,8505,8526,8548
	47007'40.2ʺ
051012' 09.1ʺ
	Сероводород
Углевороды С1-С5
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	НБ -125
	8525
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Сероводород
Углевороды С1-С5
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Дренажная емкость
	6844-6847,
8355-8356,8549
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Сероводород
Углевороды С1-С5
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Дренажная емкость при ремонте коллектора ЮВН
	6849-6850
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Сероводород
Углевороды С1-С5
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Нефтегазосепаратор (НГС)
	6851-6852, 6854, 6864, 7931
	47007'44.3ʺ
051012' 08.9ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород 
Метан
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Газосепараторы (ГС)
	6855
	47007'45.8ʺ
051012' 10.9ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород 
Метан
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Газосепараторы (ГС)
	8550
	47007'45.8ʺ
051012' 10.9ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород 
Метан
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Отстойник для очистки газа (ОГ)
	6857
	47007'40.9ʺ
051012' 12.9ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород 
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Емкость технологическая ЕТО-25м³
	0394
	47007'40.9ʺ
051012' 12.9ʺ
	Углеводороды С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10 
бензол
толуол
ксилол
Сероводород
	Нефть

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Буферная емкость
	7932
	47007'45.2ʺ
051012' 10.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Сепаратор газа
	8551
	47007'45.2ʺ
051012' 10.2ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород H2S
Метан
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Факельный сепаратор
	8548-8549
	47007'45.2ʺ
051012' 10.2ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Факельная установка (дежурная горелка)
	0466-001
	47007'45.2ʺ
051012' 10.2ʺ
	Углерод оксид
Метан 
Азота (IV) диоксид 
Углерод черный (Сажа)
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
	Попутный газ

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Факельная установка
 (ТО и ТР ГС С.Балгимбаев)
	0466-003
	47007'45.2ʺ
051012' 10.2ʺ
	Углерод оксид
Метан 
Азота (IV) диоксид 
Углерод черный (Сажа)
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
	Попутный газ

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Газопровод Ю.З.Камышитовое - УПГ С.Балгимбаев
	6863
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Метан
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Нефтепровод ЮЗК - С.Балгимбаева
	7911
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	ГРПШ
	7965, 8033, 8216
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы
	8034
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород H2S
Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Сливной вентиль газа
	8035-8036
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород H2S
Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Пробоотборник
	8037
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород H2S
Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Хим. лаборатория
	0398
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Толуол 
 уайт-спирит
	Хим. реагенты

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	ОПФ-3000м3
	8357

	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
сероводород H2S
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	ГПЭС
	0427
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сернистый ангидрид
Углеводороды С12-С19
Формальдегид
Сажа С
Бенз/а/пирен
	Попутный газ

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	ГПЭС
	0428
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сернистый ангидрид
Углеводороды С12-С19
Формальдегид
Сажа С
Бенз/а/пирен
	Попутный газ

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	ГПЭС
	0429
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сернистый ангидрид
Углеводороды С12-С19
Формальдегид
Сажа С
Бенз/а/пирен
	Попутный газ

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Буферная емкость
	8491
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Сероводород H2S
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Дизельная электростанция (ДЭС) ГПЭС
	0457
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
Углеводороды С12-С19
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Формальдегид
Углерод (Сажа С)
	Дизельное топливо

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Конденсатосборник (ГС - 1,2 м3)
	8517
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород H2S
Метан
	-

	Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК)
	Дренажная емкость
	8492
	47007'48.1ʺ
051012' 22.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Сероводород H2S
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Котельная установка
	0153
	47008'05.4ʺ
051021'21.0ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Попутный газ

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Котельная установка
	0154
	47008'00.6ʺ
051021'12.9ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Попутный газ

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Котельная установка
	0155
	47008'00.5ʺ
051021'12.8ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Попутный газ

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Котельная рационал



	0301
	47008'01.6ʺ
051021'16.4ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Попутный газ

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Котельная рационал



	0302
	47008'01.6ʺ
051021'16.2ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Попутный газ

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Печь подгрева нефти ПТ 16/150
	0156
	47008'07.3ʺ
051021'20.4ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Печь подгрева нефти ПТ 16/150
	0348
	47008'07.4ʺ
051021'20.3ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Печь подгрева нефти ПТ 16/150
	0158
	47008'07.4ʺ
051021'20.3ʺ
	Диоксид азота
Окисд азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Резервуары (РВС)
	0159-0161
	47008'09.0ʺ
051021' 16.3ʺ

	Углеводороды С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
Бензол
Толуол
Ксилол
Сероводород
	Нефть

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Дизельная электростанция (ДЭС)
	0347
	47007'59.7ʺ
051021' 14.2ʺ
	Оксид углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа
	Дизельное топливо

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Передвижной сварочной агрегат (САГ)
	0164, 0447
	47008'05.7ʺ
051021' 23.4ʺ
	Оксид углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа
	Сварочный электрод

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Факельная установка 
	0165-001-002
	47007'08.1ʺ
051021' 22.8ʺ
	Оксид углерода
метан
Диоксид азота
Сажа 
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Диоксид серы
	Попутный газ

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Сварочный пост с агрегатом
	6872
	47007'08.1ʺ
051021' 22.8ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая 
(70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные  соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	электроды

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Пост газорезки
	6876 
	47008'05.9ʺ
051021' 23.3ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Диоксид азота
Оксид углерода
	Пропан, кислород

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Скважины
	6877-6953, 7933-7944, 8131-8147, 8203-8206, 8225, 8270
	47007'08.1ʺ
051021' 22.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Дренажная емкость на скважинах
	6954-7041, 7945, 8148-8164, 8207-8210, 8226, 8273
	47008'08.3ʺ
051021' 15.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	ГЗУ
	7042-7048, 8038, 8211
	47008'15.7ʺ
051022' 09.3ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Дренажная емкость на ГЗУ
	7052-7055,8039,8212,8523
	47008'08.3ʺ
051021' 15.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород 
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Насос для нефти
	7056-7057, 8165,8359
	47008'05.0ʺ
051021' 16.4ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Дренажная емкость ЕП-16
	7058-7059
	47008'06.2ʺ
051021' 16.9ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Отстойник
ОГ-200
	7061
	47008'06.6ʺ
051021' 19.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Нефтегазосепаратор
(НГС)
	7062-7063
	47008'06.9ʺ
051021' 20.7ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Меркаптан
Метан
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Газосепараторы (ГС)
	6856
	47008'06.7ʺ
051021' 20.7ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Меркаптан
Метан
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	ГРПШ
	7966-7967, 8041-8042
	47008'05.6ʺ
051021' 21.0ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Меркаптан
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Емкость для жидкости ЕТО-25м3
	0389-0390
	47008'08.3ʺ
051021' 15.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10 
Бензол 
Толуол
Ксилол 
Сероводород
	Нефть


	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы
	8044
	47008'08.3ʺ
051021' 15.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Меркаптан
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Нефтепровод ЮВК-ЮЗК
	7912
	47008'08.3ʺ
051021' 15.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы
	8049
	47008'08.3ʺ
051021' 15.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов 
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Конденсатосборник (возле столовой)
	8050, 8051 
	47008'08.3ʺ
051021' 15.2ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Метан
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Сварочный пост c агрегатом
	8358
	47008'08.3ʺ
051021' 15.2ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные  соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Сварочный электрод

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Сварочный пост с агрегатом
	8503
	47008'08.3ʺ
051021' 15.2ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Фтористые газообразные  соединения
	Сварочный электрод

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Дренажная емкость, V=1 м3 (НГС),
	8361
	47008'08.3ʺ
051021' 15.2ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	Дренажная емкость, V= 3 м3  (газопровод), 1,5 м3 – (дренажка-конденсатосборник на линий газопровода)
	8362-8363
	47008'08.3ʺ
051021' 15.2ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК)
	ОПФ-3000
	8364
	47008'06.0ʺ
051021' 18.1ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Сероводород  
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН
	Факельная установка (Дежурная горелка)
	0310-001
	47013'05.1ʺ
051014' 57.6ʺ
	Углерод оксид
Метан 
Азота (IV) диоксид 
Углерод черный (Сажа)
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
	Попутный газ

	Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН
	Факельная установка 
(ТО и ТР УПГ)  
	0310-002
	47013'05.1ʺ
051014' 57.6ʺ
	Углерод оксид
Метан 
Азота (IV) диоксид 
Углерод черный (Сажа)
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
	Попутный газ

	Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН
	Факельная установка 
(ТО и ТР ГС ТО и ТР)  
	0310-003
	47013'05.1ʺ
051014' 57.6ʺ
	Углерод оксид
Метан 
Азота (IV) диоксид 
Углерод черный (Сажа)
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
	Попутный газ

	Месторождение
Юго Восточное Новобогат (ЮВН)
	Скважины
	8276-8279
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат(ЮВН)
	Дренажная емкость  на скважинах
	8282-8285
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН)
	ГЗУ Б-40-14-500
	7109-7110, 8052
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН)
	Дренажная емкость на ГЗУ
	7111-7112, 8054
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН)
	Мультифазные насосы
	7121
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН)
	Отстойник ОГ-100
	7124, 8532
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН)
	Нефтегазосепаратор
(НГС)
	7125
	47013'03.8ʺ
051014' 47.4ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
метан
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН)
	Дренажная емкость
	7128
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН)
	Газосепараторы (ГС)
	7129-7130
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов Метан
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН)
	Емкости технологические ЕТО-25м3
	0391
0392
0425
0424
0451
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Бензол 
Толуол
Ксилол
Сероводород
	Нефть

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН)
	Нефтепровод ЮВН - ЮЗК
	7913
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН)
	Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы
	8061
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН)
	Сварочный пост с агрегатом ТДМ -306
	8336
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	электроды

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН)
	ДЭС KG3-100
	0399
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Оксид углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа С
	Дизельное топливо

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН)
	Мультифазные насосы
	7496-7497
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород 
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН)
	Мультифазные насосы
	8545
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород 
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	Скважины
	7138 – 7145, 8176 – 8179
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	Дренажная емкость на скважинах
	7146 – 7153, 8181-8184
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	ГЗУ
	8062
	47013'45.7ʺ
051015' 48.3ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	Насос НБ-125-1 ед
	8506
	47013'45.7ʺ
051015' 48.3ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	Дренажная емкость на ГЗУ
	7155
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	НГС 12,5 м3 - 1 ед, НГС 25 м3 – 1 ед.
	8527-8528
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород H2S
Метан
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	КСУ 12,5 м3-1 ед.
	8529
	47013'45.7ʺ
051015' 48.3ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород H2S
Метан
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	Дренажная емкость V=60м3 и V=8м3
	8534-8535
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
	-


	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	Резервуар РВС 1000м3
	0449
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Бензол
Толуол
Ксилол
Сероводород
	Нефть 

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	Дизельная электростанция (ДЭС)
	0450
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
Углеводороды С12-С19
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Формальдегид
Углерод (Сажа С)
	Дизельное топливо

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	Пост газорезки
	8504
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Диоксид азота
Оксид углерода
	Пропан, кислород

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	Газопровод (СП ЮВН-УКПГ ПМК)
	8546
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	Газопровод (СП ЮВН-ЮЗК УПН)
	8547
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	Сварочный дизельный агрегат
	0458
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
Углеводороды С12-С19
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Формальдегид
Углерод (Сажа С)
	Дизельное топливо

	Месторождение Юго Восточное Новобогат
(ЮВН) (Блок лиман)
	Факельный сепаратор
	8548-8549
	47013'03.1ʺ
051014' 46.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Жанаталап
	Котельная установка
	0400
	47005'50.1ʺ
051050'35.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Попутный газ

	Месторождение Жанаталап
	Котельная установка
	0401
	47005'50.3ʺ
051050'35.6ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Попутный газ

	Месторождение Жанаталап
	Котельная Navien Асе-16 К
	0189
	47005'53.5ʺ
050050'13.6ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Попутный газ

	Месторождение Жанаталап
	Котельная Jaguar JTV 24
 (H-RU)
	0191
	47005'53.5ʺ
051050'13.6ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Попутный газ

	Месторождение Жанаталап
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0193

	47005'55.1ʺ
051050'11.7ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Жанаталап
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0194
	47005'55.6ʺ
051050'11.8ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Жанаталап
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0253
	47005'55.0ʺ
051050'12.1ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Резервуары (РВС)
	0197-0199
	47005'54.0ʺ
050050' 09.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10 
Бензол
Толуол
Ксилол
Сероводород
	Нефть

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Дизельная электростанция (ДЭС)
	0174
	47005'54.1ʺ
051050' 09.8ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
Углеводороды С12-С19
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Формальдегид
Углерод (Сажа С)
	Дизельное топливо

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Передвижной сварочный агрегат АДД-4004
	0202
	47005'54.1ʺ
051050' 09.8ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа 
	Сварочный электрод

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Дизельная электростанция (ДЭС)
	0201
	47005'52.6ʺ
050050' 14.6ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сера диоксид 
Углеводороды С12-С19
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Формальдегид
Углерод (Сажа С)
	Дизельное топливо

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Емкости технологические ЕТО-25м3
	0423
	47005'54.1ʺ
051050' 09.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10 
Бензол
Толуол
Ксилол
Сероводород
	Нефть

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Факельная установка 
(Дежурная горелка)
	0204-001
	47005'53.6ʺ
050050' 06.7ʺ
	Углерод оксид
Метан 
Азота (IV) диоксид 
Углерод черный (Сажа)
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
	Попутный газ

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Факельная установка (ТО иТР ГС Жанаталап)
	0204-002
	47005'53.6ʺ
050050' 06.7ʺ
	Углерод оксид
Метан 
Азота (IV) диоксид 
Углерод черный (Сажа)
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
	Попутный газ

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Сварочный пост с САГом
	7179
	47005'48.5ʺ
051050' 37.2ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Сварочный электрод

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Пост газорезки
	7182
	47005'48.4ʺ
050050' 37.5ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Диоксид азота
Оксид углерода
	Пропан, кислород

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Скважины
	7195-7312,
8288-8292
	47005'58.1ʺ
050050' 17.6ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Дренажные емкости на скважинах
	7329-7446
8294-8298
	47005'58.6ʺ
050050' 18.9ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Центральный Жанаталап
	ГЗУ Б-40-14-500, МЕРА
	7455-7460
	47005'58.6ʺ
050050' 18.9ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Дренажные емкости на ГЗУ
	7461-7464
	47008'37.8ʺ
050054' 14.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Насос для нефти
	7467-7469
	47005'52.9ʺ
050050' 12.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Насос для нефти (НБ-50/50)
	8213
	47008'37.8ʺ
050054' 14.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Дренажная емкость
	7471-7472
	47005'54.5ʺ
050050' 52.4ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Отстойник ОБН-3000
	7475
	47008'54.0ʺ
050050' 11.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Нефтегазосепаратор
	7476
	47005'55.4ʺ
050050' 10.7ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан
Метан
	-

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Газосепараторы
	7477
	47005'55.6ʺ
050050' 10.1ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан
Метан
	-

	Месторождение Центральный Жанаталап
	Нефтепровод Жанаталап - С.Балгимбаева
	7909
	47008'37.8ʺ
050054' 14.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Центральный Жанаталап
	ГРПШ
	7968-7970
	47005'54.1ʺ
050050' 13.9ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Центальный Жанаталап
	Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы
	8085
	47008'37.8ʺ
050054' 14.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов 
	-

	Месторождение Центальный Жанаталап
	ОПФ-3000
	8365
	47008'37.8ʺ
050054' 14.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Сероводород H2S
	-

	Месторождение Центальный Жанаталап
	Факельный сепаратор
	8554
	47008'37.8ʺ
050054' 14.8ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	ГЗУ Б-14-500
	7516-7518, 7952
	47007'02.0ʺ
050051' 27.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Дренажные емкости на ГЗУ
	7519-7520
	47007'02.0ʺ
050051' 27.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Насос для нефти (НБ-50/50)
	8338
	47006'57.1ʺ
050051' 22.7ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Мультифазные насосы
	7522-7530
	47006'59.2ʺ
050051' 21.4ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0226
	47006'56.7ʺ
050051'21.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Северный Жанаталап
	Печь подогрева нефти №1 ПТ-16/150
	0236
	47006'57,0ʺ
050051'21.3ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Северный Жанаталап
	Воздухоотопительная установка
	0177
	47006'57.0ʺ
050051'20.6ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
	Попутный газ

	Месторождение Северный Жанаталап
	Нефтегазосепаратор
(НГС)
	7976
	47006'59.0ʺ
050051' 21.2ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
Метан
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Газосепараторы
	7977
	47006'58.6ʺ
050051' 21.3ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
Метан
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Отстойник газа 16 м3 (НГС)
	7978
	47007'02.0ʺ
050051' 27.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Факельная установка (Дежурная горелка)
	0230-001
	47006'54.1ʺ
050051' 20.2ʺ
	Углерод оксид
Метан 
Азота (IV) диоксид 
Углерод черный (Сажа)
	Попутный газ

	Месторождение Северный Жанаталап
	Факельная установка
 (ТО и ТР УПГ)
	0230-002
	47006'54.1ʺ
050051' 20.2ʺ
	Углерод оксид
Метан 
Азота (IV) диоксид 
Углерод черный (Сажа)
	Попутный газ

	Месторождение Северный Жанаталап
	Факельная установка (ТОиТР ГС)
	0230-003
	47006'54.1ʺ
050051' 20.2ʺ
	Углерод оксид
Метан 
Азота (IV) диоксид 
Углерод черный (Сажа)
	Попутный газ

	Месторождение Северный Жанаталап
	Продувочная свеча (утечки от неплотностей  ФС и ПК)
	7539
	47006'56.0ʺ
050051' 22.5ʺ
	 Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Узел учета нефти
	7540
	47007'02.0ʺ
050051' 27.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
Метан
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Газопровод от СП до УПН
	7541
	47007'02.0ʺ
050051' 27.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
Метан
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Внуртипромысловый трубопровод
	7979
	47007'02.0ʺ
050051' 27.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы
	8087
	47007'02.0ʺ
050051' 27.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Электроснабжение (ДЭС)  ГСФ-200-02-У36П
	0100
	47006'57.2ʺ
050051'24.1ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сернистый ангидрид
Углеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа С
	Дизельное топливо

	Месторождение Северный Жанаталап
	Дренажная емкость
	8339
	47006'58.5ʺ
050051' 21.3ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Конденсатосборник


	8340
	47007'02.0ʺ
050051' 27.5ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
Смесь углеводородов предельных С6-С10 
Углеводороды предельные С12-С19 
	-

	Месторождение Северный Жанаталап
	Пробоотборник
	8366
	47007'02.0ʺ
050051' 27.5ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Гран
	Котельная RB-167 EMF



	0232
	47014'40,2ʺ
050058'10.5ʺ
	Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
	Попутный газ

	Месторождение Гран
	Котельная RB-167 EMF



	0233
	47014'40,1ʺ
050058'10.9ʺ
	Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
	Попутный газ

	Месторождение Гран
	Котельная Navien Ace-16K



	0234-0235
	47014'42,7ʺ
050058'10.9ʺ
	Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
	Попутный газ

	Месторождение Гран
	Печь подогрева нефти №2 ПТ-16/150
	0237
	47014'43,9ʺ
050058'03.8ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Гран
	Печь подогрева нефти№3 ПТ-16/150 МУ
	0120
	47014'43,7ʺ
050058'03.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Гран
	Печь подогрева нефти №4 ПТ-16/150 МУ
	0121
	47014'43,4ʺ
050058'04.0ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Гран
	Печь подогрева нефти №5 ПТ-16/150
	0089
	47014'43,7ʺ
050058'04.6ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Гран
	Печь подогрева нефти  ПТ-16/150
	0365
	47014'44,2ʺ
050058'04.2ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Гран
	Резервуары РВС
	0241-0242
	47014'41,1ʺ
050058'05.8ʺ
	Сероводород
Углеводороды С1-С5
Углеводороды  С6-С10
Бензол 
Толуол 
Ксилол
	Нефть

	Месторождение Гран
	Дизельная электростанция (ДЭС)





	0244
	47014'43,5ʺ
050058'10.6ʺ
	Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Углвеводороды С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа 
	Дизельное топливо

	Месторождение Гран
	Факельная установка 
(Дежурная горелка)    
	0246-001
	47014'44,2ʺ
050058'04.2ʺ
	Углерод оксид
Метан 
Азота (IV) диоксид 
Углерод черный (Сажа)
	Попутный газ

	Месторождение Гран
	Факельная установка 
(ТОиТР ГС ТО и ТР УПГ )   
	0246-002
	47014'44,2ʺ
050058'04.2ʺ
	Углерод оксид
Метан 
Азота (IV) диоксид 
Углерод черный (Сажа)
	Попутный газ

	Месторождение Гран
	Скважины
	7546- 7582, 7954, 8300, 8301,8483-8484
	47014'39.3ʺ
050058' 22.8ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Гран
	Дренажные емкости на скважинах
	7585-7621, 7955,8302,8303,8485-8486
	47014'28.3ʺ
050058' 31.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Гран
	ГЗУ
	7622-7625
	47014'44.6ʺ
050058' 08.7ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Гран
	Дренажные емкости на ГЗУ
	7626-7629
	47014'28.3ʺ
050058' 31.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Гран
	Насос для нефти
	7630
	47014'13.2ʺ
050058' 10.9ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Гран
	Дренажная емкость
	7634-7636
	47014'42.0ʺ
050058' 04.9ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Гран
	Отстойники
	7638
	47014'42.2ʺ
050058' 05.4ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Гран
	Нефтегазосепаратор
	7639
	47014'43.8ʺ
050058' 05.0ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
Метан
	-

	Месторождение Гран
	Нефтегазосепаратор (Ресивер) ГПЭС
	8546
	47014'43.8ʺ
050058' 05.0ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Метан
	-

	Месторождение Гран
	Газосепараторы
	7640
	47014'44.4ʺ
050058' 05.0ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
Метан
	Попутный газ

	Месторождение Гран
	Нефтепровод Гран - С.Балгимбаева
	7910
	47014'28.3ʺ
050058' 31.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Гран
	ГРПШ
	7980
	47014'42.4ʺ
050058' 09.1ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
	-

	Месторождение Гран
	Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы
	8088
	47014'28.3ʺ
050058' 31.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/
	-

	Месторождение Гран
	ГПЭС
	0413

	47014'28.3ʺ
050058' 31.5ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сернистый ангидрид
Углеводороды С12-С19
Формальдегид
Сажа С
Бенз/а/пирен
	Попутный газ 

	Месторождение Гран
	Дренажная емкость
	8487
	47005'57.7ʺ
051051'24.1ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Сероводород H2S
	-

	Месторождение Гран
	Газосепараторы
	8488
	47014'28.3ʺ
050058' 31.5ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
Метан
	-

	Месторождение Гран
	Вытяжные свечи
	8507
	47014'28.3ʺ
050058' 31.5ʺ
	Метан 
	-

	Месторождение Гран
	Шламонакопители
	7641-7642
	47014'28.3ʺ
050058' 31.5ʺ
	Смесь углеводородов предельных С12-С19
	-

	Месторождение Гран
	Дизельная электростанция (ДЭС)
	0426
	47046'07,4ʺ
050010'32.7ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
Углеводороды С12-С19
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Формальдегид
Углерод (Сажа С)
	Дизельное топливо

	Месторождение
Забурунье
	Котельная КДВ-2035
	0460
	46046'11,4ʺ
050010'15.3ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
	Очищ газ с УПГ

	Месторождение
Забурунье
	Котельная КДВ-2035
	0461
	46046'11,4ʺ
050010'15.3ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
	Очищ газ с УПГ

	Месторождение
Забурунье
	Котельная КДВ-2035



	0250
	46046'07,1ʺ
050010'32.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	
Очищ газ с УПГ

	Месторождение
Забурунье
	Котельная КДВ-2035



	0251
	46046'07,3ʺ
050010'32.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	
Очищ газ с УПГ

	Месторождение
Забурунье
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0210
	46046'11,4ʺ
050010'13.7ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
Метан
	
Очищ газ с УПГ,
Попутный газ

	Месторождение
Забурунье
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0252
	46046'11,4ʺ
050010'13.5ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
Метан
	
Очищ газ с УПГ,
Попутный газ

	Месторождение
Забурунье
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0254
	46046'11,3ʺ
050010'13.1ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
Метан
	
Очищ газ с УПГ,
Попутный газ

	Месторождение
Забурунье
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0255
	46046'11,6ʺ
050010'13.5ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
Метан
	
Очищ газ с УПГ,
Попутный газ

	Месторождение
Забурунье
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	0306
	47046'11,5ʺ
050010'13.3ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оскид углерода
Диоксид серы
Метан
	
Очищ газ с УПГ,
Попутный газ

	Месторождение
Забурунье
	Резервуары РВС
	0258-0264
	46046'09,3ʺ
050010'14.8ʺ
	Сероводород
Углеводороды С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10 
Бензол
Толуол 
Ксилол
	Нефть

	Месторождение
Забурунье
	Дизельная электростанция (ДЭС)
	0266
	47046'11,2ʺ
050010'18.2ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
Углеводороды С12-С19
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Формальдегид
Углерод (Сажа С)
	Дизельное топливо

	Месторождение
Забурунье
	Дизельная электростанция (ДЭС)
	0285
0402

	47046'11,4ʺ
050010'13.7ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
Углеводороды С12-С19
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Формальдегид
Углерод (Сажа С)
	Дизельное топливо

	Месторождение
Забурунье
	Передвижной сварочный агрегат АДД-4004
	0268
0349
	46046'11,6ʺ
050010'28.4ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
Углеводороды С12-С19
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Формальдегид
Углерод (Сажа С)
	Сварочный электрод

	Месторождение
Забурунье
	емкости АЗС дизтопливо
	0271
0272
	46046'13,4ʺ
050010'25.7ʺ
	Сероводород
Углеводороды С12-С19
	Дизельное топливо 

	Месторождение
Забурунье
	Сварочный пост 
	7644
	46046'11.8ʺ
050010' 28.6ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные  соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Сварочный электрод

	Месторождение
Забурунье
	Пост газорезки
	7647
	47046'11.8ʺ
050010' 28.6ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Диоксид азота
Оксид углерода
	Пропан, кислород 

	Месторождение
Забурунье
	Скважины
	7662-7741

	46045'45,6ʺ
050009'11.1ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение
Забурунье
	Дренажная емкость на скважинах

	7755-7824
	47046'09,5ʺ
050010'15.6ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Забурунье
	ГЗУ
	7835-7843
	47046'18,6ʺ
050009'28.4ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Забурунье
	Дренажные емкости на ГЗУ
	7848-7852
	47046'09,5ʺ
050010'15.6ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Забурунье
	Насос для нефти
	7853-7858,8368
	46046'10,6ʺ
050010'16.4ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Забурунье
	Дренажная емкость
	7862-7863
	46046'10,5ʺ
050010'11.0ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Забурунье
	Газопровод Забурунье - УПГ С.Балгимбаева
	7914
	47046'09,5ʺ
050010'15.6ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
	
-

	Месторождение Забурунье
	ГРПШ
	7981-7983,
8102
	46046'07,9ʺ
050010'32.9ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/
	
-

	Месторождение Забурунье
	Факельная установка (Дежурная горелка)
	0380-001
	46046'09,5ʺ
050010'10.6ʺ
	Азота диоксид
Сажа
Сера диоксид 
Сероводород 
Углерод оксид 
Метан 
	Попутный газ

	Месторождение Забурунье
	Факельная установка (ТО и ТР ГС на месторождЗабурунье)
	0380-002
	46046'09,5ʺ
050010'10.6ʺ
	Азота диоксид
Сажа
Сера диоксид 
Сероводород 
Углерод оксид 
Метан 
	Попутный газ

	Участок ПРЭО
	Бензиновая портативная мини электростаниция БЭС-6500Р-ELITECH
	0294
	47006'34.4ʺ
051000'53.1ʺ
	Оксида углерода
Диоксид азота
Алканы С12-19
Углерод (Сажа
Бенз/а/пирен 
Свинец и его неорганические соединения 
Сера диоксид
	Бензин 

	Месторождение Забурунье
	Нефтегазосепаратор
	8341
	46046'10,6ʺ
050010'10.4ʺ
	Сероводород 
Метан 
Смесь углеводородов предельных С1-С5 
Смесь углеводородов предельных С6-С10 
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
	-

	Месторождение Забурунье
	Газосепараторы
	8342
	46046'10,7ʺ
050010'10.8ʺ
	Сероводород 
Метан 
Смесь углеводородов предельных С1-С5 
Смесь углеводородов предельных С6-С10 
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/
	-

	Месторождение Забурунье
	Нефтепровод Забурунье - С.Балгимбаева
	7908
	46046'11,3ʺ
050010'11.7ʺ
	Углеводороды С1-С5
Сероводород
	-

	Месторождение Забурунье
	Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы
	8104
	46046'11,3ʺ
050010'11.7ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
	-

	Месторождение Забурунье
	Емкость технологический ЕТО-25м2
	0393
	46046'11,3ʺ
050010'11.7ʺ
	Сероводород
Углеводороды С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10 
Бензол 
Толуол 
Ксилол
	Нефть

	Месторождение Забурунье
	Накопитель газа (ОГ-200)
	8522
	46046'11,3ʺ
050010'11.7ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Сероводород H2S
	

	Месторождение Забурунье
	Хим. лаборатория
	0404
	46046'11,3ʺ
050010'11.7ʺ
	Метилбензол (349)
Уайт-спирит (1294*)
	Хим. реагенты

	Месторождение Забурунье
	ГПЭС
	0454
	46046'11,3ʺ
050010'11.7ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сернистый ангидрид
Углеводороды С12-С19
Формальдегид
Сажа С
Бенз/а/пирен
	Попутный газ

	Месторождение Забурунье

	Дренажная емкость 2 м3 (ГПЭС)
	8540
	46046'11,3ʺ
050010'11.7ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Сероводород H2S
	-

	Месторождение Забурунье
	Нефтегазосепаратор ГПЭС
	8541
	46046'11,3ʺ
050010'11.7ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Метан
	-

	Месторождение Забурунье
	Газосепараторы (ГС) ГПЭС
	8542
	46046'11,3ʺ
050010'11.7ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
Метан
	-

	Месторождение Забурунье
	ГРПШ ГПЭС
	8543
	46046'11,3ʺ
050010'11.7ʺ
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
	-

	Месторождение Забурунье
	Дизельная электростанция (ДЭС) ГПЭС
	0459
	46046'11,3ʺ
050010'11.7ʺ
	Оксида углерода
Оксид азота
Диоксид азота
Сера диоксид (Сернистый ангидрид)
Углеводороды С12-С19
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Формальдегид
Углерод (Сажа С)
	Дизельное топливо

	Администратиного здание
	Котельная ВВ 2035-RDE



	0307
	47013'21.7ʺ
051000'51.7ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	
Очищ газ с УПГ

	Администратиного здание
	Котельная ВВ 2035-RDE



	0308
	47013'21.6ʺ
051000'51.6ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	
Очищ газ с УПГ

	Административного
здание
	Передвижная дизельная электростанция
	0317
	47013'21.3ʺ
051000'51.7ʺ
	Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Углеводороды. С12-С19
Акролеин
Формальдегид
Сажа 
	Дизельное топливо

	Административного
здание
	ГРПШ
	7984
	47013'21.2ʺ
051000'51.6ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
	
-

	База материально-технического снабжения
(БМТС)
	Площадка разгрузки и хранения инертных материалов
	7898
	47013'21.9ʺ
051000'51.9ʺ
	Пыль неорг.более 70%
	Инертные материалы

	База материально-технического снабжения
(БМТС)
	ГРПШ
	7987
	47013'21.9ʺ
051000'51.9ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
	-

	Узла учета воды
	Котельная КОВ-СТ
	0291
	47013'44.2ʺ
051001'20.0ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	Очищ газ с УПГ

	Служебный
дом
	Котельная КВА300
	0318
	47013'43.8ʺ
051001'19.9ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	Очищ газ с УПГ

	Служебный
дом
	Котельная КВА300
	0319
	47013'45.1ʺ
051001'19.1ʺ
	Диоксид азота
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид серы
	Очищ газ с УПГ

	Служебный
дом
	Портативная электростаниция Girma 8990
	0396
	47013'44.2ʺ
051001'19.3ʺ
	Оксида углерода
Диоксид азота
Алканы С12-19
Углерод (Сажа
Бенз/а/пирен 
Свинец и его неорганические соединения 
Сера диоксид
	Бензин 

	ЭСР Жайык
	Передвижной сварочный агрегат
	0381
	47°05ʹ 59,5ʺ
051°00ʹ54,1ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сажа
Сера диоксид 
Углерод оксид 
Акролеин
Формальдегид 
Углеводороды предельные С12-С19 
	Дизтопливо

	ЭСР Жайык
	Cверлильный станок
	0382
	47°05ʹ 59,5ʺ
051°00ʹ54,1ʺ
	взвешенные вещества 
	-

	ЭСР Жайык
	Котельная 
м/р С.Балгимбаева
	0417
	47°06ʹ 40,8ʺ
051°00ʹ38,6ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сера диоксид 
Углерод оксид 
	Природный газ

	ЭСР Жайык
	Котельная 
м/р С.Балгимбаева
	0418
	47°06ʹ 40,4ʺ
051°00ʹ38,0ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сера диоксид 
Углерод оксид 
	Природный газ

	ЭСР Жайык
	Котельная 
м/р ЮЗК
	0384
0406
	46°46ʹ 14,1ʺ
050°10ʹ20,5ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сера диоксид 
Углерод оксид 
	Попутный газ 

	ЭСР Жайык
	Котельная 
м/р Забурунье
	0385

	46°46ʹ 13,9ʺ
050°10ʹ21,3ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сера диоксид 
Углерод оксид 
	Природный газ 

	ЭСР Жайык
	Котельная 
м/р Забурунье
	0407
	46°46ʹ 13,8ʺ
050°10ʹ21,2ʺ
	Азота диоксид
Азота оксид
Сера диоксид 
Углерод оксид 
	Природный газ 

	ЭСР Жайык
	Бензиновая станция
	0386
	47°05ʹ 59,5ʺ
051°00ʹ54,1ʺ
	Оксида углерода
Диоксид азота
Алканы С12-19
Углерод (Сажа
Бенз/а/пирен 
Свинец и его неорганические соединения 
Сера диоксид
	Бензин 

	ЭСР Жайык
	Сварочный пост
	8343
	47°06ʹ 42,2ʺ
051°00ʹ38,3ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Электроды 

	ЭСР Жайык
	Сварочный пост
	8344
	47°06ʹ 42,2ʺ
051°00ʹ38,3ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Электроды 

	ЭСР Жайык
	Сварочный пост
	8345
	47°06ʹ 42,2ʺ
051°00ʹ38,3ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Пыль неорганическая (70-20%)
Фториды неорганические плохо растворимые 
Фтористые газообразные соединения
Диоксид азота
Оксид углерода
	Электроды 

	ЭСР Жайык
	Пост газорезки
	8346
	47°06ʹ 42,7ʺ
051°00ʹ38,6ʺ
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения (оксид марганца)
Диоксид азота
Оксид углерода
	Пропан, кислород 

	ЭСР Жайык
	ГРПШ
	8347-8349
	47°06ʹ 40,7ʺ
051°00ʹ39,4ʺ
	Углеводороды С1-С5
Углеводороды С6-С10
Сероводород
Смесь природных меркаптанов
	- 


[bookmark: _Toc207728256]Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» не имеет в собственности полигона твердых отходов, образованные отходы передаются специализированным предприятиям согласно заключенных договоров. Газовый мониторинг не проводится
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[bookmark: _Toc207728257]Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Месторождение С.Балгимбаев очистки сточных вод «БЛОС-100» до очистки КОС (S-11)



	N 46°06'18,3"
E 051°01'15,8"
	Взвешенные вещества
	1 раз
в квартал
	СТ РК 2015-2010

	
	
	Сульфаты
	
	СТ РК 1015-2000

	
	
	Хлориды
	
	СТ РК ИСО 9297-2008

	
	
	Азот аммонийный
	
	ГОСТ 33045-2014

	
	
	Нитраты
	
	ГОСТ 33045-2014

	
	
	Нитриты
	
	ГОСТ 33045-2014

	
	
	Железо
	
	СТ РК ИСО 6332-2008

	
	
	Фосфаты
	
	ГОСТ 18309-2014

	
	
	ПАВ
	
	СТ РК 1983-2010

	
	
	ХПК
	
	ПНД Ф 14.1: 2:4.190-2003

	
	
	БПКп
	
	СТ РК 3041-2017

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	
	СТ РК 2328-2013

	Месторождение С.Балгимбаев очистки сточных вод «БЛОС-100» после очистки КОС (S-12)

	N 46°06'18,3"
E 051°01'15,8"
	Взвешенные вещества
	1 раз
в квартал
	СТ РК 2015-2010

	
	
	Сульфаты
	
	СТ РК 1015-2000

	
	
	Хлориды
	
	СТ РК ИСО 9297-2008

	
	
	Азот аммонийный
	
	ГОСТ 33045-2014

	
	
	Нитраты
	
	ГОСТ 33045-2014

	
	
	Нитриты
	
	ГОСТ 33045-2014

	
	
	Железо
	
	СТ РК ИСО 6332-2008

	
	
	Фосфаты
	
	ГОСТ 18309-2014

	
	
	ПАВ
	
	СТ РК 1983-2010

	
	
	ХПК
	
	ПНД Ф 14.1: 2:4.190-2003

	
	
	БПКп
	
	СТ РК 3041-2017

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	
	СТ РК 2328-2013
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[bookmark: _Toc207728258]Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ю.З.Камышитовое
Ж-1-01
Ж-1-02
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	3 раза в сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 2.302-2021

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Диоксид серы
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	Углеводороды
	
	
	
	МВИ-4215-007-565914009-2009

	
	Пыль 
	
	
	
	МВИ-4215-006-56591409-2009

	Ю.В.Камышитовое
Ж-2-01
Ж-2-02
Ж-2-03
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	3 раза в сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 2.302-2021

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Диоксид серы
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	Углеводороды
	
	
	
	МВИ-4215-007-565914009-2009

	
	Пыль 
	
	
	
	МВИ-4215-006-56591409-2009

	Жанаталап 
Ж-3-01
Ж-3-02
Ж-3-03
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	3 раза в сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 2.302-2021

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Диоксид серы
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	Углеводороды
	
	
	
	МВИ-4215-007-565914009-2009

	
	Пыль 
	
	
	
	МВИ-4215-006-56591409-2009

	Ю.В.Новобогат
Ж-4-01
Ж-4-02
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	3 раза в сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 2.302-2021

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Диоксид серы
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	Углеводороды
	
	
	
	МВИ-4215-007-565914009-2009

	
	Пыль 
	
	
	
	МВИ-4215-006-56591409-2009

	Ровное
Ж-5-01
Ж-5-02
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	3 раза в сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 2.302-2021

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Диоксид серы
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	Углеводороды
	
	
	
	МВИ-4215-007-565914009-2009

	
	Пыль 
	
	
	
	МВИ-4215-006-56591409-2009

	Гран
Ж-6-01
Ж-6-02
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	3 раза в сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 2.302-2021

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Диоксид серы
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	Углеводороды
	
	
	
	МВИ-4215-007-565914009-2009

	
	Пыль 
	
	
	
	МВИ-4215-006-56591409-2009

	Забурунье
Ж-7-01
Ж-7-02
Ж-7-03
Ж-7-04
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	3 раза в сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 2.302-2021

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Диоксид серы
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	Углеводороды
	
	
	
	МВИ-4215-007-565914009-2009

	
	Пыль 
	
	
	
	МВИ-4215-006-56591409-2009

	Карашиганак
Ж-8-01
Ж-8-02
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	3 раза в сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 2.302-2021

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Диоксид серы
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	Углеводороды
	
	
	
	МВИ-4215-007-565914009-2009

	
	Пыль 
	
	
	
	МВИ-4215-006-56591409-2009

	С.Балгимбаев
Ж-9-01
Ж-9-02
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	3 раза в сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 2.302-2021

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Диоксид серы
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	Углеводороды
	
	
	
	МВИ-4215-007-565914009-2009

	
	Пыль 
	
	
	
	МВИ-4215-006-56591409-2009

	Западный Новобогат
Ж-10-01
Ж-10-02
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	3 раза в сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 2.302-2021

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Диоксид серы
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	Углеводороды
	
	
	
	МВИ-4215-007-565914009-2009

	
	Пыль 
	
	
	
	МВИ-4215-006-56591409-2009



[bookmark: _Toc207728243]БИОРАЗНОБРАЗИЯ
Изменения состояния среды обитания животного и растительного мира, происходящие под воздействием природных и техногенных факторов, в значительной степени будут зависеть от характера техногенных нагрузок на места обитания животных на разных этапах развития инфраструктуры объектов АО «Эмбамунайгаз». Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного и растительного мира являются:
· оценка состояния животного мира на стационарных экологических площадках;
· определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождениях.
· Слежение за растительным покровом осуществляется методом визуального наблюдения. Методы визуального наблюдения: полевые исследование с использованием фото съемки. Периодичность наблюдений - 1 раз в год.
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[bookmark: _Toc207728259]Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте
	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Месторождение Забурунье

	1
	Нефтепромысел 
З-1
З-2
З-3
З-4
	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	
	
	Свинец
	Не нормируется
	
	

	
	
	Никель
	Не нормируется
	
	

	2
	Шламонакопитель 
1а
2а
3
4
5ф
	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	
	
	Свинец
	Не нормируется
	
	

	
	
	Никель
	Не нормируется
	
	

	3
	Для канализационных септиков общежития и столовой
92
93
94
95
	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	
	
	Свинец
	Не нормируется
	
	

	
	
	Никель
	Не нормируется
	
	

	Месторождение Гран

	4
	шламонакопитель
1
2
3
4
5ф
	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	Месторождение С.Балгимбаев

	
5

	Нефтепромысел 
М-1
М-2
М-3
М-4
М-5
М-6
74
75
76
77
78
79
	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	
	
	Свинец
	Не нормируется
	
	

	
	
	Никель
	Не нормируется
	
	

	6
	Для канализационных септиков общежития и столовой
70
71
72
73
	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	
	
	Свинец
	Не нормируется
	
	

	
	
	Никель
	Не нормируется
	
	

	7
	Поля испарения
1
2
3
4
5ф
	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	
	
	Свинец
	Не нормируется
	
	

	
	
	Никель
	Не нормируется
	
	

	8
	АЗС 
96н
97н
98н
99н
100ф
	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	
	
	Свинец
	Не нормируется
	
	

	
	
	Никель
	Не нормируется
	
	

	Месторождение Ровное

	9
	Шламонакопитель 
1а
2
3
4а
5ф

	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	
	
	Свинец
	Не нормируется
	
	

	
	
	Никель
	Не нормируется
	
	

	Месторождение Юго Западный Камышитовый

	
10
	
Нефтепромысел
1
2
3
4
5
6
	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	
	
	Свинец
	Не нормируется
	
	

	
	
	Никель
	Не нормируется
	
	

	11
	Для канализационных септиков общежития и столовой
82
83
 84
85
	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	
	
	Свинец
	Не нормируется
	
	

	
	
	Никель
	Не нормируется
	
	

	Месторождение Юго Восточный Камышитовый

	12
	Нефтепромысел
К-1
К-2
К-3
К-4
К-5
К-6
	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	
	
	Свинец
	Не нормируется
	
	

	
	
	Никель
	Не нормируется
	
	

	13
	Для канализационных септиков общежития и столовой
86, 87
	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	
	
	Свинец
	Не нормируется
	
	

	
	
	Никель
	Не нормируется
	
	

	Месторождение Жанаталап

	14
	Для канализационных септиков общежития и столовой
88
89
90
91
	pH
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	
	Сухой остаток
	Не нормируется
	
	

	
	
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	Не нормируется
	
	

	
	
	Фенол
	Не нормируется
	
	

	
	
	АПАВ
	Не нормируется
	
	

	
	
	ХПК
	Не нормируется
	
	

	
	
	Железо
	Не нормируется
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитриты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Нитраты
	Не нормируется
	
	

	
	
	Медь
	Не нормируется
	
	

	
	
	Цинк
	Не нормируется
	
	

	
	
	Свинец
	Не нормируется
	
	

	
	
	Никель
	Не нормируется
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[bookmark: _Toc207728260]Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Месторождение Забурунье 

	Территория нефтепромысла

	СЭП-1
СЭП-2
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Шламонакопитель 

	Северная сторона 

	СЭП-3
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Западная сторона

	СЭП-4
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Южная сторона

	СЭП-5
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Восточная стороная

	СЭП-6
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Месторождение Жанаталап

	Центральная часть нефтепромысла

	СЭП-7
СЭП-8
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Северная часть нефтепромысла

	СЭП-9
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раза в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Восточная часть нефтепромысла

	СЭП-10
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Месторождение Гран

	Территория нефтепромысла

	СЭП-11
СЭП-12
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

		Шламонакопитель 

	Северная сторона

	СЭП-13
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Методики выполнения измерений, утвержденные  в Республике Казахстан Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Западная сторона

	СЭП-14
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Южная сторона

	СЭП-15
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

		Восточная сторона	

	СЭП-16
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Месторождение С.Балгимбаев

	Территория  нефтепромысла

	СЭП-17
СЭП-18
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Месторождение Ровное

	Территория нефтепромысла

	СЭП-19
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Шламонакопитель

	Северная сторона

	СЭП-20
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Западная сторона

	СЭП-21
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Южная сторона

	СЭП-22
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Восточная сторона

	СЭП-23
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы 

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Месторождение Юго Западный Камышитовый

	Территория нефтепромысла

	СЭП-24
СЭП-25
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Месторождение Юго Восточный Камышитовый

	Территория нефтепромысла

	СЭП-26
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Месторождение Юго Восточный Новобогат

	СЭП-27
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Месторождение Западный Новобогат

	СЭП-28
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	ЭСР «Жаик»

	участок Юго-Западный Камышитовый

	СЭП-29
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Участок С.Балгимбаев

	СЭП-30
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
	
	

	Участов Забурунье

	СЭП-31
	Массовая доля нефтепродуктов
	Не нормируется
	1 раз в полугодие
	Химические анализы

	
	Медь 
	3,0
	
	

	
	Цинк 
	23,0
	
	

	
	Свинец 
	32,0
	
	

	
	Никель 
	4,0
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	№
	Подразделения предприятия
	Периодичность проведения

	1.
	ЦДНГ №1 С.Балгимбаев
	Ежеквартально 

	2.
	ЦППН С.Балгимбаев
	Ежеквартально 

	3.
	УПРЭО, КСТиТТ, ЦПРС, СМТС  С.Балгимбаев
	Ежеквартально 

	4.
	УПГ С.Балгимбаев
	Ежеквартально 

	5.
	ЦДНГ№2 Юго Западное Камышитове
	Ежеквартально 

	6.
	ЦДНГ №3 Жанаталап, Гран
	Ежеквартально 

	7.
	ЦДНГ №4 Забурунье
	Ежеквартально 

	8.
	ЦДНГ №5 Юго Восточное Камышитовое, Юго Восточное Новобогат
	Ежеквартально 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Настоящая Программа производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды распространяется на все структурные подразделения АО «Эмбамунайгаз» 
Руководитель предприятия несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды. 
Ответственным за организацию, проведение производственного экологического контроля и предоставление отчетности по результатам производственного экологического контроля назначен инженер ООС предприятия. Основными обязанностями инженера ООС при организации и проведении производственного экологического контроля являются: 
 подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК; 
 предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды; 
 контроль за состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера; 
 контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации; 
 составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности; 
 расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль их осуществления; 
 контроль выполнения плана природоохранных мероприятий; 
 контроль выполнения требований контролирующих органов. 
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Основной целью внутренних проверок является соблюдение экологического законодательства РК, сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического разрешения. 
Внутренние проверки организовываются с целью своевременного принятия мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий. На предприятии внутренние проверки осуществляются путем ежеквартального выезда постоянно действующей комиссии (ПДК) с обозначением ответственных лиц. 
В ходе внутренних проверок контролируется: 
1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля; 
2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды; 
3) выполнение условий экологического и иных разрешений; 
4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля; 
	№ 
	Документы и намечаемые работы 
	Краткое описание работ 
	Периодичность 
	Ответственное лицо 

	1. 
	Обследование объектов на промплощадке 
	Экологом определяется предполагаемое количество объектов, подлежащих контролю. Для определения объектов используется нормативная документация предприятия 
	Ежемесячно 
	Отдел ООС

	2. 
	План природных мероприятий 
	При обследовании объектов проверяется выполнение ППМ 
	Ежеквартально 
	Отдел ООС

	3. 
	Программа экологического контроля 
	Проверка проведения инструментальных замеров и мероприятий, предусмотренных программой 
	Ежеквартально 
	Отдел ООС

	4. 
	Природоохранное законодательство 
	Выявление фактов нарушения природоохранного законодательство. Проверка выполнения предписаний контролирующих органов 
	Ежеквартально 
	Отдел ООС

	5. 
	Выполнение особых условий природопользования 
	Проверяется выполнение особых условий и рекомендаций, содержащихся в выданном разрешении на эмиссии в окружающую среду 
	Ежеквартально 
	Отдел ООС

	6. 
	Отчет по внутренней проверке 
	Составление отчета по проводимым внутренним проверкам и предоставление его руководству с перечнем намечаемых мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки 
	Ежеквартально 
	Отдел ООС
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Основной целью операционного мониторинга является соблюдение условий технологического регламента предприятия для снижения уровня негативного воздействия его деятельности на окружающую среду. 
Контроль за параметрами технологического процесса осуществляется в рамках производственного процесса в соответствии с должностными инструкциями.

Операционный мониторинг
	№ 
	Технологический процесс 
	Периодичность 
	Ответственный 

	1. 
	Общее руководство 
	Постоянно 
	Начальник НГДУ

	2. 
	Контроль технического состояния технологического оборудования 
	Постоянно 
	Начальник ПТО, Производственно-технический отдел 

	3. 
	Контроль работы служб по добыче и переработке газа на объектах 
	Постоянно 
	Начальник ПТО, Производственно-технический отдел 

	4. 
	Контроль соблюдения правил ТБ на предприятии 
	Постоянно 
	Отдел техники безопасности

	5. 
	Соблюдение условий технологического регламента производства 
	Постоянно 
	Начальник ПТО, Производственно-технический отдел 

	6. 
	Контроль движения отходов предприятия 
	Постоянно 
	Отдел ООС 
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В соответствии с Экологическим кодексом РК Компания осуществляет внутренние проверки соблюдения экологического законодательства РК и сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.
В ходе операционного экологического контроля АО «Эмбамунайгаз» проводятся проверки: 
по охране атмосферного воздуха:
· соблюдение экологических требований в области охраны атмосферного воздуха;
· наличие графиков инструментального, инструментально-лабораторного либо расчетного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ; 
· соответствие результатов по фактическим выбросам загрязняющих веществ в атмосферу установленным нормативам;
· выполнение мероприятий по снижению выбросов в атмосферу и достижению нормативов предельно допустимых выбросов;
· выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;
· соответствие требованиям технологического регламента работы оборудования, имеющего выбросы, при вводе в эксплуатацию новых и реконструкции существующих объектов;
· контроль за выполнением условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы;
· правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета выбросов в ходе производственных работ.
по охране и использованию водных ресурсов:
· соблюдение экологических требований и выполнение мероприятий по охране водных ресурсов;
· соблюдение режима работы системы очистных сооружений в соответствии с технологией;
· соблюдение степени очистки сточных вод и нормативов, установленных в проекте предельно-допустимых сбросов;
· проведение контроля за качеством отводимых сточных вод по установленным формам;
· выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;
· контроль за выполнением условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы;
· правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета сбросов в ходе производственного мониторинга.
по охране земельных ресурсов:
· соблюдение экологических требований в области охраны земельных ресурсов;
· защита земель от загрязнения и засорения отходами производства и потребления потенциально опасными химическими, биологическими и радиоактивными веществами, от других процессов разрушения;
· своевременность и правильность проведения комплекса противоэрозийных мероприятий по восстановлению и сохранению плодородия почв;
· обеспечение рекультивации земель, нарушенных в результате аварийных ситуаций на производстве;
· контроль за выполнением условий, установленных в нормативных актах, технических проектах и заключении государственной экологической экспертизы;
· выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля.
В плановых проверках принимают участие специалисты отдела ООС. По результатам производственного контроля, при выявлении нарушений, проверяющими специалистами составляются соответствующие производственные акты. 
Руководителю (должностному лицу) объекта, выдаются предписания по устранению нарушений экологического законодательства и проведению корректирующих мер. Специалисты, ответственные за проведение внутренних проверок, регулярно отслеживают выполнение предписаний.
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При выполнении комплекса работ на месторождениях НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ компанией будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий. 
В этом случае предприятием составляется План ликвидации аварий, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.
Протоколом действий в нештатных ситуациях предусматривается начать мониторинговые наблюдения с момента начала аварии, и продолжать их до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения мониторинговых исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.
Мониторинговые наблюдения во время аварии будут включать в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, подземных вод и почво-грунтов в зоне ее влияния. Наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды должны проводится не менее чем раз в сутки. Отбор проб атмосферного воздуха, подземных вод и почво-грунтов производится по общепринятым методикам. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов углеводородов или иных жидкостей, обладающих токсичными свойствами.
Детальный план мониторинга будет разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии, в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации.
После устранения аварии на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.
После ликвидации последствий аварий мониторинг состояния окружающей среды проводится для определения уровня воздействия на окружающую среду, а также степени и продолжительности восстановления окружающей среды.
По окончании аварийно-восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования территории, подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории. Размещение дополнительных точек и системы опробования будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварий по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.
После ликвидации аварии наблюдения переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.
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В рамках Положения по организации производственного контроля в областиохраны окружающей среды определены методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных. 
Информация, получаемая при осуществлении производственного экологического контроля, условно подразделяется на: 
 текущую или оперативную; 
 отчетную, включая обобщенные данные, рекомендации и прогноз. 
Порядок представления данных для отчетных форм определен внутренней процедурой, в которой предусмотрено: 
 подготовка данных экологической службой. 
 обобщение данных и заполнение необходимых форм отделом охраны окружающей среды; 
 подготовка необходимых пояснительных записок отделом охраны окружающей среды; 
 представление отчетных форм в контролирующие органы охраны окружающей среды; 
Отчетность должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок. 
Годовой информационно-аналитический отчет по Производственному экологическому контролю включает информацию о проведенных мониторинговых наблюдениях и результатах проверок, выполненных согласно утвержденной «Программы производственного экологического контроля». 
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Информационно-аналитические отчеты ПЭК, представляются контролирующим органам ежеквартально и по окончанию отчетного года.
	   План мероприятий по охране окружающей среды на период 2027 г. по НГДУ "Жайыкмунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объект/ источник эмиссии
	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей на конец года
(2025г)
	 Срок выполнения 
	Объем финансирования тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	1
	Комплексные работы по проведению производственного экологического мониторинга исследования по воздуху, почве, сточным и подземным (грунтовым водам)
	НГДУ "Жайыкмунайгаз" (по месторождениям НГДУ)
	контроль за нормативом НДВ
	ЭК РК
	-
	-
	31.12.2027 г.
	14 166
	Оценка состояния и исследование качественных характеристик компонентов ОС

	2
	Ремонт печей подогревов
	НГДУ "Жайыкмунайгаз", №306
	17,95 тн
	ЭК РК
	9,107 тн
	9,107 тн
	31.12.2027 г.
	90 800
	Снижение выбросов ЗВ в атмосферу

	3
	Утилизация нефтесодержащих отходов
	НГДУ "Жайыкмунайгаз" (нефтесодержащие отходы)
	3 000 тн
	ЭК РК
	3 000 тн
	0
	31.12.2027 г.
	83 997
	Снижение накопления отходов производства на полигонах в объеме 3000 тонн, тем самых сокрашая выбросы углеводородов в атмосферу.

	4
	Комплексные исследовательские работы нефтегазовой отрасли по проведению радиационного мониторинга контрактной территории
	НГДУ "Жайыкмунайгаз" (по месторождениям НГДУ)
	Контроль за состоянием ОС
	ЭК РК
	-
	-
	31.12.2027 г.
	3 835
	Регулирование и нормирование качества окружающей среды

	5
	Озеленение территории (создание «зеленного пояса») и обслуживания зеленых насаждений
	НГДУ "Жайыкмунайгаз"
	5 гектар
	ЭК РК
	5 га.
	0
	31.12.2027 г.
	51 000
	Благоустройство и озеленение территории
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