КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Атмосферный воздух
При проведении инвентаризации месторождения Таур было выявлено 72 источников загрязнения воздушного бассейна, 24 из которых являются организованными, 48 неорганизованными источниками загрязнения воздушного бассейна. 
Выполненные расчеты валовых выбросов в атмосферу показали, что годовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации месторождения Таур составят 29.2602524144  т/год. 
На источниках предусмотрена 100% герметизация ЗРА и ФС. В результате проведенных мероприятий ежегодный экологический эффект составит 11,9542187 т/год.
1. ГТП на бурение эксплуатационных скважин на месторождении Таур
Согласно расчетам, на период строительства скважин будут задействованы 12 источников загрязнения воздушного бассейна, 6 из которых являются организованными источниками и 6 неорганизованными источниками. 
Расчетом выявлено, что при строительстве скважин будут иметь место выбросы в количестве 20.9434719 т/год
Согласно расчетам, на период освоения скважин будут задействованы 12 источников загрязнения воздушного бассейна, 6 из которых являются организованными источниками и 6 неорганизованными источниками. 
Расчетом выявлено, что при освоении скважин будут иметь место выбросы в количестве 3.238591081 т/год
На источниках ЗРА и ФС предусмотрена 100% герметизация.

Водоснабжение, водоотведение
Хозяйственно-бытовое и производственное водоснабжение лицензионной территории осуществляется из водозаборной скважины предприятия. 
1. Проект ГТП на бурение эксплуатационных скважин
Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды работников в период строительства скважин составит 126,72 м3/год.
Объем воды на технологические нужды – 1400 м3.
Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды работников в период освоении скважин составит 72 м3/год.
Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся по самотечной сети в приемные отделения септик. По мере его наполнения стоки будут откачиваться и вывозиться вакуумными автоцистернами на собственные очистные сооружения ТОО «KAZPETROL GROUP» расположенные на м/р Хаиркелди.

Отходы 
Основными отходами в процессе выполнения работ на месторождении являются:
· Промасленная ветошь
· Отработанные масла 
· Люминесцентные лампы
· Нефтешлам
· Отработанные масляные фильтры
· Отработанные аккумуляторы
· Твердо бытовые отходы 
· Огарки сварочных электродов
· Медицинские отходы
· Лом черных металлов
· Пластмассовая упаковка
· Бумажная и картонная упаковка
· Буровой шлам
· ОБР
· БСВ
· Использованная тара (мешки)
· Использованная тара (бочки)
Общее количество отходов составит 185,746563 тонны.
1. Проект ГТП на бурение эксплуатационных скважин 
При строительстве скважин образуются следующие виды отходов:
· Смешанные коммунальные отходы
· Буровой шлам
· Отработанный буровой раствор
· Буровые сточные воды
· Огарки сварочных электродов
· Использованная тара (мешки)
· Использованная тара (бочки)
· Промасленная ветошь
· Лом черных металлов
· Отработанные масла
Общее количество отходов составит 3196,58595 тонны.
В период освоения скважин количество смешанных коммунальных отходов составит 1,3 тонны.

Аварийные ситуаций
Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта. 
Необходимо отметить, что на территории месторождения случаи возникновения аварий не отмечалось. 
Для предотвращения аварий предприятие проводят следующие мероприятия:
 - первичный инструктаж по безопасным методам работы для вновь принятого или переведенного из одного цеха в другой работника (проводится мастером или начальником цеха); 
- ежеквартальный инструктаж по безопасным методам работы и содержанию планов ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводятся руководителем организации); 
- повышение квалификации рабочих по специальным программам в соответствии с Типовым положением (проводится аттестованными преподавателями).
- разработка планов ликвидации аварий в цехах и на объектах, подконтрольных КЧС МВД РК, а также подготовка планов эвакуации персонала цехов и объектов в случае возникновения аварий; 
- первичный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала для вновь принятых или переведенных из цеха в цех рабочих (проводится мастером или начальником цеха); 
- ежеквартальный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводится руководителем организации). 
Каждый рабочий и служащий объекта при чрезвычайной ситуации должен умело воспользоваться имеющимися средствами оповещения и вызвать пожарную команду
Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия. 
По атмосферному воздуху: проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта, соблюдение нормативов допустимых выбросов. 
По поверхностным и подземным водам: организация системы сбора и хранения отходов производства; контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды. 
По недрам и почвам: должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;
По отходам производства: своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. 
По физическим воздействиям: содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; обязательное соблюдение правил техники безопасности. 
По растительному миру: перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта, производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений. 
По животному миру: контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа; установка информационных табличек в местах гнездования птиц; воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным; установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт; регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами. 
При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается. Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают. 
Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется. Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.



