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[bookmark: _Toc311032934][bookmark: _Toc311033071][bookmark: _Toc311120608][bookmark: _Toc311542239][bookmark: _Toc76560097]ТАБЛИЦА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор
административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер
(далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности
(далее- ОКЭД)
	Краткая
характеристика
производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Месторождение Акжар
Восточный
	153637100
	Широта:
47°58ʹ39ʺ С
Долгота:
55°12ʹ22ʺ В
	031040002162
	06100
	Добыча 
нефти газа
	г. Алматы, Бостандыкский район, улица площадь 
Республики, 15, кв офис 
3 этаж
	1 категория






ТАБЛИЦА 2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии 
с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Лампы люминесцентные, ртутьсодержащие
	200121*
	передается сторонним организациям

	Нефтешламы
	010505*
	передается сторонним организациям

	Отработанные аккумуляторы
	160601*
	передается сторонним организациям

	Отработанные масла
	130206*
	передается сторонним организациям

	Отработанные фильтры 
(масляные, топливные фильтры, воздушные)
	150202*
	передается сторонним организациям

	Ветошь промасленная 
	150202*
	передается сторонним организациям

	Тара из-под масел и нефти
	160708*
	передается сторонним организациям

	Медицинский отходы
	180109*
	передается сторонним организациям

	Использованная тара
	150110*
	передается сторонним организациям

	Металлолом
	160117
	передается сторонним организациям

	Огарки сварочных электродов
	170407
	передается сторонним организациям

	Отработанные шины
	160103
	передается сторонним организациям

	Коммунальные отходы
	200301
	передается сторонним организациям

	Пищевые отходы
	200108
	передается сторонним организациям

	Отходы оргтехники
	200136
	передается сторонним организациям

	Резинотехнические изделия
	191204
	передается сторонним организациям

	Спецодежда
	150203
	передается сторонним организациям

	Отходы эмали
	080201
	передается сторонним организациям

	Макулатура
	150101
	передается сторонним организациям

	Пластик
	160119
	передается сторонним организациям

	Стекло 
	160120
	передается сторонним организациям

	Замазученный грунт
	170503*
	передается сторонним организациям




ТАБЛИЦА 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ
	№
	Наименование показателей
	Всего 2027 год

	1
	[bookmark: z90]Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
из них:
	50

	2
	Организованных, из них:
	15

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	15

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	8

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	7

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	35
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Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение 
(географические 
координаты)
	Наименование 
загрязняющих веществ 
согласно проекту
	Периодичность 
инструментальных 
замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Месторождение Акжар 
Восточный
	115,1 тыс тн.
нефти
	ДизельгенераторEMSA-120
	0006
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	диоксид азота
оксид азота
сажа
сера диоксид
оксид углерода
бензапирен
формальдегид
алканы С12-С19
	Ежеквартально

	Месторождение Акжар 
Восточный
	115,1 тыс тн.
Нефти
	ДизельгенераторEMSA-180
	0007
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	диоксид азота
оксид азота
сажа
сера диоксид
оксид углерода
бензапирен
формальдегид
алканы С12-С19
	Ежеквартально

	Месторождение Акжар 
Восточный
	115,1 тыс тн.
Нефти
	Дизельгенератор GEP-275
	0093
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	диоксид азота
оксид азота
сажа
сера диоксид
оксид углерода
бензапирен
формальдегид
алканы С12-С19
	Ежеквартально

	Месторождение Акжар 
Восточный
	115,1 тыс тн.
нефти
	Дизельгенератор AД-30С-Т400-1РМ5
	0094
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	диоксид азота
оксид азота
сажа
сера диоксид
оксид углерода
бензапирен
формальдегид
алканы С12-С19
	Ежеквартально

	Месторождение Акжар 
Восточный
	115,1 тыс тн.
нефти
	ГПЭС Cummins 1540 кВт
	0090
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	диоксид азота
оксид азота
сера диоксид
оксид углерода
	Ежеквартально

	Месторождение Акжар 
Восточный
	115,1 тыс тн.
нефти
	МТГУ С1000S Capstone
	0091
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	диоксид азота
оксид азота
сера диоксид
оксид углерода
	Ежеквартально

	Месторождение Акжар 
Восточный
	115,1 тыс тн.
нефти
	Печь подогрева типа ПП-0,63 (№1)
	0092
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	диоксид азота
оксид азота
сера диоксид
оксид углерода
метан
	Ежеквартально

	Месторождение Акжар 
Восточный
	115,1 тыс тн.
нефти
	Печь подогрева типа ПП-0,63 (№2)
	0110
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	диоксид азота
оксид азота
сера диоксид
оксид углерода
метан
	Ежеквартально














Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение 
(географические 
координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	м/е Акжар
Восточный
	Нефтеналивная
эстакада
	6016
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	нефть

	
	Покрасочные работы
	6024
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	диметилбензол
метилбензол
Бутан –1- ол
Этанол
2-Этоксиэтанол
Этиловый эфир
Бутилацетат
Этилацетат
Пропан – 2 – он
Уайт- спирит
	краска

	
	Сварочные работы
	6051
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	Железо оксид и триоксид (II III)
Марганец и его соединения
Азота (IV) диоксид
Азота (II) оксид
Оксид углерода
Фтористые газообразные соединения
Фториды неорганичсекие плохо растворимые.
Неорганичсекая пыль
	Электрод

	
	АЗС
	6053
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	Сероводород
Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Пентилены
Бензол
Диметилбензол
Метилбензол
Этилбензол
алканы С12-С19
	бензин

	
	Резервуары для хранения нефти
V-2000м3
	0003
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	Нефть

	
	Резервуары для хранения нефти
V-2000м3
	0004
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	Нефть

	
	Резервуары для хранения нефти
V-70м3
	0005
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	Нефть

	
	Резервуары для хранения нефти
V-85м3
	0109
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	Нефть

	
	Факельная установка (ФЗТ)
	0111
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	диоксид азота
оксид азота
углерод
сера диоксид
оксид углерода
метан
метантиол
	Газ

	
	Факельная установка  для испытания 
скважины
	0103
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823

	диоксид азота
оксид азота
углерод
сера диоксид
оксид углерода
метан
метантиол
	Газ

	м/е Акжар
Восточный
	ЗРА и ФС площадки испытания скважины
	6226
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	нефть

	
	Покрасочные работы
	6027
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	диметилбензол
метилбензол
Бутан –1- ол
Этанол
2-Этоксиэтанол
Этиловый эфир
Бутилацетат
Этилацетат
Пропан – 2 – он
Уайт- спирит
	краска

	
	Сварочные работы
	6028
	Широта 48.3896
Долгота 56.6823
	Железо оксид и триоксид (II III)
Марганец и его соединения
Азота (IV) диоксид
Азота (II) оксид
Оксид углерода
Фтористые газообразные соединения
Фториды неорганичсекие плохо растворимые.
Неорганичсекая пыль
	Электрод


 
ТАБЛИЦА 6. СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ МОНИТОРИНГЕ
	Наименование
полигона
	Координаты
полигона
	Номера
Контрольных
точек
	Место размещения точек 
(географические координаты)
	Периодичность
наблюдений
	Наблюдаемые
параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Не имеется полигон ТБО и др. т.п., в связи с чем проведение мониторинга не требуется
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ТАБЛИЦА 7. СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД
	Наименование источников воздействия 
(контрольные точки)
	Координаты места 
сброса сточных вод
	Наименование 
загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Мониторинг сточных вод не проводиться
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ТАБЛИЦА 8. ПЛАН-ГРАФИК НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля
в периоды  неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ),
раз в сутки
	Кем 
осуществляется 
контроль
	Методика 
проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 - Точка
Граница СЗЗ наветренная
сторона
	Азота диоксид,
азота оксид,
углерод (Сажа),
сера диоксид,
углерод оксид,
углеводороды
предельные С6-С-10.
	1 раз в квартал
	3 раза в сутки
	Сторонней 
организацией
	 инструментальный метод
( СТ РК 2.302-2014, МВИ 4215-006-56591409-2009,    СТ РК 1957-2010, 
МВИ 4215-007-565914009-2009, ГАНК)

	2 - Точка  
Граница СЗЗ 
подветренная 
сторона
	Азота диоксид, 
азота оксид, 
углерод (Сажа), 
сера диоксид, 
углерод оксид, 
углеводороды 
предельные С6-С-10.
	1 раз в квартал
	3 раза в сутки
	Сторонней 
организацией
	 инструментальный метод
( СТ РК 2.302-2014, МВИ 4215-006-56591409-2009,    СТ РК 1957-2010, 
МВИ 4215-007-565914009-2009, ГАНК)

	3 - Точка
Площадка 
факела
	Азота диоксид, 
азота оксид, 
углерод (Сажа), 
сера диоксид, 
углерод оксид, 
углеводороды 
предельные С6-С-10.
	1 раз в квартал
	
3 раза в сутки
	Сторонней 
организацией
	 инструментальный метод
( СТ РК 2.302-2014, МВИ 4215-006-56591409-2009,    СТ РК 1957-2010, 
МВИ 4215-007-565914009-2009, ГАНК)
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ТАБЛИЦА 9. ГРАФИК МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ
	[bookmark: z97]№
	Контрольный
створ
	Наименование
Контролируемых
показателей
	Предельно-допустимая концентрация, 
миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Методанализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6



	№
	Контрольный 
створ
	Наименование 
контролируемых 
показателей
	Предельно-допустимая концентрация, 
миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Скважина № 200В
	Нефтепродукты 
(суммарно)
	0,1
	2 раза в год 
(2-3 квартал)
	Флюориметрический


















ТАБЛИЦА 10. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ
	Точка 
отбора проб
	Наименование
контролируемого
вещества
	Предельно-допустимая 
концентрация, 
миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Методанализа

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: z98]Территория ППН
	РН
	Не нормируются
	Один раз в год (3 квартал)
	Потенциометрический

	
	Гумус
	Не нормируются
	Один раз в год (3 квартал)
	Фотометрический

	
	Нефтепродукты
	Не нормируются
	Один раз в год (3 квартал)
	Флюориметрический







ТАБЛИЦА 11. ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУР УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	Месторождение АКЖАР ВОСТОЧНЫЙ
	Ежеквартально

	2
	Вспомогательное хозяйство (в случаи наличия)
	Ежеквартально





ТАБЛИЦА 12. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

	Точка отбора проб
	Наименование 
контролируемого 
вещества
	Предельно-допустимая концентрация, 
микрозивиртчас (мкр/час)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	На границе СЗЗ 
(по 4 сторонам)
	гамма-излучения
	33
	Один раз в год (2 квартал)
	Прямой метод, инструментальный
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