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	Наименование 
производственного 
объекта
	Месторасположение по коду КАТО 
(Классификатор 
административно-территориальных 
объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер 
(далее - БИН)
	Вид деятельности по общему 
классификатору видов 
экономической 
деятельности 
(далее- ОКЭД)
	Краткая 
характеристика 
производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Месторождение 
Каратобе-Бурбайтал
	264630000
	Широта 46.3658
Долгота 49.2114
	060640013221
	06100
	Добыча нефти газа
	город Алматы, Бостандыкский район, пл. 
Республики, 
д. 15, 3 этаж
	1 категория






Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии
с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Лампы люминесцентные, ртутьсодержащие
	200121*
	передается сторонним организациям

	Отработанные аккумуляторы
	160601*
	передается сторонним организациям

	Отработанные масла
	130206*
	передается сторонним организациям

	Отработанные фильтры (масляные, топливные фильтры, воздушные)
	150202*
	передается сторонним организациям

	Ветошь промасленная 
	150202*
	передается сторонним организациям

	Тара из под масел и нефти
	160708*
	передается сторонним организациям

	Медицинский отходы
	180109*
	передается сторонним организациям

	Использованная тара
	150110*
	передается сторонним организациям

	Металлолом
	160117
	передается сторонним организациям

	Огарки сварочных электродов
	120113
	передается сторонним организациям

	Отработанные шины
	160103
	передается сторонним организациям

	Коммунальные отходы
	200301
	передается сторонним организациям

	Пищевые отходы
	200108
	передается сторонним организациям

	Отходы оргтехники
	200136
	передается сторонним организациям

	Резинотехнические изделия
	191204
	передается сторонним организациям

	Спецодежда
	150203
	передается сторонним организациям

	Отходы эмали
	080201
	передается сторонним организациям

	Макулатура
	150101
	передается сторонним организациям

	Пластик
	160119
	передается сторонним организациям

	Стекло 
	160120
	передается сторонним организациям




Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего
(на 2027 год)

	1
	[bookmark: z90]Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
из них:
	47

	2
	Организованных, из них:
	28

	

	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	

	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	19

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	5

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	14

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	20
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Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Месторождение Каратобе-Бурбайтал
	41,8тыс т. Нефти
	Резервуары хранения нефти V-100м3
Товарный парк
	0103-0105
	Широта 46.3658
Долгота 49.2114
	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	Ежеквартально

	Месторождение Каратобе-Бурбайтал
	41,8тыс т. Нефти
	Резервуары хранения нефти  V-50м3 Товарный парк
	0106-0112
	Широта 46.3658
Долгота 49.2114

	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	Ежеквартально

	Месторождение Каратобе-Бурбайтал
	41,8тыс т. Нефти
	Резервуары хранения д/т V-50м3
Товарный парк
	0113
	Широта 46.3658
Долгота 49.2114

	сероводород
алканы С12-С19

	Ежеквартально

	Месторождение Каратобе-Бурбайтал
	41,8тыс т. Нефти
	Печь подогрева типа ПП-0,63
	0114,0119

	Широта 46.3658
Долгота 49.2114

	диоксид азота
оксид азота
метан
оксид углерода

	Ежеквартально

	Месторождение Каратобе-Бурбайтал
	41,8тыс т. Нефти
	Дизельгенератор Onis Viza F60 (48Квт)    275

	0115

	Широта 46.3658
Долгота 49.2114

	диоксид азота
оксид азота
сажа
сера диоксид
оксид углерода
бензапирен
формальдегид
алканы С12-С19
	Ежеквартально

	Месторождение Каратобе-Бурбайтал
	41,8тыс т. Нефти
	Резервуары хранения нефти V -50v3 Резервуарный парк
	0116

	Широта 46.3658
Долгота 49.2114

	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	Ежеквартально

	Месторождение Каратобе-Бурбайтал
	41,8тыс т. Нефти
	Дизельгенератор OLYMPIAN GEP-150
	0117

	Широта 46.3658
Долгота 49.2114

	диоксид азота
оксид азота
сажа
сера диоксид
оксид углерода
бензапирен
формальдегид
алканы С12-С19
	Ежеквартально

	Месторождение Каратобе-Бурбайтал
	41,8тыс т. Нефти
	Дизельгенератор ELCOS GE. BD.340/310. PRO+011
	0118

	Широта 46.3658
Долгота 49.2114

	диоксид азота
оксид азота
сажа
сера диоксид
оксид углерода
бензапирен
формальдегид
алканы С12-С19
	Ежеквартально








Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	м/е Каратобе-Бурбайтал  
	Насосный блок для перекачки нефти
	6117
	Широта 46.3658 
Долгота 49.2114 

	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	Нефть

	
	Дренажная емкость V-25м3 сепараторов    
	6118
	Широта 46.3658 
Долгота 49.2114 

	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	нефть

	
	Дренажная емкость слива нефти
	6119
	Широта 46.3658 
Долгота 49.2114 

	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	нефть

	
	Дренажная емкость ННЭ
	6120
	Широта 46.3658 
Долгота 49.2114 

	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	нефть

	
	Нефтегазосепаратор 
НГС-1,0-1600 №1,2     
	6121-6122
	Широта 46.3658 
Долгота 49.2114 

	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	

нефть

	
	Нефтеналивная эстакада          
	6123
	Широта 46.3658 
Долгота 49.2114 

	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	нефть

	
	Покрасочные работы
	6124
	Широта 46.3658 
Долгота 49.2114 

	диметилбензол
метилбензол
Бутан –1- ол
Этанол
2-Этоксиэтанол
Бутилацетат
Этилацетат
Пропан – 2 – он
Уайт- спирит
	краска

	
	Сварочные работы
	6125
	Широта 46.3658 
Долгота 49.2114 

	Железо оксид и триоксид (II III)
Марганец и его соединения
Азота (IV) диоксид
Азота (II) оксид
Оксид углерода
Фтористые газообразные соединения
Фториды неорганичсекие плохо растворимые.
Неорганичсекая пыль
	

Электрод

	
	АЗС
	6126
	Широта 46.3658 
Долгота 49.2114 

	Сероводород
Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Пентилены
Бензол
Диметилбензол
Метилбензол
Этилбензол
алканы С12-С19
	
бензин

	
	Дренажная емкость АГЗУ    
	6127
	Широта 46.3658 
Долгота 49.2114 

	сероводород
смесь углев-в С1-С5
смесь углев-в С6-С10
бензол
диметилбензол
метилбензол
	Нефть



Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге
	Наименование
полигона
	Координаты
полигона
	Номера
Контрольных
точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность
наблюдений
	Наблюдаемые
параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Не имеется полигон ТБО и др. т.п., в связи с чем проведение мониторинга не требуется
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Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Мониторинг сточных вод не проводиться
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Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1- Точка  граница СЗЗ наветренная сторона 
	Азота диоксид, углерод черный (Сажа), метан, углерод оксид, углеводороды предельные С6-С-10.


	1 раз в квартал
	
3 раза в сутки
	
Сторонней организацией
	 инструментальный метод
( СТ РК 2.302-2014, МВИ 4215-006-56591409-2009,    СТ РК 1957-2010, 
МВИ 4215-007-565914009-2009, ГАНК)

	2 - Точка  граница СЗЗ подветренная сторона
	Азота диоксид, углерод черный (Сажа), метан, углерод оксид, углеводороды предельные С6-С-10.


	1 раз в квартал
	
3 раза в сутки
	
Сторонней организацией
	 инструментальный метод
( СТ РК 2.302-2014, МВИ 4215-006-56591409-2009,    СТ РК 1957-2010, 
МВИ 4215-007-565914009-2009, ГАНК)
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Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте
	[bookmark: z97]№ 
	Контрольныйствор
	Наименованиеконтролируемыхпоказателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Методанализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Мониторинг воздействия на водном объекте не проводится



Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы
	Точкаотборапроб
	Наименованиеконтролируемоговещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Методанализа

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: z98]м/е Каратобе-Бурбайтал 
	Нефтепродукты
	Не нормируются
	Один раз в год 
(3 квартал)
	Флюориметрический

















Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Подразделениепредприятия
	Периодичностьпроведения

	1
	2
	3

	1
	Месторождение КАРАТОБЕ-БУРБАЙТАЛ  
	Ежеквартально 

	2
	Вспомогательное хозяйство (в случаи наличия)
	Ежеквартально



Таблица 12
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, микрозивиртчас (мкр/час)
	Периодичность
	Методанализа

	1
	2
	3
	4
	5

	На границе СЗЗ 
(по 4 сторонам)
	гамма-излучения
	33
	Один раз в год (2 квартал)
	Прямой метод, инструментальный
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